{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Munka1","Munka2","Munka3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Munka1","index":0,"n_rows":26332,"n_cols":22,"rows_kept":4500,"cut":true,"hidden":false,"merged":[],"bounds":{"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0}}
["Keresés Rendelési szám vagy Fejezet vagy Megnevezés vagy Szerelvény család szerint:"]
[]
[]
["Rendelési szám","Adatlap","Fejezet","Megnevezés","Család","Készleti termék","Ajánlott gyártói lista egységár","Beszerzési ár","Eladási listaár","Kedvezményes eladási ár","Áregység","Minimum rendelési egység","Mennyiségi egység","Kedvezmény kód","Termék-hierarchia","Fő kategória","Alkategória","Kedvezménykategória","Vonalkód","Vámtarifa","Megjegyzés","Megszűnés esetén\na helyettesítő termék"]
["004701060","Adatlap --->","Terepi eszközök","Nyomás kapcsoló légcsatornába SPD 910-300 Pa","BUILDINGS-TEREPI","",33264,33264,33264,33264,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552011221","9026202000",""]
["004701070","Adatlap --->","Terepi eszközök","Nyomáskapcsoló légcsatornába SPD 910-500Pa","BUILDINGS-TEREPI","*",33264,33264,33264,33264,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552011238","9026202000",""]
["004701080","Adatlap --->","Terepi eszközök","Nyomás kapcsoló légcsatornába SPD 910-1000 Pa","BUILDINGS-TEREPI","",33264,33264,33264,33264,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552011245","9026202000",""]
["004701090","Adatlap --->","Terepi eszközök","Nyomás kapcsoló légcsatornába SPD 910-2000 Pa","BUILDINGS-TEREPI","",32932,32932,32932,32932,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552011252","9026202000",""]
["004701100","Adatlap --->","Terepi eszközök","Nyomáskülönbség kapcsoló 6 -tól 20mbar-ig","BUILDINGS-TEREPI","",214929,214929,214929,214929,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552011269","9026202000",""]
["004701110","Adatlap --->","Terepi eszközök","Nyomáskülönbség kapcsoló 15 -től 60mbar-ig","BUILDINGS-TEREPI","",224064,224064,224064,224064,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552011276","9026202000",""]
["004701120","Adatlap --->","Terepi eszközök","Nyomáskülönbség kapcsoló 40-től 200mbar-ig","BUILDINGS-TEREPI","",214929,214929,214929,214929,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552011283","",""]
["004701130","Adatlap --->","Terepi eszközök","Nyomáskülönbség kapcsoló 150-től 1000mbar-ig","BUILDINGS-TEREPI","",214929,214929,214929,214929,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552011290","",""]
["004701140","Adatlap --->","Terepi eszközök","Nyomáskülönbség kapcsoló 1 -től 3 bar-ig","BUILDINGS-TEREPI","",214929,214929,214929,214929,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552011306","",""]
["004701150","Adatlap --->","Terepi eszközök","Nyomáskülönbség kapcsoló 2.5-től 5.5bar-ig","BUILDINGS-TEREPI","",214929,214929,214929,214929,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552011313","",""]
["004701160","Adatlap --->","Terepi eszközök","Nyomáskapcsoló 120-tól 2200mbar-ig","BUILDINGS-TEREPI","",141076,141076,141076,141076,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552011320","",""]
["004701170","Adatlap --->","Terepi eszközök","Nyomáskapcsoló 1000-től 6000mbar-ig","BUILDINGS-TEREPI","",141076,141076,141076,141076,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552011337","9025190090",""]
["004702020","Adatlap --->","Terepi eszközök","Nyomástávadó vízre SPP 110-100 kPa","BUILDINGS-TEREPI","",231857,231857,231857,231857,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552011344","9026202000",""]
["004702040","Adatlap --->","Terepi eszközök","Nyomástávadó vízre SPP 110-250 kPa","BUILDINGS-TEREPI","",231857,231857,231857,231857,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552011351","9026202000",""]
["004702060","Adatlap --->","Terepi eszközök","Nyomástávadó vízre SPP 110-600 kPa","BUILDINGS-TEREPI","*",243447,243447,243447,243447,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552011368","9026202000",""]
["004702080","Adatlap --->","Terepi eszközök","Nyomástávadó vízre SPP 110-1000 kPa","BUILDINGS-TEREPI","",243447,243447,243447,243447,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552011375","9026202000",""]
["004702100","Adatlap --->","Terepi eszközök","Nyomástávadó vízre SPP 110-1600 kPa","BUILDINGS-TEREPI","",231857,231857,231857,231857,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552011382","9026202000",""]
["004702120","Adatlap --->","Terepi eszközök","Nyomástávadó vízre SPP 110-2500 kPa","BUILDINGS-TEREPI","",231857,231857,231857,231857,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552011399","9026202000",""]
["004702140","Adatlap --->","Terepi eszközök","Nyomástávadó vízre SPP 110-4000 kPa","BUILDINGS-TEREPI","",231857,231857,231857,231857,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552011405","9026202000",""]
["006902500","Adatlap --->","Terepi eszközök","SCP110 kondenzáció érzékelő","BUILDINGS-TEREPI","",105475,105475,105475,105475,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552011498","9025808090",""]
["006902510","Adatlap --->","Terepi eszközök","Kondenzáció érzékelő ext SCC110","BUILDINGS-TEREPI","",114580,114580,114580,114580,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552011504","9025808090",""]
["006920041","Adatlap --->","Terepi eszközök","Csőre helyezhető (kontakt) hőmérséklet érzékelő STC300 0/100","BUILDINGS-TEREPI","",83261,83261,83261,83261,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552011528","9025190090",""]
["006920121","Adatlap --->","Terepi eszközök","Légcsatorna hőmérséklet érzékelő STD300-300 -50/50","BUILDINGS-TEREPI","",104808,104808,104808,104808,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552011542","9025190090",""]
["006920141","Adatlap --->","Terepi eszközök","Légcsatorna hőmérséklet érzékelő STD300-300 0/100","BUILDINGS-TEREPI","",104808,104808,104808,104808,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552011559","9025190090",""]
["006920221","Adatlap --->","Terepi eszközök","Merülő hőmérséklet érzékelő STP300-100 -50/50","BUILDINGS-TEREPI","",88796,88796,88796,88796,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552011566","9025190090",""]
["006920241","Adatlap --->","Terepi eszközök","Merülő hőmérséklet érzékelő STP300-100 0/100","BUILDINGS-TEREPI","",89683,89683,89683,89683,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552011573","9025190090",""]
["006920261","Adatlap --->","Terepi eszközök","Merülő hőmérséklet érzékelő STP300-100 0/160","BUILDINGS-TEREPI","",88796,88796,88796,88796,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552011580","9025190090",""]
["006920281","Adatlap --->","Terepi eszközök","Merülő hőmérséklet érzékelő STP300-200 -50/50","BUILDINGS-TEREPI","",90901,90901,90901,90901,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552011597","9025190090",""]
["006920301","Adatlap --->","Terepi eszközök","Merülő hőmérséklet érzékelő STP300-200 0/100","BUILDINGS-TEREPI","",95440,95440,95440,95440,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552011603","9025190090",""]
["006920501","Adatlap --->","Terepi eszközök","Kültéri hőmérséklet érzékelő STO300 -50/50","BUILDINGS-TEREPI","",208553,208553,208553,208553,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552011689","9025190090",""]
["006920630","Adatlap --->","Terepi eszközök","SLR320 szobai megvilágítás távadó","BUILDINGS-TEREPI","",170143,170143,170143,170143,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552011696","9032900090",""]
["006920640","Adatlap --->","Terepi eszközök","SLO320 kültéri megvilágítás távadó","BUILDINGS-TEREPI","",168475,168475,168475,168475,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552011702","9027899000",""]
["006920701","Adatlap --->","Terepi eszközök","Légcsatorna átlaghőmérséklet távadó STD400-04 -50/50","BUILDINGS-TEREPI","",236866,236866,236866,236866,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552011726","9025190090",""]
["006920741","Adatlap --->","Terepi eszközök","Légcsatorna átlaghőmérséklet távadó STD400-30 -50/50","BUILDINGS-TEREPI","",236866,236866,236866,236866,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552011740","9025190090",""]
["006920781","Adatlap --->","Terepi eszközök","Légcsatorna átlaghőmérséklet távadó STD400-60 -50/50","BUILDINGS-TEREPI","",306943,306943,306943,306943,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552011764","9025190090",""]
["0617-9-410","Adatlap --->","Terepi eszközök","REC KIT \"O\" RING&TOOL 1/2\"- 1\"","BUILDINGS-TEREPI","",110858,110858,110858,110858,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606481819550","3926909790",""]
["0617-9-411","Adatlap --->","Terepi eszközök","RECON KIT \"O\" RING&TOOL 1 1/4\"","BUILDINGS-TEREPI","",136280,136280,136280,136280,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606481819567","3926909790",""]
["0617-9-412","Adatlap --->","Terepi eszközök","REC KIT \"O\" RING&TOOL 1 1/2\"","BUILDINGS-TEREPI","",150165,150165,150165,150165,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606481819574","3926909790",""]
["0617-9-413","Adatlap --->","Terepi eszközök","REC KIT \"O\" RINGS & TOOL (2\")","BUILDINGS-TEREPI","",150165,150165,150165,150165,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606481819581","3926909790",""]
["0618-9-210","Adatlap --->","Terepi eszközök","HOUSING KIT FOR MBF VALVE","BUILDINGS-TEREPI","",50586,50586,50586,50586,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606481947147","8481900090",""]
["0618-9-510","Adatlap --->","Terepi eszközök","REC KIT \"O\" RING&TOOL 2 1/2\"","BUILDINGS-TEREPI","",204674,204674,204674,204674,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606481819598","3926909790",""]
["0626-9-203","Adatlap --->","Terepi eszközök","Szelepjavító készlet","BUILDINGS-TEREPI","",74426,74426,74426,74426,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606489656317","8481900090",""]
["0626-9-204","Adatlap --->","Terepi eszközök","REPLACEMENT GLAND KIT & GREASE","BUILDINGS-TEREPI","",74426,74426,74426,74426,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606489656324","3926909790",""]
["0626-9-310","Adatlap --->","Terepi eszközök","Szelepjavító készlet","BUILDINGS-TEREPI","",97751,97751,97751,97751,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606489656331","3926909790",""]
["0626-9-311","Adatlap --->","Terepi eszközök","GLAND KIT / GREASE","BUILDINGS-TEREPI","",124186,124186,124186,124186,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606489656348","8481900090",""]
["0667-9-201","Adatlap --->","Terepi eszközök","VSF szelepjav k32-50","BUILDINGS-TEREPI","",105141,105141,105141,105141,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606481819628","3926909790",""]
["10205","Adatlap --->","Resi9 lakossági kínálat","MICRO PRAGMA Kiselosztó, ajtó nélkül, falon kívüli, 2 modul","MICRO PRAGMA","",2081,2081,2081,2081,1,10,"DB","09GP-RES","09GP-RESFDR","Általános célú","1-Lakossági","Lakossági energiaelosztás (Resi9)","3303430102052","8538100000","",""]
["10206","Adatlap --->","Resi9 lakossági kínálat","MICRO PRAGMA Kiselosztó, ajtó nélkül, falon kívüli, 4 modul","MICRO PRAGMA","*",2332,2332,2332,2332,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESFDR","Általános célú","1-Lakossági","Lakossági energiaelosztás (Resi9)","3303430102069","8538100000","",""]
["10207","Adatlap --->","Resi9 lakossági kínálat","MICRO PRAGMA Kiselosztó, ajtó nélkül, falon kívüli, 6 modul","MICRO PRAGMA","*",4764,4764,4764,4764,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESFDR","Általános célú","1-Lakossági","Lakossági energiaelosztás (Resi9)","3303430102076","8538100000","",""]
["10208","Adatlap --->","Resi9 lakossági kínálat","MICRO PRAGMA Kiselosztó, ajtó nélkül, falon kívüli, 8 modul","MICRO PRAGMA","*",5193,5193,5193,5193,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESFDR","Általános célú","1-Lakossági","Lakossági energiaelosztás (Resi9)","3303430102083","8538100000","",""]
["10209","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA (Kaedra) Előlap, 18 modulos","ED","",2673,2673,2673,2673,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430102090","3926909790","",""]
["10500","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA (Kaedra) Rögzítő keret, 8-as","ED","",53194,53194,53194,53194,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430105008","7326909890","",""]
["10501","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA (Kaedra) Rögzítő keret, 1-es","ED","",60220,60220,60220,60220,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430105015","7326909890","",""]
["10502","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA (Kaedra) Rögzítő keret, 1-es","ED","",58201,58201,58201,58201,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430105022","7326909890","",""]
["111600","Adatlap --->","Mozgássérült WC szettek","ELSO Vátókapcsoló betét, 10A, rugós bekötés","ELSO","*",2432,2432,2432,2432,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4013984106497","8536508090","",""]
["111610","Adatlap --->","Mozgássérült WC szettek","ELSO Vátókapcsoló betét, jelzőfényes, 10A, rugós bekötés","ELSO","",5455,5455,5455,5455,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4013984106510","8536508090","",""]
["121200","Adatlap --->","Mozgássérült WC szettek","ELSO Kétpólusú kapcsoló, 16A, csavaros","ELSO","*",4134,4134,4134,4134,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4013984106312","8536508090","",""]
["121600","Adatlap --->","Mozgássérült WC szettek","ELSO Váltókapcsoló, 10A, csavaros","ELSO","",2432,2432,2432,2432,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4013984106398","8536508090","",""]
["121700","Adatlap --->","Mozgássérült WC szettek","ELSO Keresztkapcsoló, csavaros bekötés, 10 A","ELSO","",8079,8079,8079,8079,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4013984106442","8536508090","",""]
["122100","Adatlap --->","Mozgássérült WC szettek","ELSO Nyomó, záróérintkezős, 10 A","ELSO","",2432,2432,2432,2432,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4013984107159","8536508090","",""]
["13135","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA (Kaedra) Fedlap, 65x85 vagy 50x50 csatlakozókhoz","ED","*",1605,1605,1605,1605,1,10,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430131359","3926909790","",""]
["13136","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA (Kaedra) Fedlap, 65x85 ipari csatlakozókhoz","ED","*",1260,1260,1260,1260,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430131366","3926909790","",""]
["13137","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA (Kaedra) Fedlap, 65x65 vagy 75x75 ipari csatlakozókhoz","ED","*",1466,1466,1466,1466,1,10,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430131373","3926909790","",""]
["13138","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA (Kaedra) Fedlap, nyomógombokhoz","ED","*",1013,1013,1013,1013,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430131380","3926909790","",""]
["13142","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA (Kaedra) Nyílás adapter, csavarozható, 2 nyílás, 65x85mm és 90x100mm","ED","*",2808,2808,2808,2808,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430131427","3926909790","",""]
["13143","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA (Kaedra) Takarólemez, csavarozható, 65x65mm vagy 75x75mm kikönnyítéssel","ED","",3171,3171,3171,3171,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430131434","3926909790","",""]
["13144","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA (Kaedra) Nyílás adapter, csavarozható, 63A, 100x107mm csatlakozóaljzatokhoz","ED","*",2648,2648,2648,2648,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430131441","3926909790","",""]
["13175","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA (Kaedra) Mini elosztó, átlátszó ajtó,  1x4 modul+1 nyílás","ED","*",7614,7614,7614,7614,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430131755","3926909790","",""]
["13176","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA (Kaedra) Mini elosztó, átlátszó ajtó, 1x4 modul+2 nyílás","ED","*",9549,9549,9549,9549,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430131762","3926909790","",""]
["13177","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA (Kaedra) Mini elosztó, átlátszó ajtó, 1x4 modul+3 nyílás","ED","*",11443,11443,11443,11443,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430131779","3926909790","",""]
["13178","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA (Kaedra) Kiselosztó, átlátszó ajtó, 1x5 modul+2 nyílás","ED","*",17356,17356,17356,17356,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430131786","8538100000","",""]
["13179","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA (Kaedra) Kiselosztó, átlátszó ajtó, 1x8 modul+4 nyílás","ED","*",21001,21001,21001,21001,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430131793","8538100000","",""]
["13180","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA (Kaedra) Kiselosztó, átlátszó ajtó, 1x12 modul+3 nyílás","ED","*",22899,22899,22899,22899,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430131809","8538100000","",""]
["13181","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA (Kaedra) Kiselosztó, átlátszó ajtó, 1x12 modul+6 nyílás","ED","*",27877,27877,27877,27877,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430131816","8538100000","",""]
["13182","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA (Kaedra) Kiselosztó, átlátszó ajtó, 1x18 modul+8 nyílás","ED","*",36277,36277,36277,36277,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430131823","8538100000","",""]
["13185","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA (Kaedra) Kiselosztó, átlátszó ajtó, 1x5 modul+1 nyílás","ED","",17168,17168,17168,17168,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430131854","8538100000","",""]
["13186","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA (Kaedra) Kiselosztó, átlátszó ajtó, 1x8 modul+2 nyílás","ED","",21001,21001,21001,21001,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430131861","8538100000","",""]
["13187","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA (Kaedra) Kiselosztó, átlátszó ajtó, 1x12 modul+3 nyílás","ED","*",26732,26732,26732,26732,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430131878","8538100000","",""]
["13188","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA (Kaedra) Kiselosztó, átlátszó ajtó, 1x18 modul+4 nyílás","ED","*",36277,36277,36277,36277,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430131885","8538100000","",""]
["13189","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA (Kaedra) Univerzális kiselosztó, átlátszó ajtó, 1x5 modul","ED","*",16204,16204,16204,16204,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430131892","8538100000","",""]
["13190","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA (Kaedra) Univerzális kiselosztó, átlátszó ajtó, 1x8 modul","ED","*",18140,18140,18140,18140,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430131908","8538100000","",""]
["13191","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA (Kaedra) Univerzális kiselosztó, átlátszó ajtó, 1x12 modul","ED","*",21001,21001,21001,21001,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430131915","8538100000","",""]
["13192","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA (Kaedra) Univerzális kiselosztó, átlátszó ajtó, 1x12 modul","ED","*",26732,26732,26732,26732,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430131922","8538100000","",""]
["13193","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA (Kaedra) Univerzális kiselosztó, átlátszó ajtó, 1x18 modul","ED","*",34359,34359,34359,34359,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430131939","8538100000","",""]
["13195","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA (Kaedra) Univerzális kiselosztó teli, ajtó, szerelőlemez","ED","",40090,40090,40090,40090,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430131953","3926909790","",""]
["13196","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA (Kaedra) Univerzális kiselosztó, teli ajtó, szerelőlemez","ED","",49646,49646,49646,49646,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430131960","3926909790","",""]
["13197","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA (Kaedra) Univerzális kiselosztó, teli ajtó, szerelőlemez","ED","",53477,53477,53477,53477,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430131977","3926909790","",""]
["13198","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA (Kaedra) Univerzális kiselosztó, teli ajtó, szerelőlemez","ED","",64938,64938,64938,64938,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430131984","3926909790","",""]
["13431","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA (Kaedra) Kiselosztó, átlátszó ajtó, 1x12 modul","ED","*",16596,16596,16596,16596,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430134312","8538100000","",""]
["13432","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA (Kaedra) Kiselosztó, átlátszó ajtó, 1x18 modul","ED","*",33407,33407,33407,33407,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430134329","8538100000","",""]
["13433","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA (Kaedra) Kiselosztó, átlátszó ajtó, 2x12 modul","ED","*",36277,36277,36277,36277,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430134336","8538100000","",""]
["13434","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA (Kaedra) Kiselosztó, átlátszó ajtó, 2x18 modul","ED","*",45839,45839,45839,45839,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430134343","8538100000","",""]
["13435","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA (Kaedra) Kiselosztó, átlátszó ajtó, 3x12 modul","ED","*",48699,48699,48699,48699,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430134350","8538100000","",""]
["13436","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA (Kaedra) Kiselosztó, átlátszó ajtó, 3x18 modul","ED","*",61142,61142,61142,61142,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430134367","8538100000","",""]
["13437","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA (Kaedra) Kiselosztó, átlátszó ajtó, 4x18 modul","ED","*",82171,82171,82171,82171,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430134374","8538100000","",""]
["13438","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA (Kaedra) Kiselosztó illesztődobozzal, átlátszó ajtó, 1x12 modul+1 nyílás","ED","",33626,33626,33626,33626,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430134381","8538100000","",""]
["13439","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA (Kaedra) Kiselosztó illesztődobozzal, átlátszó ajtó, 2x12 modul+3 nyílás","ED","*",45839,45839,45839,45839,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430134398","8538100000","",""]
["13440","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA (Kaedra) Kiselosztó illesztődobozzal, átlátszó ajtó, 3x12 modul+4 nyílás","ED","*",53477,53477,53477,53477,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430134404","8538100000","",""]
["13441","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA (Kaedra) Mini elosztó, átlátszó ajtó, 1x4 modul","ED","*",7614,7614,7614,7614,1,9,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430134411","8538100000","",""]
["13442","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA (Kaedra) Mini elosztó, átlátszó ajtó, 1x6 modul","ED","*",9719,9719,9719,9719,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430134428","8538100000","",""]
["13443","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA (Kaedra) Mini elosztó, átlátszó ajtó, 1x8 modul","ED","*",12197,12197,12197,12197,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430134435","8538100000","",""]
["13444","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA (Kaedra) Mini elosztó, átlátszó ajtó, 1x12 modul","ED","*",16596,16596,16596,16596,1,4,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430134442","8538100000","",""]
["13448","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","Csatlakozóblokk (nulla-föld sín) készlet, 8 furat, 12 modulos hátlap tartóval","ED","",3037,3037,3037,3037,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430134480","8536901000","",""]
["13450","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","Csatlakozóblokk (nulla-föld sín) készlet, 32 furat, 18 modulos hátlap tartóval","ED","",7045,7045,7045,7045,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430134503","8536901000","",""]
["13575","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","Csatlakozóblokk (nulla-föld sín), 80A, 4 furat","ED","*",1971,1971,1971,1971,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430135753","8536901000","",""]
["13576","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","Csatlakozóblokk (nulla-föld sín), 80A, 8 furat","ED","*",2189,2189,2189,2189,1,5,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430135760","8536901000","",""]
["13577","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","Csatlakozóblokk (nulla-föld sín), 80A, 16 furat","ED","*",2338,2338,2338,2338,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430135777","8536901000","",""]
["13579","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","Csatlakozóblokk (nulla-föld sín), 80A, 32 furat","ED","*",7584,7584,7584,7584,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430135791","8536901000","",""]
["13581","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","Csatlakozóblokk (nulla-föld sín) takaró, zöld","ED","",677,677,677,677,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430135814","8547200090","",""]
["13582","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","PRAGMA Sárga/zöld fedél 4/8cs.b.","ED","*",641,641,641,641,1,5,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430135821","8547200090","",""]
["13583","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","PRAGMA Sárga/zöld fedél 16/22/32 furat","ED","",677,677,677,677,1,5,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430135838","8547200090","",""]
["13585","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","PRAGMA Piros fedél 16/22/32 furatos csatlakozó blokkhoz","ED","",819,819,819,819,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430135852","8547200090","",""]
["13586","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","PRAGMA Kék fedél 4/8 furatos csatlakozóblokk (nulla-föld sín)","ED","*",540,540,540,540,1,5,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430135869","8547200090","",""]
["13587","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","Kék fedél 16/22/32ly cs.b.","ED","",801,801,801,801,1,5,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430135876","8547200090","",""]
["13595","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","Csatlakozóblokk (nulla-föld sín)-tartó, 18 modul, hátlapon","ED","",2688,2688,2688,2688,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430135951","8538909999","",""]
["13597","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","Csatlakozóblokk (nulla-föld sín)-tartó 12 modul","ED","*",3524,3524,3524,3524,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430135975","7326909890","",""]
["13598","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","Csatlakozóblokk (nulla-föld sín)-tartó 18 modul Kaedra","ED","",1083,1083,1083,1083,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430135982","8538909999","",""]
["13599","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","Csatlakozóblokk (nulla-föld sín)-tartó, 12 modul, hátlapon","ED","",2808,2808,2808,2808,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430135999","7326909890","",""]
["13934","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA (Kaedra) Szekrényösszekötő-készlet","ED","*",3601,3601,3601,3601,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430139348","7326909890","",""]
["13935","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA (Kaedra) Fali rögzítőfülek, 4 db","ED","*",1917,1917,1917,1917,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430139355","3926909790","",""]
["13940","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA (Kaedra) Modultakaró, 10x5 modul","ED","*",1842,1842,1842,1842,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430139409","8538909999","",""]
["13944","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA (Kaedra) Teli előlap, 12 modulos","ED","",4684,4684,4684,4684,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430139447","3926909790","",""]
["13945","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA (Kaedra) Teli előlap, 18 modulos","ED","*",5207,5207,5207,5207,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430139454","3926909790","",""]
["13947","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA (Kaedra) Plombakészlet","ED","",6221,6221,6221,6221,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430139478","7326909890","",""]
["13948","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA (Kaedra) Kulcsos zár, 850-es típus","ED","*",8360,8360,8360,8360,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430139485","8301300000","",""]
["13949","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA (Kaedra) Zárbetét, 4 mm-es háromszög profil","ED","",6273,6273,6273,6273,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430139492","8301600090","",""]
["13950","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA (Kaedra) Zárbetét, 3.6 mm-es négyzet profil","ED","",6831,6831,6831,6831,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430139508","8301600090","",""]
["13975","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA (Kaedra) Mini elosztó, átlátszó ajtó, 1x3 modul","ED","*",6867,6867,6867,6867,1,4,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430139751","9403700000","",""]
["13982","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA (Kaedra) Kiselosztó IP65 1L 1x18 modul","ED","*",29814,29814,29814,29814,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430139829","8538100000","",""]
["13983","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA (Kaedra) Kiseosztó, IP65 24 modul","ED","*",36938,36938,36938,36938,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430139836","8538100000","",""]
["13985","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA (Kaedra) Kiselosztó IP65 3x12 modul","ED","*",46922,46922,46922,46922,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430139850","8538100000","",""]
["13992","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA (Kaedra) 36 modul IP65 szekrény","ED","*",55788,55788,55788,55788,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430139928","8538100000","",""]
["13993","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA (Kaedra) Illesztődoboz 3ny (90x100)","ED","*",17287,17287,17287,17287,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430139935","8538100000","",""]
["13994","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA (Kaedra) Illesztődoboz 4ny (90x100)","ED","*",19435,19435,19435,19435,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430139942","8538100000","",""]
["14811","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Gyűjtősín, C120-NG125, 1P","ED","",4466,4466,4466,4466,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430148111","8536909500","",""]
["14812","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Gyűjtősín, C120-NG125, 2P","ED","",8385,8385,8385,8385,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430148128","8536901000","",""]
["14813","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Gyűjtősín, C120-NG125, 3P","ED","*",10387,10387,10387,10387,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430148135","8536901000","",""]
["14814","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Gyűjtősín, C120-NG125, 4P","ED","",12726,12726,12726,12726,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430148142","8536901000","",""]
["14818","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Takarósapka gyűjtősín tüskére (20db)","ED","",735,735,735,735,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430148180","8547200090","",""]
["15033","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iPC 2P+F dugaszoló aljzat, 16A, sárga ","ED","",10380,10380,10380,10380,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430150336","8536699099","",""]
["15125","Adatlap --->","Teljesítménymérés és felügyelet (PowerLogic)","CMV voltmérő átkapcsoló","ED","",30299,30299,30299,30299,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBBMC","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Alapvető mérőkészülékek (PM3xxx mérőkig) és alapvető fázisjavítási készülékek (EasyCan…)","3303430151258","8536508090","",""]
["15126","Adatlap --->","Teljesítménymérés és felügyelet (PowerLogic)","CMA ampermérő átkapcsoló","ED","",44306,44306,44306,44306,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBBMC","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Alapvető mérőkészülékek (PM3xxx mérőkig) és alapvető fázisjavítási készülékek (EasyCan…)","3303430151265","8536508090","",""]
["15201","Adatlap --->","Teljesítménymérés és felügyelet (PowerLogic)","VLT voltmérő 0-600V digitális","ED","*",52240,52240,52240,52240,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBBMC","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Alapvető mérőkészülékek (PM3xxx mérőkig) és alapvető fázisjavítási készülékek (EasyCan…)","3303430152019","9030337000","",""]
["15209","Adatlap --->","Teljesítménymérés és felügyelet (PowerLogic)","AMP digitális ampermérő 0...5000A","ED","",52240,52240,52240,52240,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBBMC","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Alapvető mérőkészülékek (PM3xxx mérőkig) és alapvető fázisjavítási készülékek (EasyCan…)","3303430152095","9030337000","",""]
["15324","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iPC 2P+E franciacsapos dugaszoló aljzat, 16A, sárga ","ED","",10380,10380,10380,10380,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430153245","8536699099","",""]
["15331","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 IHH 7j 1c ARM IH kapcsolóóra","ED","*",17604,17604,17604,17604,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESFDR","Általános célú","1-Lakossági","Lakossági energiaelosztás (Resi9)","3303430153313","9107000090","",""]
["15335","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 IH24h 1c SRM kapcsolóóra","ED","*",11147,11147,11147,11147,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESFDR","Általános célú","1-Lakossági","Lakossági energiaelosztás (Resi9)","3303430153351","9107000090","",""]
["15336","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 IH 24h 1c ARM kapcsolóóra","ED","*",11732,11732,11732,11732,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESFDR","Általános célú","1-Lakossági","Lakossági energiaelosztás (Resi9)","3303430153368","9107000090","",""]
["15363","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 MIN lépcsőházi időrelé,  1-7 min","ED","*",6967,6967,6967,6967,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESFDR","Általános célú","1-Lakossági","Lakossági energiaelosztás (Resi9)","3303430153634","9107000090","",""]
["15440","Adatlap --->","Teljesítménymérés és felügyelet (PowerLogic)","CH üzemóra számláló 220/240VAC, DIN","ED","*",20897,20897,20897,20897,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBBMC","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Alapvető mérőkészülékek (PM3xxx mérőkig) és alapvető fázisjavítási készülékek (EasyCan…)","3303430154402","9029100090","",""]
["15443","Adatlap --->","Teljesítménymérés és felügyelet (PowerLogic)","CI impulzus-számláló 220...240V AC","ED","",20897,20897,20897,20897,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBBMC","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Alapvető mérőkészülékek (PM3xxx mérőkig) és alapvető fázisjavítási készülékek (EasyCan…)","3303430154433","9029100090","",""]
["15607","Adatlap --->","Teljesítménymérés és felügyelet (PowerLogic)","CH üzemóra számláló 24VAC, 48x48","ED","*",10449,10449,10449,10449,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBBMC","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Alapvető mérőkészülékek (PM3xxx mérőkig) és alapvető fázisjavítási készülékek (EasyCan…)","3303430156079","9029100090","",""]
["15608","Adatlap --->","Teljesítménymérés és felügyelet (PowerLogic)","CH üzemóra számláló 230VAC, 48x48","ED","*",10449,10449,10449,10449,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBBMC","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Alapvető mérőkészülékek (PM3xxx mérőkig) és alapvető fázisjavítási készülékek (EasyCan…)","3303430156086","9029100090","",""]
["15609","Adatlap --->","Teljesítménymérés és felügyelet (PowerLogic)","CH üzemóra számláló 12/36VDC, 48x48","ED","*",18285,18285,18285,18285,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBBMC","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Alapvető mérőkészülékek (PM3xxx mérőkig) és alapvető fázisjavítási készülékek (EasyCan…)","3303430156093","9029100090","",""]
["16003","Adatlap --->","Teljesítménymérés és felügyelet (PowerLogic)","AMP ampermérő 5A alapműszer X/5 motorhoz 72x72","ED","*",19329,19329,19329,19329,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBBMC","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Alapvető mérőkészülékek (PM3xxx mérőkig) és alapvető fázisjavítási készülékek (EasyCan…)","3303430160038","9030900000","",""]
["16004","Adatlap --->","Teljesítménymérés és felügyelet (PowerLogic)","AMP ampermérő 5A alapműszer X/5 72x72","ED","*",19329,19329,19329,19329,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBBMC","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Alapvető mérőkészülékek (PM3xxx mérőkig) és alapvető fázisjavítási készülékek (EasyCan…)","3303430160045","9030900000","",""]
["16005","Adatlap --->","Teljesítménymérés és felügyelet (PowerLogic)","VLT voltmérő 0...500V AC 72x72","ED","*",20375,20375,20375,20375,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBBMC","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Alapvető mérőkészülékek (PM3xxx mérőkig) és alapvető fázisjavítási készülékek (EasyCan…)","3303430160052","9030337000","",""]
["16006","Adatlap --->","Teljesítménymérés és felügyelet (PowerLogic)","Motorhoz való számlap /3In/ 30/5A AMP","ED","*",2156,2156,2156,2156,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBBMC","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Alapvető mérőkészülékek (PM3xxx mérőkig) és alapvető fázisjavítási készülékek (EasyCan…)","3303430160069","9030900000","",""]
["16007","Adatlap --->","Teljesítménymérés és felügyelet (PowerLogic)","Motorhoz való számlap 75/5A","ED","",2156,2156,2156,2156,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBBMC","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Alapvető mérőkészülékek (PM3xxx mérőkig) és alapvető fázisjavítási készülékek (EasyCan…)","3303430160076","9030900000","",""]
["16008","Adatlap --->","Teljesítménymérés és felügyelet (PowerLogic)","Számlap motorhoz való 200/5","ED","",2156,2156,2156,2156,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBBMC","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Alapvető mérőkészülékek (PM3xxx mérőkig) és alapvető fázisjavítási készülékek (EasyCan…)","3303430160083","9030900000","",""]
["16009","Adatlap --->","Teljesítménymérés és felügyelet (PowerLogic)","Számlap rend.sz.: 16004 AMP-hez, 50A","ED","",2156,2156,2156,2156,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBBMC","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Alapvető mérőkészülékek (PM3xxx mérőkig) és alapvető fázisjavítási készülékek (EasyCan…)","3303430160090","9030337000","",""]
["16010","Adatlap --->","Teljesítménymérés és felügyelet (PowerLogic)","Számlap rend.sz.: 16004 AMP-hez, 100A","ED","*",2156,2156,2156,2156,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBBMC","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Alapvető mérőkészülékek (PM3xxx mérőkig) és alapvető fázisjavítási készülékek (EasyCan…)","3303430160106","9030900000","",""]
["16011","Adatlap --->","Teljesítménymérés és felügyelet (PowerLogic)","Számlap rend.sz.: 16004 AMP-hez, 200A","ED","",2156,2156,2156,2156,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBBMC","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Alapvető mérőkészülékek (PM3xxx mérőkig) és alapvető fázisjavítási készülékek (EasyCan…)","3303430160113","9030337000","",""]
["16012","Adatlap --->","Teljesítménymérés és felügyelet (PowerLogic)","Számlap rend.sz.: 16004 AMP-hez, 400A","ED","",2156,2156,2156,2156,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBBMC","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Alapvető mérőkészülékek (PM3xxx mérőkig) és alapvető fázisjavítási készülékek (EasyCan…)","3303430160120","9030337000","",""]
["16013","Adatlap --->","Teljesítménymérés és felügyelet (PowerLogic)","Számlap rend.sz.: 16004 AMP-hez, 600A","ED","",2156,2156,2156,2156,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBBMC","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Alapvető mérőkészülékek (PM3xxx mérőkig) és alapvető fázisjavítási készülékek (EasyCan…)","3303430160137","9030900000","",""]
["16014","Adatlap --->","Teljesítménymérés és felügyelet (PowerLogic)","Számlap rend.sz.: 16004 AMP-hez, 1000A","ED","",2156,2156,2156,2156,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBBMC","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Alapvető mérőkészülékek (PM3xxx mérőkig) és alapvető fázisjavítási készülékek (EasyCan…)","3303430160144","9030900000","",""]
["16015","Adatlap --->","Teljesítménymérés és felügyelet (PowerLogic)","Számlap rend.sz.: 16004 AMP-hez, 1250A","ED","",2156,2156,2156,2156,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBBMC","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Alapvető mérőkészülékek (PM3xxx mérőkig) és alapvető fázisjavítási készülékek (EasyCan…)","3303430160151","9030900000","",""]
["16016","Adatlap --->","Teljesítménymérés és felügyelet (PowerLogic)","Számlap rend.sz.: 16004 AMP-hez, 1500A","ED","",2156,2156,2156,2156,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBBMC","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Alapvető mérőkészülékek (PM3xxx mérőkig) és alapvető fázisjavítási készülékek (EasyCan…)","3303430160168","9030900000","",""]
["16017","Adatlap --->","Teljesítménymérés és felügyelet (PowerLogic)","CMA átkapcsoló 48x48 4 állású, 20A","ED","",26120,26120,26120,26120,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBBMC","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Alapvető mérőkészülékek (PM3xxx mérőkig) és alapvető fázisjavítási készülékek (EasyCan…)","3303430160175","8536508090","",""]
["16018","Adatlap --->","Teljesítménymérés és felügyelet (PowerLogic)","CMV átkapcsoló 48x48 7 állású","ED","*",26120,26120,26120,26120,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBBMC","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Alapvető mérőkészülékek (PM3xxx mérőkig) és alapvető fázisjavítási készülékek (EasyCan…)","3303430160182","8536508090","",""]
["16029","Adatlap --->","Teljesítménymérés és felügyelet (PowerLogic)","AMP ampermérő 30A közvetlen csatlakozású analóg mérő","ED","",20375,20375,20375,20375,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBBMC","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Alapvető mérőkészülékek (PM3xxx mérőkig) és alapvető fázisjavítási készülékek (EasyCan…)","3303430160298","9030337000","",""]
["16030","Adatlap --->","Teljesítménymérés és felügyelet (PowerLogic)","AMP ampermérő 5A alapműszer","ED","*",19329,19329,19329,19329,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBBMC","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Alapvető mérőkészülékek (PM3xxx mérőkig) és alapvető fázisjavítási készülékek (EasyCan…)","3303430160304","9030337000","",""]
["16032","Adatlap --->","Teljesítménymérés és felügyelet (PowerLogic)","Számlap rend.sz.: 16030 alapműszerhez, 0-50A","ED","",2156,2156,2156,2156,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBBMC","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Alapvető mérőkészülékek (PM3xxx mérőkig) és alapvető fázisjavítási készülékek (EasyCan…)","3303430160328","9030900000","",""]
["16033","Adatlap --->","Teljesítménymérés és felügyelet (PowerLogic)","Számlap rend.sz.: 16030 alapműszerhez, 0-75A","ED","",2156,2156,2156,2156,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBBMC","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Alapvető mérőkészülékek (PM3xxx mérőkig) és alapvető fázisjavítási készülékek (EasyCan…)","3303430160335","9030900000","",""]
["16034","Adatlap --->","Teljesítménymérés és felügyelet (PowerLogic)","Számlap rend.sz.: 16030 alapműszerhez, 100A","ED","",2156,2156,2156,2156,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBBMC","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Alapvető mérőkészülékek (PM3xxx mérőkig) és alapvető fázisjavítási készülékek (EasyCan…)","3303430160342","9030900000","",""]
["16035","Adatlap --->","Teljesítménymérés és felügyelet (PowerLogic)","Számlap rend.sz.: 16030 alapműszerhez, 150A","ED","",2156,2156,2156,2156,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBBMC","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Alapvető mérőkészülékek (PM3xxx mérőkig) és alapvető fázisjavítási készülékek (EasyCan…)","3303430160359","9030900000","",""]
["16036","Adatlap --->","Teljesítménymérés és felügyelet (PowerLogic)","Számlap rend.sz.: 16030 alapműszerhez, 200A","ED","",2156,2156,2156,2156,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBBMC","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Alapvető mérőkészülékek (PM3xxx mérőkig) és alapvető fázisjavítási készülékek (EasyCan…)","3303430160366","9030900000","",""]
["16037","Adatlap --->","Teljesítménymérés és felügyelet (PowerLogic)","Számlap rend.sz.: 16030 alapműszerhez, 250A","ED","",2156,2156,2156,2156,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBBMC","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Alapvető mérőkészülékek (PM3xxx mérőkig) és alapvető fázisjavítási készülékek (EasyCan…)","3303430160373","9030900000","",""]
["16039","Adatlap --->","Teljesítménymérés és felügyelet (PowerLogic)","Számlap rend.sz.: 16030 alapműszerhez, 400A","ED","",2156,2156,2156,2156,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBBMC","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Alapvető mérőkészülékek (PM3xxx mérőkig) és alapvető fázisjavítási készülékek (EasyCan…)","3303430160397","9030900000","",""]
["16060","Adatlap --->","Teljesítménymérés és felügyelet (PowerLogic)","VLT analóg voltmérő 0...300V AC","ED","",30562,30562,30562,30562,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBBMC","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Alapvető mérőkészülékek (PM3xxx mérőkig) és alapvető fázisjavítási készülékek (EasyCan…)","3303430160601","9030337000","",""]
["16061","Adatlap --->","Teljesítménymérés és felügyelet (PowerLogic)","VLT voltmérő 0...500V AC","ED","*",20375,20375,20375,20375,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBBMC","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Alapvető mérőkészülékek (PM3xxx mérőkig) és alapvető fázisjavítási készülékek (EasyCan…)","3303430160618","9030337000","",""]
["16073","Adatlap --->","Teljesítménymérés és felügyelet (PowerLogic)","AMP ampermérő 5A alapműszer X/5 96x96 motoros leágazáshoz","ED","",28994,28994,28994,28994,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBBMC","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Alapvető mérőkészülékek (PM3xxx mérőkig) és alapvető fázisjavítási készülékek (EasyCan…)","3303430160731","9030337000","",""]
["16074","Adatlap --->","Teljesítménymérés és felügyelet (PowerLogic)","AMP ampermérő 5A alapműszer X/5 96x96 normál leágazáshoz","ED","*",19329,19329,19329,19329,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBBMC","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Alapvető mérőkészülékek (PM3xxx mérőkig) és alapvető fázisjavítási készülékek (EasyCan…)","3303430160748","9030337000","",""]
["16075","Adatlap --->","Teljesítménymérés és felügyelet (PowerLogic)","Voltmérő 96 X 96 0-500V","ED","*",20375,20375,20375,20375,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBBMC","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Alapvető mérőkészülékek (PM3xxx mérőkig) és alapvető fázisjavítási készülékek (EasyCan…)","3303430160755","9030337000","",""]
["16076","Adatlap --->","Teljesítménymérés és felügyelet (PowerLogic)","Számlap 3In 30/5","ED","",2156,2156,2156,2156,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBBMC","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Alapvető mérőkészülékek (PM3xxx mérőkig) és alapvető fázisjavítási készülékek (EasyCan…)","3303430160762","9030900000","",""]
["16078","Adatlap --->","Teljesítménymérés és felügyelet (PowerLogic)","Számlap 3In 200/5","ED","",2156,2156,2156,2156,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBBMC","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Alapvető mérőkészülékek (PM3xxx mérőkig) és alapvető fázisjavítási készülékek (EasyCan…)","3303430160786","9030900000","",""]
["16079","Adatlap --->","Teljesítménymérés és felügyelet (PowerLogic)","Számlap 1x3In 50/5","ED","*",2103,2103,2103,2103,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBBMC","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Alapvető mérőkészülékek (PM3xxx mérőkig) és alapvető fázisjavítási készülékek (EasyCan…)","3303430160793","9030900000","",""]
["16080","Adatlap --->","Teljesítménymérés és felügyelet (PowerLogic)","Számlap 1x3In 100/5","ED","",2103,2103,2103,2103,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBBMC","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Alapvető mérőkészülékek (PM3xxx mérőkig) és alapvető fázisjavítási készülékek (EasyCan…)","3303430160809","9030337000","",""]
["16081","Adatlap --->","Teljesítménymérés és felügyelet (PowerLogic)","Számlap 1x3In 200/5","ED","",2156,2156,2156,2156,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBBMC","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Alapvető mérőkészülékek (PM3xxx mérőkig) és alapvető fázisjavítási készülékek (EasyCan…)","3303430160816","9030900000","",""]
["16082","Adatlap --->","Teljesítménymérés és felügyelet (PowerLogic)","Számlap 1x3In 400/5","ED","*",2156,2156,2156,2156,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBBMC","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Alapvető mérőkészülékek (PM3xxx mérőkig) és alapvető fázisjavítási készülékek (EasyCan…)","3303430160823","9030900000","",""]
["16084","Adatlap --->","Teljesítménymérés és felügyelet (PowerLogic)","Számlap 1x3In 1000/5","ED","",2156,2156,2156,2156,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBBMC","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Alapvető mérőkészülékek (PM3xxx mérőkig) és alapvető fázisjavítási készülékek (EasyCan…)","3303430160847","9030900000","",""]
["16087","Adatlap --->","Teljesítménymérés és felügyelet (PowerLogic)","Számlap 1x3In 2000/5","ED","",2156,2156,2156,2156,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBBMC","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Alapvető mérőkészülékek (PM3xxx mérőkig) és alapvető fázisjavítási készülékek (EasyCan…)","3303430160878","9030900000","",""]
["16088","Adatlap --->","Teljesítménymérés és felügyelet (PowerLogic)","Számlap 1x3In 2500/5","ED","",2156,2156,2156,2156,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBBMC","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Alapvető mérőkészülékek (PM3xxx mérőkig) és alapvető fázisjavítási készülékek (EasyCan…)","3303430160885","9030337000","",""]
["16089","Adatlap --->","Teljesítménymérés és felügyelet (PowerLogic)","Számlap 1x3In 3000/5","ED","",2156,2156,2156,2156,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBBMC","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Alapvető mérőkészülékek (PM3xxx mérőkig) és alapvető fázisjavítási készülékek (EasyCan…)","3303430160892","9030900000","",""]
["16314","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Betét, túlfeszültség-korlátozóhoz, C1mAster-350","ED","",74089,74089,74089,74089,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480060359","8536309090","",""]
["16315","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Betét, túlfeszültség-korlátozóhoz, C1 25-350","ED","",74089,74089,74089,74089,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480060366","8536309090","",""]
["16317","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Betét, túlfeszültség-korlátozóhoz, C1 Nulla-350","ED","",71445,71445,71445,71445,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480060380","8536309090","",""]
["16329","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 PRD1 túlfeszültség-korlátozó, 25r, 1P","ED","",88654,88654,88654,88654,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480060397","8536303099","",""]
["16330","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 PRD1 túlfeszültség-korlátozó, 25r, 1P-N","ED","",199473,199473,199473,199473,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480060403","8536303099","",""]
["16331","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 PRD1 túlfeszültség-korlátozó, 25r, 3P","ED","*",299210,299210,299210,299210,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480060410","8536303099","",""]
["16332","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 PRD1 túlfeszültség-korlátozó, 25r, 3P-N","ED","*",369394,369394,369394,369394,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480060427","8536303099","",""]
["16360","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 PRD1mAster túlfeszültség-korlátozó, 1P","ED","",120317,120317,120317,120317,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480060434","8536303099","",""]
["16361","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 PRD1mAster túlfeszültség-korlátozó, 1P-N","ED","",270715,270715,270715,270715,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480060441","8536303099","",""]
["16362","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 PRD1mAster túlfeszültség-korlátozó, 3P","ED","*",406066,406066,406066,406066,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480060458","8536303099","",""]
["16363","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 PRD1mAster túlfeszültség-korlátozó, 3P-N","ED","*",501319,501319,501319,501319,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480060465","8536303099","",""]
["16763","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","RCCB-ID B áram-védőkapcsoló, B osztály, 4P, 125A, 30mA","ED","",787610,787610,787610,787610,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430167631","8536303099","",""]
["16764","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","RCCB-ID B áram-védőkapcsoló, B osztály, 4P, 125A, 300mA","ED","",708849,708849,708849,708849,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430167648","8536303099","",""]
["16765","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","RCCB-ID B áram-védőkapcsoló, B osztály, 4P, 125A, 300mA-S","ED","",708849,708849,708849,708849,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430167655","8536303099","",""]
["16766","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","RCCB-ID B áram-védőkapcsoló, B osztály, 4P, 125A, 500mA","ED","",945150,945150,945150,945150,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430167662","8536303099","",""]
["16905","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","RCCB-ID 125 A áram-védőkapcsoló, AC osztály, 4P, 125A, 30mA","ED","*",225031,225031,225031,225031,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430169055","8536303099","",""]
["16906","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","RCCB-ID 125 A áram-védőkapcsoló, AC osztály, 4P, 125A, 100mA","ED","",220534,220534,220534,220534,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430169062","8536303099","",""]
["16907","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","RCCB-ID 125 A áram-védőkapcsoló, AC osztály, 4P, 125A, 300mA","ED","",202531,202531,202531,202531,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430169079","8536303099","",""]
["16908","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","RCCB-ID 125 A áram-védőkapcsoló, AC osztály, 4P, 125A, 500mA","ED","",270040,270040,270040,270040,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430169086","8536303099","",""]
["16920","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","RCCB-ID 125 A áram-védőkapcsoló, SI osztály, 4P, 125A, 30mA","ED","",247535,247535,247535,247535,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430169208","8536303099","",""]
["16921","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","RCCB-ID 125 A áram-védőkapcsoló, SI osztály, 4P, 125A, 300mA","ED","",222782,222782,222782,222782,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430169215","8536303099","",""]
["16924","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","RCCB-ID 125 A áram-védőkapcsoló, A osztály, 4P, 125A, 30mA","ED","",247535,247535,247535,247535,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430169246","8536303099","",""]
["16925","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","RCCB-ID 125 A áram-védőkapcsoló, A osztály, 4P, 125A, 300mA-S","ED","",331945,331945,331945,331945,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430169253","8536303099","",""]
["16926","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","RCCB-ID 125 A áram-védőkapcsoló, A osztály, 4P, 125A, 300mA","ED","",222782,222782,222782,222782,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430169260","8536303099","",""]
["16927","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","RCCB-ID 125 A áram-védőkapcsoló, A osztály, 4P, 125A, 500mA","ED","",297041,297041,297041,297041,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430169277","8536303099","",""]
["16938","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","Kapocstakaró, 2P (10db)","ED","",7696,7696,7696,7696,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430169383","3926909790","",""]
["16939","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","Kapocstakaró, RCCB-ID 125A, 10 db","ED","",8158,8158,8158,8158,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430169390","3926909790","",""]
["16940","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","OFsp segédérintkező,  RCCB-ID 125A","ED","*",18116,18116,18116,18116,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430169406","8536508090","",""]
["170AAI03000","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","8 AI alap, differenciál bemenet","AUT","",390715,390715,390715,390715,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3595861147683","8538909999","Momentum PLC komplett cseréje javasolt Modicon M580-ra"]
["170AAI14000","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","16 AI alap, közösített","AUT","",442900,442900,442900,442900,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3595861147690","8538909999","Momentum PLC komplett cseréje javasolt Modicon M580-ra"]
["170AAI52040","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","4 AI alap, RTD, Thermocouple & Mv","AUT","",458405,458405,458405,458405,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3389110886498","8538909999","Momentum PLC komplett cseréje javasolt Modicon M580-ra"]
["170AAO12000","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","4 AO alap, 0-20mA","AUT","",390715,390715,390715,390715,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3595861147713","8538909999","Momentum PLC komplett cseréje javasolt Modicon M580-ra"]
["170AAO92100","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","4 AO alap, 4-20mA","AUT","",392890,392890,392890,392890,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3595861147720","8538909999","Momentum PLC komplett cseréje javasolt Modicon M580-ra"]
["170ADI34000","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","16 DI alap, 24VDC","AUT","",113895,113895,113895,113895,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3595861000247","8538909999","Momentum PLC komplett cseréje javasolt Modicon M580-ra"]
["170ADI35000","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","32 DI alap, 24VDC","AUT","",137070,137070,137070,137070,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3595861000254","8538909999","Momentum PLC komplett cseréje javasolt Modicon M580-ra"]
["170ADI54050","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","16 DI alap, 115VAC","AUT","",228570,228570,228570,228570,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3595861147522","8538909999","Momentum PLC komplett cseréje javasolt Modicon M580-ra"]
["170ADM35010","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","16 DI/16 DO alap, 24VDC","AUT","",164115,164115,164115,164115,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3595861000261","8538909999","Momentum PLC komplett cseréje javasolt Modicon M580-ra"]
["170ADM35011","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","16 DI/16 DO alap, 24VDC, gyors válaszú","AUT","",164115,164115,164115,164115,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3595861147621","8538909999","Momentum PLC komplett cseréje javasolt Modicon M580-ra"]
["170ADM37010","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","16 DI/8 DO alap, 24VDC, 2A","AUT","",180915,180915,180915,180915,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3595861147638","8538909999","Momentum PLC komplett cseréje javasolt Modicon M580-ra"]
["170ADM39030","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","10 DI, 24VDC/8 DO, relés","AUT","",138580,138580,138580,138580,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3595861147652","8538909999","Momentum PLC komplett cseréje javasolt Modicon M580-ra"]
["170ADM54080","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","6 DI/3 DO alap, 120VAC Modbus porttal","AUT","",309730,309730,309730,309730,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3595860009326","8538909999","Momentum PLC komplett cseréje javasolt Modicon M580-ra"]
["170ADM69051","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","10 DI/8 DO alap, 115VAC","AUT","",262290,262290,262290,262290,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3595860019271","8538909999","Momentum PLC komplett cseréje javasolt Modicon M580-ra"]
["170ADM85010","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","Momentum 16 bemenet, 16 kimenet modul","AUT","",313670,313670,313670,313670,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3595862070133","8538909999","Momentum PLC komplett cseréje javasolt Modicon M580-ra"]
["170ADO34000","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","16 DO alap, 24VDC","AUT","",130585,130585,130585,130585,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3595861147669","8538909999","Momentum PLC komplett cseréje javasolt Modicon M580-ra"]
["170ADO35000","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","32 DO alap, 24VDC","AUT","",186565,186565,186565,186565,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3595861147676","8538909999","Momentum PLC komplett cseréje javasolt Modicon M580-ra"]
["170ADO53050","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","8 DO alap, 115VAC, 2A","AUT","",254220,254220,254220,254220,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3595861147553","8538909999","Momentum PLC komplett cseréje javasolt Modicon M580-ra"]
["170ADO54050","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","16 DO alap, 115VAC","AUT","",230615,230615,230615,230615,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3595861147560","8538909999","Momentum PLC komplett cseréje javasolt Modicon M580-ra"]
["170ADO74050","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","16 DO alap, 230VAC","AUT","",333165,333165,333165,333165,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3595861147584","8538909999","Momentum PLC komplett cseréje javasolt Modicon M580-ra"]
["170AEC92000","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","Nagysebességű számláló alap","AUT","",472340,472340,472340,472340,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3595861147744","9029100090","Momentum PLC komplett cseréje javasolt Modicon M580-ra"]
["170AMM09000","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","4 AI/2 AO & 4 DI/2 DO 24VDC alap","AUT","",458460,458460,458460,458460,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3595861000292","8538909999","Momentum PLC komplett cseréje javasolt Modicon M580-ra"]
["170ANR12090","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","6 AI/4 AO & 8 DI/8 DO 24VDC alap","AUT","",587100,587100,587100,587100,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3595860019523","8538909999","Momentum PLC komplett cseréje javasolt Modicon M580-ra"]
["170ANR12091","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","67 AI/4 AO (+/-) & 8 DI/8 DO 24VDC alap","AUT","",604830,604830,604830,604830,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3595862053402","8538909999","Momentum PLC komplett cseréje javasolt Modicon M580-ra"]
["170ENT11002","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","Kommunikációs adapter, Ethernet 10/100","AUT","",123260,123260,123260,123260,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3595862065054","8517620000","Momentum PLC komplett cseréje javasolt Modicon M580-ra"]
["170INT11000","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","Kommunikációs adapter, Interbus S","AUT","",82955,82955,82955,82955,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3595861000360","8517620000","Momentum PLC komplett cseréje javasolt Modicon M580-ra"]
["170MCI00700","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","InterBus S kábel, 11cm","AUT","",23570,23570,23570,23570,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3595861148031","8544429090","Momentum PLC komplett cseréje javasolt Modicon M580-ra"]
["170XTS00100","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","Csavaros sorkapocs, 2.5mm (3db)","AUT","",24268,24268,24268,24268,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3389110886764","8536699099","Momentum PLC komplett cseréje javasolt Modicon M580-ra"]
["170XTS15000","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","NAGY VIBRÁCIÓS KÖRNYEZETI KÉSZLET","AUT","",23806,23806,23806,23806,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3595862009201","8506501090","Momentum PLC komplett cseréje javasolt Modicon M580-ra"]
["171CBU78090","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","M1 R232/485 USB IOBus RS485 Serial, RTC","AUT","",404570,404570,404570,404570,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3595864171388","8537109199","Momentum PLC komplett cseréje javasolt Modicon M580-ra"]
["171CBU98090","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","M1E RS232/485 USB IOBus ENet IOScanner","AUT","",592415,592415,592415,592415,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3595864171395","8537109199","Momentum PLC komplett cseréje javasolt Modicon M580-ra"]
["171CBU98091","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","M1E RS232/485 USB IOBus ENet Global Data","AUT","",651395,651395,651395,651395,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3595864171401","8537109199","Momentum PLC komplett cseréje javasolt Modicon M580-ra"]
["18264","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","REDs áram-védőkapcsoló, A osztály, 4P, 25A, 30mA","ED","",217778,217778,217778,217778,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430182641","8536303099","",""]
["18266","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","REDs áram-védőkapcsoló, A osztály, 4P, 40A, 30mA","ED","",236216,236216,236216,236216,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430182665","8536303099","",""]
["18267","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","REDs áram-védőkapcsoló, A osztály, 4P, 40A, 300mA","ED","",221667,221667,221667,221667,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430182672","8536303099","",""]
["18268","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","REDs áram-védőkapcsoló, A osztály, 4P, 63A, 30mA","ED","",272217,272217,272217,272217,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430182689","8536303099","",""]
["18280","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","REDtest áram-védőkapcsoló, A osztály, 2P, 25A, 30mA","ED","",173329,173329,173329,173329,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430182801","8536508090","",""]
["18281","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","REDtest áram-védőkapcsoló, A osztály, 2P, 40A, 30mA","ED","",182240,182240,182240,182240,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430182818","8536508090","",""]
["18526","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Kapocstakaró, 1P (2db)","ED","",13760,13760,13760,13760,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430185260","8547200090","",""]
["18527","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Csavartakaró (8db)","ED","",20906,20906,20906,20906,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430185277","8536201090","",""]
["18528","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Csatlakozókapocs hátsó csatlakozáshoz (2db)","ED","",35441,35441,35441,35441,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430185284","8536901000","",""]
["18610","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125N kismegszakító, 1P, C, 10A","ED","*",34107,34107,34107,34107,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430186106","8536201090","",""]
["18611","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125N kismegszakító, 1P, C, 16A","ED","*",32731,32731,32731,32731,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430186113","8536201090","",""]
["18612","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125N kismegszakító, 1P, C, 20A","ED","",31356,31356,31356,31356,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430186120","8536201090","",""]
["18613","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125N kismegszakító, 1P, C, 25A","ED","",30531,30531,30531,30531,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430186137","8536201090","",""]
["18614","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125N kismegszakító, 1P, C, 32A","ED","",28882,28882,28882,28882,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430186144","8536201090","",""]
["18615","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125N kismegszakító, 1P, C, 40A","ED","",37545,37545,37545,37545,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430186151","8536201090","",""]
["18616","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125N kismegszakító, 1P, C, 50A","ED","",36720,36720,36720,36720,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430186168","8536201090","",""]
["18617","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125N kismegszakító, 1P, C, 63A","ED","",35482,35482,35482,35482,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430186175","8536201090","",""]
["18621","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125N kismegszakító, 2P, C, 10A","ED","",71313,71313,71313,71313,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430186212","8536201090","",""]
["18622","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125N kismegszakító, 2P, C, 16A","ED","",68438,68438,68438,68438,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430186229","8536201090","",""]
["18623","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125N kismegszakító, 2P, C, 20A","ED","",65561,65561,65561,65561,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430186236","8536201090","",""]
["18624","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125N kismegszakító, 2P, C, 25A","ED","",63837,63837,63837,63837,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430186243","8536201090","",""]
["18625","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125N kismegszakító, 2P, C, 32A","ED","",60387,60387,60387,60387,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430186250","8536201090","",""]
["18626","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125N kismegszakító, 2P, C, 40A","ED","",52334,52334,52334,52334,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430186267","8536201090","",""]
["18627","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125N kismegszakító, 2P, C, 50A","ED","",76777,76777,76777,76777,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430186274","8536201090","",""]
["18628","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125N kismegszakító, 2P, C, 63A","ED","",49459,49459,49459,49459,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430186281","8536201090","",""]
["18632","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125N kismegszakító, 3P, C, 10A","ED","*",103354,103354,103354,103354,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430186328","8536201090","",""]
["18633","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125N kismegszakító, 3P, C, 16A","ED","*",99186,99186,99186,99186,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430186335","8536201090","",""]
["18634","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125N kismegszakító, 3P, C, 20A","ED","*",95022,95022,95022,95022,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430186342","8536201090","",""]
["18635","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125N kismegszakító, 3P, C, 25A","ED","*",92520,92520,92520,92520,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430186359","8536201090","",""]
["18636","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125N kismegszakító, 3P, C, 32A","ED","*",87516,87516,87516,87516,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430186366","8536201090","",""]
["18637","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125N kismegszakító, 3P, C, 40A","ED","*",75848,75848,75848,75848,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430186373","8536201090","",""]
["18638","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125N kismegszakító, 3P, C, 50A","ED","*",74181,74181,74181,74181,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430186380","8536201090","",""]
["18639","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125N kismegszakító, 3P, C, 63A","ED","*",71681,71681,71681,71681,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430186397","8536201090","",""]
["18640","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125N kismegszakító, 3P, C, 80A","ED","*",79181,79181,79181,79181,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430186403","8536209090","",""]
["18641","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125N kismegszakító, 3P, C, 80A","ED","*",79181,79181,79181,79181,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430186410","8536209090","",""]
["18642","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125N kismegszakító, 3P, C, 100A","ED","*",83349,83349,83349,83349,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430186427","8536209090","",""]
["18643","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125N kismegszakító, 3P, C, 100A","ED","",83349,83349,83349,83349,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430186434","8536209090","",""]
["18644","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125N kismegszakító, 3P, C, 125A","ED","*",95853,95853,95853,95853,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430186441","8536209090","",""]
["18645","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125N kismegszakító, 3P, C, 125A","ED","",95853,95853,95853,95853,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430186458","8536209090","",""]
["18646","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125N kismegszakító, 3P-N, C, 80A","ED","",98977,98977,98977,98977,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430186465","8536209090","",""]
["18647","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125N kismegszakító, 3P-N, C, 100A","ED","",104190,104190,104190,104190,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430186472","8536209090","",""]
["18648","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125N kismegszakító, 3P-N, C, 125A","ED","",119815,119815,119815,119815,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430186489","8536209090","",""]
["18649","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125N kismegszakító, 4P, C, 10A","ED","",148830,148830,148830,148830,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430186496","8536201090","",""]
["18650","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125N kismegszakító, 4P, C, 16A","ED","",142830,142830,142830,142830,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430186502","8536201090","",""]
["18651","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125N kismegszakító, 4P, C, 20A","ED","",136826,136826,136826,136826,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430186519","8536201090","",""]
["18652","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125N kismegszakító, 4P, C, 25A","ED","*",133227,133227,133227,133227,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430186526","8536201090","",""]
["18653","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125N kismegszakító, 4P, C, 32A","ED","*",126027,126027,126027,126027,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430186533","8536201090","",""]
["18654","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125N kismegszakító, 4P, C, 40A","ED","*",109225,109225,109225,109225,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430186540","8536201090","",""]
["18655","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125N kismegszakító, 4P, C, 50A","ED","*",106820,106820,106820,106820,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430186557","8536201090","",""]
["18656","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125N kismegszakító, 4P, C, 63A","ED","*",103221,103221,103221,103221,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430186564","8536201090","",""]
["18658","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125N kismegszakító, 4P, C, 80A","ED","*",114024,114024,114024,114024,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430186588","8536209090","",""]
["18660","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125N kismegszakító, 4P, C, 100A","ED","*",120024,120024,120024,120024,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430186601","8536209090","",""]
["18662","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125N kismegszakító, 4P, C, 125A","ED","*",138026,138026,138026,138026,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430186625","8536209090","",""]
["18663","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125N kismegszakító, 3P, B, 80A","ED","",83141,83141,83141,83141,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430186632","8536209090","",""]
["18664","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125N kismegszakító, 3P, B, 100A","ED","",87516,87516,87516,87516,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430186649","8536209090","",""]
["18665","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125N kismegszakító, 3P, B, 125A","ED","*",100648,100648,100648,100648,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430186656","8536209090","",""]
["18666","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125N kismegszakító, 4P, B, 80A","ED","",119726,119726,119726,119726,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430186663","8536209090","",""]
["18667","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125N kismegszakító, 4P, B, 100A","ED","",126027,126027,126027,126027,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430186670","8536209090","",""]
["18668","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125N kismegszakító, 4P, B, 125A","ED","",144928,144928,144928,144928,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430186687","8536209090","",""]
["18669","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125N kismegszakító, 3P, D, 80A","ED","",96604,96604,96604,96604,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430186694","8536209090","",""]
["18670","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125N kismegszakító, 3P, D, 100A","ED","",101688,101688,101688,101688,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430186700","8536209090","",""]
["18671","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125N kismegszakító, 3P, D, 125A","ED","",116939,116939,116939,116939,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430186717","8536209090","",""]
["18672","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125N kismegszakító, 4P, D, 80A","ED","",139106,139106,139106,139106,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430186724","8536209090","",""]
["18673","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125N kismegszakító, 4P, D, 100A","ED","",146430,146430,146430,146430,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430186731","8536209090","",""]
["18674","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125N kismegszakító, 4P, D, 125A","ED","",168392,168392,168392,168392,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430186748","8536209090","",""]
["18705","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125H kismegszakító, 1P, C, 10A","ED","",40927,40927,40927,40927,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430187059","8536201090","",""]
["18706","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125H kismegszakító, 1P, C, 16A","ED","",39278,39278,39278,39278,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430187066","8536201090","",""]
["18707","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125H kismegszakító, 1P, C, 20A","ED","",37626,37626,37626,37626,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430187073","8536201090","",""]
["18708","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125H kismegszakító, 1P, C, 25A","ED","",54956,54956,54956,54956,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430187080","8536201090","",""]
["18709","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125H kismegszakító, 1P, C, 32A","ED","",34656,34656,34656,34656,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430187097","8536201090","",""]
["18710","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125H kismegszakító, 1P, C, 40A","ED","",45053,45053,45053,45053,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430187103","8536201090","",""]
["18711","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125H kismegszakító, 1P, C, 50A","ED","",44063,44063,44063,44063,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430187110","8536201090","",""]
["18712","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125H kismegszakító, 1P, C, 63A","ED","",28386,28386,28386,28386,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430187127","8536201090","",""]
["18713","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125H kismegszakító, 1P, C, 80A","ED","",47034,47034,47034,47034,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430187134","8536209090","",""]
["18714","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125H kismegszakító, 2P, C, 10A","ED","",85576,85576,85576,85576,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430187141","8536201090","",""]
["18715","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125H kismegszakító, 2P, C, 16A","ED","",82125,82125,82125,82125,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430187158","8536201090","",""]
["18716","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125H kismegszakító, 2P, C, 20A","ED","",78675,78675,78675,78675,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430187165","8536201090","",""]
["18717","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125H kismegszakító, 2P, C, 25A","ED","",76605,76605,76605,76605,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430187172","8536201090","",""]
["18718","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125H kismegszakító, 2P, C, 32A","ED","",72464,72464,72464,72464,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430187189","8536201090","",""]
["18719","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125H kismegszakító, 2P, C, 40A","ED","",94204,94204,94204,94204,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430187196","8536201090","",""]
["18720","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125H kismegszakító, 2P, C, 50A","ED","",92133,92133,92133,92133,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430187202","8536201090","",""]
["18721","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125H kismegszakító, 2P, C, 63A","ED","",89027,89027,89027,89027,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430187219","8536201090","",""]
["18723","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125H kismegszakító, 3P, C, 10A","ED","",124023,124023,124023,124023,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430187233","8536201090","",""]
["18724","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125H kismegszakító, 3P, C, 16A","ED","*",119024,119024,119024,119024,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430187240","8536201090","",""]
["18725","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125H kismegszakító, 3P, C, 20A","ED","",114024,114024,114024,114024,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430187257","8536201090","",""]
["18726","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125H kismegszakító, 3P, C, 25A","ED","",111024,111024,111024,111024,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430187264","8536201090","",""]
["18727","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125H kismegszakító, 3P, C, 32A","ED","*",105021,105021,105021,105021,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430187271","8536201090","",""]
["18728","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125H kismegszakító, 3P, C, 40A","ED","",91018,91018,91018,91018,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430187288","8536201090","",""]
["18729","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125H kismegszakító, 3P, C, 50A","ED","*",89018,89018,89018,89018,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430187295","8536201090","",""]
["18730","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125H kismegszakító, 3P, C, 63A","ED","*",86016,86016,86016,86016,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430187301","8536201090","",""]
["18731","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125H kismegszakító, 3P, C, 80A","ED","",95022,95022,95022,95022,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430187318","8536209090","",""]
["18732","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125H kismegszakító, 4P, C, 10A","ED","",178595,178595,178595,178595,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430187325","8536201090","",""]
["18733","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125H kismegszakító, 4P, C, 16A","ED","",171392,171392,171392,171392,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430187332","8536201090","",""]
["18734","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125H kismegszakító, 4P, C, 20A","ED","",164192,164192,164192,164192,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430187349","8536201090","",""]
["18735","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125H kismegszakító, 4P, C, 25A","ED","",159873,159873,159873,159873,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430187356","8536201090","",""]
["18736","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125H kismegszakító, 4P, C, 32A","ED","",151229,151229,151229,151229,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430187363","8536201090","",""]
["18737","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125H kismegszakító, 4P, C, 40A","ED","",131067,131067,131067,131067,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430187370","8536201090","",""]
["18738","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125H kismegszakító, 4P, C, 50A","ED","",128187,128187,128187,128187,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430187387","8536201090","",""]
["18739","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125H kismegszakító, 4P, C, 63A","ED","",123863,123863,123863,123863,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430187394","8536201090","",""]
["18740","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125H kismegszakító, 4P, C, 80A","ED","",136826,136826,136826,136826,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430187400","8536209090","",""]
["18741","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 1P, B, 10A","ED","",51927,51927,51927,51927,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430187417","8536201090","",""]
["18742","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 1P, B, 16A","ED","",74749,74749,74749,74749,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430187424","8536201090","",""]
["18743","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 1P, B, 20A","ED","",71609,71609,71609,71609,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430187431","8536201090","",""]
["18744","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 1P, B, 25A","ED","",69725,69725,69725,69725,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430187448","8536201090","",""]
["18745","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 1P, B, 32A","ED","",65956,65956,65956,65956,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430187455","8536201090","",""]
["18746","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 1P, B, 40A","ED","",57162,57162,57162,57162,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430187462","8536201090","",""]
["18747","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 1P, B, 50A","ED","",55906,55906,55906,55906,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430187479","8536201090","",""]
["18748","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 1P, B, 63A","ED","",54021,54021,54021,54021,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430187486","8536201090","",""]
["18749","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 1P, B, 80A","ED","",59675,59675,59675,59675,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430187493","8536209090","",""]
["18750","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 2P, B, 10A","ED","",108576,108576,108576,108576,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430187509","8536201090","",""]
["18751","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 2P, B, 16A","ED","",156295,156295,156295,156295,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430187516","8536201090","",""]
["18752","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 2P, B, 20A","ED","",150616,150616,150616,150616,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430187523","8536201090","",""]
["18753","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 2P, B, 25A","ED","",146008,146008,146008,146008,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430187530","8536201090","",""]
["18754","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 2P, B, 32A","ED","",142932,142932,142932,142932,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430187547","8536201090","",""]
["18755","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 2P, B, 40A","ED","",139857,139857,139857,139857,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430187554","8536201090","",""]
["18756","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 2P, B, 50A","ED","",136786,136786,136786,136786,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430187561","8536201090","",""]
["18757","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 2P, B, 63A","ED","",132173,132173,132173,132173,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430187578","8536201090","",""]
["18758","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 2P, B, 80A","ED","",146008,146008,146008,146008,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430187585","8536209090","",""]
["18759","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 3P, B, 10A","ED","",157358,157358,157358,157358,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430187592","8536201090","",""]
["18760","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 3P, B, 16A","ED","",160784,160784,160784,160784,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430187608","8536201090","",""]
["18761","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 3P, B, 20A","ED","",231719,231719,231719,231719,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430187615","8536201090","",""]
["18762","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 3P, B, 25A","ED","",211286,211286,211286,211286,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430187622","8536201090","",""]
["18763","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 3P, B, 32A","ED","",133244,133244,133244,133244,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430187639","8536201090","",""]
["18764","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 3P, B, 40A","ED","",115482,115482,115482,115482,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430187646","8536201090","",""]
["18765","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 3P, B, 50A","ED","",169410,169410,169410,169410,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430187653","8536201090","",""]
["18766","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 3P, B, 63A","ED","",109136,109136,109136,109136,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430187660","8536201090","",""]
["18767","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 3P, B, 80A","ED","",224622,224622,224622,224622,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430187677","8536209090","",""]
["18768","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 4P, B, 10A","ED","",339886,339886,339886,339886,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430187684","8536201090","",""]
["18769","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 4P, B, 16A","ED","",217454,217454,217454,217454,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430187691","8536201090","",""]
["18770","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 4P, B, 20A","ED","",312475,312475,312475,312475,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430187707","8536201090","",""]
["18771","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 4P, B, 25A","ED","",304254,304254,304254,304254,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430187714","8536201090","",""]
["18772","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 4P, B, 32A","ED","",287807,287807,287807,287807,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430187721","8536201090","",""]
["18773","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 4P, B, 40A","ED","",249433,249433,249433,249433,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430187738","8536201090","",""]
["18774","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 4P, B, 50A","ED","",243953,243953,243953,243953,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430187745","8536201090","",""]
["18775","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 4P, B, 63A","ED","",157153,157153,157153,157153,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430187752","8536201090","",""]
["18776","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 4P, B, 80A","ED","",260396,260396,260396,260396,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430187769","8536209090","",""]
["18777","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 1P, C, 10A","ED","",49454,49454,49454,49454,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430187776","8536201090","",""]
["18778","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 1P, C, 16A","ED","",47460,47460,47460,47460,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430187783","8536201090","",""]
["18779","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 1P, C, 20A","ED","",68199,68199,68199,68199,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430187790","8536201090","",""]
["18780","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 1P, C, 25A","ED","",66404,66404,66404,66404,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430187806","8536201090","",""]
["18781","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 1P, C, 32A","ED","",62815,62815,62815,62815,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430187813","8536201090","",""]
["18782","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 1P, C, 40A","ED","",54439,54439,54439,54439,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430187820","8536201090","",""]
["18783","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 1P, C, 50A","ED","",53244,53244,53244,53244,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430187837","8536201090","",""]
["18784","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 1P, C, 63A","ED","",51448,51448,51448,51448,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430187844","8536201090","",""]
["18785","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 1P, C, 80A","ED","",56833,56833,56833,56833,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430187851","8536209090","",""]
["18788","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 2P, C, 10A","ED","",103407,103407,103407,103407,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430187882","8536201090","",""]
["18789","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 2P, C, 16A","ED","*",99235,99235,99235,99235,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430187899","8536201090","",""]
["18790","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 2P, C, 20A","ED","",95066,95066,95066,95066,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430187905","8536201090","",""]
["18791","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 2P, C, 25A","ED","",92564,92564,92564,92564,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430187912","8536201090","",""]
["18792","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 2P, C, 32A","ED","",87561,87561,87561,87561,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430187929","8536201090","",""]
["18793","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 2P, C, 40A","ED","",75886,75886,75886,75886,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430187936","8536201090","",""]
["18794","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 2P, C, 50A","ED","",74217,74217,74217,74217,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430187943","8536201090","",""]
["18795","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 2P, C, 63A","ED","",71716,71716,71716,71716,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430187950","8536201090","",""]
["18796","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 2P, C, 80A","ED","",79221,79221,79221,79221,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430187967","8536209090","",""]
["18799","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 3P, C, 10A","ED","",149865,149865,149865,149865,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430187998","8536201090","",""]
["18800","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 3P, C, 16A","ED","*",143821,143821,143821,143821,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430188001","8536201090","",""]
["18801","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 3P, C, 20A","ED","",137777,137777,137777,137777,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430188018","8536201090","",""]
["18802","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 3P, C, 25A","ED","",134151,134151,134151,134151,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430188025","8536201090","",""]
["18803","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 3P, C, 32A","ED","",126898,126898,126898,126898,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430188032","8536201090","",""]
["18804","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 3P, C, 40A","ED","*",109980,109980,109980,109980,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430188049","8536201090","",""]
["18805","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 3P, C, 50A","ED","*",107563,107563,107563,107563,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430188056","8536201090","",""]
["18806","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 3P, C, 63A","ED","*",103936,103936,103936,103936,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430188063","8536201090","",""]
["18807","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 3P, C, 80A","ED","*",114815,114815,114815,114815,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430188070","8536209090","",""]
["18810","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 4P, C, 10A","ED","",215801,215801,215801,215801,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430188100","8536201090","",""]
["18811","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 4P, C, 16A","ED","",207099,207099,207099,207099,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430188117","8536201090","",""]
["18812","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 4P, C, 20A","ED","",198398,198398,198398,198398,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430188124","8536201090","",""]
["18813","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 4P, C, 25A","ED","",193176,193176,193176,193176,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430188131","8536201090","",""]
["18814","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 4P, C, 32A","ED","",182737,182737,182737,182737,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430188148","8536201090","",""]
["18815","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 4P, C, 40A","ED","",158371,158371,158371,158371,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430188155","8536201090","",""]
["18816","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 4P, C, 50A","ED","",154891,154891,154891,154891,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430188162","8536201090","",""]
["18821","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 4P, C, 10A","ED","",215801,215801,215801,215801,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430188216","8536201090","",""]
["18822","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 4P, C, 16A","ED","",207099,207099,207099,207099,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430188223","8536201090","",""]
["18823","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 4P, C, 20A","ED","",198398,198398,198398,198398,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430188230","8536201090","",""]
["18824","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 4P, C, 25A","ED","",193176,193176,193176,193176,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430188247","8536201090","",""]
["18825","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 4P, C, 32A","ED","",182737,182737,182737,182737,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430188254","8536201090","",""]
["18826","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 4P, C, 40A","ED","",158371,158371,158371,158371,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430188261","8536201090","",""]
["18827","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 4P, C, 50A","ED","",154891,154891,154891,154891,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430188278","8536201090","",""]
["18828","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 4P, C, 63A","ED","",149669,149669,149669,149669,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430188285","8536209090","",""]
["18829","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 4P, C, 80A","ED","",165330,165330,165330,165330,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430188292","8536209090","",""]
["18831","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 1P, D, 16A","ED","",43426,43426,43426,43426,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430188315","8536201090","",""]
["18835","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 1P, D, 40A","ED","",33209,33209,33209,33209,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430188353","8536201090","",""]
["18839","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 2P, D, 10A","ED","",126156,126156,126156,126156,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430188391","8536201090","",""]
["18840","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 2P, D, 16A","ED","",121068,121068,121068,121068,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430188407","8536201090","",""]
["18841","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 2P, D, 20A","ED","",115980,115980,115980,115980,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430188414","8536201090","",""]
["18842","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 2P, D, 25A","ED","",112931,112931,112931,112931,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430188421","8536201090","",""]
["18843","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 2P, D, 32A","ED","",106825,106825,106825,106825,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430188438","8536201090","",""]
["18844","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 2P, D, 40A","ED","",92582,92582,92582,92582,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430188445","8536201090","",""]
["18845","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 2P, D, 50A","ED","",90547,90547,90547,90547,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430188452","8536201090","",""]
["18846","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 2P, D, 63A","ED","",87493,87493,87493,87493,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430188469","8536201090","",""]
["18847","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 2P, D, 80A","ED","",144977,144977,144977,144977,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430188476","8536209090","",""]
["18848","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 3P, D, 10A","ED","",182835,182835,182835,182835,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430188483","8536201090","",""]
["18849","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 3P, D, 16A","ED","",175462,175462,175462,175462,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430188490","8536201090","",""]
["18850","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 3P, D, 20A","ED","",168090,168090,168090,168090,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430188506","8536201090","",""]
["18851","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 3P, D, 25A","ED","",163664,163664,163664,163664,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430188513","8536201090","",""]
["18852","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 3P, D, 32A","ED","",154816,154816,154816,154816,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430188520","8536201090","",""]
["18853","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 3P, D, 40A","ED","",134178,134178,134178,134178,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430188537","8536201090","",""]
["18854","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 3P, D, 50A","ED","",131227,131227,131227,131227,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430188544","8536201090","",""]
["18855","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 3P, D, 63A","ED","",126805,126805,126805,126805,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430188551","8536201090","",""]
["18856","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 3P, D, 80A","ED","",140075,140075,140075,140075,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430188568","8536209090","",""]
["18857","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 4P, D, 10A","ED","",263276,263276,263276,263276,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430188575","8536201090","",""]
["18858","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 4P, D, 16A","ED","",252664,252664,252664,252664,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430188582","8536201090","",""]
["18859","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 4P, D, 20A","ED","",242047,242047,242047,242047,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430188599","8536201090","",""]
["18860","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 4P, D, 25A","ED","",235679,235679,235679,235679,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430188605","8536201090","",""]
["18861","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 4P, D, 32A","ED","",222938,222938,222938,222938,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430188612","8536201090","",""]
["18862","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 4P, D, 40A","ED","",193212,193212,193212,193212,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430188629","8536201090","",""]
["18863","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 4P, D, 50A","ED","",188968,188968,188968,188968,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430188636","8536201090","",""]
["18864","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 4P, D, 63A","ED","",182595,182595,182595,182595,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430188643","8536201090","",""]
["18865","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 4P, D, 80A","ED","",201704,201704,201704,201704,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430188650","8536209090","",""]
["18868","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 2P, MA, 4A","ED","",372758,372758,372758,372758,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430188681","8536201090","",""]
["18869","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 2P, MA, 6.3A","ED","",365252,365252,365252,365252,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430188698","8536201090","",""]
["18870","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 2P, MA, 10A","ED","",310213,310213,310213,310213,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430188704","8536201090","",""]
["18872","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 2P, MA, 16A","ED","",297704,297704,297704,297704,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430188728","8536201090","",""]
["18873","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 2P, MA, 25A","ED","",277692,277692,277692,277692,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430188735","8536201090","",""]
["18874","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 2P, MA, 40A","ED","",227657,227657,227657,227657,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430188742","8536201090","",""]
["18875","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 2P, MA, 63A","ED","",143435,143435,143435,143435,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430188759","8536201090","",""]
["18876","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 2P, MA, 80A","ED","",237665,237665,237665,237665,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430188766","8536209090","",""]
["18879","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 3P, MA, 4A","ED","",360151,360151,360151,360151,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430188797","8536201090","",""]
["18880","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 3P, MA, 6.3A","ED","",352902,352902,352902,352902,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430188803","8536201090","",""]
["18881","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 3P, MA, 10A","ED","",299726,299726,299726,299726,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430188810","8536201090","",""]
["18882","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 3P, MA, 12.5A","ED","",304561,304561,304561,304561,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430188827","8536201090","",""]
["18883","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 3P, MA, 16A","ED","",287638,287638,287638,287638,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430188834","8536201090","",""]
["18884","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 3P, MA, 25A","ED","",268302,268302,268302,268302,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430188841","8536201090","",""]
["18885","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 3P, MA, 40A","ED","",219960,219960,219960,219960,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430188858","8536201090","",""]
["18886","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 3P, MA, 63A","ED","",207873,207873,207873,207873,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430188865","8536201090","",""]
["18887","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125L kismegszakító, 3P, MA, 80A","ED","",229626,229626,229626,229626,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430188872","8536209090","",""]
["18889","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125NA terheléskapcsoló, 3P, 63A","ED","",120424,120424,120424,120424,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430188896","8536508090","",""]
["18890","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125NA terheléskapcsoló, 3P, 80A","ED","",133027,133027,133027,133027,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430188902","8536508090","",""]
["18891","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125NA terheléskapcsoló, 3P, 100A","ED","",140026,140026,140026,140026,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430188919","8536508090","",""]
["18892","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125NA terheléskapcsoló, 3P, 125A","ED","*",161033,161033,161033,161033,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430188926","8536508090","",""]
["18893","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125NA terheléskapcsoló, 3P-N, 63A","ED","",150527,150527,150527,150527,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430188933","8536508090","",""]
["18894","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125NA terheléskapcsoló, 3P-N, 80A","ED","",249424,249424,249424,249424,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430188940","8536508090","",""]
["18895","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125NA terheléskapcsoló, 3P-N, 100A","ED","",175036,175036,175036,175036,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430188957","8536508090","",""]
["18896","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125NA terheléskapcsoló, 3P-N, 125A","ED","",201291,201291,201291,201291,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430188964","8536508090","",""]
["19000","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","Vigi NG125 áram-védőkioldó, AC osztály, 2P, 25A, 30mA","ED","",74873,74873,74873,74873,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430190004","8536303099","",""]
["19001","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","Vigi NG125 áram-védőkioldó, AC osztály, 2P, 63A, 30mA","ED","",67385,67385,67385,67385,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430190011","8536303099","",""]
["19002","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","Vigi NG125 áram-védőkioldó, AC osztály, 3P, 63A, 30mA","ED","",104821,104821,104821,104821,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430190028","8536303099","",""]
["19003","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","Vigi NG125 áram-védőkioldó, AC osztály, 3P, 63A, 300mA","ED","",94342,94342,94342,94342,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430190035","8536303099","",""]
["19004","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","Vigi NG125 áram-védőkioldó, AC osztály, 4P, 63A, 30mA","ED","*",123543,123543,123543,123543,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430190042","8536303099","",""]
["19005","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","Vigi NG125 áram-védőkioldó, AC osztály, 4P, 63A, 300mA","ED","",111189,111189,111189,111189,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430190059","8536209090","",""]
["19008","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","Vigi NG125 áram-védőkioldó, A osztály, 2P, 63A, 30mA","ED","",74873,74873,74873,74873,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430190080","8536209090","",""]
["19009","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","Vigi NG125 áram-védőkioldó, A osztály, 2P, 63A, 300mA","ED","",111189,111189,111189,111189,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430190097","8536303099","",""]
["19010","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","Vigi NG125 áram-védőkioldó, A osztály, 2P, 63A, 30mA","ED","",82360,82360,82360,82360,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430190103","8536209090","",""]
["19012","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","Vigi NG125 áram-védőkioldó, A osztály, 2P, 63A, 300mA","ED","",67385,67385,67385,67385,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430190127","8536303099","",""]
["19013","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","Vigi NG125 áram-védőkioldó, A osztály, 3P, 63A, 30mA","ED","",104821,104821,104821,104821,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430190134","8536303099","",""]
["19014","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","Vigi NG125 áram-védőkioldó, A osztály, 3P, 63A, 300mA","ED","",94342,94342,94342,94342,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430190141","8536303099","",""]
["19015","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","Vigi NG125 áram-védőkioldó, A osztály, 4P, 63A, 30mA ","ED","",135898,135898,135898,135898,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430190158","8536303099","",""]
["19016","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","Vigi NG125 áram-védőkioldó, A osztály, 4P, 63A, 300mA ","ED","",122308,122308,122308,122308,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430190165","8536303099","",""]
["19017","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","Vigi NG125 áram-védőkioldó, A osztály, 4P, 63A, 30mA","ED","",123543,123543,123543,123543,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430190172","8536303099","",""]
["19018","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","Vigi NG125 áram-védőkioldó, A osztály, 4P, 63A, 300mA","ED","",111189,111189,111189,111189,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430190189","8536303099","",""]
["19030","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","Vigi NG125 áram-védőkioldó, A osztály, 2P, 63A, 300mA-S","ED","",67385,67385,67385,67385,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430190301","8536303099","",""]
["19031","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","Vigi NG125 áram-védőkioldó, A osztály, 2P, 63A, 1000mA-S","ED","",97337,97337,97337,97337,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430190318","8536303099","",""]
["19032","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","Vigi NG125 áram-védőkioldó, A osztály, 3P, 63A, 300mA-S","ED","",141510,141510,141510,141510,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430190325","8536303099","",""]
["19033","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","Vigi NG125 áram-védőkioldó, A osztály, 3P, 63A, 1000mA-S","ED","",204406,204406,204406,204406,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430190332","8536303099","",""]
["19034","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","Vigi NG125 áram-védőkioldó, A osztály, 4P, 63A, 300mA-S","ED","",111189,111189,111189,111189,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430190349","8536303099","",""]
["19035","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","Vigi NG125 áram-védőkioldó, A osztály, 4P, 63A, 1000mA-S","ED","",160602,160602,160602,160602,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430190356","8536303099","",""]
["19036","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","Vigi NG125 áram-védőkioldó, A osztály, 3P, 63A, 300-3000I-S-R","ED","",167717,167717,167717,167717,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430190363","8536303099","",""]
["19037","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","Vigi NG125 áram-védőkioldó, A osztály, 4P, 63A, 300-3000I-S-R","ED","",197665,197665,197665,197665,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430190370","8536303099","",""]
["19039","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","Vigi NG125 áram-védőkioldó, A osztály, 3P, 125A, 30mA","ED","",201580,201580,201580,201580,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430190394","8536303099","",""]
["19041","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","Vigi NG125 áram-védőkioldó, A osztály, 4P, 125A, 30mA","ED","*",237576,237576,237576,237576,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430190417","8536303099","",""]
["19042","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","Vigi NG125 áram-védőkioldó, A osztály, 4P, 125A, 300mA","ED","",235203,235203,235203,235203,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430190424","8536303099","",""]
["19044","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","Vigi NG125 áram-védőkioldó, A osztály, 3P, 125A, 300-3000I-S-R","ED","",322528,322528,322528,322528,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430190448","8536303099","",""]
["19046","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","Vigi NG125 áram-védőkioldó, A osztály, 4P, 125A, 300-3000I-S-R","ED","*",380122,380122,380122,380122,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430190462","8536303099","",""]
["19047","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","Vigi NG125 áram-védőkioldó, A osztály, 3P, 125A, 300-3000I-S-R","ED","",322528,322528,322528,322528,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430190479","8536303099","",""]
["19048","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","Vigi NG125 áram-védőkioldó, A osztály, 4P, 125A, 300-3000I-S-R","ED","",380122,380122,380122,380122,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430190486","8536303099","",""]
["19049","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","Vigi NG125 áram-védőkioldó, A osztály, 3P, 125A, 300-3000I-S-R","ED","",418136,418136,418136,418136,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430190493","8536303099","",""]
["19050","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","Vigi NG125 áram-védőkioldó, A osztály, 3P, 125A, 30mA","ED","",332607,332607,332607,332607,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430190509","8536303099","",""]
["19051","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","Vigi NG125 áram-védőkioldó, A osztály, 4P, 125A, 30mA","ED","",261338,261338,261338,261338,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430190516","8536303099","",""]
["19053","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","Vigi NG125 áram-védőkioldó, A osztály, 3P, 63A, 300-3000I-S-R","ED","",167717,167717,167717,167717,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430190530","8536303099","",""]
["19054","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","Vigi NG125 áram-védőkioldó, A osztály, 4P, 63A, 300-3000I-S-R","ED","",197665,197665,197665,197665,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430190547","8536303099","",""]
["19055","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","Vigi NG125 áram-védőkioldó, A osztály, 3P, 125A, 300-3000I-S-R","ED","",483792,483792,483792,483792,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430190554","8536303099","",""]
["19056","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","Vigi NG125 áram-védőkioldó, A osztály, 3P, 125A, 300-3000I-S-R","ED","",380122,380122,380122,380122,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430190561","8536303099","",""]
["19058","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","SDV hibajelző-érintkező, NG125, NO","ED","",27583,27583,27583,27583,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430190585","8538909999","",""]
["19059","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","SDV hibajelző-érintkező, NG125, NC","ED","",25978,25978,25978,25978,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430190592","8538909999","",""]
["19060","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","MXV munkaáramú kioldó, NG125","ED","",37628,37628,37628,37628,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430190608","8538909999","",""]
["19061","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","MNx nullfeszültség kioldó, NG125, 220-240VAC","ED","",110633,110633,110633,110633,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430190615","8536303099","",""]
["19064","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","MX+OF munkaáramú kioldó, NG125, 230-415VAC, 110-130VDC","ED","*",43097,43097,43097,43097,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430190646","8536508090","",""]
["19066","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","MX+OF munkaáramú kioldó, NG125, 24VAC, 24VDC","ED","*",43976,43976,43976,43976,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430190660","8538909999","",""]
["19067","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","MN nullfeszültség kioldó, NG125, 220-240VAC","ED","",40086,40086,40086,40086,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430190677","8536303099","",""]
["19071","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","OF+OF segédérintkező, NG125","ED","*",23474,23474,23474,23474,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430190714","8536508090","",""]
["19072","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","OF+SD hibajelző-érintkező, NG125","ED","*",19738,19738,19738,19738,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430190721","8536909500","",""]
["19074","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","Vigi NG125 kapocstakaró, 2P, 63A (2db)","ED","",8370,8370,8370,8370,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430190745","8547200090","",""]
["19075","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","Vigi NG125 kapocstakaró, 3P, 63A (2db)","ED","",9479,9479,9479,9479,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430190752","8547200090","",""]
["19076","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","Vigi NG125 kapocstakaró, 4P, 63A (2db)","ED","",9991,9991,9991,9991,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430190769","8547200090","",""]
["19077","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","Vigi NG125 kapocstakaró, 3P, 63-125A (2db)","ED","",9824,9824,9824,9824,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430190776","8547200090","",""]
["19078","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","Vigi NG125 kapocstakaró, 4P, 63-125A (2db)","ED","",10203,10203,10203,10203,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430190783","8547200090","",""]
["19080","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125 kapocstakaró, 1P (2db)","ED","",10294,10294,10294,10294,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430190806","8547200090","",""]
["19081","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125 kapocstakaró, 2P (2db)","ED","",15499,15499,15499,15499,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430190813","8547200090","",""]
["19082","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125 kapocstakaró, 3P (2db)","ED","",9666,9666,9666,9666,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430190820","8547200090","",""]
["19083","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125 kapocstakaró, 4P (2db)","ED","",10235,10235,10235,10235,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430190837","8547200090","",""]
["19084","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125 csavartakaró, 1P (10db)","ED","",18707,18707,18707,18707,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430190844","8538909999","",""]
["19085","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125 csavartakaró, 2P (10db)","ED","",17381,17381,17381,17381,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430190851","8538909999","",""]
["19086","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125 csavartakaró, 3P (10db)","ED","",25324,25324,25324,25324,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430190868","8538909999","",""]
["19087","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125 csavartakaró, 4P (10db)","ED","",30557,30557,30557,30557,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430190875","8538909999","",""]
["19088","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125 rotációs hajtókar, hosszabbított standard hajtás","ED","*",110767,110767,110767,110767,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430190882","8538909999","",""]
["19089","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125 rotációs hajtókar, hosszabbított biztonsági hajtás, piros-sárga","ED","",110673,110673,110673,110673,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430190899","8538909999","",""]
["19090","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125 reteszelő kiegészítő","ED","",15297,15297,15297,15297,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430190905","3926909790","",""]
["19091","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125 multivezeték csatlakozás (4db)","ED","",78645,78645,78645,78645,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430190912","8536901000","",""]
["19092","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125 rotációs hajtókar, közvetlen standard hajtás","ED","",53336,53336,53336,53336,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430190929","8536201090","",""]
["19093","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125 sajtolható kábelsaru csatlakozás (4db)","ED","",16199,16199,16199,16199,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430190936","8536901000","",""]
["19094","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125 gyűrűs kábelsaru csatlakozás (4db)","ED","",13082,13082,13082,13082,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430190943","8536901000","",""]
["19095","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125 adapter 70 mm2 Alu vezetékhez (4db)","ED","",21637,21637,21637,21637,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430190950","8536901000","",""]
["19096","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125 multivezeték csatlakozás (3db)","ED","",87766,87766,87766,87766,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430190967","8536901000","",""]
["19097","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","NG125 rotációs hajtókar, közvetlen biztonsági hajtás, piros-sárga","ED","",54546,54546,54546,54546,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430190974","8538909999","",""]
["19100","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","Vigi NG125 áram-védőkioldó, SI osztály, 3P, 125A, 30mA","ED","",113940,113940,113940,113940,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430191001","8536303099","",""]
["19101","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","Vigi NG125 áram-védőkioldó, SI osztály, 4P, 125A, 30mA","ED","",120592,120592,120592,120592,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430191018","3926909790","",""]
["19106","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","Vigi NG125 áram-védőkioldó, SI osztály, 3P, 125A, 300-3000I-S-R","ED","",148287,148287,148287,148287,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430191063","8536303099","",""]
["19107","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","Vigi NG125 áram-védőkioldó, SI osztály, 4P, 125A, 300-3000I-S-R","ED","",154429,154429,154429,154429,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430191070","3926909790","",""]
["204104","Adatlap --->","Mozgássérült WC szettek","ELSO FASHION egyes keret fehér","ELSO","*",931,931,931,931,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4013984109764","3926909790","",""]
["204200","Adatlap --->","Mozgássérült WC szettek","ELSO FASHION kettes keret gyöngyház","ELSO","",1542,1542,1542,1542,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4013984109795","8538909999","",""]
["204204","Adatlap --->","Mozgássérült WC szettek","ELSO FASHION kettes keret fehér","ELSO","*",1542,1542,1542,1542,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4013984109856","3926909790","",""]
["204304","Adatlap --->","Mozgássérült WC szettek","ELSO Hármas keret, fehér","ELSO","*",3289,3289,3289,3289,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4013984109948","3926909790","",""]
["204404","Adatlap --->","Mozgássérült WC szettek","ELSO Négyes keret, fehér","ELSO","*",3879,3879,3879,3879,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4013984110036","3926909790","",""]
["204504","Adatlap --->","Mozgássérült WC szettek","ELSO Ötös keret, fehér","ELSO","",4657,4657,4657,4657,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4013984110111","3926909790","",""]
["205004","Adatlap --->","Mozgássérült WC szettek","ELSO 2P+F csatlakozóaljzat, 16 A, fehér","ELSO","*",2517,2517,2517,2517,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4013984117073","8536699099","",""]
["206024","Adatlap --->","Mozgássérült WC szettek","ELSO Burkolat TV aljzathoz, kettes, fehér","ELSO","",1542,1542,1542,1542,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4013984121520","8538909999","",""]
["206874","Adatlap --->","Mozgássérült WC szettek","ELSO Kábelkivezető burkolat, fehér","ELSO","",6830,6830,6830,6830,1,10,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4013984131161","8536508090","",""]
["21100","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","P25M motorvédő kapcsoló, 3P, 0.16A","ED","",24846,24846,24846,24846,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430211006","8536201090","",""]
["21101","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","P25M motorvédő kapcsoló, 3P, 0.25A","ED","",24846,24846,24846,24846,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430211013","8536201090","",""]
["21102","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","P25M motorvédő kapcsoló, 3P, 0.40A","ED","",24846,24846,24846,24846,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430211020","8536201090","",""]
["21103","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","P25M motorvédő kapcsoló, 3P, 0.63A","ED","",26140,26140,26140,26140,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430211037","8536201090","",""]
["21104","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","P25M motorvédő kapcsoló, 3P, 1A","ED","*",26978,26978,26978,26978,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430211044","8536201090","",""]
["21105","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","P25M motorvédő kapcsoló, 3P, 1.6A","ED","*",26978,26978,26978,26978,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430211051","8536201090","",""]
["21106","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","P25M motorvédő kapcsoló, 3P, 2.5A","ED","*",26978,26978,26978,26978,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430211068","8536201090","",""]
["21107","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","P25M motorvédő kapcsoló, 3P, 4A","ED","*",26978,26978,26978,26978,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430211075","8536201090","",""]
["21108","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","P25M motorvédő kapcsoló, 3P, 6.3A","ED","",26978,26978,26978,26978,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430211082","8536201090","",""]
["21109","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","P25M motorvédő kapcsoló, 3P, 10A","ED","",32238,32238,32238,32238,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430211099","8536201090","",""]
["21110","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","P25M motorvédő kapcsoló, 3P, 14A","ED","",32784,32784,32784,32784,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430211105","8536201090","",""]
["21111","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","P25M motorvédő kapcsoló, 3P, 18A","ED","",43524,43524,43524,43524,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430211112","8536201090","",""]
["21112","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","P25M motorvédő kapcsoló, 3P, 23A","ED","",44619,44619,44619,44619,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430211129","8536201090","",""]
["21113","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","P25M motorvédő kapcsoló, 3P, 25A","ED","",45243,45243,45243,45243,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430211136","8536201090","",""]
["21115","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","P25M zárlatkorlátozó egység, 3P, 100kA","ED","",31027,31027,31027,31027,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430211150","8538909999","",""]
["21116","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","P25M segédkontaktus, 2 NC","ED","",5820,5820,5820,5820,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430211167","8538909999","",""]
["21117","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","P25M segédkontaktus, 1 NO-1 NC","ED","*",4675,4675,4675,4675,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430211174","8538909999","",""]
["21118","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","P25M hibakioldás-jelző segédkontaktus, SDC-NC","ED","*",7973,7973,7973,7973,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430211181","8538909999","",""]
["21119","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","P25M hibakioldás-jelző segédkontaktus, SDC-NO","ED","",7973,7973,7973,7973,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430211198","8538909999","",""]
["21120","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","P25M hibakioldás-jelző segédkontaktus, SDO-NC","ED","",7869,7869,7869,7869,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430211204","8538909999","",""]
["21121","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","P25M hibakioldás-jelző segédkontaktus, SDO-NO","ED","",9442,9442,9442,9442,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430211211","8538909999","",""]
["21127","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","P25M MX munkaáramú kioldó, 220VAC","ED","",17236,17236,17236,17236,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430211273","8536508090","",""]
["21128","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","P25M MX munkaáramú kioldó, 380VAC","ED","",18955,18955,18955,18955,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430211280","8536301090","",""]
["21129","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","P25M MN nullfeszültség kioldó, 220VAC","ED","",20545,20545,20545,20545,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430211297","8536508090","",""]
["21130","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","P25M MN nullfeszültség kioldó, 380VAC","ED","",21305,21305,21305,21305,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430211303","8536301090","",""]
["213604","Adatlap --->","Mozgássérült WC szettek","ELSO Billentyű, egyes, fehér","ELSO","*",1149,1149,1149,1149,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4013984110197","8538909999","",""]
["215004","Adatlap --->","Mozgássérült WC szettek","ELSO 2P+F csatlakozóaljzat, csavaros bekötés, 16 A","ELSO","",2517,2517,2517,2517,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4013984115895","8536699099","",""]
["235404","Adatlap --->","Mozgássérült WC szettek","ELSO 2x2P+F csatlakozóaljzat, fehér","ELSO","",4657,4657,4657,4657,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4013984143454","8536901000","",""]
["264104","Adatlap --->","Mozgássérült WC szettek","ELSO JOY egyes keret fehér","ELSO","",1355,1355,1355,1355,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4013984184952","8538909999","",""]
["264204","Adatlap --->","Mozgássérült WC szettek","ELSO JOY kettes keret fehér","ELSO","",2318,2318,2318,2318,1,10,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4013984185188","8538909999","",""]
["27145","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Reteszelő kiegészítő (4db)","ED","",5612,5612,5612,5612,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430271451","","Új termék",""]
["274104","Adatlap --->","Mozgássérült WC szettek","ELSO JOY egyes kiemelődoboz, fehér","ELSO","",2918,2918,2918,2918,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4013984189858","8538909999","",""]
["28566","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Összegző készülék Vigirexhez","ED","",60685,60685,60685,60685,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430285663","8536490099","",""]
["28900","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Interpact INS40 3P","ED","*",27157,27157,27157,27157,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430289005","8536508090","",""]
["28901","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Interpact INS40 4P","ED","*",29944,29944,29944,29944,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430289012","8536508090","",""]
["28902","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Interpact INS63 3P","ED","*",31710,31710,31710,31710,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430289029","8536508090","",""]
["28903","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Interpact INS63 4P","ED","*",34969,34969,34969,34969,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430289036","8536508090","",""]
["28904","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Interpact INS80 3P","ED","*",36271,36271,36271,36271,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430289043","8536508090","",""]
["28905","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Interpact INS80 4P","ED","*",39998,39998,39998,39998,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430289050","8536508090","",""]
["28908","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Interpact INS100 3P","ED","*",54213,54213,54213,54213,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430289081","8536508090","",""]
["28909","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Interpact INS 100 4P","ED","*",59788,59788,59788,59788,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430289098","8536508090","",""]
["28910","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Interpact INS125 3P","ED","*",48552,48552,48552,48552,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430289104","8536508090","",""]
["28911","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Interpact INS125 4P","ED","*",53544,53544,53544,53544,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430289111","8536508090","",""]
["28912","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Interpact INS160 3P","ED","*",62422,62422,62422,62422,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430289128","8536508090","",""]
["28913","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Interpact INS160 4P","ED","*",68842,68842,68842,68842,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430289135","8536508090","",""]
["28916","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Interpact INS40 3P piros kapcsoló sárga homloklap","ED","*",27157,27157,27157,27157,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430289166","8536508090","",""]
["28917","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Interpact INS40 4P piros kapcsoló sárga homloklap","ED","*",29944,29944,29944,29944,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430289173","8536508090","",""]
["28918","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Interpact INS63 3P piros kapcsoló sárga homloklap","ED","*",31710,31710,31710,31710,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430289180","8536508090","",""]
["28919","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Interpact INS63 4P piros kapcsoló sárga homloklap","ED","*",34969,34969,34969,34969,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430289197","8536508090","",""]
["28920","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Interpact INS80 3P piros kapcsoló sárga homloklap","ED","*",36271,36271,36271,36271,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430289203","8536508090","",""]
["28921","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Interpact INS 80 4P piros kapcsoló kar","ED","",39998,39998,39998,39998,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430289210","8536508090","",""]
["28924","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Interpact INS100 3P piros kapcsoló sárga homloklap","ED","*",54213,54213,54213,54213,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430289241","8536508090","",""]
["28925","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Interpact INS100 4P piros kapcsoló sárga homloklap","ED","*",59788,59788,59788,59788,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430289258","8536508090","",""]
["28926","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Interpact INS125 3P piros kapcsoló sárga homloklap","ED","*",48552,48552,48552,48552,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430289265","8536508090","",""]
["28927","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","INS 125 4P piros kapcs.kar,sárga homloklap","ED","",53544,53544,53544,53544,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430289272","8536508090","",""]
["28928","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Interpact INS160 3P piros kapcsoló sárga homloklap","ED","*",62422,62422,62422,62422,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430289289","8536508090","",""]
["28929","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Interpact INS160 4P piros kapcsoló sárga homloklap","ED","",68842,68842,68842,68842,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430289296","8536508090","",""]
["28943","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Rotációs hajtás fekete kar INS40-160","ED","*",14766,14766,14766,14766,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3303430289432","8538909999","",""]
["28944","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Rotációs hajtás sárga homloklap oldalirányú","ED","*",14766,14766,14766,14766,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3303430289449","8538909999","",""]
["28947","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","3 db csatlakozó csupasz kábel INS100-160","ED","*",7345,7345,7345,7345,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3303430289470","8536901000","",""]
["28948","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","4 db csatlakozó csupasz kábelhez bepattintható 100-160","ED","*",9979,9979,9979,9979,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3303430289487","8536901000","",""]
["28949","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","3 db csatlakozó bővítő INS100-160","ED","*",36937,36937,36937,36937,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3303430289494","8536901000","",""]
["28950","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","4 db csatlakozó bővítő kábelhez INS100-160","ED","",49411,49411,49411,49411,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3303430289500","8536901000","",""]
["28951","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","3 db préselhető saru INS100-160","ED","",14290,14290,14290,14290,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3303430289517","8538909999","",""]
["28952","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","4 db préselhető saru INS100-160","ED","",12604,12604,12604,12604,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3303430289524","8538909999","",""]
["28953","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Reteszelés hosszabbított rotációs hajtáshoz","ED","*",80237,80237,80237,80237,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3303430289531","8538909999","",""]
["28955","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Csatlakozó takaró INS40-80 3/4P 1pár","ED","*",5258,5258,5258,5258,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3303430289555","8547200090","",""]
["28956","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Csatlakozó takaró INS100-160 3/4P 1pár","ED","*",7000,7000,7000,7000,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3303430289562","8547200090","",""]
["28957","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Csatlakozó takaró INS40-80 3/4P 1pár","ED","*",8878,8878,8878,8878,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3303430289579","8547200090","",""]
["28958","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Csatlakozó takaró INS100-160 3/4P 1pár","ED","*",10629,10629,10629,10629,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3303430289586","8547200090","",""]
["28959","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","6 db fáziselválasztó INS100-160 3/4P","ED","*",7670,7670,7670,7670,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3303430289593","8538909999","",""]
["28962","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Kapcsolókar lap/oldalsó szerelésű fekete","ED","",8878,8878,8878,8878,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3303430289623","8538909999","",""]
["29315","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Mellső takarólemez kapcsolókarhoz NS100–250 és NSX100–250","ED","",4757,4757,4757,4757,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430293156","8538909999","",""]
["29338","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Hosszabbított rotációs hajtás fekete kar NS100–250","ED","",49957,49957,49957,49957,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3303430293385","8538909999","",""]
["29370","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Lakattal zárható kapocs eltávolítható","ED","*",5941,5941,5941,5941,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3303430293705","8301600090","",""]
["29371","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Lakattal zárható kapcsolókar rögzített NS100–250","ED","",3810,3810,3810,3810,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430293712","8301600090","",""]
["29450","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Segédérintkező OF,SD,SDE 6 A-240 V","ED","*",12487,12487,12487,12487,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430294504","8536508090","",""]
["29452","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Kisáramú jelzőérintkezők OF, SD, SDE 6 A-240 V","ED","*",16050,16050,16050,16050,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430294528","8538909999","",""]
["296025","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Többfunkciós fedlap, System-M, aktív fehér, antibakteriális","MERTEN WD","",2304,2304,2304,2304,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811042974","3925901000","",""]
["296044","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Többfunkciós fedlap, System-M, krém","MERTEN WD","",2304,2304,2304,2304,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811033439","3925901000","",""]
["296125","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Fedlap, 2xRJ45 aljzathoz, döntött, System-M, aktívfehér","MERTEN WD","",2223,2223,2223,2223,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811042981","3925901000","",""]
["296144","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Fedlap, 2xRJ45 aljzathoz, döntött, System-M, krém","MERTEN WD","",2223,2223,2223,2223,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811033453","3925901000","",""]
["296225","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Fedlap, 1xRJ45 aljzathoz, döntött, System-M, aktívfehér","MERTEN WD","",1904,1904,1904,1904,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811042998","3925901000","",""]
["297560","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Antenna csatlakozó fedlap, 3 kimenettel, felirat nélkül, System-M, alumínium","MERTEN WD","",2304,2304,2304,2304,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4011281894130","3925901000","",""]
["297914","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Többfunkciós fedlap, System-M, antracit","MERTEN WD","",2650,2650,2650,2650,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4011281894543","3925901000","",""]
["297960","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Többfunkciós fedlap, System-M, Alumínium","MERTEN WD","",2650,2650,2650,2650,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4011281894550","3925901000","",""]
["298060","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Fedlap, 2xRJ45 aljzathoz, döntött, System-M, alumínium","MERTEN WD","",2543,2543,2543,2543,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4011281894581","3925901000","",""]
["298360","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Fedlap, 1xRJ45 aljzathoz, döntött, System-M, alumínium","MERTEN WD","",2378,2378,2378,2378,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811015572","3925901000","",""]
["31052","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Interpact INS320/630 hosszabbított rotációs hajtás mellső","ED","*",43390,43390,43390,43390,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3303430310525","8538909999","",""]
["31053","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Mellső hosszabbított rotációs hajtás","ED","*",43390,43390,43390,43390,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3303430310532","8538909999","",""]
["31054","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Közv.kapcs.kar átalakító kiegészítő","ED","",18730,18730,18730,18730,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3303430310549","8538909999","",""]
["31055","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Hosszabbított rotációs hajtás INV-hez","ED","*",42526,42526,42526,42526,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDATS","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Automatikus átkapcsoló rendszerek és átkapcsoló automatika","3303430310556","8538909999","",""]
["31057","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Hosszabbított oldalsó rotációs hajtás INS/INV250","ED","*",26284,26284,26284,26284,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3303430310570","8538909999","",""]
["31058","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Oldallapra szerelt hajtás INS/INV 250","ED","*",26284,26284,26284,26284,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3303430310587","8538909999","",""]
["31073","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Mechanikus keresztreteszelés INS250","ED","",93944,93944,93944,93944,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3303430310730","8301600090","",""]
["31074","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Mechanikus keresztreteszelés NS 320/400/630","ED","",93944,93944,93944,93944,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3303430310747","8301600090","",""]
["31084","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Tartalék fekete kapcs.kar INS/INV320-630","ED","",20599,20599,20599,20599,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3303430310846","3926909790","",""]
["31087","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Reteszelés 1-3 lakattal ki helyzet INS","ED","*",11811,11811,11811,11811,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430310877","3926909790","",""]
["31088","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Reteszelés 1-3 lakattal INS-INV","ED","*",15741,15741,15741,15741,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3303430310884","8301600090","",""]
["31097","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","INS átkapcsoló retesz lakatokhoz (1-3 db)","ED","",21256,21256,21256,21256,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDATS","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Automatikus átkapcsoló rendszerek és átkapcsoló automatika","3303430310976","8538909999","",""]
["31100","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Interpact INS250 100A 3P","ED","*",54213,54213,54213,54213,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430311003","8536508090","",""]
["31101","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","INS250 100A 4P","ED","",59788,59788,59788,59788,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430311010","8536508090","",""]
["31102","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Interpact INS250 200A 3P","ED","*",72151,72151,72151,72151,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430311027","8536508090","",""]
["31103","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Interpact INS250/200A 4P","ED","*",79578,79578,79578,79578,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430311034","8536508090","",""]
["31104","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Interpact INS250 160A 3P","ED","*",62422,62422,62422,62422,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430311041","8536508090","",""]
["31105","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Interpact INS250 160A 4P","ED","*",68842,68842,68842,68842,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430311058","8536508090","",""]
["31106","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Interpact INS250 3P","ED","*",76756,76756,76756,76756,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430311065","8536508090","",""]
["31107","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","INS250 4P alapkészülék","ED","*",84646,84646,84646,84646,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430311072","8536508090","",""]
["31108","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Interpact INS320 3P","ED","*",129461,129461,129461,129461,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430311089","8536508090","",""]
["31109","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Interpact INS320 4P","ED","*",142770,142770,142770,142770,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430311096","8536508090","",""]
["31110","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Interpact INS400 3P","ED","*",139797,139797,139797,139797,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430311102","8536508090","",""]
["31111","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Interpact INS400 4P","ED","*",154172,154172,154172,154172,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430311119","8536508090","",""]
["31112","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Interpact INS500 3P","ED","*",200969,200969,200969,200969,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430311126","8536508090","",""]
["31113","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Interpact INS500 4P, szerelt","ED","",221635,221635,221635,221635,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430311133","8536508090","",""]
["31114","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Interpact INS630 3P","ED","*",236346,236346,236346,236346,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430311140","8536508090","",""]
["31115","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Interpact INS630 4P","ED","*",260643,260643,260643,260643,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430311157","8536508090","",""]
["31122","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","INS250 3P","ED","*",72151,72151,72151,72151,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430311225","8536508090","",""]
["31123","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Interpact INS200 4P, piros k.kar,s.h.lap","ED","",119362,119362,119362,119362,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430311232","8536508090","",""]
["31126","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Interpact INS250 3P piros kapcsolókar, sárga homloklap","ED","*",76756,76756,76756,76756,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430311263","8536508090","",""]
["31127","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Interpact INS250 4P piros kapcsolókar, sárga homloklap","ED","*",84646,84646,84646,84646,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430311270","8536508090","",""]
["31128","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Interpact INS320 3P piros kapcsolókar, sárga homloklap","ED","*",129461,129461,129461,129461,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430311287","8536508090","",""]
["31130","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Interpact INS400 3P piros kapcsolókar, sárga homloklap","ED","*",139797,139797,139797,139797,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430311300","8536508090","",""]
["31131","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Interpact INS400 4P piros kapcsolókar, sárga homloklap","ED","",154172,154172,154172,154172,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430311317","8536508090","",""]
["31132","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Interpact INS500 3P piros kapcsolókar, sárga homloklap","ED","",303391,303391,303391,303391,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430311324","8536508090","",""]
["31134","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Interpact INS630 3P piros kapcsolókar, sárga homloklap","ED","*",236346,236346,236346,236346,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430311348","8536508090","",""]
["31140","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Rögzített/mellső csatlakozó INS250 3P 100A","ED","",335479,335479,335479,335479,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDATS","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Automatikus átkapcsoló rendszerek és átkapcsoló automatika","3303430311409","8536508090","",""]
["31141","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Rögzített/mellső csatlakozó INS250 4P 100A","ED","",352254,352254,352254,352254,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDATS","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Automatikus átkapcsoló rendszerek és átkapcsoló automatika","3303430311416","8536508090","",""]
["31142","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Rögzített/mellső csatlakozó INS250 3P 200A","ED","",368747,368747,368747,368747,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDATS","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Automatikus átkapcsoló rendszerek és átkapcsoló automatika","3303430311423","8536508090","",""]
["31143","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Interpact INS250 rögzített/mellső csatlakozó 4P","ED","",389776,389776,389776,389776,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDATS","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Automatikus átkapcsoló rendszerek és átkapcsoló automatika","3303430311430","8536508090","",""]
["31144","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Rögzített/mellső csatlakozású INS160A kézi átkapcsoló 3P","ED","*",361378,361378,361378,361378,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDATS","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Automatikus átkapcsoló rendszerek és átkapcsoló automatika","3303430311447","8536508090","",""]
["31145","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Rögzített/mellső csatlakozó INS250 4P 160A","ED","",381399,381399,381399,381399,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDATS","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Automatikus átkapcsoló rendszerek és átkapcsoló automatika","3303430311454","8536508090","",""]
["31146","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Rögzített/mellső csatlakozású INS250A kézi átkapcsoló 3P","ED","*",376680,376680,376680,376680,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDATS","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Automatikus átkapcsoló rendszerek és átkapcsoló automatika","3303430311461","8536508090","",""]
["31147","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Rögzített/mellső csatlakozó INS250 4P","ED","*",399645,399645,399645,399645,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDATS","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Automatikus átkapcsoló rendszerek és átkapcsoló automatika","3303430311478","8536508090","",""]
["31148","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Rögzített/mellső csatlakozó INS320 3P","ED","",603384,603384,603384,603384,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDATS","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Automatikus átkapcsoló rendszerek és átkapcsoló automatika","3303430311485","8536508090","",""]
["31149","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Rögzített/mellső csatlakozó INS320 4P","ED","",680083,680083,680083,680083,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDATS","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Automatikus átkapcsoló rendszerek és átkapcsoló automatika","3303430311492","8536508090","",""]
["31150","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Rögzített/mellső csatlakozó INS400 3P","ED","",637082,637082,637082,637082,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDATS","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Automatikus átkapcsoló rendszerek és átkapcsoló automatika","3303430311508","8536508090","",""]
["31151","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Rögzített/mellső csatlakozó INS400 4P","ED","",718930,718930,718930,718930,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDATS","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Automatikus átkapcsoló rendszerek és átkapcsoló automatika","3303430311515","8536508090","",""]
["31153","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Rögzített/mellső csatlakozó INS500 4P","ED","",934145,934145,934145,934145,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDATS","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Automatikus átkapcsoló rendszerek és átkapcsoló automatika","3303430311539","8536508090","",""]
["31154","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Rögzített/mellső csatlakozó INS630 3P","ED","*",912785,912785,912785,912785,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDATS","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Automatikus átkapcsoló rendszerek és átkapcsoló automatika","3303430311546","8536508090","",""]
["31155","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Interpact INS630 rögzített/mellső csatlakozó","ED","",1027618,1027618,1027618,1027618,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDATS","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Automatikus átkapcsoló rendszerek és átkapcsoló automatika","3303430311553","8536508090","",""]
["31160","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Interpact INV100 3P","ED","*",56221,56221,56221,56221,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430311607","8536508090","",""]
["31163","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Interpact INV200 4P","ED","*",82525,82525,82525,82525,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430311638","8536508090","",""]
["31164","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Interpact INV160 3P","ED","*",64739,64739,64739,64739,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430311645","8536508090","",""]
["31165","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Interpact INV160 4P","ED","*",71394,71394,71394,71394,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430311652","8536508090","",""]
["31166","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Interpact INV250 3P","ED","*",79604,79604,79604,79604,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430311669","8536508090","",""]
["31167","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Interpact INV250 4P","ED","*",87786,87786,87786,87786,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430311676","8536508090","",""]
["31168","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","INV320 3P","ED","*",134264,134264,134264,134264,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430311683","8536508090","",""]
["31170","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Interpact INV400 3P","ED","*",144989,144989,144989,144989,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430311706","8536508090","",""]
["31172","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","INV500 3P","ED","",208426,208426,208426,208426,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430311720","8536508090","",""]
["31174","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Interpact INV630 3P","ED","*",245120,245120,245120,245120,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430311744","8536508090","",""]
["31175","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","INV630 4P","ED","*",270325,270325,270325,270325,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430311751","8536508090","",""]
["31180","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Interpact INV100 3P piros kapcsolókar","ED","",84336,84336,84336,84336,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430311805","8536508090","",""]
["31187","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Interpact INV250 4P piros kar+sárga homloklap","ED","",131690,131690,131690,131690,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430311874","8536508090","",""]
["31190","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Interpact INV400 3P piros kapcsolókar, sárga homloklap","ED","",218884,218884,218884,218884,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430311904","8536508090","",""]
["31288","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Standard fekete kapcsolókar","ED","*",51155,51155,51155,51155,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3303430312888","8538909999","",""]
["31289","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Piros kapcsolókar/sárga homloklap","ED","",51155,51155,51155,51155,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3303430312895","8538909999","",""]
["31291","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Reteszelő készülék","ED","",15741,15741,15741,15741,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3303430312918","8301600090","",""]
["31296","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Rotációs hajtás, fekete INS/INV800-1600","ED","*",18625,18625,18625,18625,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3303430312963","8538909999","",""]
["31301","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Kábeltartó adapter 3P (INS/IN)","ED","*",227654,227654,227654,227654,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3303430313014","8538909999","",""]
["31302","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Interpact INS630b/1600 függőleges csatlakozó adapter 4P","ED","",303133,303133,303133,303133,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3303430313021","8536901000","",""]
["31305","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","INS/INV630b-1600 3P fázisszéthúzó","ED","*",82202,82202,82202,82202,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3303430313052","8536909500","",""]
["31306","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","INS/INV630b-1600 4P fázisszéthúzó","ED","",109599,109599,109599,109599,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3303430313069","8536909500","",""]
["31307","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Kapocsfedél alap","ED","*",13138,13138,13138,13138,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3303430313076","8547200090","",""]
["31308","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","INS630b/1600 kapocsfedél alap 4P","ED","",17533,17533,17533,17533,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3303430313083","8547200090","",""]
["31315","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","INS/INV630b-1600 4P fáziselválasztó","ED","*",17533,17533,17533,17533,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3303430313151","8547900000","",""]
["31319","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","INS/INV2000/2500 4P fáziselválasztó","ED","*",61596,61596,61596,61596,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3303430313199","8547200090","",""]
["31330","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Interpact INS800 3P, szerelt","ED","*",444904,444904,444904,444904,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430313304","8536508090","",""]
["31331","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Interpact INS800 4P alapkészülék fekete fogantyúval","ED","",490643,490643,490643,490643,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430313311","8536508090","",""]
["31332","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Interpact INS1000 3P, szerelt","ED","*",586439,586439,586439,586439,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430313328","8536508090","",""]
["31333","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Interpact INS1000 4P alapkészlet, fekete fogantyúval","ED","",646739,646739,646739,646739,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430313335","8536508090","",""]
["31334","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Interpact INS1250 3P, szerelt","ED","",697717,697717,697717,697717,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430313342","8536508090","",""]
["31335","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","INS1250 4P alapkész., fekete fogantyúval","ED","",769456,769456,769456,769456,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430313359","8536508090","",""]
["31336","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Interpact INS1600 3P standard, fekete fogantyúval","ED","",804669,804669,804669,804669,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430313366","8536508090","",""]
["31337","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","INS1600 4P alapkész., fekete fogantyúval","ED","",887415,887415,887415,887415,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430313373","8536508090","",""]
["31338","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Interpact INS2000 3P","ED","",1155221,1155221,1155221,1155221,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430313380","8536508090","",""]
["31339","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Interpact INS2000 4P","ED","",1274007,1274007,1274007,1274007,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430313397","8536508090","",""]
["31340","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Interpact INS2500 3P","ED","",1237513,1237513,1237513,1237513,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430313403","8536508090","",""]
["31341","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Interpact INS2500 4P","ED","",1364787,1364787,1364787,1364787,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430313410","8536508090","",""]
["31342","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Interpact INS630b 3P, szerelt","ED","",236346,236346,236346,236346,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430313427","8536508090","",""]
["31344","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Interpact INS800 3P piros/sárga, szerelt","ED","",444904,444904,444904,444904,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430313441","8536508090","",""]
["31346","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Interpact INS1000 3P piros/sárga, szerelt","ED","",586439,586439,586439,586439,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430313465","8536508090","",""]
["31348","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Interpact INS1250 3P piros/sárga,szer.","ED","",1046603,1046603,1046603,1046603,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430313489","8536508090","",""]
["31350","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Interpact INS1600 3P piros/sárga, szerelt","ED","",804669,804669,804669,804669,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430313502","8536508090","",""]
["31358","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Interpact INV800 3P, szerelt","ED","",558951,558951,558951,558951,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430313588","8536508090","",""]
["31360","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","INV1000 3P alapkészülék","ED","*",723417,723417,723417,723417,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430313601","8536508090","",""]
["31362","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Interpact INV1250 3P alapkészülék","ED","",860336,860336,860336,860336,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430313625","8536508090","",""]
["31363","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Interpact INV1250 4P, szerelt","ED","",926092,926092,926092,926092,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430313632","8536508090","",""]
["31368","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Interpact INV2500 3P","ED","",1513983,1513983,1513983,1513983,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430313687","8536508090","",""]
["315460","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Hotelkártya kapcsoló burkolat, System-M, alumínium","MERTEN WD","",5260,5260,5260,5260,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811008000","8536508090","",""]
["315619","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Hotelkártya kapcsoló burkolat, System-M, polárfehér","MERTEN WD","",4758,4758,4758,4758,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811032524","8536508090","",""]
["315625","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Hotelkártya kapcsoló burkolat, System-M, aktív fehér, antibakteriális","MERTEN WD","",4758,4758,4758,4758,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811043063","8536508090","",""]
["318501","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Kulcsos redőnykapcsoló, 10A","MERTEN WD","",31896,31896,31896,31896,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4011281579303","8536508090","",""]
["318901","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Kulcsos redőnynyomó, 10A","MERTEN WD","",31896,31896,31896,31896,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4011281579402","8536508090","",""]
["32556","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Takaró kapcsolókarhoz (NS400/630)","ED","",14343,14343,14343,14343,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430325567","3926909790","",""]
["32595","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Kiegészítő kapcsolókar bővítő NS400/630","ED","",55083,55083,55083,55083,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303432451608","3926909790","",""]
["32631","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Rögzített kapcsolókar reteszelő (NS400/630)","ED","*",5936,5936,5936,5936,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430326311","8301600090","",""]
["33098","Adatlap --->","Compact NS 630A felett","Sorkapocs 3vez. kocsiszerk.vill.kieg.","ED","*",4111,4111,4111,4111,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430330981","8536699099","",""]
["33099","Adatlap --->","Compact NS 630A felett","Sorkapocs 6.vez.kocsiszer.","ED","*",12924,12924,12924,12924,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430330998","8536699099","",""]
["33173","Adatlap --->","Compact NS 630A felett","Profalux zár 2 kulccsal","ED","",76773,76773,76773,76773,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDACB","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Légmegszakítók","3303430331735","8301409000","",""]
["33174","Adatlap --->","Compact NS 630A felett","Profalux zár 215470 2 kulccsal","ED","",87491,87491,87491,87491,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430331742","8301409000","",""]
["33175","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Profalux zár 215471 2 kulccsal","ED","",87491,87491,87491,87491,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430331759","8301409000","",""]
["33189","Adatlap --->","Compact NS 630A felett","Ronis zár 2 kulccsal","","",76773,76773,76773,76773,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDACB","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Légmegszakítók","3303430331896","8301409000","",""]
["33190","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Ronis zár EL24135 2 kulccsal","","",57956,57956,57956,57956,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430331902","8301409000","",""]
["33191","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Ronis zár EL24135 2 kulccsal","","",57956,57956,57956,57956,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430331919","8301409000","",""]
["33192","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Ronis zár EL24315 2 kulccsal","","",87491,87491,87491,87491,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430331926","8301409000","",""]
["33195","Adatlap --->","Compact NS 630A felett","Billanőkar hosszabbítás NS630B/1600","ED","*",45057,45057,45057,45057,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430331957","8538909999","",""]
["33579","Adatlap --->","Compact NS 630A felett","Áramváltó csillagponti visszáramvédelemre (SGR)","ED","",343839,343839,343839,343839,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","785901335795","8504318090","",""]
["33581","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","ZSI és nulla","ED","*",838,838,838,838,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430335818","8544429090","",""]
["33597","Adatlap --->","Compact NS 630A felett","Ívoltó kamra takaró mellső csatlakozás 4P","ED","*",16242,16242,16242,16242,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430335979","8547200090","",""]
["33598","Adatlap --->","Compact NS 630A felett","Mellső felső csatlakozás fix készülék 630/1000A 3P","ED","*",40093,40093,40093,40093,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430335986","8536909500","",""]
["33599","Adatlap --->","Compact NS 630A felett","Mellső alsó csatlakozás fix készülék 630/1000A 3P","ED","*",40093,40093,40093,40093,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430335993","8536909500","",""]
["33602","Adatlap --->","Compact NS 630A felett","Mellső felső csatlakozás fix készülék 1600 3P","ED","",80204,80204,80204,80204,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430336020","8536909500","",""]
["33603","Adatlap --->","Compact NS 630A felett","Mellső alsó csatlakozás fix készülék 1600A 3P","ED","",80204,80204,80204,80204,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430336037","8536909500","",""]
["33608","Adatlap --->","Compact NS 630A felett","Mellső felső csatlakozás fix készülék 630/1000A 4P","ED","",53467,53467,53467,53467,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430336082","8536909500","",""]
["33609","Adatlap --->","Compact NS 630A felett","Mellső alsó csatlakozás fix készülék 630/1000A 4P","ED","",53467,53467,53467,53467,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430336099","8536909500","",""]
["33622","Adatlap --->","Compact NS 630A felett","Fázisszéthúzó 3P 630/1600 A","ED","*",117079,117079,117079,117079,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430336228","8536909500","",""]
["33623","Adatlap --->","Compact NS 630A felett","Fázisszéthúzó 4P 630/1600 A","ED","*",147649,147649,147649,147649,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430336235","8536909500","",""]
["33628","Adatlap --->","Compact NS 630A felett","1 hosszú kapocsfedél mellső csatlakozás 3P","ED","*",23733,23733,23733,23733,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430336280","8547200090","",""]
["33629","Adatlap --->","Compact NS 630A felett","1 hosszú kapocsfedél mellső csatlakozás 4P","ED","*",30598,30598,30598,30598,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430336297","8547200090","",""]
["33640","Adatlap --->","Compact NS 630A felett","Csupasz kábel csatlakozó mellső csatlakozás 3P","ED","*",106163,106163,106163,106163,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","785901000686","8536909500","",""]
["33641","Adatlap --->","Compact NS 630A felett","Csupasz kábel csatlakozó mellső csatlakozás 4P","ED","*",147386,147386,147386,147386,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","785901000075","8536909500","",""]
["33642","Adatlap --->","Compact NS 630A felett","NS630 felett /NT függőleges csatlakozó adapterek 3P (3db)","ED","*",137444,137444,137444,137444,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430336426","8536909500","",""]
["33643","Adatlap --->","Compact NS 630A felett","NS630 felett /NT függőleges csatlakozó adapterek 4P (4db)","ED","*",176046,176046,176046,176046,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430336433","8536909500","",""]
["33644","Adatlap --->","Compact NS 630A felett","Közdarab kábelsarus kialakításhoz mellső csatlakozás 3P","ED","*",107619,107619,107619,107619,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430336440","7419809099","",""]
["33645","Adatlap --->","Masterpact NT","Kábelsaru adapter 4P","ED","*",137444,137444,137444,137444,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430336457","7419809099","",""]
["33646","Adatlap --->","Compact NS 630A felett","NT fáziselválasztó 3P/4P, fix szakaszolóhoz, felső mellső csatlakozáshoz, 3db","ED","*",8914,8914,8914,8914,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430336464","8547200090","",""]
["33648","Adatlap --->","Compact NS 630A felett","NT fáziselválasztó 3P/4P, fix megszakítóhoz, alsó/felső hátsó csatlakozáshoz, 3db","ED","*",31584,31584,31584,31584,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430336488","8547200090","",""]
["33680","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Késleltető egys.MN áll.48/60 V AC/DC","ED","",146189,146189,146189,146189,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDACB","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Légmegszakítók","3303430336808","8538909999","",""]
["33681","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Késleltető egys.MN áll.100/130 V AC/DC","ED","",146189,146189,146189,146189,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDACB","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Légmegszakítók","3303430336815","8536490099","",""]
["33682","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Késleltető egys.MN áll.200/250 V AC/DC","ED","*",146189,146189,146189,146189,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDACB","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Légmegszakítók","3303430336822","8536490099","",""]
["33717","Adatlap --->","Compact NS 630A felett","Ajtókivágás-takaró (kisméretű kivágás) (CDP)","ED","*",10937,10937,10937,10937,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430337171","3926909790","",""]
["33718","Adatlap --->","Compact NS 630A felett","Ajtókivágás takaró billenőkaros, rotációs hajtású, villamos műk. készülék","ED","*",18132,18132,18132,18132,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430337188","3926909790","",""]
["33763","Adatlap --->","Compact NS 630A felett","Segédáramköri sorkapocs takaró 3P (CB)","ED","*",31504,31504,31504,31504,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430337638","8538909999","",""]
["33764","Adatlap --->","Compact NS 630A felett","Segédáramköri sorkapocs takaró 4P (CB)","ED","*",41929,41929,41929,41929,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430337645","8538909999","",""]
["33768","Adatlap --->","Compact NS 630A felett","NT fáziselválasztó 3P/4P, kikocsizható megszakítóhoz, alsó/felső hátsó csatlakozáshoz, 3db","ED","*",28886,28886,28886,28886,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430337683","8547200090","",""]
["33857","Adatlap --->","Compact NS 630A felett","Ajtókivágás takaró keret kikocsizható készülék (CDP)","ED","*",22291,22291,22291,22291,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430338574","8538909999","",""]
["33858","Adatlap --->","Compact NS 630A felett","Ajtókivágás takaró (OP)","ED","",37692,37692,37692,37692,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430338581","8538909999","",""]
["33859","Adatlap --->","Compact NS 630A felett","Átlátszó fedél ajtókerethez kikocsizható készülék (CCP)","ED","*",94514,94514,94514,94514,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430338598","3926909790","",""]
["33890","Adatlap --->","Compact NS 630A felett","Mechanikus reteszelés 2 db hosszabbított rotációs hajtással rendelkező készülékhez","ED","",124845,124845,124845,124845,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3303430338901","8538909999","",""]
["33895","Adatlap --->","Masterpact NT","Működésszámláló mechanizmus (CDM)","ED","*",69546,69546,69546,69546,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430338956","9029100090","",""]
["33897","Adatlap --->","Masterpact NT","Nyomógomb retesz lakattal (VBPO)","ED","*",23945,23945,23945,23945,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430338970","7326909890","",""]
["33899","Adatlap --->","Compact NS 630A felett","Nyitott helyzet retesz készlet Ronis (zár nélkül)","ED","*",32784,32784,32784,32784,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430338994","8301409000","",""]
["41940","Adatlap --->","Compact NS 630A felett","Ronis 1351.500 zár NSX-hez","ED","*",31452,31452,31452,31452,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430419402","8301409000","",""]
["41950","Adatlap --->","Compact NS 630A felett","Ronis (2zár+1kulcs) NSX-hez","ED","*",53275,53275,53275,53275,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430419501","8301409000","",""]
["42878","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Profalux (2zár+1kulcs) NS*-hez","ED","",69480,69480,69480,69480,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430428787","8538909999","",""]
["42888","Adatlap --->","Compact NS 630A felett","Profalux zár NS100/630 NS*-hez","ED","*",42270,42270,42270,42270,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430428886","8301409000","",""]
["430714","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Billentyű, kulcsjellel, jelzőfényes funkciókhoz, System-M, antracit","MERTEN WD","",2304,2304,2304,2304,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811081676","3926909790","",""]
["430760","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Billentyű, kulcsjellel, jelzőfényes funkciókhoz, System-M, alumínium","MERTEN WD","",2304,2304,2304,2304,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811081683","3926909790","",""]
["430814","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Billentyű, csengőjellel, jelzőfényes funkciókhoz, System-M, antracit","MERTEN WD","",2304,2304,2304,2304,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811081621","3926909790","",""]
["430860","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Billentyű, csengőjellel, jelzőfényes funkciókhoz, System-M, alumínium","MERTEN WD","",2304,2304,2304,2304,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811081638","3926909790","",""]
["430914","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Billentyű, lámpajellel, jelzőfényes funkciókhoz, System-M, antracit","MERTEN WD","",2304,2304,2304,2304,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811081577","3926909790","",""]
["431060","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Billentyű, fényjelzős funkciókhoz, System-M, alumínium","MERTEN WD","",1930,1930,1930,1930,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811081539","3926909790","",""]
["432025","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN IP44-es billentyű, System-M, aktív fehér, antibakteriális","MERTEN WD","",2650,2650,2650,2650,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811043124","3926909790","",""]
["432219","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Billentyű, I/O, System-M, polárfehér","MERTEN WD","",1330,1330,1330,1330,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811033941","3926909790","",""]
["432225","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Billentyű, I/O, System-M, aktív fehér, antibakteriális","MERTEN WD","",1330,1330,1330,1330,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811043148","3926909790","",""]
["432325","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Feliratozható billentyű, System-M, aktív fehér, antibakteriális","MERTEN WD","",2111,2111,2111,2111,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811043155","3926909790","",""]
["432719","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN IP44-es billentyű, szimbólumokhoz, System-M, polárfehér","MERTEN WD","",3011,3011,3011,3011,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811034306","3926909790","",""]
["433014","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN IP44-es billentyű, System-M, antracit","MERTEN WD","",3011,3011,3011,3011,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811010034","3926909790","",""]
["433060","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN IP44-es billentyű, System-M, alumínium","MERTEN WD","",3011,3011,3011,3011,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811010164","3926909790","",""]
["433214","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Billentyű, I/O, System-M, antracit","MERTEN WD","",1697,1697,1697,1697,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4011281894789","3926909790","",""]
["433760","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN IP44-es billentyű, szimbólumokhoz, System-M, alumínium","MERTEN WD","",3345,3345,3345,3345,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811010171","3926909790","",""]
["433814","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Billentyű, szimbólumokhoz, System-M, antracit","MERTEN WD","",2304,2304,2304,2304,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4011281894260","3926909790","",""]
["434660","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Feliratozható billentyű, jelzőfényes funkciókhoz, System-M, alumínium","MERTEN WD","",4955,4955,4955,4955,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811101558","3926909790","",""]
["434725","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Feliratozható billentyű, jelzőfényes funkciókhoz, System-M, aktív fehér, antibakteriális","MERTEN WD","",4239,4239,4239,4239,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811101572","3926909790","",""]
["435319","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Billentyű, kulcsjellel, jelzőfényes funkciókhoz, System-M, polárfehér","MERTEN WD","",1930,1930,1930,1930,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811076009","3926909790","",""]
["435325","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Billentyű, kulcsjellel, jelzőfényes funkciókhoz, System-M, aktív fehér, antibakteriális","MERTEN WD","",1930,1930,1930,1930,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811081652","3926909790","",""]
["435819","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Billentyű, csengőjellel, jelzőfényes funkciókhoz, System-M, polárfehér","MERTEN WD","",1930,1930,1930,1930,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811075989","3926909790","",""]
["435825","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Billentyű, csengőjellel, jelzőfényes funkciókhoz, System-M, aktív fehér, antibakteriális","MERTEN WD","",1930,1930,1930,1930,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811081607","3926909790","",""]
["435925","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Billentyű, lámpajellel, jelzőfényes funkciókhoz, System-M, aktív fehér, antibakteriális","MERTEN WD","",1930,1930,1930,1930,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811081553","3926909790","",""]
["436025","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Billentyű, fényjelzős funkciókhoz, System-M, aktív fehér, antibakteriális","MERTEN WD","",1609,1609,1609,1609,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811081508","3926909790","",""]
["437314","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Fedlap 3 állású forgatógombos kapcsolóhoz, System-M, antracit","MERTEN WD","",5314,5314,5314,5314,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811065195","3925901000","",""]
["437360","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Fedlap 3 állású forgatógombos kapcsolóhoz, System-M, alumínium","MERTEN WD","",5314,5314,5314,5314,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811065201","","",""]
["437514","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Dupla billentyű, átlátszó fényjelző ablakokkal, System-M, antracit","MERTEN WD","",6202,6202,6202,6202,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811063948","3926909790","",""]
["437560","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Dupla billentyű, átlátszó fényjelző ablakokkal, System-M, alumínium","MERTEN WD","",6202,6202,6202,6202,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811063962","3926909790","",""]
["438519","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Dupla billentyű, átlátszó fényjelző ablakokkal, System-M, polárfehér","MERTEN WD","",5862,5862,5862,5862,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811063900","3926909790","",""]
["438525","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Dupla billentyű, átlátszó fényjelző ablakokkal, System-M, aktív fehér, antibakteriális","MERTEN WD","",5862,5862,5862,5862,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811063917","3926909790","",""]
["455009","Adatlap --->","Mozgássérült WC szettek","ELSO 2P+F csatlakozóaljzat csapófedéllel, falon kívüli, IP44, szürke","ELSO","",5062,5062,5062,5062,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4013984116755","8536699099","",""]
["464384","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN RDM csatlakozó adapter","MERTEN WD","",1930,1930,1930,1930,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4011281878604","3925901000","",""]
["464614","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Fedél, kommunikációs betétekhez, System-M, antracit","MERTEN WD","",5488,5488,5488,5488,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4011281897254","3926909790","",""]
["464660","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Fedél, kommunikációs betétekhez, System-M, alumínium","MERTEN WD","",5488,5488,5488,5488,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4011281897261","3926909790","",""]
["464919","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Fedél, kommunikációs betétekhez, System-M, polárfehér","MERTEN WD","",5120,5120,5120,5120,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811034016","3925901000","",""]
["464925","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Fedél, kommunikációs betétekhez, System-M, aktív fehér, antibakteriális","MERTEN WD","",5120,5120,5120,5120,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811043551","3926909790","",""]
["466919","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Hangszórócsatlakozó, egyes, polárfehér","MERTEN WD","",9745,9745,9745,9745,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811069162","8536699099","",""]
["468019","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Fedlap, XLR csatlakozókhoz, System-M, polárfehér","MERTEN WD","",5842,5842,5842,5842,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811033316","3925901000","",""]
["468025","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Fedlap, XLR csatlakozókhoz, System-M, aktív fehér, antibakteriális","MERTEN WD","",5842,5842,5842,5842,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811043605","3925901000","",""]
["468819","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Fedlap, \"high-end\" hangszóró csatlakozókhoz, System-M, polárfehér","MERTEN WD","",19151,19151,19151,19151,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811033385","3925901000","",""]
["468825","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Fedlap, \"high-end\" hangszóró csatlakozókhoz, System-M, aktív fehér, antibakteriális","MERTEN WD","",19151,19151,19151,19151,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811043629","3925901000","",""]
["468914","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Fedlap, XLR csatlakozókhoz, System-M, antracit","MERTEN WD","",6010,6010,6010,6010,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4011281896547","3925901000","",""]
["468960","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Fedlap, XLR csatlakozókhoz, System-M, alumínium","MERTEN WD","",6370,6370,6370,6370,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4011281896554","3925901000","",""]
["469314","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Fedlap, \"high-end\" hangszóró csatlakozókhoz, System-M, antracit","MERTEN WD","",19514,19514,19514,19514,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4011281895045","3925901000","",""]
["469360","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Fedlap, \"high-end\" hangszóró csatlakozókhoz, System-M, alumínium","MERTEN WD","",19514,19514,19514,19514,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4011281895052","3925901000","",""]
["470125","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN M-Smart feliratozható egyes keret, aktív fehér (antibakteriális)","MERTEN WD","",2543,2543,2543,2543,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811043650","3925901000","",""]
["470219","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN M-Smart feliratozható kettes, függőleges keret, polárfehér","MERTEN WD","",2743,2743,2743,2743,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811033286","3925901000","",""]
["470225","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN M-Smart feliratozható kettes, függőleges keret, aktív fehér (antibakteriális)","MERTEN WD","",2743,2743,2743,2743,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811043667","3925901000","",""]
["470319","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN M-Smart feliratozható hármas, függőleges keret, polárfehér","MERTEN WD","",3370,3370,3370,3370,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811033309","3925901000","",""]
["470419","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN M-Smart feliratozható négyes, függőleges keret, polárfehér","MERTEN WD","",14185,14185,14185,14185,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811041151","3925901000","",""]
["470519","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN M-Smart feliratozható ötös, függőleges keret, polárfehér","MERTEN WD","",18803,18803,18803,18803,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811041236","3925901000","",""]
["471225","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN M-Smart feliratozható kettes, vízszintes keret, aktív fehér (antibakteriális)","MERTEN WD","",2743,2743,2743,2743,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811043704","3925901000","",""]
["471325","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN M-Smart feliratozható hármas, vízszintes keret, aktív fehér (antibakteriális)","MERTEN WD","",3370,3370,3370,3370,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811043711","3925901000","",""]
["472214","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN M-Plan feliratozható kettes, vízszintes keret, antracit","MERTEN WD","",4608,4608,4608,4608,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811010454","3925901000","",""]
["472260","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN M-Plan feliratozható kettes, vízszintes keret, alumínium","MERTEN WD","",4608,4608,4608,4608,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811010515","3925901000","",""]
["472314","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN M-Plan feliratozható hármas, vízszintes keret, antracit","MERTEN WD","",5663,5663,5663,5663,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811010461","3925901000","",""]
["472360","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN M-Plan feliratozható hármas, vízszintes keret, alumínium","MERTEN WD","",5663,5663,5663,5663,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811010522","3925901000","",""]
["47517","Adatlap --->","Compact NS 630A felett","Nyitott helyzet retesz készlet Kirk (zár nélkül)","ED","",122748,122748,122748,122748,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDACB","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Légmegszakítók","3303430475170","8301409000","",""]
["47518","Adatlap --->","Compact NS 630A felett","Nyitott helyzet retesz készlet Castell (zár nélkül)","ED","",158639,158639,158639,158639,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDACB","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Légmegszakítók","3303430475187","8301409000","",""]
["475239","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN M-Elegance kettes keret, króm (fém)","MERTEN WD","",17750,17750,17750,17750,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811101442","7326909890","",""]
["475339","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN M-Elegance hármas keret, króm (fém)","MERTEN WD","",26268,26268,26268,26268,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811101695","7326909890","",""]
["475360","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN M-Elegance hármas keret, platina (fém)","MERTEN WD","",26268,26268,26268,26268,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811101671","7326909890","",""]
["475439","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN M-Elegance négyes keret, króm (fém)","MERTEN WD","",35680,35680,35680,35680,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811101725","7326909890","",""]
["475460","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN M-Elegance négyes keret, platina (fém)","MERTEN WD","",35680,35680,35680,35680,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811101701","7326909890","",""]
["475514","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN M-Elegance ötös keret, ródium (fém)","MERTEN WD","",68363,68363,68363,68363,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811101756","7326909890","",""]
["475539","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN M-Elegance ötös keret, króm (fém)","MERTEN WD","",68363,68363,68363,68363,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811101763","7326909890","",""]
["475560","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN M-Elegance ötös keret, platina (fém)","MERTEN WD","",68363,68363,68363,68363,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811101749","7326909890","",""]
["476114","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN M-Plan feliratozható egyes keret, antracit","MERTEN WD","",3011,3011,3011,3011,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811010485","3925901000","",""]
["476160","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN M-Plan feliratozható egyes keret, alumínium","MERTEN WD","",3011,3011,3011,3011,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811010539","3925901000","",""]
["476214","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN M-Plan feliratozható kettes, függőleges keret, antracit","MERTEN WD","",4608,4608,4608,4608,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811010492","3925901000","",""]
["476260","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN M-Plan feliratozható kettes, függőleges keret, alumínium","MERTEN WD","",4608,4608,4608,4608,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811010546","3925901000","",""]
["476360","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN M-Plan feliratozható hármas, függőleges keret, alumínium","MERTEN WD","",5663,5663,5663,5663,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811010553","3925901000","",""]
["478325","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN M-Smart hármas keret, aktív fehér (antibakteriális)","MERTEN WD","",1862,1862,1862,1862,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811043766","3925901000","",""]
["478425","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN M-Smart négyes keret, aktív fehér (antibakteriális)","MERTEN WD","",2390,2390,2390,2390,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811043773","3925901000","",""]
["48465","Adatlap --->","Compact NS 630A felett","Bontható mellső csatlakozás fix megszakítóhoz 3P 2000/3200A","ED","",259868,259868,259868,259868,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDACB","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Légmegszakítók","3303430484653","7419809099","",""]
["48535","Adatlap --->","Masterpact NW","Működésszámláló mechanizmus (CDM)","ED","*",73705,73705,73705,73705,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDACB","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Légmegszakítók","3303430485353","9029100090","",""]
["48595","Adatlap --->","Masterpact NW","Kiegészítő sorkapocs takaró NW800/4000 A 3P (CB)","ED","*",22210,22210,22210,22210,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDACB","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Légmegszakítók","3303430485957","8547200090","",""]
["48596","Adatlap --->","Masterpact NW","Kiegészítő sorkapocs takaró NW800/4000 A 4P (CB)","ED","*",27401,27401,27401,27401,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDACB","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Légmegszakítók","3303430485964","8547200090","",""]
["48597","Adatlap --->","Masterpact NW","Kiegészítő sorkapocs takaró NW4000b/6300 A 3P (CB)","ED","*",57417,57417,57417,57417,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDACB","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Légmegszakítók","3303430485971","8547200090","",""]
["48598","Adatlap --->","Masterpact NW","Kiegészítő sorkapocs takaró NW4000b/6300 A 4P (CB)","ED","",71003,71003,71003,71003,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDACB","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Légmegszakítók","3303430485988","8547200090","",""]
["48599","Adatlap --->","Masterpact NW","NW fáziselválasztó 3P/4P, fix megszakítóhoz/szakaszolóhoz, hátsó csatlakozáshoz, 3db","ED","*",77693,77693,77693,77693,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDACB","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Légmegszakítók","3303430485995","8538909999","",""]
["48600","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NW fáziselválasztó 3P/4P, kikocsizható megszakítóhoz/szakaszolóhoz, hátsó csatlakozáshoz, 3db","ED","*",60159,60159,60159,60159,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDACB","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Légmegszakítók","3303430486008","8538909999","",""]
["48601","Adatlap --->","Masterpact NW","Ajtókivágás takaró keret fix készülékhez (CDP)","ED","*",37770,37770,37770,37770,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDACB","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Légmegszakítók","3303430486015","3926909790","",""]
["48603","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Ajtókivágás takaró keret kikocsizható készülék","ED","*",45317,45317,45317,45317,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDACB","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Légmegszakítók","3303430486039","3926909790","",""]
["48604","Adatlap --->","Masterpact NW","Átlátszó fedél ajtókerethez kikocsizható készülék (CP)","ED","*",100157,100157,100157,100157,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDACB","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Légmegszakítók","3303430486046","3926909790","",""]
["489115","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN M-Elegance egyes keret, mahagónibarna (üveg)","MERTEN WD","",12936,12936,12936,12936,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811007249","7016907000","",""]
["489215","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN M-Elegance kettes keret, mahagónibarna (üveg)","MERTEN WD","",25020,25020,25020,25020,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811007287","7016907000","",""]
["489315","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN M-Elegance hármas keret, mahagónibarna (üveg)","MERTEN WD","",37274,37274,37274,37274,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811007324","7016907000","",""]
["489415","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN M-Elegance négyes keret, mahagónibarna (üveg)","MERTEN WD","",50412,50412,50412,50412,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811050405","7016907000","",""]
["489515","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN M-Elegance ötös keret, mahagónibarna (üveg)","MERTEN WD","",60358,60358,60358,60358,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811038502","7016907000","",""]
["489560","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN M-Elegance ötös keret, gyémántfehér (üveg)","MERTEN WD","",60358,60358,60358,60358,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811038519","7016907000","",""]
["490NAA27101","Adatlap --->","Ipari hálózati eszközök","Kábel, Modbus Plus, 300m","AUT","",156365,156365,156365,156365,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3595861127593","8544499390","",""]
["490NAA27102","Adatlap --->","Ipari hálózati eszközök","Kábel, Modbus Plus, 150m","AUT","",512460,512460,512460,512460,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3595861127609","8544499390","",""]
["490NAA27103","Adatlap --->","Ipari hálózati eszközök","Kábel, Modbus Plus, 300m","AUT","",1018350,1018350,1018350,1018350,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3595861127616","8544499390","",""]
["490NAA27104","Adatlap --->","Ipari hálózati eszközök","Kábel, Modbus Plus, 450m","AUT","",2307700,2307700,2307700,2307700,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3389110078268","8544499390","",""]
["490NAC0100","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","Modicon PAC kiegészítő, összekötő kábel M580 HSBY redundáns CPU-hoz, réz, RJ45","AUT","",93919,93919,93919,93919,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3606480880667","8517620000","",""]
["490NAC0201","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","Modicon PAC kiegészítő, összekötő kábel M580 HSBY redundáns CPU-hoz, SM optika","AUT","",258280,258280,258280,258280,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3606480880674","8517620000","",""]
["490NAD91103","Adatlap --->","Ipari hálózati eszközök","Csatlakozó, Profibus DP végelzáró","AUT","",35304,35304,35304,35304,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3595862096591","8536901000","",""]
["490NAD91104","Adatlap --->","Ipari hálózati eszközök","Csatlakozó, Profibus DP soros csatlakozó","AUT","",28684,28684,28684,28684,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3595862096607","8536901000","",""]
["490NAE91100","Adatlap --->","Ipari hálózati eszközök","Csatlakozó, Profibus DP elosztódoboz","AUT","",658640,658640,658640,658640,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3595860025906","8536909500","",""]
["490NTC00005","Adatlap --->","Ipari hálózati eszközök","Kábel, crossover Ethernet, Cat 5E, 2 x RJ45, 5m","AUT","",17160,17160,17160,17160,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3595862002233","8544421000","",""]
["490NTW00002","Adatlap --->","Ipari hálózati eszközök","Kábel, Ethernet, Cat 5E, 2 x RJ45, 2m","AUT","*",17160,17160,17160,17160,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3595862002189","8544421000","",""]
["490NTW00005","Adatlap --->","Ipari hálózati eszközök","Kábel, Ethernet, Cat 5E, 2 x RJ45, 5m","AUT","",19929,19929,19929,19929,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3595862002196","8544421000","",""]
["490NTW00005U","Adatlap --->","Ipari hálózati eszközök","SODROTT ÉRPÁR KÁBEL, 5M,UL&CSA","AUT","",19929,19929,19929,19929,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3595862018081","8544421000","",""]
["490NTW00012","Adatlap --->","Ipari hálózati eszközök","Kábel, Ethernet, Cat 5E, 2 x RJ45, 12m","AUT","",25463,25463,25463,25463,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3595862002202","8544421000","",""]
["490NTW00040","Adatlap --->","Ipari hálózati eszközök","Kábel, Ethernet, Cat 5E, 2 x RJ45, 40m","AUT","",52972,52972,52972,52972,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3595862002219","8544421000","",""]
["490NTW00080","Adatlap --->","Ipari hálózati eszközök","Kábel, Ethernet, Cat 5E, 2 x RJ45, 80m","AUT","",94988,94988,94988,94988,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3595862002226","8544421000","",""]
["49861","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Fupact ISFT100 betáp sin 2 kapcsolóhoz","ED","",26113,26113,26113,26113,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3303430498612","8538909999","",""]
["49862","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Fupact ISFT100 betáp sin 3 kapcsolóhoz","ED","",34816,34816,34816,34816,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3303430498629","8538909999","",""]
["49863","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Fupact ISFT100 betáp sin 4 kapcsolóhoz","ED","",43520,43520,43520,43520,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3303430498636","8538909999","",""]
["49865","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Betáp csatlak.fésűs sínhez, 25-95mm2 (3db)","ED","",19897,19897,19897,19897,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3303430498650","8538909999","","LV480818"]
["50169","Adatlap --->","Teljesítménymérés és felügyelet (PowerLogic)","Foglalat túlfeszültség levezetőhöz","ED","*",30270,30270,30270,30270,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDPWM","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Energiamenedzsment ","3303430501695","8538909999","",""]
["50171","Adatlap --->","Teljesítménymérés és felügyelet (PowerLogic)","Túlfeszültség levezető 440V","ED","",153294,153294,153294,153294,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDPWM","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Energiamenedzsment ","3303430501718","8536309090","",""]
["50437","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","TA30 zárt toroid In=65A d=30mm","ED","*",65223,65223,65223,65223,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430504375","8504318090","",""]
["50438","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Földzárlati toroid (zárt) 85A 50mm","ED","*",78261,78261,78261,78261,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430504382","8504318090","",""]
["50439","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Földzárlati toroid (zárt) 160A 80mm","ED","*",110870,110870,110870,110870,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430504399","8504318090","",""]
["50440","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Földzárlati toroid (zárt) 250A 120mm","ED","*",182618,182618,182618,182618,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430504405","8504318090","",""]
["50441","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Földzárlati toroid (zárt) 400A 200mm","ED","*",326109,326109,326109,326109,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430504412","8504318090","",""]
["50442","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Földzárlati toroid (zárt) 630A 300mm","ED","*",586965,586965,586965,586965,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430504429","8504318090","",""]
["50960","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","CDM303 csatlakozó kábel kij.modulhoz","ED","",17947,17947,17947,17947,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430509608","8544429090","",""]
["5123002010","Adatlap --->","Terepi eszközök","Légcsatorna hőmérséklet érzékelő STD100-50","BUILDINGS-TEREPI","",27146,27146,27146,27146,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552011849","9025190090",""]
["5123004010","Adatlap --->","Terepi eszközök","Hőmérséklet érzékelő STD100-100","BUILDINGS-TEREPI","",28216,28216,28216,28216,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552011856","9025190090",""]
["5123006010","Adatlap --->","Terepi eszközök","Légcsatorna hőmérséklet érzékelő STD100-150","BUILDINGS-TEREPI","",30973,30973,30973,30973,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552011863","9025190090",""]
["5123008010","Adatlap --->","Terepi eszközök","Légcsatorna hőmérséklet érzékelő STD100-200","BUILDINGS-TEREPI","",27411,27411,27411,27411,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552011870","9025190090",""]
["5123010010","Adatlap --->","Terepi eszközök","Légcsatorna hőmérséklet érzékelő STD100-250","BUILDINGS-TEREPI","",27954,27954,27954,27954,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552011887","9025190090",""]
["5123012010","Adatlap --->","Terepi eszközök","Légcsatorna hőmérséklet érzékelő STD100-300","BUILDINGS-TEREPI","",27679,27679,27679,27679,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552011894","9025190090",""]
["5123014010","Adatlap --->","Terepi eszközök","Légcsatorna hőmérséklet érzékelő STD100-400","BUILDINGS-TEREPI","",31030,31030,31030,31030,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552011900","9025190090",""]
["5123036010","Adatlap --->","Terepi eszközök","Légcsatorna hőmérséklet érzékelő STD200-200","BUILDINGS-TEREPI","",27146,27146,27146,27146,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552011948","9025190090",""]
["5123058000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Légcsatorna hőmérséklet érzékelő STD150","BUILDINGS-TEREPI","",17298,17298,17298,17298,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552011986","9025190090",""]
["5123060010","Adatlap --->","Terepi eszközök","Légcsatorna átlaghőmérséklet távadó STD190","BUILDINGS-TEREPI","",109873,109873,109873,109873,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552011993","9025190090",""]
["5123074010","Adatlap --->","Terepi eszközök","Légcsatorna hőmérséklet érzékelő STD500-150","BUILDINGS-TEREPI","",27411,27411,27411,27411,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552012013","9025190090",""]
["5123078010","Adatlap --->","Terepi eszközök","Légcsatorna hőmérséklet érzékelő STD500-250","BUILDINGS-TEREPI","",30964,30964,30964,30964,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552012020","9025190090",""]
["5123082010","Adatlap --->","Terepi eszközök","Légcsatorna hőmérséklet érzékelő STD500-400","BUILDINGS-TEREPI","",27933,27933,27933,27933,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552012037","9025190090",""]
["5123084000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Légcsatorna hőmérséklet érzékelő STD550","BUILDINGS-TEREPI","",17130,17130,17130,17130,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552012044","9025190090",""]
["5123086010","Adatlap --->","Terepi eszközök","Légcsatorna átlaghőmérséklet távadó STD591","BUILDINGS-TEREPI","",109873,109873,109873,109873,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552012051","9025190090",""]
["5123102010","Adatlap --->","Terepi eszközök","Vízhőmérséklet érzékelő STP 100-50","BUILDINGS-TEREPI","",26079,26079,26079,26079,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552012068","9025190090",""]
["5123104010","Adatlap --->","Terepi eszközök","Vízbemerülő hőmérsékletérzékelő STP100-100","BUILDINGS-TEREPI","*",28556,28556,28556,28556,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552012075","9025190090",""]
["5123106010","Adatlap --->","Terepi eszközök","Vízbemerülő hőmérsékletérzékelő STP100-150","BUILDINGS-TEREPI","",26615,26615,26615,26615,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552012082","9025190090",""]
["5123108010","Adatlap --->","Terepi eszközök","Vízbemerülő hőmérsékletérzékelő STP100-200","BUILDINGS-TEREPI","",26355,26355,26355,26355,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552012099","9025190090",""]
["5123110010","Adatlap --->","Terepi eszközök","Vízbemerülő hőmérsékletérzékelő STP100-250","BUILDINGS-TEREPI","",29277,29277,29277,29277,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552012105","9025190090",""]
["5123112010","Adatlap --->","Terepi eszközök","Vízbemerülő hőmérsékletérzékelő STP100-300","BUILDINGS-TEREPI","",27146,27146,27146,27146,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552012112","9025190090",""]
["5123114010","Adatlap --->","Terepi eszközök","Vízbemerülő hőmérsékletérzékelő STP100-400","BUILDINGS-TEREPI","",27146,27146,27146,27146,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552012129","9025190090",""]
["5123130010","Adatlap --->","Terepi eszközök","Vízbemerülő hőmérsékletérzékelő STP200-50","BUILDINGS-TEREPI","",25823,25823,25823,25823,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552012136","9025190090",""]
["5123132010","Adatlap --->","Terepi eszközök","Vízbemerülő hőmérsékletérzékelő STP200-100","BUILDINGS-TEREPI","",26613,26613,26613,26613,1,5,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552012143","9025190090",""]
["5123134010","Adatlap --->","Terepi eszközök","Vízbemerülő hőmérsékletérzékelő STP200-150","BUILDINGS-TEREPI","",26355,26355,26355,26355,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552012150","9025190090",""]
["5123158010","Adatlap --->","Terepi eszközök","Vízbemerülő hőmérsékletérzékelő STP120-70","BUILDINGS-TEREPI","",45643,45643,45643,45643,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552012204","9025190090",""]
["5123160010","Adatlap --->","Terepi eszközök","Vízbemerülő hőmérsékletérzékelő STP120-120","BUILDINGS-TEREPI","",42946,42946,42946,42946,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552012211","9025190090",""]
["5123170010","Adatlap --->","Terepi eszközök","Vízbemerülő hőmérsékletérzékelő STP500-50","BUILDINGS-TEREPI","",28180,28180,28180,28180,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552012235","9025190090",""]
["5123172000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Vízbemerülő hőmérsékletérzékelő STP500-100","BUILDINGS-TEREPI","",31234,31234,31234,31234,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552012242","9025190090",""]
["5123174010","Adatlap --->","Terepi eszközök","Vízbemerülő hőmérsékletérzékelő STP500-150","BUILDINGS-TEREPI","",28989,28989,28989,28989,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552012259","9025190090",""]
["5123176010","Adatlap --->","Terepi eszközök","Vízbemerülő hőmérsékletérzékelő STP500-200","BUILDINGS-TEREPI","",26877,26877,26877,26877,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552012266","9025190090",""]
["512319","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Hármas kiemelődoboz, M-Smart/Artec, polárfehér","MERTEN WD","",5663,5663,5663,5663,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4011281416103","3925908000","",""]
["5123202010","Adatlap --->","Terepi eszközök","Csőre szerelhető hőmérsékletérzékelő STC100","BUILDINGS-TEREPI","*",21341,21341,21341,21341,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552012297","9025190090",""]
["5123206010","Adatlap --->","Terepi eszközök","Csőre szerelhető hőmérsékletérzékelő STC200","BUILDINGS-TEREPI","",20915,20915,20915,20915,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552012303","9032900090",""]
["5123210000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Csőre szerelhető hőmérsékletérzékelő STC110-200","BUILDINGS-TEREPI","",17298,17298,17298,17298,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552012310","9025190090",""]
["5123212000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Csőre szerelhető hőmérsékletérzékelő STC110-400","BUILDINGS-TEREPI","",18972,18972,18972,18972,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552012327","9032900090",""]
["5123218010","Adatlap --->","Terepi eszközök","Kontakt hőmérsékletérzékelő STC500","BUILDINGS-TEREPI","",20915,20915,20915,20915,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552012341","9025190090",""]
["5123220000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Kontakt hőmérsékletérzékelő STC510-200","BUILDINGS-TEREPI","",17130,17130,17130,17130,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552012358","8533401000",""]
["5123302000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Vízbemerülő hőmérsékletérzékelő STX120-200","BUILDINGS-TEREPI","*",14777,14777,14777,14777,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552012457","9025190090",""]
["5123306000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Vízbemerülő hőmérsékletérzékelő STX122-250","BUILDINGS-TEREPI","",44009,44009,44009,44009,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552012471","9025190090",""]
["5123310000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Talaj hőmérsékletérzékelő STX140","BUILDINGS-TEREPI","",137330,137330,137330,137330,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552012495","9025190090",""]
["5123320000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Víz hőmérséklet érzékelő STX520-200","BUILDINGS-TEREPI","",14496,14496,14496,14496,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552012501","9032900090",""]
["5126030000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Teleszkópos légcsatorna hőmérséklet érzékelő DDT0001 / STD660","BUILDINGS-TEREPI","",48963,48963,48963,48963,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552012556","9025190090",""]
["5126070000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Kontakt hőmérsékletérzékelő STC600 (Satchwell)","BUILDINGS-TEREPI","",24063,24063,24063,24063,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552012594","9025190090",""]
["5126080000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Teleszkópos merülő hőmérséklet érzékelő DWT0001 / STP660","BUILDINGS-TEREPI","",49791,49791,49791,49791,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552012600","9025190090",""]
["5127000000","Adatlap --->","Terepi eszközök","STT903 fagyvédő termosztát auto reset, 6m kapilláris","BUILDINGS-TEREPI","",107298,107298,107298,107298,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552012624","9032900090",""]
["5127010000","Adatlap --->","Terepi eszközök","STT901 fagyvédő termosztát auto reset, 1,8m kapilláris","BUILDINGS-TEREPI","",85187,85187,85187,85187,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552012631","9032900090",""]
["5127020000","Adatlap --->","Terepi eszközök","STT902 fagyvédő termosztát auto reset, 3m kapilláris","BUILDINGS-TEREPI","",83327,83327,83327,83327,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552012648","9032900090",""]
["5127030000","Adatlap --->","Terepi eszközök","STT904 fagyvédő termosztát auto reset, 12m kapilláris","BUILDINGS-TEREPI","",117915,117915,117915,117915,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552012655","9032108090",""]
["5127040000","Adatlap --->","Terepi eszközök","STT900 fagyvédő termosztát auto reset, 0,6m kapilláris","BUILDINGS-TEREPI","",96931,96931,96931,96931,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552012662","9032900090",""]
["5127050000","Adatlap --->","Terepi eszközök","STT913 fagyvédő termosztát kézi reset, 6m kapilláris","BUILDINGS-TEREPI","",115566,115566,115566,115566,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552012679","9032102090",""]
["5127060000","Adatlap --->","Terepi eszközök","STT911 fagyvédő termosztát kézi reset, 1,8m kapilláris","BUILDINGS-TEREPI","",110675,110675,110675,110675,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552012686","9032900090",""]
["5127070000","Adatlap --->","Terepi eszközök","STT912 fagyvédő termosztát kézi reset, 3m kapilláris","BUILDINGS-TEREPI","",103926,103926,103926,103926,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552012693","9032102090",""]
["5127080000","Adatlap --->","Terepi eszközök","STT914 fagyvédő termosztát kézi reset, 12m kapilláris","BUILDINGS-TEREPI","",143146,143146,143146,143146,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552012709","9032900090",""]
["5127090000","Adatlap --->","Terepi eszközök","STT910 fagyvédő termosztát kézi reset, 0,6m kapilláris","BUILDINGS-TEREPI","",114428,114428,114428,114428,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552012716","9032900090",""]
["513219","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN M-Plan feliratozható kettes, függőleges keret, polárfehér","MERTEN WD","",4239,4239,4239,4239,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811078638","3925901000","",""]
["513225","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN M-Plan feliratozható kettes, függőleges keret, aktív fehér (antibakteriális)","MERTEN WD","",4239,4239,4239,4239,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811078652","3925901000","",""]
["513319","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN M-Plan feliratozható hármas, függőleges keret, polárfehér","MERTEN WD","",5314,5314,5314,5314,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811078737","3925901000","",""]
["513325","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN M-Plan feliratozható hármas, függőleges keret, aktív fehér (antibakteriális)","MERTEN WD","",5314,5314,5314,5314,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811078775","3925901000","",""]
["513344","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN M-Plan feliratozható hármas, függőleges keret, krém","MERTEN WD","",5314,5314,5314,5314,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811078768","3925901000","",""]
["5141100010","Adatlap --->","Terepi eszközök","Kültéri hőmérséklet érzékelő STO100","BUILDINGS-TEREPI","*",33196,33196,33196,33196,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552012723","9025190090",""]
["5141104010","Adatlap --->","Terepi eszközök","Kültéri hőmérséklet érzékelő STO500","BUILDINGS-TEREPI","",34854,34854,34854,34854,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552012730","9025190090",""]
["534719","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Fedlap, váltóérintkezős  termosztáthoz, System-M, polárfehér","MERTEN WD","",6202,6202,6202,6202,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811032784","3925901000","",""]
["534725","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Fedlap, váltóérintkezős termosztáthoz, System-M, aktív fehér, antibakteriális","MERTEN WD","",6202,6202,6202,6202,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811043827","3925901000","",""]
["534819","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Fedlap kapcsolós termosztátokhoz, System-M, polárfehér","MERTEN WD","",6370,6370,6370,6370,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811032807","3925901000","",""]
["534825","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Fedlap kapcsolós termosztátokhoz, System-M, aktív fehér, antibakteriális","MERTEN WD","",6370,6370,6370,6370,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811043834","8536508090","",""]
["535160","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Kábelbevezető, polárfehér","MERTEN WD","",540,540,540,540,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4011281294800","3925901000","",""]
["536114","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Fedlap kapcsolós termosztátokhoz, System-M, antracit","MERTEN WD","",6737,6737,6737,6737,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4011281895793","8536508090","",""]
["536160","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Fedlap kapcsolós termosztátokhoz, System-M, alumínium","MERTEN WD","",6737,6737,6737,6737,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4011281895809","8536508090","",""]
["536214","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Fedlap, váltóérintkezős  termosztáthoz, System-M, antracit","MERTEN WD","",4219,4219,4219,4219,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4011281895823","3925901000","",""]
["536260","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Fedlap, váltóérintkezős  termosztáthoz, System-M, alumínium","MERTEN WD","",6550,6550,6550,6550,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4011281895830","8536508090","",""]
["536304","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Szobatermosztát, kapcsolóval, 24 V AC, 1 A","MERTEN WD","",30694,30694,30694,30694,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4011281897414","9032102090","",""]
["538000","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Időkapcsoló betét, 15 perces","MERTEN WD","",31896,31896,31896,31896,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4011281298051","9107000090","",""]
["539060","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Burkolat, időkapcsolóhoz (15p), System-M, alumínium","MERTEN WD","",4239,4239,4239,4239,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4011281895854","3925901000","",""]
["56053","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Vigirex földzárlat véd. 280x115 mm","ED","",1408815,1408815,1408815,1408815,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430560531","8504312990","",""]
["56054","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Vigirex földzárl. érzékelő, négyszögl.","ED","",2034879,2034879,2034879,2034879,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430560548","8504312990","",""]
["56056","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Mágnes-gyűrű PA50 TOROID-hoz, 85A, 50mm átmérő","ED","",35221,35221,35221,35221,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430560562","8538909999","",""]
["56130","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","VIGIREX RH10M 220/240V AC 50/60/400 HZ","ED","",42629,42629,42629,42629,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430561309","8536490099","",""]
["56135","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Vigirex RH10M 220/240V AC 50/60/400 HZ","ED","",42629,42629,42629,42629,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430561354","8536490099","",""]
["56163","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Vigirex földzárlat véd.relé 220/240V AC 50/60/400HZ","ED","",55748,55748,55748,55748,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430561637","8536490099","",""]
["56170","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","RH99M 12/48V DC - 12/24 V AC 50/60HZ A A","ED","*",95446,95446,95446,95446,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430561705","8536419089","",""]
["56173","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Vigirex RH99M 220/240V AC 50/60/400 HZ","ED","*",72352,72352,72352,72352,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430561736","8536490099","",""]
["56174","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Vigirex RH99M 380/415V AC 50/60/400 HZ","ED","",73421,73421,73421,73421,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430561743","8536490099","",""]
["56190","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","RH99M 12/48V DC - 12/24V AC 50/60HZ SANS","ED","",92668,92668,92668,92668,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430561903","8536419089","",""]
["56193","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Maradékáramfigyelő relé 220/240V AC 50/60/400HZ","ED","",71282,71282,71282,71282,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430561934","8536490099","",""]
["56194","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Vigirex RH99M 380/415V AC 50/60Hz,szer.","ED","",71282,71282,71282,71282,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430561941","8536490099","",""]
["56507","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","VigiREX RH197P 220 - 240V AC","ED","",86667,86667,86667,86667,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430565079","8536490099","",""]
["565291","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN ARGUS Szerelőkonzol, polárfehér","MERTEN ARGUS","",4608,4608,4608,4608,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4011281893423","8538909999","",""]
["567119","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Fedlap, forgatógombos redőnynyomóhoz, System-M, polárfehér","MERTEN WD","",3224,3224,3224,3224,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811034368","3926909790","",""]
["567219","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Fedlap 3 állású forgatógombos kapcsolóhoz, System-M, polárfehér","MERTEN WD","",4955,4955,4955,4955,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811034382","3925901000","",""]
["567225","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Fedlap 3 állású forgatógombos kapcsolóhoz, System-M, aktív fehér, antibakteriális","MERTEN WD","",4955,4955,4955,4955,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811043872","3925901000","",""]
["567419","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Burkolat, időkapcsolóhoz (15p), System-M, polárfehér","MERTEN WD","",3885,3885,3885,3885,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811034429","3925901000","",""]
["567425","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Burkolat, időkapcsolóhoz (15p), System-M, aktív fehér, antibakteriális","MERTEN WD","",3885,3885,3885,3885,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811043896","3925901000","",""]
["580691","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Fény/alkonyérzékelő","MERTEN WD","",21301,21301,21301,21301,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4011281821358","8536508090","",""]
["587090","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Egyszínű LED-es lámpa, zöld","MERTEN WD","",39525,39525,39525,39525,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811005238","8539510000","",""]
["587091","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Egyszínű LED-es lámpa, piros","MERTEN WD","",39525,39525,39525,39525,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811005221","8539510000","",""]
["587092","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Két színű LED-es lámpa, piros/zöld","MERTEN WD","",39525,39525,39525,39525,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811005245","8539510000","",""]
["587095","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Piktogramm készlet LED-es lámpákhoz, pozitív nyomat","MERTEN WD","",7910,7910,7910,7910,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811008550","4911990000","",""]
["587425","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Fedlap LED-es lámpákhoz, System-M, aktív fehér, antibakteriális","MERTEN WD","",3345,3345,3345,3345,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811044039","3926909790","",""]
["587660","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Nyomógomb LED jelzéssel, DND+csengő, System-M, alumínium","MERTEN WD","",22406,22406,22406,22406,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811029579","8536508090","",""]
["64907","Adatlap --->","Compact NS 630A felett","Ívoltó kamra takaró mellső csatlakozás 3P","","",33587,33587,33587,33587,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3303430649076","8536508090","",""]
["6551001000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Hőmérséklet érzékelő 40/+60oC L200mm 100mm","BUILDINGS-TEREPI","",21190,21190,21190,21190,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","3606489657949","9032900090",""]
["6552047000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Diff/Pr.Water0-0.5bar907001161","BUILDINGS-TEREPI","",605800,605800,605800,605800,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552012747","9026202000",""]
["6552048000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Diff/Pr.Water0-1bar912001161","BUILDINGS-TEREPI","",605800,605800,605800,605800,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552012754","9032900090",""]
["6552049000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Diff/Pr.Water0-1.6bar914001161","BUILDINGS-TEREPI","",605800,605800,605800,605800,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552012761","9026202000",""]
["6552050000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Diff/Pr.Water0-2.5bar916001161","BUILDINGS-TEREPI","",605800,605800,605800,605800,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552012778","9026202000",""]
["6552051000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Diff/Pr.Water0-4bar 918001161","BUILDINGS-TEREPI","",605800,605800,605800,605800,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552012785","9026202000",""]
["6552052000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Diff/Pr.Water0-6bar 919001161","BUILDINGS-TEREPI","",605800,605800,605800,605800,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552012792","9026202000",""]
["6552053000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Diff/Pr.Water0-10bar930001161","BUILDINGS-TEREPI","",605800,605800,605800,605800,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552012808","9032900090",""]
["6552054000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Diff/Pr.Water0-16bar931001161","BUILDINGS-TEREPI","",605800,605800,605800,605800,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552012815","9026202000",""]
["6552059000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Diff.Pr.Wat.0-0.5b di907001161","BUILDINGS-TEREPI","",904550,904550,904550,904550,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552012822","9026202000",""]
["6552060000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Diff/Pr.Wat0-1bar di912001161","BUILDINGS-TEREPI","",904550,904550,904550,904550,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552012839","9026208000",""]
["6552061000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Diff/Pr.Wat.0-1.6b di914001161","BUILDINGS-TEREPI","",904550,904550,904550,904550,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552012846","9026208000",""]
["6552062000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Diff/Pr.Water0-2.5b d916001161","BUILDINGS-TEREPI","",904550,904550,904550,904550,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552012853","9026208000",""]
["6552063000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Diff/Pr.Water0-4b di918001161","BUILDINGS-TEREPI","",904550,904550,904550,904550,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552012860","9026208000",""]
["6552064000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Diff/Pr.Water0-6b di919001161","BUILDINGS-TEREPI","",904550,904550,904550,904550,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552012877","9026208000",""]
["6552065000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Diff/Pr.Wat.0-10b di930001161","BUILDINGS-TEREPI","",904550,904550,904550,904550,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552012884","9026208000",""]
["6553055000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Presens sensor 24vac Roofmount","BUILDINGS-TEREPI","",153525,153525,153525,153525,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","3606489658076","8536508090",""]
["6553063000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Kombinált érzékelő aSENSE m III CO&CO2","BUILDINGS-TEREPI","",1078822,1078822,1078822,1078822,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","3606489658083","9032900090",""]
["6553064000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Kombinált érzékelő aSENSE m III-K CO&CO2","BUILDINGS-TEREPI","",1078822,1078822,1078822,1078822,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","3606489658090","9032900090",""]
["6553070000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Occupancy sensor PIR-TFT-550-B","BUILDINGS-TEREPI","",112031,112031,112031,112031,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","3606489658120","8536508090",""]
["6554001000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Sens.humid.larm 24V NVP-35","BUILDINGS-TEREPI","",365140,365140,365140,365140,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","3606481947932","9032900090",""]
["6559016000","Adatlap --->","Terepi eszközök","CO2 helyiség érzékelő kijelzővel aSENSE","BUILDINGS-TEREPI","",514093,514093,514093,514093,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","3606489658144","9027101000",""]
["7211144000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Kétjáratú karimás szabályzó szelep V211/50/38","BUILDINGS-TEREPI","",266111,266111,266111,266111,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606489658205","8481808190",""]
["7211720000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Kétjáratú menetes szabályzó szelep V211T/15/2.5","BUILDINGS-TEREPI","",114826,114826,114826,114826,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606481819680","8481809990",""]
["7211724000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Kétjáratú menetes szabályzó szelep V211T/15/4","BUILDINGS-TEREPI","",83524,83524,83524,83524,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606489658236","8481809990",""]
["7211728000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Kétjáratú menetes szabályzó szelep V211T/20/6.3","BUILDINGS-TEREPI","",91166,91166,91166,91166,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606489658243","8481809990",""]
["7211732000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Kétjáratú menetes szabályzó szelep V211T/25/10","BUILDINGS-TEREPI","",102758,102758,102758,102758,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606489658250","8481809990",""]
["7211736000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Kétjáratú menetes szabályzó szelep V211T/32/16","BUILDINGS-TEREPI","",118041,118041,118041,118041,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606489658267","8481808190",""]
["7211740000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Kétjáratú menetes szabályzó szelep V211T/40/25","BUILDINGS-TEREPI","",140698,140698,140698,140698,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606489658274","8481808190",""]
["7211744000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Kétjáratú menetes szabályzó szelep V211T/50/38","BUILDINGS-TEREPI","",262341,262341,262341,262341,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606489658281","8481808190",""]
["7212270000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Kétjáratú karimás szabályzó szelep V222/150/350","BUILDINGS-TEREPI","",1908687,1908687,1908687,1908687,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606489658342","8481807100",""]
["7213106000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Kétjáratú karimás szabályzó szelep V231/15/0.25","BUILDINGS-TEREPI","",190866,190866,190866,190866,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606489658359","8481807100",""]
["7213110000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Kétjáratú karimás szabályzó szelep V231/15/0.40","BUILDINGS-TEREPI","",190866,190866,190866,190866,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606489658366","8481807100",""]
["7213114000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Kétjáratú karimás szabályzó szelep V231/15/0.63","BUILDINGS-TEREPI","",190866,190866,190866,190866,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606489658373","8481807100",""]
["7213118000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Kétjáratú karimás szabályzó szelep V231/15/1.0","BUILDINGS-TEREPI","",190866,190866,190866,190866,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606489658380","8481807100",""]
["7213122000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Kétjáratú karimás szabályzó szelep V231/15/1.6","BUILDINGS-TEREPI","",190866,190866,190866,190866,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606481819727","8481807100",""]
["7213126000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Kétjáratú karimás szabályzó szelep V231/15/2.5","BUILDINGS-TEREPI","",190866,190866,190866,190866,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606481819734","8481807100",""]
["7213130000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Kétjáratú karimás szabályzó szelep V231/15/4.0","BUILDINGS-TEREPI","",190866,190866,190866,190866,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606481819741","8481807100",""]
["7213134000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Kétjáratú karimás szabályzó szelep V231/20/6.3","BUILDINGS-TEREPI","",190866,190866,190866,190866,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606481819758","8481807100",""]
["7213138000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Kétjáratú karimás szabályzó szelep V231/25/10","BUILDINGS-TEREPI","",224064,224064,224064,224064,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606481819765","8481807100",""]
["7213142000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Kétjáratú karimás szabályzó szelep V231/32/16","BUILDINGS-TEREPI","",265555,265555,265555,265555,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606481819772","8481807100",""]
["7213146000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Kétjáratú karimás szabályzó szelep V231/40/25","BUILDINGS-TEREPI","",294601,294601,294601,294601,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606481819789","8481807990",""]
["7213150000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Kétjáratú karimás szabályzó szelep V231/50/38","BUILDINGS-TEREPI","",315347,315347,315347,315347,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606489658397","8481807100",""]
["7213238000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Kétjáratú karimás szabályzó szelep V232/25/10","BUILDINGS-TEREPI","",305300,305300,305300,305300,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606489658403","8481807100",""]
["7213242000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Kétjáratú karimás szabályzó szelep V232/32/16","BUILDINGS-TEREPI","",356842,356842,356842,356842,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606489658410","8481807100",""]
["7213246000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Kétjáratú karimás szabályzó szelep V232/40/25","BUILDINGS-TEREPI","",420633,420633,420633,420633,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606489658427","8481807100",""]
["7213250000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Kétjáratú karimás szabályzó szelep V232/50/38","BUILDINGS-TEREPI","",500187,500187,500187,500187,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606489658434","8481807100",""]
["7214106000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Kétjáratú menetes szabályzó szelep V241/15/0.25","BUILDINGS-TEREPI","",124481,124481,124481,124481,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606489658441","8481807990",""]
["7214110000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Kétjáratú menetes szabályzó szelep V241/15/0.40","BUILDINGS-TEREPI","",124481,124481,124481,124481,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606489658458","8481807990",""]
["7214114000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Kétjáratú menetes szabályzó szelep V241/15/0.63","BUILDINGS-TEREPI","",126011,126011,126011,126011,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606489658465","8481807990",""]
["7214118000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Kétjáratú menetes szabályzó szelep V241/15/1.0","BUILDINGS-TEREPI","",124481,124481,124481,124481,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606489658472","8481807990",""]
["7214122000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Kétjáratú menetes szabályzó szelep V241/15/1.6","BUILDINGS-TEREPI","",107880,107880,107880,107880,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606489658489","8481807990",""]
["7214126000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Kétjáratú menetes szabályzó szelep V241/15/2.5","BUILDINGS-TEREPI","",107880,107880,107880,107880,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606489658496","8481807990",""]
["7214130000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Kétjáratú menetes szabályzó szelep V241/15/4.0","BUILDINGS-TEREPI","",107880,107880,107880,107880,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606489658502","8481807990",""]
["7214134000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Kétjáratú menetes szabályzó szelep V241/20/6.3","BUILDINGS-TEREPI","",117516,117516,117516,117516,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606489658519","8481807990",""]
["7214138000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Kétjáratú menetes szabályzó szelep V241/25/10","BUILDINGS-TEREPI","",132777,132777,132777,132777,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606489658526","8481807990",""]
["7214142000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Kétjáratú menetes szabályzó szelep V241/32/16","BUILDINGS-TEREPI","",157675,157675,157675,157675,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606489658533","8481807990",""]
["7214146000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Kétjáratú menetes szabályzó szelep V241/40/25","BUILDINGS-TEREPI","",190866,190866,190866,190866,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606489658540","8481807990",""]
["7214150000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Kétjáratú menetes szabályzó szelep V241/50/38","BUILDINGS-TEREPI","",290452,290452,290452,290452,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606489658557","8481807990",""]
["7219254010","Adatlap --->","Terepi eszközök","V292 Szelep, PN25, DN65, Kvs63","","",761399,761399,761399,761399,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606481076939","","",""]
["7219266000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Kétjáratú karimás szabályzó szelep V292/125/250","BUILDINGS-TEREPI","",2037693,2037693,2037693,2037693,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606481819802","8481809990",""]
["7219270000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Kétjáratú karimás szabályzó szelep V292/200/400","BUILDINGS-TEREPI","",2738549,2738549,2738549,2738549,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606489658588","8481109990",""]
["7311133000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Háromjáratú karimás szabályzó szelep V311/25/10","BUILDINGS-TEREPI","",199168,199168,199168,199168,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606489658649","8481807100",""]
["7311137000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Háromjáratú karimás szabályzó szelep V311/32/16","BUILDINGS-TEREPI","",248959,248959,248959,248959,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606489658656","8481807100",""]
["7311141000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Háromjáratú karimás szabályzó szelep V311/40/25","BUILDINGS-TEREPI","",307049,307049,307049,307049,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606489658663","8481807100",""]
["7311145000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Háromjáratú karimás szabályzó szelep V311/50/38","BUILDINGS-TEREPI","",323644,323644,323644,323644,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606489658670","8481807100",""]
["7311717000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Háromjáratú menetes szabályzó szelep V311T/15/1.6","BUILDINGS-TEREPI","",95118,95118,95118,95118,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606489658687","8481807100",""]
["7311721000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Háromjáratú menetes szabályzó szelep V311T/15/2.5","BUILDINGS-TEREPI","",95118,95118,95118,95118,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606489658694","8481807100",""]
["7311725000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Háromjáratú menetes szabályzó szelep V311T/15/4","BUILDINGS-TEREPI","",95118,95118,95118,95118,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606489658700","8481807100",""]
["7311729000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Háromjáratú menetes szabályzó szelep V311T/20/6.3","BUILDINGS-TEREPI","",102758,102758,102758,102758,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606489658717","8481807100",""]
["7311733000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Háromjáratú menetes szabályzó szelep V311T/25/10","BUILDINGS-TEREPI","",114088,114088,114088,114088,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606489658724","8481807100",""]
["7311737000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Háromjáratú menetes szabályzó szelep V311T/32/16","BUILDINGS-TEREPI","",129099,129099,129099,129099,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606489658731","8481807100",""]
["7311741000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Háromjáratú menetes szabályzó szelep V311T/40/25","BUILDINGS-TEREPI","",155720,155720,155720,155720,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606489658748","8481807100",""]
["7311745000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Háromjáratú menetes szabályzó szelep V311T/50/38","BUILDINGS-TEREPI","",197610,197610,197610,197610,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606489658755","8481807990",""]
["7312153020","Adatlap --->","Terepi eszközök","V321 Valve PN16, DN65, Kvs63","BUILDINGS-TEREPI","",551457,551457,551457,551457,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606481076878","8481807100","",""]
["7312157020","Adatlap --->","Terepi eszközök","V321 szelep PN16, DN80, Kvs100","ESX BUILDING","",680393,680393,680393,680393,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606481076885","","",""]
["7312169010","Adatlap --->","Terepi eszközök","Háromjáratú karimás szabályzó szelep PN16 V321/150/320","BUILDINGS-TEREPI","",3396416,3396416,3396416,3396416,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606489658809","8481807100",""]
["7314121000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Háromjáratú menetes szabályzó szelep V341/15/1.6","BUILDINGS-TEREPI","",112031,112031,112031,112031,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606489658816","8481807100",""]
["7314125000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Háromjáratú menetes szabályzó szelep V341/15/2.5","BUILDINGS-TEREPI","",112031,112031,112031,112031,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606489658823","8481807100",""]
["7314129000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Háromjáratú menetes szabályzó szelep V341/15/4.0","BUILDINGS-TEREPI","",112031,112031,112031,112031,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606489658830","8481807100",""]
["7314133000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Háromjáratú menetes szabályzó szelep V341/20/6.3","BUILDINGS-TEREPI","",124481,124481,124481,124481,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606489658847","8481807990",""]
["7314137000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Háromjáratú menetes szabályzó szelep V341/25/10","BUILDINGS-TEREPI","",136926,136926,136926,136926,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606489658854","8481807990",""]
["7314141000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Háromjáratú menetes szabályzó szelep V341/32/16","BUILDINGS-TEREPI","",161822,161822,161822,161822,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606489658861","8481807990",""]
["7314145000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Háromjáratú menetes szabályzó szelep V341/40/25","BUILDINGS-TEREPI","",215763,215763,215763,215763,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606489658878","8481807990",""]
["7314149000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Háromjáratú menetes szabályzó szelep V341/50/38","BUILDINGS-TEREPI","",307049,307049,307049,307049,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606489658885","8481807990",""]
["7317061000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Kétutú, keverőszelep VTRE-F DN 80","BUILDINGS-TEREPI","",336096,336096,336096,336096,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606481819819","",""]
["7317069000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Kétutú, keverőszelep VTRE-F DN 150","BUILDINGS-TEREPI","",755172,755172,755172,755172,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606489658953","",""]
["740074","Adatlap --->","Mozgássérült WC szettek","ELSO Mozgássérült WC szett, fehér FASHION","ELSO","*",94593,94593,94593,94593,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4013984124866","8536508090","",""]
["740080","Adatlap --->","Mozgássérült WC szettek","ELSO Tápegység 24Vac, 1A","ELSO","",23385,23385,23385,23385,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4013984124873","8531103000","",""]
["740110","Adatlap --->","Mozgássérült WC szettek","ELSO Tápegység 24 Vdc, 0,5A","ELSO","",23385,23385,23385,23385,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4013984174250","8531103000","",""]
["740124","Adatlap --->","Mozgássérült WC szettek","ELSO Mozgássérült WC szett süllyesztett tápegységgel, fehér FASHION","ELSO","",94593,94593,94593,94593,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4013984175554","8536508090","",""]
["740130","Adatlap --->","Mozgássérült WC szettek","ELSO Hívó/Nyugtázó aljzat FASHION/RIVA/SCALA","ELSO","",25337,25337,25337,25337,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4013984180909","8531103000","",""]
["81139","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Háztartási aljzat, 2x2P+F, 65x85, szürke, IP65, olasz","ED","",4853,4853,4853,4853,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430811398","8536699099","",""]
["81140","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Háztartási aljzat, 2P+F, 65x85, hátsó meghúzással, szürke, IP65, francia","ED","*",4853,4853,4853,4853,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430811404","8536699099","",""]
["81141","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Háztartási aljzat, 2P+F, 65x85, hátsó meghúzással, szürke, IP65, német","ED","*",4853,4853,4853,4853,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430811411","8536699099","",""]
["81142","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Falon kívüli 1xRJ45 adapter","ED","",4942,4942,4942,4942,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430811428","3926909790","",""]
["81143","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Falon kívüli 2xRJ45 adapter","ED","",4942,4942,4942,4942,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430811435","3926909790","",""]
["81144","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Háztartási aljzat, 2P+F, 65x85, hátsó meghúzással, szürke, IP65, angol","ED","",4853,4853,4853,4853,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430811442","8536699099","","81144A"]
["81146","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Háztartási aljzat, 2P+F, 65x85, szürke, IP65, olasz","ED","",4853,4853,4853,4853,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430811466","8536699099","","81146A"]
["81178","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Falra szerelhető aljzat hátlappal, 2P+F, 6h, 63A, 250V, IP67, csavaros","ED","",16977,16977,16977,16977,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430811787","8536699099","",""]
["81179","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Falra szerelhető aljzat hátlappal, 3P+F, 9h, 63A, 250V, IP67, csavaros","ED","",20542,20542,20542,20542,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430811794","8536699099","",""]
["81182","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Falra szerelhető aljzat hátlappal, 3P+F, 6h, 63A, 415V, IP67, csavaros","ED","*",16435,16435,16435,16435,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430811824","8536699099","",""]
["81183","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Falra szerelhető aljzat hátlappal, 3P+N+F, 6h, 63A, 415V, IP67, csavaros","ED","*",17657,17657,17657,17657,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430811831","8536699099","",""]
["81191","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Falra szerelhető aljzat hátlappal, 3P+F, 9h, 125A, 250V, IP67, csavaros","ED","",45650,45650,45650,45650,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430811916","8536699099","",""]
["81194","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Falra szerelhető aljzat hátlappal, 3P+F, 6h, 125A, 415V, IP67, csavaros","ED","",36519,36519,36519,36519,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430811947","8536699099","",""]
["81195","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Falra szerelhető aljzat hátlappal, 3P+N+F, 6h, 125A, 415V, IP67, csavaros","ED","*",39236,39236,39236,39236,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430811954","8536699099","",""]
["81278","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Falra szerelhető döntött aljzat, 2P+F, 6h, 63A, 250V, IP67, csavaros","ED","",10456,10456,10456,10456,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430812784","8536699099","",""]
["81282","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Falra szerelhető döntött aljzat, 3P+F, 6h, 63A, 415V, IP67, csavaros","ED","",10122,10122,10122,10122,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430812821","8536699099","",""]
["81283","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Falra szerelhető döntött aljzat, 3P+N+F, 6h, 63A, 415V, IP67, csavaros","ED","*",10874,10874,10874,10874,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430812838","8536699099","",""]
["81285","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Falra szerelhető döntött aljzat, 3P+F, 7h, 63A, 500V, IP67, csavaros","ED","",12652,12652,12652,12652,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430812852","8536699099","",""]
["81294","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Falra szerelhető döntött aljzat, 3P+F, 6h, 125A, 415V, IP67, csavaros","ED","",22492,22492,22492,22492,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430812944","8536699099","",""]
["81295","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Falra szerelhető döntött aljzat, 3P+N+F, 6h, 125A, 415V, IP67, csavaros","ED","*",24165,24165,24165,24165,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430812951","8536699099","",""]
["81378","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Lengővilla, 2P+F, 6h, 63A, 250V, IP67, csavaros","ED","",10380,10380,10380,10380,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430813781","8536699099","",""]
["81379","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Lengővilla, 3P+F, 9h, 63A, 250V, IP67, csavaros","ED","",12561,12561,12561,12561,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430813798","8536699099","",""]
["81382","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Lengővilla, 3P+F, 6h, 63A, 415V, IP67, csavaros","ED","*",10048,10048,10048,10048,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430813828","8536699099","",""]
["81383","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Lengővilla, 3P+N+F, 6h, 63A, 415V, IP67, csavaros","ED","*",10796,10796,10796,10796,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430813835","8536699099","",""]
["81385","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Lengővilla, 3P+F, 7h, 63A, 500V, IP67, csavaros","ED","",12561,12561,12561,12561,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430813859","8536699099","",""]
["81386","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Lengővilla, 3P+N+F, 7h, 63A, 500V, IP67, csavaros","ED","",13494,13494,13494,13494,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430813866","8536699099","",""]
["81391","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Lengővilla, 3P+F, 9h, 125A, 250V, IP67, csavaros","ED","",25119,25119,25119,25119,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430813910","8536699099","",""]
["81394","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Lengővilla, 3P+F, 6h, 125A, 415V, IP67, csavaros","ED","*",20096,20096,20096,20096,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430813941","8536699099","",""]
["81395","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Lengővilla, 3P+N+F, 6h, 125A, 415V, IP67, csavaros","ED","*",21591,21591,21591,21591,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430813958","8536699099","",""]
["81478","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Lengőaljzat, 2P+F, 6h, 63A, 250V, IP67, csavaros","ED","",17785,17785,17785,17785,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430814788","8536699099","",""]
["81479","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Lengőaljzat, 3P+F, 9h, 63A, 250V, IP67, csavaros","ED","",21521,21521,21521,21521,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430814795","8536699099","",""]
["81482","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Lengőaljzat, 3P+F, 6h, 63A, 415V, IP67, csavaros","ED","",17215,17215,17215,17215,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430814825","8536699099","",""]
["81483","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Lengőaljzat, 3P+N+F, 6h, 63A, 415V, IP67, csavaros","ED","*",18498,18498,18498,18498,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430814832","8536699099","",""]
["81485","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Lengőaljzat, 3P+F, 7h, 63A, 500V, IP67, csavaros","ED","",21521,21521,21521,21521,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430814856","8536699099","",""]
["81486","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Lengőaljzat, 3P+N+F, 7h, 63A, 500V, IP67, csavaros","ED","",23121,23121,23121,23121,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430814863","8536699099","",""]
["81488","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Lengőaljzat, 3P+F, 4h, 125A, 130V, IP67, csavaros","ED","",62171,62171,62171,62171,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430814887","8536699099","",""]
["81491","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Lengőaljzat, 3P+F, 9h, 125A, 250V, IP67, csavaros","ED","",47824,47824,47824,47824,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430814917","8536699099","",""]
["81494","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Lengőaljzat, 3P+F, 6h, 125A, 415V, IP67, csavaros","ED","*",38259,38259,38259,38259,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430814948","8536699099","",""]
["81495","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Lengőaljzat, 3P+N+F, 6h, 125A, 415V, IP67, csavaros","ED","*",41104,41104,41104,41104,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430814955","8536699099","",""]
["81582","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Falra szerelhető villa, 3P+F, 6h, 63A, 415V, IP67, csavaros","ED","",15072,15072,15072,15072,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430815822","8536699099","",""]
["81583","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Falra szerelhető villa, 3P+N+F, 6h, 63A, 415V, IP67, csavaros","ED","*",16192,16192,16192,16192,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430815839","8536699099","",""]
["81591","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Falra szerelhető villa, 3P+F, 9h, 125A, 250V, IP67, csavaros","ED","",37680,37680,37680,37680,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430815914","8536699099","",""]
["81594","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Falra szerelhető villa, 3P+F, 6h, 125A, 415V, IP67, csavaros","ED","",30144,30144,30144,30144,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430815945","8536699099","",""]
["81595","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Falra szerelhető villa, 3P+N+F, 6h, 125A, 415V, IP67, csavaros","ED","*",32385,32385,32385,32385,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430815952","8536699099","",""]
["81679","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Falra szerelhető egyenes aljzat, 3P+F, 9h, 63A, 250V, IP67, csavaros","ED","",12391,12391,12391,12391,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430816799","8536699099","",""]
["81682","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Falra szerelhető egyenes aljzat, 3P+F, 6h, 63A, 415V, IP67, csavaros","ED","",9913,9913,9913,9913,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430816829","8536699099","",""]
["81683","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Falra szerelhető egyenes aljzat, 3P+N+F, 6h, 63A, 415V, IP67, csavaros","ED","",10650,10650,10650,10650,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430816836","8536699099","",""]
["81690","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Falra szerelhető egyenes aljzat, 2P+F, 6h, 125A, 250V, IP67, csavaros","ED","",22756,22756,22756,22756,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430816904","8536699099","",""]
["81691","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Falra szerelhető egyenes aljzat, 3P+F, 9h, 125A, 250V, IP67, csavaros","ED","",27535,27535,27535,27535,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430816911","8536699099","",""]
["81692","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Falra szerelhető egyenes aljzat, 3P+N+F, 9h, 125A, 250V, IP67, csavaros","ED","",29583,29583,29583,29583,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430816928","8536699099","",""]
["81694","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Falra szerelhető egyenes aljzat, 3P+F, 6h, 125A, 415V, IP67, csavaros","ED","",22028,22028,22028,22028,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430816942","8536699099","",""]
["81695","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Falra szerelhető egyenes aljzat, 3P+N+F, 6h, 125A, 415V, IP67, csavaros","ED","",23667,23667,23667,23667,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430816959","8536699099","",""]
["81697","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Falra szerelhető egyenes aljzat, 3P+F, 7h, 125A, 500V, IP67, csavaros","ED","",27535,27535,27535,27535,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430816973","8536699099","",""]
["81698","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Falra szerelhető egyenes aljzat, 3P+N+F, 7h, 125A, 500V, IP67, csavaros","ED","",29583,29583,29583,29583,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430816980","8536699099","",""]
["81709","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) 90°-os lengővilla, 3P+N+F, 6h, 16A, 415V, IP44, csavaros","ED","",4008,4008,4008,4008,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430817093","8536699099","",""]
["81716","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) 90°-os lengővilla, 2P+F, 6h, 32A, 250V, IP44, csavaros","ED","",6161,6161,6161,6161,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430817161","8536699099","",""]
["81721","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) 90°-os lengővilla, 3P+N+F, 6h, 32A, 415V, IP44, csavaros","ED","",7210,7210,7210,7210,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430817215","8536699099","",""]
["81754","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) 90°-os lengővilla, 2P+F, 6h, 16A, 250V, IP67, csavaros","ED","",4040,4040,4040,4040,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430817543","8536699099","",""]
["81758","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) 90°-os lengővilla, 3P+F, 6h, 16A, 415V, IP67, csavaros","ED","",4400,4400,4400,4400,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430817581","8536699099","",""]
["81759","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) 90°-os lengővilla, 3P+N+F, 6h, 16A, 415V, IP67, csavaros","ED","",4728,4728,4728,4728,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430817598","8536699099","",""]
["81766","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) 90°-os lengővilla, 2P+F, 6h, 32A, 250V, IP67, csavaros","ED","",7273,7273,7273,7273,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430817666","8536699099","",""]
["81770","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) 90°-os lengővilla, 3P+F, 6h, 32A, 415V, IP67, csavaros","ED","",7921,7921,7921,7921,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430817703","8536699099","",""]
["81771","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) 90°-os lengővilla, 3P+N+F, 6h, 32A, 415V, IP67, csavaros","ED","",8510,8510,8510,8510,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430817710","8536699099","",""]
["81802","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Panelre szerelhető villa, 3P+F, 4h, 16A, 130V, IP44, csavaros","ED","",4376,4376,4376,4376,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430818021","8536699099","",""]
["81804","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Panelre szerelhető villa, 2P+F, 6h, 16A, 250V, IP44, csavaros","ED","",3014,3014,3014,3014,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430818045","8536699099","",""]
["81807","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Panelre szerelhető villa, 2P+F, 9h, 16A, 415V, IP44, csavaros","ED","",2714,2714,2714,2714,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430818076","8536699099","",""]
["81808","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Panelre szerelhető villa, 3P+F, 6h, 16A, 415V, IP44, csavaros","ED","",3283,3283,3283,3283,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430818083","8536699099","",""]
["81809","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Panelre szerelhető villa, 3P+N+F, 6h, 16A, 415V, IP44, csavaros","ED","",3527,3527,3527,3527,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430818090","8536699099","",""]
["81816","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Panelre szerelhető villa, 2P+F, 6h, 32A, 250V, IP44, csavaros","ED","",3892,3892,3892,3892,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430818168","8536699099","",""]
["81820","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Panelre szerelhető villa, 3P+F, 6h, 32A, 415V, IP44, csavaros","ED","",4238,4238,4238,4238,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430818205","8536699099","",""]
["81821","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Panelre szerelhető villa, 3P+N+F, 6h, 32A, 415V, IP44, csavaros","ED","*",4552,4552,4552,4552,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430818212","8536699099","",""]
["81878","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Panelre szerelhető villa, 2P+F, 6h, 63A, 250V, IP67, csavaros","ED","",15570,15570,15570,15570,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430818786","8536699099","",""]
["81879","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Panelre szerelhető villa, 3P+F, 9h, 63A, 250V, IP67, csavaros","ED","",18840,18840,18840,18840,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430818793","8536699099","",""]
["81882","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Panelre szerelhető villa, 3P+F, 6h, 63A, 415V, IP67, csavaros","ED","",15072,15072,15072,15072,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430818823","8536699099","",""]
["81883","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Panelre szerelhető villa, 3P+N+F, 6h, 63A, 415V, IP67, csavaros","ED","",16192,16192,16192,16192,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430818830","8536699099","",""]
["81894","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Panelre szerelhető villa, 3P+F, 6h, 125A, 415V, IP67, csavaros","ED","",30144,30144,30144,30144,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430818946","8536699099","",""]
["81895","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Panelre szerelhető villa, 3P+N+F, 6h, 125A, 415V, IP67, csavaros","ED","",32385,32385,32385,32385,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430818953","8536699099","","81895A"]
["82026","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Unika) Panelre szerelhető aljzat, 16A, 230V-24V, IP44","ED","",73085,73085,73085,73085,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430820260","8536699099","",""]
["82028","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Unika) Panelre szerelhető, reteszelhető aljzat, 2P+F, 4h, 16A, 130V, IP44, védelem nélkül","ED","",13678,13678,13678,13678,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430820284","8536699099","",""]
["82030","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Unika) Panelre szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+N+F, 4h, 16A, 130V, IP44, védelem nélkül","ED","",17780,17780,17780,17780,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430820307","8536699099","",""]
["82031","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Unika) Panelre szerelhető, reteszelhető aljzat, 2P+F, 6h, 16A, 250V, IP44, védelem nélkül","ED","",11400,11400,11400,11400,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430820314","8536699099","",""]
["82032","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Unika) Panelre szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+F, 9h, 16A, 250V, IP44, védelem nélkül","ED","",13791,13791,13791,13791,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430820321","8536699099","",""]
["82033","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Unika) Panelre szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+N+F, 9h, 16A, 250V, IP44, védelem nélkül","ED","",14823,14823,14823,14823,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430820338","8536699099","",""]
["82035","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Unika) Panelre szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+F, 6h, 16A, 415V, IP44, védelem nélkül","ED","",12408,12408,12408,12408,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430820352","8536699099","",""]
["82036","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Unika) Panelre szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+N+F, 6h, 16A, 415V, IP44, védelem nélkül","ED","",13338,13338,13338,13338,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430820369","8536699099","",""]
["82037","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Unika) Panelre szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+F, 7h, 16A, 500V, IP44, védelem nélkül","ED","",15174,15174,15174,15174,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430820376","8536699099","",""]
["82038","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Unika) Panelre szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+N+F, 7h, 16A, 500V, IP44, védelem nélkül","ED","",16295,16295,16295,16295,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430820383","8536699099","",""]
["82040","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Unika) Panelre szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+F, 4h, 32A, 130V, IP44, védelem nélkül","ED","",29792,29792,29792,29792,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430820406","8536699099","",""]
["82041","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Unika) Panelre szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+N+F, 4h, 32A, 130V, IP44, védelem nélkül","ED","",32000,32000,32000,32000,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430820413","8536699099","",""]
["82042","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Unika) Panelre szerelhető, reteszelhető aljzat, 2P+F, 6h, 32A, 250V, IP44, védelem nélkül","ED","",20511,20511,20511,20511,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430820420","8536699099","",""]
["82043","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Unika) Panelre szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+F, 9h, 32A, 250V, IP44, védelem nélkül","ED","",24829,24829,24829,24829,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430820437","8536699099","",""]
["82044","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Unika) Panelre szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+N+F, 9h, 32A, 250V, IP44, védelem nélkül","ED","",26676,26676,26676,26676,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430820444","8536699099","",""]
["82045","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Unika) Panelre szerelhető, reteszelhető aljzat, 2P+F, 9h, 32A, 415V, IP44, védelem nélkül","ED","",18459,18459,18459,18459,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430820451","8536699099","",""]
["82046","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Unika) Panelre szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+F, 6h, 32A, 415V, IP44, védelem nélkül","ED","",22346,22346,22346,22346,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430820468","8536699099","",""]
["82047","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Unika) Panelre szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+N+F, 6h, 32A, 415V, IP44, védelem nélkül","ED","",24001,24001,24001,24001,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430820475","8536699099","",""]
["82061","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","ISOBLOCK Panelre szerelhető aljzat, 16A, 230V-24V, IP65","ED","",154642,154642,154642,154642,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430820611","8536699099","",""]
["82062","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","ISOBLOCK Panelre szerelhető aljzat, 2x16A, 230V-24V, IP65","ED","",154642,154642,154642,154642,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430820628","8536699099","",""]
["82076","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Unika) Panelre szerelhető aljzat, 16A, 230V-24V, IP65","ED","",79261,79261,79261,79261,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430820765","8536699099","",""]
["82078","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Unika) Panelre szerelhető, reteszelhető aljzat, 2P+F, 4h, 16A, 130V, IP65, védelem nélkül","ED","",13777,13777,13777,13777,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430820789","8536699099","",""]
["82079","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Unika) Panelre szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+F, 4h, 16A, 130V, IP65, védelem nélkül","ED","",16679,16679,16679,16679,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430820796","8536699099","",""]
["82080","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Unika) Panelre szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+N+F, 4h, 16A, 130V, IP65, védelem nélkül","ED","",17915,17915,17915,17915,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430820802","8536699099","",""]
["82081","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Unika) Panelre szerelhető, reteszelhető aljzat, 2P+F, 6h, 16A, 250V, IP65, védelem nélkül","ED","",11483,11483,11483,11483,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430820819","8536699099","",""]
["82082","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Unika) Panelre szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+F, 9h, 16A, 250V, IP65, védelem nélkül","ED","",13899,13899,13899,13899,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430820826","8536699099","",""]
["82083","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Unika) Panelre szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+N+F, 9h, 16A, 250V, IP65, védelem nélkül","ED","",14928,14928,14928,14928,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430820833","8536699099","",""]
["82084","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Unika) Panelre szerelhető, reteszelhető aljzat, 2P+F, 9h, 16A, 415V, IP65, védelem nélkül","ED","",10334,10334,10334,10334,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430820840","8536699099","",""]
["82085","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Unika) Panelre szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+F, 6h, 16A, 415V, IP65, védelem nélkül","ED","",12505,12505,12505,12505,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430820857","8536699099","",""]
["82086","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Unika) Panelre szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+N+F, 6h, 16A, 415V, IP65, védelem nélkül","ED","",13440,13440,13440,13440,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430820864","8536699099","",""]
["82087","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Unika) Panelre szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+F, 7h, 16A, 500V, IP65, védelem nélkül","ED","",15284,15284,15284,15284,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430820871","8536699099","",""]
["82089","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Unika) Panelre szerelhető, reteszelhető aljzat, 2P+F, 4h, 32A, 130V, IP65, védelem nélkül","ED","",24803,24803,24803,24803,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430820895","8536699099","",""]
["82090","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Unika) Panelre szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+F, 4h, 32A, 130V, IP65, védelem nélkül","ED","",30016,30016,30016,30016,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430820901","8536699099","",""]
["82092","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Unika) Panelre szerelhető, reteszelhető aljzat, 2P+F, 6h, 32A, 250V, IP65, védelem nélkül","ED","",20675,20675,20675,20675,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430820925","8536699099","",""]
["82093","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Unika) Panelre szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+F, 9h, 32A, 250V, IP65, védelem nélkül","ED","",25018,25018,25018,25018,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430820932","8536699099","",""]
["82094","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Unika) Panelre szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+N+F, 9h, 32A, 250V, IP65, védelem nélkül","ED","",26870,26870,26870,26870,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430820949","8536699099","",""]
["82095","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Unika) Panelre szerelhető, reteszelhető aljzat, 2P+F, 9h, 32A, 415V, IP65, védelem nélkül","ED","",18607,18607,18607,18607,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430820956","8536699099","",""]
["82096","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Unika) Panelre szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+F, 6h, 32A, 415V, IP65, védelem nélkül","ED","",22510,22510,22510,22510,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430820963","8536699099","",""]
["82097","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Unika) Panelre szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+N+F, 6h, 32A, 415V, IP65, védelem nélkül","ED","",24185,24185,24185,24185,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430820970","8536699099","",""]
["82098","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Unika) Panelre szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+F, 7h, 32A, 500V, IP65, védelem nélkül","ED","",27516,27516,27516,27516,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430820987","8536699099","",""]
["82131","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Unika) Panelre szerelhető, reteszelhető aljzat, 2P+F, 6h, 16A, 250V, IP44, olvadóbiztosítós","ED","",14779,14779,14779,14779,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430821311","8536699099","",""]
["82135","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Unika) Panelre szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+F, 6h, 16A, 415V, IP44, olvadóbiztosítós","ED","",16099,16099,16099,16099,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430821359","8536699099","",""]
["82136","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Unika) Panelre szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+N+F, 6h, 16A, 415V, IP44, olvadóbiztosítós","ED","",17297,17297,17297,17297,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430821366","8536699099","",""]
["82137","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Unika) Panelre szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+F, 7h, 16A, 500V, IP44, olvadóbiztosítós","ED","",19674,19674,19674,19674,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430821373","8536699099","",""]
["82142","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Unika) Panelre szerelhető, reteszelhető aljzat, 2P+F, 6h, 32A, 250V, IP44, olvadóbiztosítós","ED","",26601,26601,26601,26601,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430821427","8536699099","",""]
["82143","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Unika) Panelre szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+F, 9h, 32A, 250V, IP44, olvadóbiztosítós","ED","",32187,32187,32187,32187,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430821434","8536699099","",""]
["82146","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Unika) Panelre szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+F, 6h, 32A, 415V, IP44, olvadóbiztosítós","ED","",28968,28968,28968,28968,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430821465","8536699099","",""]
["82147","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Unika) Panelre szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+N+F, 6h, 32A, 415V, IP44, olvadóbiztosítós","ED","",31130,31130,31130,31130,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430821472","8536699099","",""]
["82181","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Unika) Panelre szerelhető, reteszelhető aljzat, 2P+F, 6h, 16A, 250V, IP65, olvadóbiztosítós","ED","",15642,15642,15642,15642,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430821816","8536699099","",""]
["82185","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Unika) Panelre szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+F, 6h, 16A, 415V, IP65, olvadóbiztosítós","ED","",17040,17040,17040,17040,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430821854","8536699099","",""]
["82186","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Unika) Panelre szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+N+F, 6h, 16A, 415V, IP65, olvadóbiztosítós","ED","",18308,18308,18308,18308,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430821861","8536699099","",""]
["82192","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Unika) Panelre szerelhető, reteszelhető aljzat, 2P+F, 6h, 32A, 250V, IP65, olvadóbiztosítós","ED","",28166,28166,28166,28166,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430821922","8536699099","",""]
["82196","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Unika) Panelre szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+F, 6h, 32A, 415V, IP65, olvadóbiztosítós","ED","",30668,30668,30668,30668,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430821960","8536699099","",""]
["82197","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Unika) Panelre szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+N+F, 6h, 32A, 415V, IP65, olvadóbiztosítós","ED","",32950,32950,32950,32950,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430821977","8536699099","",""]
["82301","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Lengővilla, 2P, 16A, 25V, IP44","ED","",2951,2951,2951,2951,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430823018","8536699099","",""]
["82304","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Lengővilla, 3P, 12h, 16A, 50V, IP44","ED","",2832,2832,2832,2832,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430823049","8536699099","",""]
["82305","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Lengővilla, 2P, 4h, 16A, 25-50V, IP44","ED","",2361,2361,2361,2361,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430823056","8536699099","",""]
["82306","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Lengővilla, 3P, 4h, 16A, 25-50V, IP44","ED","",2832,2832,2832,2832,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430823063","8536699099","",""]
["82315","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Lengővilla, 2P, 32A, 25V, IP44","ED","",5309,5309,5309,5309,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430823155","8536699099","",""]
["82318","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Lengővilla, 3P, 12h, 32A, 50V, IP44","ED","",5096,5096,5096,5096,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430823186","8536699099","",""]
["82320","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Lengővilla, 3P, 4h, 32A, 25-50V, IP44","ED","",5096,5096,5096,5096,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430823209","8536699099","",""]
["82325","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Lengővilla, 2P, 11h, 32A, 25-50V, IP44","ED","",4248,4248,4248,4248,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430823254","8536699099","",""]
["82351","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Lengővilla, 2P, 16A, 25V, IP67","ED","",5752,5752,5752,5752,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430823513","8536699099","",""]
["82352","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Lengővilla, 3P, 16A, 25V, IP67","ED","",6902,6902,6902,6902,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430823520","8536699099","",""]
["82353","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Lengővilla, 2P, 12h, 16A, 50V, IP67","ED","",4604,4604,4604,4604,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430823537","8536699099","",""]
["82354","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Lengővilla, 3P, 12h, 16A, 50V, IP67","ED","",5523,5523,5523,5523,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430823544","8536699099","",""]
["82356","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Lengővilla, 3P, 4h, 16A, 25-50V, IP67","ED","",5523,5523,5523,5523,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430823568","8536699099","",""]
["82363","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Lengővilla, 2P, 10h, 16A, 25-50V, IP67","ED","",7363,7363,7363,7363,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430823636","8536699099","",""]
["82366","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Lengővilla, 3P, 32A, 25V, IP67","ED","",12425,12425,12425,12425,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430823667","8536699099","",""]
["82377","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Lengővilla, 2P, 10h, 32A, 25-50V, IP67","ED","",13254,13254,13254,13254,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430823773","8536699099","",""]
["82401","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Lengőaljzat, 2P, 16A, 25V, IP44, csavaros","ED","",4424,4424,4424,4424,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430824015","8536699099","",""]
["82404","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Lengőaljzat, 3P, 12h, 16A, 50V, IP44, csavaros","ED","",4248,4248,4248,4248,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430824046","8536699099","",""]
["82411","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Lengőaljzat, 2P, 11h, 16A, 25-50V, IP44, csavaros","ED","",3539,3539,3539,3539,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430824114","8536699099","",""]
["82413","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Lengőaljzat, 2P, 10h, 16A, 25-50V, IP44, csavaros","ED","",5664,5664,5664,5664,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430824138","8536699099","",""]
["82420","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Lengőaljzat, 3P, 4h, 32A, 25-50V, IP44, csavaros","ED","",7645,7645,7645,7645,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430824206","8536699099","",""]
["82444","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","ISOBLOCK Reteszelhető aljzat, megszakító+ÁVK, 3P+F, 125A, 415V, IP65","ED","",1320090,1320090,1320090,1320090,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","785901430018","8536699099","",""]
["82451","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Lengőaljzat, 2P, 16A, 25V, IP67, csavaros","ED","",6246,6246,6246,6246,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430824510","8536699099","",""]
["82452","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Lengőaljzat, 3P, 16A, 25V, IP67, csavaros","ED","",7495,7495,7495,7495,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430824527","8536699099","",""]
["82453","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Lengőaljzat, 2P, 12h, 16A, 50V, IP67, csavaros","ED","",4996,4996,4996,4996,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430824534","8536699099","",""]
["82454","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Lengőaljzat, 3P, 12h, 16A, 50V, IP67, csavaros","ED","",5995,5995,5995,5995,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430824541","8536699099","",""]
["82456","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Lengőaljzat, 3P, 4h, 16A, 25-50V, IP67, csavaros","ED","",5995,5995,5995,5995,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430824565","8536699099","",""]
["82463","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Lengőaljzat, 2P, 10h, 16A, 25-50V, IP67, csavaros","ED","",7991,7991,7991,7991,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430824633","8536699099","",""]
["82465","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Lengőaljzat, 2P, 32A, 25V, IP67, csavaros","ED","",11241,11241,11241,11241,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430824657","8536699099","",""]
["82467","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Lengőaljzat, 2P, 12h, 32A, 50V, IP67, csavaros","ED","",8992,8992,8992,8992,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430824671","8536699099","",""]
["82468","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Lengőaljzat, 3P, 12h, 32A, 50V, IP67, csavaros","ED","",10791,10791,10791,10791,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430824688","8536699099","",""]
["82470","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Lengőaljzat, 3P, 4h, 32A, 25-50V, IP67, csavaros","ED","",10791,10791,10791,10791,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430824701","8536699099","",""]
["82477","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Lengőaljzat, 2P, 10h, 32A, 25-50V, IP67, csavaros","ED","",14386,14386,14386,14386,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430824770","8536699099","",""]
["82494","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","ISOBLOCK Reteszelhető aljzat, megszakítóval, 3P+F, 125A, 415V, IP65","ED","",757409,757409,757409,757409,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430824947","8536699099","",""]
["82495","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","ISOBLOCK Reteszelhető aljzat, megszakítóval, 3P+N+F, 125A, 415V, IP65","ED","",813750,813750,813750,813750,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430824954","8536699099","",""]
["82754","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","ISOBLOCK Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 2P+F, 6h, 16A, 250V, IP65, DIN sínnel","ED","",30831,30831,30831,30831,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430827542","8536699099","",""]
["82759","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","ISOBLOCK Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+N+F, 6h, 16A, 415V, IP65, DIN sínnel","ED","",36071,36071,36071,36071,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430827597","8536699099","",""]
["82766","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","ISOBLOCK Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 2P+F, 6h, 32A, 250V, IP65, DIN sínnel, 144mm","ED","",55492,55492,55492,55492,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430827665","8536699099","",""]
["82782","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","ISOBLOCK Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+F, 6h, 63A, 415V, IP65, DIN sínnel","ED","",99186,99186,99186,99186,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430827825","8536699099","",""]
["82783","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","ISOBLOCK Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+N+F, 6h, 63A, 415V, IP65, DIN sínnel","ED","",106563,106563,106563,106563,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430827832","8536699099","",""]
["82883","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","ISOBLOCK Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+N+F, 6h, 63A, 415V, IP65, védelem nélkül","ED","",80051,80051,80051,80051,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430828839","8536699099","",""]
["82901","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Panelre szerelhető egyenes aljzat, 2P, 16A, 25V, IP44, csavaros","ED","",3540,3540,3540,3540,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430829010","8536699099","",""]
["82912","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Panelre szerelhető egyenes aljzat, 3P, 11h, 16A, 25-50V, IP44, csavaros","ED","",3400,3400,3400,3400,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430829126","8536699099","",""]
["82915","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Panelre szerelhető egyenes aljzat, 2P, 32A, 25V, IP44, csavaros","ED","",6017,6017,6017,6017,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430829157","8536699099","",""]
["82916","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Panelre szerelhető egyenes aljzat, 3P, 32A, 25V, IP44, csavaros","ED","",7222,7222,7222,7222,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430829164","8536699099","",""]
["82918","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Panelre szerelhető egyenes aljzat, 3P, 12h, 32A, 50V, IP44, csavaros","ED","",5777,5777,5777,5777,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430829188","8536699099","",""]
["82919","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Panelre szerelhető egyenes aljzat, 2P, 4h, 32A, 25-50V, IP44, csavaros","ED","",4815,4815,4815,4815,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430829195","8536699099","",""]
["82920","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Panelre szerelhető egyenes aljzat, 3P, 4h, 32A, 25-50V, IP44, csavaros","ED","",5777,5777,5777,5777,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430829201","8536699099","",""]
["82926","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Panelre szerelhető egyenes aljzat, 3P, 11h, 32A, 25-50V, IP44, csavaros","ED","",5777,5777,5777,5777,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430829263","8536699099","",""]
["82927","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Panelre szerelhető egyenes aljzat, 2P, 10h, 32A, 25-50V, IP44, csavaros","ED","",7703,7703,7703,7703,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430829270","8536699099","",""]
["82951","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Panelre szerelhető egyenes aljzat, 2P, 16A, 25V, IP67, csavaros","ED","",6903,6903,6903,6903,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430829515","8536699099","",""]
["82952","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Panelre szerelhető egyenes aljzat, 3P, 16A, 25V, IP67, csavaros","ED","",8285,8285,8285,8285,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430829522","8536699099","",""]
["82953","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Panelre szerelhető egyenes aljzat, 2P, 12h, 16A, 50V, IP67, csavaros","ED","",5522,5522,5522,5522,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430829539","8536699099","",""]
["82954","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Panelre szerelhető egyenes aljzat, 3P, 12h, 16A, 50V, IP67, csavaros","ED","",6626,6626,6626,6626,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430829546","8536699099","",""]
["82969","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Panelre szerelhető egyenes aljzat, 2P, 4h, 32A, 25-50V, IP67, csavaros","ED","",9388,9388,9388,9388,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430829690","8536699099","",""]
["83031","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Unika) Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 2P+F, 6h, 16A, 250V, IP44, védelem nélkül","ED","",14863,14863,14863,14863,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430830313","8536699099","",""]
["83036","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Unika) Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+N+F, 6h, 16A, 415V, IP44, védelem nélkül","ED","",17389,17389,17389,17389,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430830368","8536699099","",""]
["83042","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Unika) Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 2P+F, 6h, 32A, 250V, IP44, védelem nélkül","ED","",26758,26758,26758,26758,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430830429","8536699099","",""]
["83046","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Unika) Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+F, 6h, 32A, 415V, IP44, védelem nélkül","ED","",29136,29136,29136,29136,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430830467","8536699099","",""]
["83047","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Unika) Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+N+F, 6h, 32A, 415V, IP44, védelem nélkül","ED","",31298,31298,31298,31298,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430830474","8536699099","",""]
["83081","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Unika) Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 2P+F, 6h, 16A, 250V, IP65, védelem nélkül","ED","",15732,15732,15732,15732,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430830818","8536699099","",""]
["83085","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Unika) Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+F, 6h, 16A, 415V, IP65, védelem nélkül","ED","",17137,17137,17137,17137,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430830856","8536699099","",""]
["83086","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Unika) Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+N+F, 6h, 16A, 415V, IP65, védelem nélkül","ED","",18412,18412,18412,18412,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430830863","8536699099","",""]
["83092","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Unika) Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 2P+F, 6h, 32A, 250V, IP65, védelem nélkül","ED","",28321,28321,28321,28321,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430830924","8536699099","",""]
["83093","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Unika) Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+F, 9h, 32A, 250V, IP65, védelem nélkül","ED","",34275,34275,34275,34275,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430830931","8536699099","",""]
["83097","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Unika) Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+N+F, 6h, 32A, 415V, IP65, védelem nélkül","ED","",33137,33137,33137,33137,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430830979","8536699099","",""]
["83098","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Unika) Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+F, 7h, 32A, 500V, IP65, védelem nélkül","ED","",37702,37702,37702,37702,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430830986","8536699099","",""]
["83104","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Falra szerelhető aljzat hátlappal, 2P+F, 6h, 16A, 250V, IP44, csavaros","ED","",5320,5320,5320,5320,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430831044","8536699099","",""]
["83109","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Falra szerelhető aljzat hátlappal, 3P+N+F, 6h, 16A, 415V, IP44, csavaros","ED","",6224,6224,6224,6224,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430831099","8536699099","",""]
["83116","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Falra szerelhető aljzat hátlappal, 2P+F, 6h, 32A, 250V, IP44, csavaros","ED","",9044,9044,9044,9044,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430831167","8536699099","",""]
["83121","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Falra szerelhető aljzat hátlappal, 3P+N+F, 6h, 32A, 415V, IP44, csavaros","ED","",10582,10582,10582,10582,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430831211","8536699099","",""]
["83151","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Falra szerelhető aljzat hátlappal, 2P+F, 4h, 16A, 130V, IP67, csavaros","ED","",7470,7470,7470,7470,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430831518","8536699099","",""]
["83154","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Falra szerelhető aljzat hátlappal, 2P+F, 6h, 16A, 250V, IP67, csavaros","ED","",6225,6225,6225,6225,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430831549","8536699099","",""]
["83156","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Falra szerelhető aljzat hátlappal, 3P+N+F, 9h, 16A, 250V, IP67, csavaros","ED","",8093,8093,8093,8093,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430831563","8536699099","",""]
["83159","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Falra szerelhető aljzat hátlappal, 3P+N+F, 6h, 16A, 415V, IP67, csavaros","ED","*",7285,7285,7285,7285,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430831594","8536699099","",""]
["83166","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Falra szerelhető aljzat hátlappal, 2P+F, 6h, 32A, 250V, IP67, csavaros","ED","",10582,10582,10582,10582,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430831662","8536699099","",""]
["83167","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Falra szerelhető aljzat hátlappal, 3P+F, 9h, 32A, 250V, IP67, csavaros","ED","",12806,12806,12806,12806,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430831679","8536699099","",""]
["83171","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Falra szerelhető aljzat hátlappal, 3P+N+F, 6h, 32A, 415V, IP67, csavaros","ED","*",12381,12381,12381,12381,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430831716","8536699099","",""]
["83181","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Unika) Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 2P+F, 6h, 16A, 250V, IP65, olvadóbiztosítós","ED","",19059,19059,19059,19059,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430831815","8536699099","",""]
["83185","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Unika) Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+F, 6h, 16A, 415V, IP65, olvadóbiztosítós","ED","",20758,20758,20758,20758,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430831853","8536699099","",""]
["83186","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Unika) Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+N+F, 6h, 16A, 415V, IP65, olvadóbiztosítós","ED","",22298,22298,22298,22298,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430831860","8536699099","",""]
["83192","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Unika) Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 2P+F, 6h, 32A, 250V, IP65, olvadóbiztosítós","ED","",34303,34303,34303,34303,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430831921","8536699099","",""]
["83197","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Unika) Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+N+F, 6h, 32A, 415V, IP65, olvadóbiztosítós","ED","",40136,40136,40136,40136,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430831976","8536699099","",""]
["83299","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Unika) Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+N+F, 3h, 32A, 440V, IP65, védelem nélkül","ED","",30675,30675,30675,30675,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430832997","8536699099","",""]
["83466","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","ISOBLOCK Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 2P+F, 6h, 32A, 250V, IP65, védelem nélkül","ED","",57121,57121,57121,57121,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430834663","8536699099","",""]
["83470","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","ISOBLOCK Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+F, 6h, 32A, 415V, IP65, védelem nélkül","ED","",62202,62202,62202,62202,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430834700","8536699099","",""]
["83554","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Falra szerelhető villa hátlappal, 2P+F, 6h, 16A, 250V, IP67, csavaros","ED","",5786,5786,5786,5786,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430835547","8536699099","",""]
["83556","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Falra szerelhető villa hátlappal, 3P+N+F, 9h, 16A, 250V, IP67, csavaros","ED","",7521,7521,7521,7521,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430835561","8536699099","",""]
["83566","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Falra szerelhető villa hátlappal, 2P+F, 6h, 32A, 250V, IP67, csavaros","ED","",10413,10413,10413,10413,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430835660","8536699099","",""]
["83567","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Falra szerelhető villa hátlappal, 3P+F, 9h, 32A, 250V, IP67, csavaros","ED","",12600,12600,12600,12600,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430835677","8536699099","",""]
["83571","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Falra szerelhető villa hátlappal, 3P+N+F, 6h, 32A, 415V, IP67, csavaros","ED","*",12184,12184,12184,12184,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430835714","8536699099","",""]
["83580","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Falra szerelhető fázisfordító villa, 3P+F, 6h, 16A, 415V, IP67, csavaros","ED","",10081,10081,10081,10081,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430835806","8536699099","",""]
["83791","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","ISOBLOCK Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 2P+F, 6h, 32A, 250V, IP65, DIN sínnel","ED","",37147,37147,37147,37147,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430837916","8536699099","",""]
["83795","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","ISOBLOCK Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+F, 6h, 32A, 415V, IP65, DIN sínnel","ED","*",40449,40449,40449,40449,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430837954","8536699099","",""]
["83796","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","ISOBLOCK Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+N+F, 6h, 32A, 415V, IP65, DIN sínnel","ED","",43456,43456,43456,43456,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430837961","8536699099","",""]
["83854","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Panelre szerelhető villa, 2P+F, 6h, 16A, 250V, IP67, csavaros","ED","",2555,2555,2555,2555,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430838548","8536699099","",""]
["83858","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Panelre szerelhető villa, 3P+F, 6h, 16A, 415V, IP67, csavaros","ED","",2783,2783,2783,2783,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430838586","8536699099","",""]
["83859","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Panelre szerelhető villa, 3P+N+F, 6h, 16A, 415V, IP67, csavaros","ED","",2990,2990,2990,2990,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430838593","8536699099","",""]
["83861","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Panelre szerelhető villa, 3P+F, 7h, 16A, 500V, IP67, csavaros","ED","",3402,3402,3402,3402,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430838616","8536699099","",""]
["83863","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Panelre szerelhető villa, 2P+F, 4h, 32A, 130V, IP67, csavaros","ED","",5519,5519,5519,5519,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430838630","8536699099","",""]
["83866","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Panelre szerelhető villa, 2P+F, 6h, 32A, 250V, IP67, csavaros","ED","",4600,4600,4600,4600,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430838661","8536699099","",""]
["83870","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Panelre szerelhető villa, 3P+F, 6h, 32A, 415V, IP67, csavaros","ED","",5008,5008,5008,5008,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430838708","8536699099","",""]
["83871","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Panelre szerelhető villa, 3P+N+F, 6h, 32A, 415V, IP67, csavaros","ED","*",5382,5382,5382,5382,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430838715","8536699099","",""]
["83899","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Panelre szerelhető villa, 3P+N+F, 3h, 32A, 440V, IP67, csavaros","ED","",14852,14852,14852,14852,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430838999","8536699099","",""]
["83901","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Fázisfordító lengővilla, 3P+F, 9h, 16A, 250V, IP44, csavaros","ED","",3648,3648,3648,3648,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430839019","8536699099","",""]
["83902","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Fázisfordító lengővilla, 3P+F, 6h, 16A, 415V, IP44, csavaros","ED","",3283,3283,3283,3283,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430839026","8536699099","",""]
["83903","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Fázisfordító lengővilla, 3P+N+F, 6h, 16A, 415V, IP44, csavaros","ED","*",3527,3527,3527,3527,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430839033","8536699099","",""]
["83912","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Fázisfordító lengővilla, 3P+F, 6h, 16A, 415V, IP67, csavaros","ED","",6398,6398,6398,6398,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430839125","8536699099","",""]
["83913","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Fázisfordító lengővilla, 3P+N+F, 6h, 16A, 415V, IP67, csavaros","ED","",6877,6877,6877,6877,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430839132","8536699099","",""]
["83919","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Unika) Fali doboz","ED","",6280,6280,6280,6280,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430839194","3926909790","",""]
["83920","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Unika) Fali doboz, kikönnyítéssel, 32A","ED","",6855,6855,6855,6855,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430839200","3926909790","",""]
["83921","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Unika) Fali doboz, 1 kötődobozzal","ED","",5999,5999,5999,5999,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430839217","8536699099","",""]
["83922","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Unika) Fali doboz, 2 kötődobozzal","ED","",11711,11711,11711,11711,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430839224","8536699099","",""]
["83923","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Unika) Fali doboz, 3 kötődobozzal","ED","",17423,17423,17423,17423,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430839231","8536699099","",""]
["83924","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Unika) Beépítheztő doboz","ED","",3618,3618,3618,3618,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430839248","3926909790","",""]
["83925","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","ISOBLOCK Fali doboz, 1 kötődobozzal, 16A","ED","",20605,20605,20605,20605,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430839255","8536699099","",""]
["83934","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Fedél, IP67-es villák eltakarásához, 3P+F","ED","",1612,1612,1612,1612,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430839347","3926909790","",""]
["83935","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Fedél, IP67-es villák eltakarásához, 3P+N+F","ED","",1698,1698,1698,1698,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430839354","3926909790","",""]
["83937","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Fedél, IP67-es villák eltakarásához, 3P+N+F, 32A","ED","",1849,1849,1849,1849,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303430839378","3926909790","",""]
["83993","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","ISOBLOCK Tömszelence, PG13.5","ED","",2612,2612,2612,2612,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430839934","3926909790","",""]
["83994","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","ISOBLOCK Tömszelence, PG16","ED","",2943,2943,2943,2943,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430839941","3926909790","",""]
["83995","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","ISOBLOCK Tömszelence, PG21","ED","",3935,3935,3935,3935,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430839958","3926909790","",""]
["83996","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","ISOBLOCK Tömszelence, PG29","ED","",5366,5366,5366,5366,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3303430839965","3926909790","",""]
["8455001000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Zónaszelep-mozgató MZ20B-24 5,5mm","BUILDINGS-TEREPI","",66886,66886,66886,66886,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606489659035","8501109190",""]
["8455051000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Zónaszelep-mozgató MZ20A 5,5mm","BUILDINGS-TEREPI","",148450,148450,148450,148450,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606489659042","8501109190",""]
["8455052000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Zónaszelep-mozgató MZ20A-R 5,5mm","BUILDINGS-TEREPI","",135543,135543,135543,135543,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606489659059","8501109190",""]
["8455100000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Moduláló szelepmozgató MZ18A 6,5mm","BUILDINGS-TEREPI","",154655,154655,154655,154655,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","4024627043703","8501109190",""]
["8455101000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Zónaszelep-mozgató MZ18B 6,5mm 3 pontos","BUILDINGS-TEREPI","",66927,66927,66927,66927,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","4024627043697","8501109190",""]
["8600990000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Készlet EM9-VTRE","BUILDINGS-TEREPI","",57174,57174,57174,57174,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606489659110","8501109190",""]
["8600991000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Készlet EM9-TRV","BUILDINGS-TEREPI","",59808,59808,59808,59808,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606489659127","8501109190",""]
["8601010000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Szelepmozgató M9B/24 VTRE szelephez","BUILDINGS-TEREPI","",207465,207465,207465,207465,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606489659134","8501109190",""]
["8601020000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Szelepmozgató M9B/230 VTRE szelephez","BUILDINGS-TEREPI","",207465,207465,207465,207465,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606489659141","8501109190",""]
["8601100000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Szelepmozgató EM9/90 VTRE szelephez","BUILDINGS-TEREPI","",365140,365140,365140,365140,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606489659158","8501109190",""]
["8601110000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Szelepmozgató EM9/180 VTRE szelephez","BUILDINGS-TEREPI","",406633,406633,406633,406633,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606481819840","8501109190",""]
["8740003000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Mozgató LF24 4 Nm","BUILDINGS-TEREPI","",143793,143793,143793,143793,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","3606489659165","8501109190",""]
["8750003000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Mozgató LF230 4 Nm","BUILDINGS-TEREPI","",190429,190429,190429,190429,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","3606489659189","8501109190",""]
["8751001000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Zsalumozgató MD5B-230 5 Nm","BUILDINGS-TEREPI","",80352,80352,80352,80352,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","3606489659196","8501109190",""]
["8751003000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Zsalumozgató MD5B-230-S 5 Nm","BUILDINGS-TEREPI","",84583,84583,84583,84583,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","3606489659202","8501109190",""]
["8751005000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Zsalumozgató MD5B-24 5 Nm","BUILDINGS-TEREPI","",84583,84583,84583,84583,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","3606489659219","8501109190",""]
["8751007000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Zsalumozgató MD5B-24-S 5 Nm","BUILDINGS-TEREPI","",101500,101500,101500,101500,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","3606489659226","8501109190",""]
["8751009000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Zsalumozgató MD5A-24 5 Nm","BUILDINGS-TEREPI","",130256,130256,130256,130256,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","3606489659233","8501109190",""]
["8751011000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Zsalumozgató MD10B-230 10 Nm","BUILDINGS-TEREPI","",101500,101500,101500,101500,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","3606489659240","8501109990",""]
["8751015000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Zsalumozgató MD10B-24 10 Nm","BUILDINGS-TEREPI","",101500,101500,101500,101500,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","3606489659257","8501109990",""]
["8751019000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Zsalumozgató MD10A-24 10 Nm A-24","BUILDINGS-TEREPI","",159012,159012,159012,159012,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","3606489659264","8501109990",""]
["8751021000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Zsalumozgató MD20B-230 20 Nm","BUILDINGS-TEREPI","",146823,146823,146823,146823,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","3606489659271","8501109990",""]
["8751025000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Zsalumozgató MD20B-24 20 Nm","BUILDINGS-TEREPI","",119757,119757,119757,119757,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","3606481739797","8501109990",""]
["8751029000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Zsalumozgató MD20A-24 20 Nm","BUILDINGS-TEREPI","",168771,168771,168771,168771,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","3606489659288","8501109990",""]
["8751035000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Zsalumozgató MD40B-24 40 Nm","BUILDINGS-TEREPI","",215682,215682,215682,215682,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","3606489659295","8501109190",""]
["8751039000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Zsalumozgató MD40A-24 40 Nm","BUILDINGS-TEREPI","",253745,253745,253745,253745,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","3606489659301","8501109190",""]
["8770003000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Mozgató LF24-SR 4 Nm","BUILDINGS-TEREPI","",202998,202998,202998,202998,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","3606489659318","8501109190",""]
["8800104000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Forta S2 kiegészítő panel","BUILDINGS-TEREPI","",102904,102904,102904,102904,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","7332552005015","8501109390",""]
["8800109000","Adatlap --->","Terepi eszközök","FYH050 - Forta Yoke Heater","BUILDINGS-TEREPI","",120331,120331,120331,120331,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606481819857","8501109190",""]
["8800110000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Stem Heater - V321 DN65-100","BUILDINGS-TEREPI","",721056,721056,721056,721056,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606481520449","",""]
["8800111000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Stem Heater - V321 DN125-150","BUILDINGS-TEREPI","",721056,721056,721056,721056,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606481520456","",""]
["8800113000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Stem Heater V222/V292DN125-150","BUILDINGS-TEREPI","",861874,861874,861874,861874,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606489861506","8501109990",""]
["8800116000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Forta-Honeyw adaptor M6 & 1/4\"","BUILDINGS-TEREPI","",83816,83816,83816,83816,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606489779153","",""]
["8800118000","Adatlap --->","Terepi eszközök","M800-as adapter Landis&Gyr szelephez","BUILDINGS-TEREPI","",48963,48963,48963,48963,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606489659325","8501109990",""]
["8800124000","Adatlap --->","Terepi eszközök","L2SV Forta-Satchwell adapter","BUILDINGS-TEREPI","",144675,144675,144675,144675,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606489659332","8481109990",""]
["8800125000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Forta M800-as adapter Danfoss szelephez","BUILDINGS-TEREPI","",82985,82985,82985,82985,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606489659349","8481900090",""]
["8800126000","Adatlap --->","Terepi eszközök","L7SV M700-Satchwell adapter","BUILDINGS-TEREPI","",233549,233549,233549,233549,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606489659356","8481809990",""]
["8800128000","Adatlap --->","Terepi eszközök","AG51 linkage - VSS, VBS, VBAA","BUILDINGS-TEREPI","",32695,32695,32695,32695,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606481819864","8481809990",""]
["8800129000","Adatlap --->","Terepi eszközök","AG52 linkage - VSB, VMB, VSB_F","BUILDINGS-TEREPI","",37342,37342,37342,37342,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606489659363","8481809990",""]
["8800133000","Adatlap --->","Terepi eszközök","M10 to M8 Forta adapter","BUILDINGS-TEREPI","",65518,65518,65518,65518,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","","",""]
["8800134000","Adatlap --->","Terepi eszközök","M16 Hex Bush","BUILDINGS-TEREPI","",65518,65518,65518,65518,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","","8481109900",""]
["8800210030","Adatlap --->","Terepi eszközök","Szelepmozgató szabályozószelephez M310","BUILDINGS-TEREPI","",175361,175361,175361,175361,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","7332552013157","8501109190",""]
["8800211030","Adatlap --->","Terepi eszközök","Szelepmozgató szabályozószelephez M310 S2","BUILDINGS-TEREPI","",304839,304839,304839,304839,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","7332552013164","8501109190",""]
["8800230030","Adatlap --->","Terepi eszközök","Szelepmozgató szabályozószelephez M400","BUILDINGS-TEREPI","",170576,170576,170576,170576,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","7332552013171","8501109190",""]
["8800231030","Adatlap --->","Terepi eszközök","Szelepmozgató szabályozószelephez M400 S2","BUILDINGS-TEREPI","",212037,212037,212037,212037,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","7332552013188","8501109190",""]
["8800252000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Adapter NA15-V298","BUILDINGS-TEREPI","",11201,11201,11201,11201,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606480935527","7326909890",""]
["8800253000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Adapter NA15-V2XX / V3XX","BUILDINGS-TEREPI","",33196,33196,33196,33196,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606480935534","7326909890",""]
["8800310030","Adatlap --->","Terepi eszközök","Szelepmozgató szabályozószelephez M800","BUILDINGS-TEREPI","",274894,274894,274894,274894,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","7332552013195","8501109990",""]
["8800311030","Adatlap --->","Terepi eszközök","Szelepmozgató szabályozószelephez M800 S2","BUILDINGS-TEREPI","",312013,312013,312013,312013,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","7332552013201","8501109990",""]
["8800430000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Szelepmozgató szabályozószelephez M700-SRSU","BUILDINGS-TEREPI","",522814,522814,522814,522814,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606489659370","8501109190",""]
["8800431000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Szelepmozgató szabályozószelephez M700-S2-SRSU","BUILDINGS-TEREPI","",580902,580902,580902,580902,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606489659387","8501109190",""]
["8800440000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Szelepmozgató szabályozószelephez M700-SRSD","BUILDINGS-TEREPI","",522814,522814,522814,522814,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606489659394","8501109190",""]
["8800450000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Szelepmozgató szabályozószelephez M1500","BUILDINGS-TEREPI","",357309,357309,357309,357309,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","7332552013218","8501109190",""]
["8800451000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Szelepmozgató szabályozószelephez M1500-S2","BUILDINGS-TEREPI","",404026,404026,404026,404026,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","7332552013225","8501109190",""]
["8800460000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Szelepmozgató szabályozószelephez MV15B-230","BUILDINGS-TEREPI","",580902,580902,580902,580902,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606489659417","8501109990",""]
["8800462000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Szelepmozgató szabályozószelephez MV15B-24","BUILDINGS-TEREPI","",580902,580902,580902,580902,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606489659424","8481109990",""]
["8800469000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Kapcsoló S2-MV15B","BUILDINGS-TEREPI","",91286,91286,91286,91286,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606489659431","8536508090",""]
["8800500000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Szelephajtás M3000 Forta ","BUILDINGS-TEREPI","",788370,788370,788370,788370,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606489659448","8501109990",""]
["8800631000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Szelepmozgató Satchwell szabályozószelephez M700-S2-SRSU+L7SV","BUILDINGS-TEREPI","",779951,779951,779951,779951,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606481515513","8501109990",""]
["8800650000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Szelepmozgató Satchwell szabályozószelephez M800 + L2SV","BUILDINGS-TEREPI","",329557,329557,329557,329557,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","7332552013270","8501109190",""]
["8800651000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Indítószelep M800-S2 + L2SV Satchwell","BUILDINGS-TEREPI","",388930,388930,388930,388930,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","7332552013287","8501109990",""]
["8900104000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Szelepmozgató M22A-24V","BUILDINGS-TEREPI","",1219897,1219897,1219897,1219897,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606480935541","8501109190",""]
["9112070000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Adapter készlet MZ Act.-VZx1szelepekhez","BUILDINGS-TEREPI","",66389,66389,66389,66389,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","7332552005060","8481109990",""]
["9112072000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Adapter készlet MZ09-Markaryd MMA","BUILDINGS-TEREPI","",39238,39238,39238,39238,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606481948175","8481109990",""]
["9112078010","Adatlap --->","Terepi eszközök","conn. G1/2 to R3/8 10 pc pack","BUILDINGS-TEREPI","",49695,49695,49695,49695,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606481980410","7412200000",""]
["9112079010","Adatlap --->","Terepi eszközök","conn. G3/4 to R1/2 10 pc pack","BUILDINGS-TEREPI","",53881,53881,53881,53881,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606489659622","7412200000",""]
["9112080000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Adapter Flat-Conex VZ-DN15","BUILDINGS-TEREPI","",12400,12400,12400,12400,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606489659639","8481109990",""]
["9112081000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Adapter Flat-Conex VZ-DN20","BUILDINGS-TEREPI","",14991,14991,14991,14991,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606489659646","8481109990",""]
["9112100015","Adatlap --->","Terepi eszközök","Szabványos menetes összekötő DN15","BUILDINGS-TEREPI","",11618,11618,11618,11618,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","7332552005084","7307291090",""]
["9112100020","Adatlap --->","Terepi eszközök","Szabványos menetes összekötő DN20","BUILDINGS-TEREPI","",12862,12862,12862,12862,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","7332552005091","7307291090",""]
["9112100025","Adatlap --->","Terepi eszközök","Szabványos menetes összekötő DN25","BUILDINGS-TEREPI","",14107,14107,14107,14107,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","7332552005107","7307291090",""]
["9112100032","Adatlap --->","Terepi eszközök","Szabványos menetes összekötő DN32","BUILDINGS-TEREPI","",19088,19088,19088,19088,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","7332552005114","7307291090",""]
["9112100040","Adatlap --->","Terepi eszközök","Szabványos menetes összekötő DN40","BUILDINGS-TEREPI","",23238,23238,23238,23238,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","7332552005121","7307291090",""]
["9112100050","Adatlap --->","Terepi eszközök","Szabványos menetes összekötő DN50","BUILDINGS-TEREPI","",31534,31534,31534,31534,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","7332552005138","7307291090",""]
["9112102015","Adatlap --->","Terepi eszközök","DN15 szabványos hegesztett kapcsolat","BUILDINGS-TEREPI","",14107,14107,14107,14107,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","7332552005206","7419809099",""]
["9112102020","Adatlap --->","Terepi eszközök","DN20 szabványos hegesztett kapcsolat","BUILDINGS-TEREPI","",16598,16598,16598,16598,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","7332552005213","7419809099",""]
["9112102025","Adatlap --->","Terepi eszközök","DN25 szabványos hegesztett kapcsolat","BUILDINGS-TEREPI","",19916,19916,19916,19916,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","7332552005220","7419809099",""]
["9112102032","Adatlap --->","Terepi eszközök","DN32 szabványos hegesztett kapcsolat","BUILDINGS-TEREPI","",24063,24063,24063,24063,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","7332552005237","7419809099",""]
["9112102040","Adatlap --->","Terepi eszközök","DN40 szabványos hegesztett kapcsolat","BUILDINGS-TEREPI","",28507,28507,28507,28507,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","7332552005244","7419809099",""]
["9112102050","Adatlap --->","Terepi eszközök","DN50 szabványos csatlakozókészlet, hegesztett","BUILDINGS-TEREPI","",43152,43152,43152,43152,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","7332552005251","7419809099",""]
["9121040000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Bronz védőcső","BUILDINGS-TEREPI","",8798,8798,8798,8798,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552012907","7412200000",""]
["9121041000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Bronz védőcső STP 100mm","BUILDINGS-TEREPI","*",9128,9128,9128,9128,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552012914","9025900090",""]
["9121042000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Sárgaréz védőcső STP100-150-hez","BUILDINGS-TEREPI","",9073,9073,9073,9073,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552012921","9025900090",""]
["9121043000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Bronz védőcső STP 200mm","BUILDINGS-TEREPI","",10375,10375,10375,10375,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552012938","9025900090",""]
["9121044000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Bronz védőcső STP 250mm","BUILDINGS-TEREPI","",9862,9862,9862,9862,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552012945","9025900090",""]
["9121045000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Bronz védőcső STP 300 mm","BUILDINGS-TEREPI","",12036,12036,12036,12036,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552012952","9025900090",""]
["9121046000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Bronz védőcső STP 400 mm","BUILDINGS-TEREPI","",12036,12036,12036,12036,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552012969","9025900090",""]
["9121050000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Rozsdamentes acél védőcső STP 50mm","BUILDINGS-TEREPI","",17008,17008,17008,17008,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552012976","9025900090",""]
["9121051000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Rozsdamentes acél védőcső STP 100mm","BUILDINGS-TEREPI","",17469,17469,17469,17469,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552012983","7307291090",""]
["9121052000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Rozsdamentes acél védőcső STP 150mm","BUILDINGS-TEREPI","",19088,19088,19088,19088,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552012990","7307291090",""]
["9121053000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Rozsdamentes acél védőcső STP 200mm","BUILDINGS-TEREPI","",19916,19916,19916,19916,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552013003","7307291090",""]
["9121054000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Rozsdamentes acél védőcső STP 250mm","BUILDINGS-TEREPI","",21577,21577,21577,21577,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552013010","9025900090",""]
["9121055000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Rozsdamentes acél védőcső STP 300mm","BUILDINGS-TEREPI","",23238,23238,23238,23238,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552013027","7307291090",""]
["9121056000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Rozsdamentes acél védőcső STP 400mm","BUILDINGS-TEREPI","",24063,24063,24063,24063,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","7332552013034","9025900090",""]
["9141021000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Univerzális indító kar KH8","BUILDINGS-TEREPI","",39761,39761,39761,39761,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","3606480935947","8483102990",""]
["9141023010","Adatlap --->","Terepi eszközök","Tengely hosszabító AV8-25","BUILDINGS-TEREPI","",34327,34327,34327,34327,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","3606485101019","7326909890",""]
["9141026000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Szögelfordulás korlátozó ZDB-AF","BUILDINGS-TEREPI","",4395,4395,4395,4395,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","3606481948205","9032900090",""]
["9141045000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Körforgást korlátozó ZDB-LF","BUILDINGS-TEREPI","",6719,6719,6719,6719,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","3606481819871","8538909999",""]
["9141046000","Adatlap --->","Terepi eszközök","ZG-MDSR-MD10/20SR flat&sideKit","BUILDINGS-TEREPI","",50787,50787,50787,50787,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","3606481819888","8481900090",""]
["9141047000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Z-AF-AF MD.SR Mount.plate adap","BUILDINGS-TEREPI","",58802,58802,58802,58802,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","3606481819895","7326909890",""]
["9141060000","Adatlap --->","Terepi eszközök","MD-S1 végállás jelző 1 végállás kapcsoló","BUILDINGS-TEREPI","",54691,54691,54691,54691,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","3606480935442","8536508090",""]
["9141061000","Adatlap --->","Terepi eszközök","MD-S1 végállás jelző 2 végállás kapcsoló","BUILDINGS-TEREPI","",61951,61951,61951,61951,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","3606480935459","8536508090",""]
["9141062000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Tengely átalakító adapter K-MD10","BUILDINGS-TEREPI","",18964,18964,18964,18964,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","3606480935466","7326909890",""]
["9141063000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Beépítő és csatlakozó készlet ZG-MD20","BUILDINGS-TEREPI","",40724,40724,40724,40724,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","3606485101088","7326909890",""]
["9141070000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Összekötő LMD/AR-MBF","BUILDINGS-TEREPI","",100704,100704,100704,100704,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","3606489621070","8481109990",""]
["9141071000","Adatlap --->","Terepi eszközök","Összekötő LMD/AR-MB","BUILDINGS-TEREPI","",79323,79323,79323,79323,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","3606489659684","8481109990",""]
["9141080000","Adatlap --->","Terepi eszközök","AL-TAC Vxxx L8TV adapter","BUILDINGS-TEREPI","",81328,81328,81328,81328,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606481948212","8481109990",""]
["9141081000","Adatlap --->","Terepi eszközök","AL-TAC VGxxx L9TVG adapter","BUILDINGS-TEREPI","",78538,78538,78538,78538,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606481942647","8481109990",""]
["9422A1","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Működtető kar megszakítóhoz","AUT","",87831,87831,87831,87831,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","785901739739","8538909999","",""]
["9814000293","Adatlap --->","Terepi eszközök","CALIBRATION CERT - HUM/PRESS","BUILDINGS-TEREPI","",87135,87135,87135,87135,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","3606489659707","",""]
["990NAD21110","Adatlap --->","Ipari hálózati eszközök","Kábel, Modbus Plus, 1 x SUB-D9 / szabad vezetékvég, 2,4m","AUT","",26339,26339,26339,26339,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3595861136366","8544429090","",""]
["990NAD21810","Adatlap --->","Ipari hálózati eszközök","Kábel, Modbus Plus, 1 x SUB-D9 / szabad vezetékvég, 2,4m","AUT","",87239,87239,87239,87239,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3595861136380","8544429090","",""]
["990NAD21910","Adatlap --->","Ipari hálózati eszközök","Kábel, Modbus Plus, 1 x SUB-D9 / szabad vezetékvég, 2,4m","AUT","",87239,87239,87239,87239,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3595861136403","8544429090","",""]
["990NAD23000","Adatlap --->","Ipari hálózati eszközök","Csatlakozó, Modbus Plus elosztódoboz","AUT","",55967,55967,55967,55967,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3595861127814","8536901000","",""]
["990NAD23021","Adatlap --->","Ipari hálózati eszközök","Csatlakozó, Modbus Plus elosztódoboz, panelre szerelhető","AUT","",261720,261720,261720,261720,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3595862049559","8536901000","",""]
["A9A15035","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Moduláris dugalj 16A UE 250V 2P+T","ED","*",11335,11335,11335,11335,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480097799","8536699099","",""]
["A9A15096","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 OF segédérintkező iSW kapcsolóhoz","ED","*",17638,17638,17638,17638,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480089534","8536508090","",""]
["A9A15151","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 22 mm átmérőjű nyomógombtartó","ED","*",3353,3353,3353,3353,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480377020","3926909790","",""]
["A9A15152","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Unverzális nyomógombtartó","ED","*",3713,3713,3713,3713,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480377037","3926909790","",""]
["A9A15212","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Csengő transzformátor 16VA 230VCA 8-12VAC","ED","*",19426,19426,19426,19426,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480097843","8504312190","",""]
["A9A15215","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Csengő transzformátor 25VA 230/12..24VAC","ED","*",26241,26241,26241,26241,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480097874","8504312190","",""]
["A9A15216","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Csengő transzformátor 8VA 230VAC 8..12VAC","ED","*",16684,16684,16684,16684,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480097881","8504312190","",""]
["A9A15218","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Biztonsági transzformátor 16VA 230VAC 12-24VAC","ED","*",33366,33366,33366,33366,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480097805","8504312990","",""]
["A9A15219","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Biztonsági transzformátor 25VA 230VAC 12-24VAC","ED","*",32927,32927,32927,32927,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480097812","8504312990","",""]
["A9A15220","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Biztonsági transzformátor 40VA 230VAC 12-24VAC","ED","*",35953,35953,35953,35953,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480097829","8504312990","",""]
["A9A15222","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Biztonsági transzformátor 63VA 230VAC 12-24VAC","ED","*",38319,38319,38319,38319,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480097836","8504312990","",""]
["A9A15303","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Moduláris dugalj 10 16A UE 250V 2P+T","ED","*",5958,5958,5958,5958,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480377136","8536699099","",""]
["A9A15306","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Moduláris dugalj 16A UE 250V 2P+T","ED","*",5705,5705,5705,5705,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480097768","8536699099","",""]
["A9A15307","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Moduláris dugalj 16A UE 250V 2P+T jelzés","ED","*",17740,17740,17740,17740,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480097775","8536699099","",""]
["A9A15310","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Moduláris dugalj 16A UE 250V 2P+T","ED","*",5801,5801,5801,5801,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480097782","8536699099","",""]
["A9A15320","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Moduláris csengő 230VAC","ED","*",9865,9865,9865,9865,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480542619","8531804090","",""]
["A9A15321","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Moduláris csengő  8-12VAC","ED","*",8569,8569,8569,8569,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480542626","8531804090","",""]
["A9A15322","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Moduláris berregő 230VCA 70dB 50/60Hz","ED","*",9771,9771,9771,9771,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480327308","8531804090","",""]
["A9A15393","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Kisfeszültségű relé 10MA-10 VCC5 A - 25","ED","",27139,27139,27139,27139,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480097737","8536490099","",""]
["A9A15416","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Extra kisfeszültségű relé 5mA - 5 VCA/CC2","ED","",32118,32118,32118,32118,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480097720","8536490099","",""]
["A9A15921","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCT plombálható csavartakaró, 3-4P 25A (20db)","ED","",22690,22690,22690,22690,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480088056","3926909790","",""]
["A9A19801","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iOF iC60 ÁVK segédérintkező, 24-250VDC, 24-415VAC","ED","",13787,13787,13787,13787,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606481158048","8536909500","",""]
["A9A19802","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iSD iC60 ÁVK hibajelző érintkező, 24-250VDC, 24-415VAC","ED","",15173,15173,15173,15173,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606481158055","8536909500","",""]
["A9A19803","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iOF-SD iC60 ÁVK dupla nyitás/zárás jelző és hibajelző segédérintkező,  24-250VDC, 24-415VAC","ED","",19877,19877,19877,19877,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606481158062","8536909500","",""]
["A9A19804","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iOF-SD iC60 ÁVK dupla nyitás/zárás jelző és hibajelző segédérintkező,  24VDC","ED","",23866,23866,23866,23866,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606481158079","8536909500","",""]
["A9A19805","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 MX iC60 ÁVK munkaáramú kioldó, 100-415VAC, 110-130VDC ","ED","",25555,25555,25555,25555,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489596040","8536201090","",""]
["A9A19806","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 MN iC60 ÁVK nullfeszültség kioldó, 220-240VAC","ED","",58028,58028,58028,58028,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489596057","8536201090","",""]
["A9A19810","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iC60 ÁVK reteszelő kiegészítő (10db)","ED","",23671,23671,23671,23671,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489710187","8301100000","",""]
["A9A26476","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iMX munkaáramú kioldó, 100-415VAC, 110-130VDC ","ED","*",22055,22055,22055,22055,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480087950","8536301090","",""]
["A9A26477","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iMX munkaáramú kioldó, 48VAC/DC","ED","",30946,30946,30946,30946,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480087929","8536303099","",""]
["A9A26478","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iMX munkaáramú kioldó, 12-24VAC, 12-24VDC ","ED","*",23440,23440,23440,23440,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480087936","8536301090","",""]
["A9A26500","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iMSU feszültségkioldó, 270VAC","ED","*",30908,30908,30908,30908,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480512490","8536301090","",""]
["A9A26897","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iOF+SD jelző és hibajelző segédérintkező, 24VDC, TI24 PLC csatlakozással dupla nyitás/zárás","ED","*",9943,9943,9943,9943,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480461613","8536508090","",""]
["A9A26904","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iOF segédérintkező, 0.1-6A, 24-415VAC, 24-130VDC, alsó bekötés","ED","*",10898,10898,10898,10898,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606486115145","8536508090","",""]
["A9A26905","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iOF segédérintkező, 0.1-6A, 24-415VAC, 24-130VDC, felső bekötés","ED","*",10898,10898,10898,10898,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606486115169","8536508090","",""]
["A9A26906","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iSD hibajelző érintkező, 0.1-6A, 24-415VAC, 24-130VDC, felső bekötés","ED","*",13078,13078,13078,13078,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606486115176","8536508090","",""]
["A9A26907","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iSD hibajelző érintkező, 0.1-6A, 24-415VAC, 24-130VDC, alsó bekötés","ED","*",13078,13078,13078,13078,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606486115183","8536508090","",""]
["A9A26909","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iSD-OF dupla segédérintkező, 0.1-6A, 24-415VAC, 24-130VDC","ED","*",21796,21796,21796,21796,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606486115152","8536508090","",""]
["A9A26914","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iOF segédérintkező, 2-100mA, 24-250VAC, 24-220VDC, alsó bekötés","ED","",13078,13078,13078,13078,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606482129139","8536508090","",""]
["A9A26915","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iOF segédérintkező, 2-100mA, 24-250VAC, 24-220VDC, felső bekötés","ED","",13078,13078,13078,13078,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606482129160","8536508090","",""]
["A9A26916","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iSD hibajelző érintkező, 2-100mA, 24-250VAC, 24-220VDC, felső bekötés","ED","",15694,15694,15694,15694,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606482129177","8536508090","",""]
["A9A26917","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iSD hibajelző érintkező, 2-100mA, 24-250VAC, 24-220VDC, alsó bekötés","ED","",15694,15694,15694,15694,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606482129146","8536508090","",""]
["A9A26919","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iSD-OF dupla segédérintkező, 2-100mA, 24-250VAC, 24-220VDC","ED","",21796,21796,21796,21796,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606482129153","8536508090","",""]
["A9A26946","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iMX-OF munkaáramú kioldó, 100-415VAC, 110-130VDC","ED","*",21958,21958,21958,21958,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480088049","8536301090","",""]
["A9A26947","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iMX-OF munkaáramú kioldó, 48VAC, 48VDC","ED","*",26345,26345,26345,26345,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480087967","8536301090","",""]
["A9A26948","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iMX-OF munkaáramú kioldó, 12-24VAC, 12-24VDC","ED","*",28597,28597,28597,28597,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480087912","8536301090","",""]
["A9A26959","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iMN nullfeszültség kioldó, 115VAC","ED","",61216,61216,61216,61216,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480087981","8536301090","",""]
["A9A26960","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iMN nullfeszültség kioldó, 220-240VAC","ED","*",44850,44850,44850,44850,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480087998","8536301090","",""]
["A9A26961","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iMN nullfeszültség kioldó, 48VAC","ED","",39305,39305,39305,39305,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480088001","8536301090","",""]
["A9A26963","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iMNS nullfeszültség kioldó, 220-240VAC","ED","*",42001,42001,42001,42001,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480088018","8536301090","",""]
["A9A26969","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iMNX nullfeszültség kioldó, 220-240VAC","ED","*",72828,72828,72828,72828,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480088025","8536301090","",""]
["A9A26970","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Reteszelő kiegészítő (10db)","ED","*",22584,22584,22584,22584,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480088131","3926909790","",""]
["A9A26971","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iMNX nullfeszültség kioldó, 380-415VAC ","ED","",64741,64741,64741,64741,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480088032","8536301090","",""]
["A9A26975","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Kapocstakaró, 18mm, iC60 (2db)","ED","",7466,7466,7466,7466,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480088087","8547200090","",""]
["A9A26976","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Kapocstakaró, 36mm, iC60 iID (2db)","ED","*",9440,9440,9440,9440,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480088094","8547200090","",""]
["A9A26981","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Csavartakaró, iC60 iID (20db)","ED","",24599,24599,24599,24599,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480088100","8547200090","",""]
["A9A26982","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Csavartakaró, Vigi iC60 (12db)","ED","",17632,17632,17632,17632,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480088117","8547200090","",""]
["A9A27001","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Fáziselválasztó, iC60 iID (10db)","ED","",9944,9944,9944,9944,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480088124","8547200090","",""]
["A9A27003","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Dugaszolható alap, 18mm, iC60 iID","ED","*",16905,16905,16905,16905,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480088148","8536909500","",""]
["A9A27005","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Rotációs hajtás (komplett), fekete, iC60 iID","ED","",75318,75318,75318,75318,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480324796","8538909999","",""]
["A9A27006","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Rotációs hajtás, piros, iC60 iID","ED","",99177,99177,99177,99177,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480324802","8538909999","",""]
["A9A27008","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Mechanizmus rotációs hajtáshoz, iC60","ED","",49012,49012,49012,49012,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480324819","8538909999","",""]
["A9A27052","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 DIN sín rögzítő, iC60 monokonnekt megszakítókhoz (10db)","ED","",2223,2223,2223,2223,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480703867","3926909790","",""]
["A9A27062","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Távtartó, 9mm, iC60 iID iCT (5db)","ED","*",7236,7236,7236,7236,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480088155","3926909790","",""]
["A9C15030","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCT+20A standard kontraktor, 1P+N, Uc 230VAC","ED","*",40299,40299,40299,40299,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480376955","8536490099","",""]
["A9C15031","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCT+20A kézi vezérlésű kontraktor, 1P+N, Uc 230VAC","ED","",40655,40655,40655,40655,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480376962","8536490099","",""]
["A9C15032","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCT+16A standard kotraktor, 1P+N, Uc 230VAC","ED","",45019,45019,45019,45019,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480376979","8536508090","",""]
["A9C15404","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iATLc központi vezérlő, 24-240VAC ","ED","*",15812,15812,15812,15812,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480374883","8536490099","",""]
["A9C15405","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iATLs jelző, 24-240VAC-VDC","ED","",12625,12625,12625,12625,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480374845","8536508090","",""]
["A9C15409","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iATLc+s központi vezérlés+jelzés, 24-240VAC","ED","",20745,20745,20745,20745,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480374906","8536490099","",""]
["A9C15410","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iATLc+c többszintű központi vezérlő, 24-240VAC ","ED","",17871,17871,17871,17871,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480374920","8536490099","",""]
["A9C15412","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iATL4 léptető vezérlő,230VAC 50-60Hz","ED","",36570,36570,36570,36570,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480374944","8536490099","",""]
["A9C15413","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iATLz vezérlő jelzőfényes gombbal, 130-240VAC ","ED","",10638,10638,10638,10638,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480374869","8536490099","",""]
["A9C15414","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iATLM vezérlő folyamatos jellel, 12-240VAC, 6-110VDC","ED","",18755,18755,18755,18755,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480374968","8536490099","",""]
["A9C15415","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Sárga csatolóklip (10db)","ED","",6412,6412,6412,6412,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480374982","3926909790","",""]
["A9C15419","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iATET késleltető egység, 24-240VAC","ED","*",58344,58344,58344,58344,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480097911","8536490099","",""]
["A9C15424","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iATL24 gyengeáramú vezérlő és jelző segédérintkező iTL impulzusrelékhez","ED","",150452,150452,150452,150452,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480430626","8536508090","",""]
["A9C15906","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 CDSC terhelésfigyelő kontaktor, 4 csatornás, 240V egyfázisú","ED","",179267,179267,179267,179267,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480376856","8536490099","",""]
["A9C15907","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 DSE1 terhelésfigyelő kontaktor, 240V egyfázisú","ED","",67602,67602,67602,67602,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480495946","8536490099","",""]
["A9C15908","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 CDS terhelésfigyelő kontaktor, 2 csatornás, 240V egyfázisú","ED","",92089,92089,92089,92089,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480376863","8536490099","",""]
["A9C15913","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 CDS terhelésfigyelő kontaktor, 1 csatorna/fázis, háromfázisú","ED","",147616,147616,147616,147616,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480376870","8536490099","",""]
["A9C15914","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iACTS jelzés kiegészítő, 1NO-1NC, 2A","ED","*",28444,28444,28444,28444,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480088667","8536508090","",""]
["A9C15915","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iACTS jelzés kiegészítő, 1CO, 2A","ED","*",21673,21673,21673,21673,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480096280","8536508090","",""]
["A9C15916","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iACTS jelzés kiegészítő, 2NO, 2A","ED","*",27092,27092,27092,27092,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480096297","8536508090","",""]
["A9C15918","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iACTP fojtótekercs blokk, 48-127VAC","ED","",66584,66584,66584,66584,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480429699","8548009099","",""]
["A9C15919","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iACTP fojtótekercs blokk, 12-48VAC","ED","",66584,66584,66584,66584,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480097898","8548009099","",""]
["A9C15920","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iACTP fojtótekercs blokk, 220/240VAC","ED","",35511,35511,35511,35511,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480097904","8548009099","",""]
["A9C15924","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iACT24 vezérlés és jelzés, Ti24csatlakozóval","ED","",31021,31021,31021,31021,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480430619","8536419089","",""]
["A9C18195","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iMDU segédérintkező, Reflex iC60 és RCA készülékekhez","ED","",25538,25538,25538,25538,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480393402","8538909999","",""]
["A9C18308","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iACTC vezérlő bementi kiegészítő, 230–240VAC","ED","",48982,48982,48982,48982,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480097928","8536490099","",""]
["A9C18309","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iACTC vezérlő bementi kiegészítő, 24-48VAC","ED","",56328,56328,56328,56328,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480097935","8536419089","",""]
["A9C20132","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCT25A kontaktor, 50Hz, 2NO, 24VAC","ED","*",18429,18429,18429,18429,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480096273","8536419089","",""]
["A9C20134","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCT25A kontaktor, 50Hz, 4NO, 24VAC","ED","*",29488,29488,29488,29488,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480374784","8536419089","",""]
["A9C20137","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCT25A kontaktor, 50Hz, 4NC, 24VAC","ED","",33172,33172,33172,33172,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480374791","8536419089","",""]
["A9C20162","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCT63A kontaktor, 50Hz, 2NO, 24VAC ","ED","",46017,46017,46017,46017,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480374807","8536419089","",""]
["A9C20164","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCT63A kontaktor, 50Hz, 4NO, 24VAC ","ED","*",73627,73627,73627,73627,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480374814","8536419089","",""]
["A9C20167","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCT63A kontaktor, 50Hz, 4NC, 24VAC ","ED","",82829,82829,82829,82829,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480374821","8536419089","",""]
["A9C20232","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCT25A kontaktor, 50Hz, 2NO, 48VAC ","ED","",20033,20033,20033,20033,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480374838","8536419089","",""]
["A9C20432","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCT25A kontaktor, 60Hz, 2NO, 127VAC","ED","",21634,21634,21634,21634,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480374876","8536490099","",""]
["A9C20436","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCT25A kontaktor, 60Hz, 2NC, 127VAC","ED","",35696,35696,35696,35696,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480374913","8536490099","",""]
["A9C20532","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCT25A kontaktor, 50Hz, 2NO, 220VAC","ED","*",16025,16025,16025,16025,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480375002","8536490099","",""]
["A9C20631","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCT25A kontaktor, 60Hz, 1NO, 220-240VAC ","ED","",16827,16827,16827,16827,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480375026","8536490099","",""]
["A9C20633","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCT25A kontaktor, 60Hz, 3NO, 220-240VAC ","ED","",27344,27344,27344,27344,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480375040","8536490099","",""]
["A9C20636","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCT25A kontaktor, 60Hz, 2NC, 220-240VAC ","ED","",23136,23136,23136,23136,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480375057","8536490099","",""]
["A9C20642","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCT40A kontaktor, 60Hz, 2NO, 220-240VAC ","ED","",35012,35012,35012,35012,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480375064","8536490099","",""]
["A9C20643","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCT40A kontaktor, 60Hz, 3NO, 220-240VAC ","ED","",45516,45516,45516,45516,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480375071","8536490099","",""]
["A9C20663","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCT63A kontaktor, 60Hz, 3NO, 220-240VAC ","ED","",68273,68273,68273,68273,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480375088","8536490099","",""]
["A9C20731","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCT25A kontaktor, 50Hz, 1NO, 230-240VAC","ED","*",16827,16827,16827,16827,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480088568","8536490099","",""]
["A9C20732","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCT25A kontaktor, 50Hz, 2NO, 230-240VAC","ED","*",21033,21033,21033,21033,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480088575","8536490099","",""]
["A9C20736","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCT25A kontaktor, 50Hz, 2NC, 230-240VAC","ED","*",23136,23136,23136,23136,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480375095","8536490099","",""]
["A9C20833","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCT25A kontaktor, 50Hz, 3NO, 230-240VAC","ED","*",25239,25239,25239,25239,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480088582","8536490099","",""]
["A9C20837","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCT25A kontaktor, 50Hz, 4NC, 230-240VAC","ED","*",37860,37860,37860,37860,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480375101","8536490099","",""]
["A9C20838","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCT25A kont. 50Hz, 2NONC, 220-240VAC","ED","*",21033,21033,21033,21033,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480375118","8536490099","",""]
["A9C20843","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCT40A kontaktor, 50Hz, 3NO, 220-240VAC","ED","*",42014,42014,42014,42014,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480088612","8536490099","",""]
["A9C20847","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCT40A kontaktor, 50Hz, 4NC, 220-240VAC","ED","*",63023,63023,63023,63023,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480375125","8536490099","",""]
["A9C20862","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCT63A kontaktor, 50Hz, 2NO, 220-240VAC","ED","*",52518,52518,52518,52518,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480375132","8536490099","",""]
["A9C20863","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCT63A kontaktor, 50Hz, 3NO, 220-240VAC","ED","*",63023,63023,63023,63023,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480375149","8536490099","",""]
["A9C20867","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCT63A kontaktor, 50Hz, 4NC, 220-240VAC","ED","*",94537,94537,94537,94537,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480375163","8536490099","",""]
["A9C20868","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCT63A kont. 50Hz, 2NONC, 220-240VAC","ED","*",52518,52518,52518,52518,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480375170","8536490099","",""]
["A9C20869","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCT63A kont. 50Hz, 3NO 1NC, 220-240VAC","ED","*",63023,63023,63023,63023,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480375187","8536490099","",""]
["A9C20882","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCT100A kontaktor, 50Hz, 2NO, 220-240VAC","ED","",91440,91440,91440,91440,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480375194","8536490099","",""]
["A9C20884","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCT100A kontaktor, 50Hz, 4NO, 220-240VAC","ED","*",146305,146305,146305,146305,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480375200","8536490099","",""]
["A9C21132","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCT25A kézi vezérlésű kontaktor, 50Hz, 2NO, 24VAC","ED","*",20733,20733,20733,20733,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480375217","8536419089","",""]
["A9C21134","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCT25A kézi vezérlésű kontaktor, 50Hz, 4NO, 24VAC","ED","",33174,33174,33174,33174,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480375224","8536419089","",""]
["A9C21142","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCT40A kézi vezérlésű kontaktor, 50Hz, 2NO, 24VAC","ED","",34513,34513,34513,34513,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480375255","8536419089","",""]
["A9C21144","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCT40A kézi vezérlésű kontaktor, 50Hz, 4NO, 24VAC","ED","*",55220,55220,55220,55220,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480375262","8536419089","",""]
["A9C21162","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCT63A kézi vezérlésű kontaktor, 50Hz, 2NO, 24VAC","ED","",77653,77653,77653,77653,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480375286","8536419089","",""]
["A9C21164","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCT63A kézi vezérlésű kontaktor, 50Hz, 4NO, 24VAC","ED","",82830,82830,82830,82830,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480375293","8536419089","",""]
["A9C21642","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCT40A kézi vezérlésű kontaktor, 60Hz, 2NO, 220-240VAC","ED","",30010,30010,30010,30010,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480375323","8536490099","",""]
["A9C21732","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCT25A kézi vezérlésű kontaktor, 50Hz, 2NO, 230-240VAC","ED","*",18028,18028,18028,18028,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480088636","8536490099","",""]
["A9C21833","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCT25A kézi vezérlésű kontaktor, 50Hz, 3NO, 220-240VAC","ED","*",21634,21634,21634,21634,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480375330","8536490099","",""]
["A9C21834","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCT25A kézi vezérlésű kontaktor, 50Hz, 4NO, 220-240VAC","ED","*",28845,28845,28845,28845,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480375347","8536490099","",""]
["A9C21842","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCT40A kézi vezérlésű kontaktor, 50Hz, 2NO, 220-240VAC","ED","*",30010,30010,30010,30010,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480096853","8536490099","",""]
["A9C21843","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCT40A kézi vezérlésű kontaktor, 50Hz, 3NO, 220-240VAC","ED","*",36012,36012,36012,36012,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480096860","8536490099","",""]
["A9C21844","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCT40A kézi vezérlésű kontaktor, 50Hz, 4NO, 220-240VAC","ED","*",48017,48017,48017,48017,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480096877","8536490099","",""]
["A9C21862","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCT63A kézi vezérlésű kontaktor, 50Hz, 2NO, 220-240VAC","ED","*",45016,45016,45016,45016,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480096884","8536490099","",""]
["A9C21864","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCT63A kézi vezérlésű kontaktor, 50Hz, 4NO, 220-240VAC","ED","*",72026,72026,72026,72026,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480096891","8536490099","",""]
["A9C22011","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCT16A kontaktor, 50Hz, 1NO, 12VAC","ED","",26232,26232,26232,26232,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480096907","8536419089","",""]
["A9C22012","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCT16A kontaktor, 50Hz, 2NO, 12VAC","ED","*",21860,21860,21860,21860,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480096914","8536419089","",""]
["A9C22015","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCT16A kontaktor, 50Hz, 1NO 1NC, 12VAC","ED","",22952,22952,22952,22952,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480096921","8536419089","",""]
["A9C22111","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCT16A kontaktor, 50Hz, 1NO, 24VAC","ED","*",16088,16088,16088,16088,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480096938","8536419089","",""]
["A9C22112","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCT16A kontaktor, 50Hz, 2NO, 24VAC","ED","*",20112,20112,20112,20112,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480096945","8536419089","",""]
["A9C22114","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCT16A kontaktor, 50Hz, 4NO, 24VAC","ED","*",32177,32177,32177,32177,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480096952","8536419089","",""]
["A9C22115","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCT16A kontaktor, 50Hz, 1NO 1NC, 24VAC","ED","*",21117,21117,21117,21117,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480096969","8536419089","",""]
["A9C22211","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCT16A kontaktor, 50Hz, 1NO, 48VAC","ED","",26232,26232,26232,26232,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480096976","8536419089","",""]
["A9C22212","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCT16A kontaktor, 50Hz, 2NO, 48VAC","ED","",32789,32789,32789,32789,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480096983","8536419089","",""]
["A9C22511","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCT16A kontaktor, 50Hz, 1NO, 220VAC","ED","*",13990,13990,13990,13990,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480097003","8536490099","",""]
["A9C22512","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCT16A kontaktor, 50Hz, 2NO, 220VAC","ED","*",17488,17488,17488,17488,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480097010","8536490099","",""]
["A9C22515","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCT16A kontaktor, 50Hz, 1NO 1NC, 220VAC","ED","",18363,18363,18363,18363,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480097027","8536490099","",""]
["A9C22615","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCT16A kont. 60Hz, 1NO 1NC, 220-240VAC","ED","",18363,18363,18363,18363,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480097034","8536490099","",""]
["A9C22711","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCT16A kontaktor, 50Hz, 1NO, 230-240VAC","ED","*",13990,13990,13990,13990,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480088643","8536490099","",""]
["A9C22715","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCT16A kont. 50Hz, 1NO 1NC, 230-240VAC","ED","*",18363,18363,18363,18363,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480088551","8536490099","",""]
["A9C22722","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCT20A kontaktor, 50Hz, 2NO, 230-240VAC","ED","*",18028,18028,18028,18028,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480097072","8536490099","",""]
["A9C22740","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCT40A kontaktor, 50Hz, 4NC, 3P+F, 220-240VAC","ED","",36013,36013,36013,36013,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489737153","8536490099","",""]
["A9C22763","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCT63A kontaktor, 50Hz, 4NC, 3P+F, 220-240VAC","ED","",54020,54020,54020,54020,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489737160","8536490099","",""]
["A9C22813","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCT16A kontaktor, 50Hz, 3NO, 230-240VAC","ED","*",20986,20986,20986,20986,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480088650","8536490099","",""]
["A9C22814","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCT16A kontaktor, 50Hz, 4NO, 220-240VAC","ED","*",27980,27980,27980,27980,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480097096","8536490099","",""]
["A9C22818","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCT16A kont. 50Hz, 2NO 2NC, 220-240VAC","ED","*",17488,17488,17488,17488,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480097102","8536490099","",""]
["A9C22824","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCT20A kontaktor, 50Hz, 4NO, 220-240VAC","ED","*",28845,28845,28845,28845,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480097119","8536490099","",""]
["A9C23512","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCT16A kézi vezérlésű kontaktor, 50Hz, 2NO, 220VAC","ED","*",17488,17488,17488,17488,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480097126","8536490099","",""]
["A9C23712","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCT16A kézi vezérlésű kontaktor, 50Hz, 2NO, 230-240VAC","ED","*",17488,17488,17488,17488,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480097140","8536490099","",""]
["A9C23715","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCT16A kézi vezérlésű kont. 50Hz, 1NO 1NC, 230-240VAC","ED","*",18363,18363,18363,18363,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480097157","8536490099","",""]
["A9C24740","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCT40A kontaktor, 50Hz, 4NO, 3P+F, 220-240VAC","ED","",31512,31512,31512,31512,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489737177","8536490099","",""]
["A9C24763","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCT63A kontaktor, 50Hz, 4NO, 3P+F, 220-240VAC","ED","",47267,47267,47267,47267,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489737184","8536490099","",""]
["A9C30011","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 ITL16A impulzusrelé, 1NO, 12VAC, 6VDC","ED","",12496,12496,12496,12496,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480091858","8536419089","",""]
["A9C30012","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 ITL16A impulzusrelé, 2NO, 12VAC, 6VDC","ED","",20618,20618,20618,20618,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480091896","8536419089","",""]
["A9C30015","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 ITL16A impulzusrelé, 1NO 1NC, 12VAC, 6VDC","ED","",41750,41750,41750,41750,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480092015","8536419089","",""]
["A9C30111","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 ITL16A impulzusrelé, 1NO, 24VAC, 12VDC","ED","*",11497,11497,11497,11497,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480088971","8536419089","",""]
["A9C30112","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 ITL16A impulzusrelé, 2NO, 24VAC, 12VDC","ED","*",18969,18969,18969,18969,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480091889","8536419089","",""]
["A9C30114","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 ITL16A impulzusrelé, 4NO, 24VAC, 12VDC","ED","",31614,31614,31614,31614,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480091919","8536419089","",""]
["A9C30115","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 ITL16A impulzusrelé, 1NO 1NC, 24VAC, 12VDC","ED","*",25607,25607,25607,25607,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480092008","8536419089","",""]
["A9C30211","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 ITL16A impulzusrelé, 1NO, 48VAC, 24VDC","ED","*",12496,12496,12496,12496,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480088964","8536419089","",""]
["A9C30212","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 ITL16A impulzusrelé, 2NO, 48VAC, 24VDC","ED","*",20618,20618,20618,20618,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480091872","8536419089","",""]
["A9C30215","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 ITL16A impulzusrelé, 1NO 1NC, 48VAC, 24VDC","ED","",27835,27835,27835,27835,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480091995","8536419089","",""]
["A9C30311","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 ITL16A impulzusrelé, 1NO, 130VAC, 48VDC","ED","",13496,13496,13496,13496,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480091841","8536490099","",""]
["A9C30312","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 ITL16A impulzusrelé, 2NO, 130VAC, 48VDC","ED","",22267,22267,22267,22267,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480091865","8536490099","",""]
["A9C30315","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 ITL16A impulzusrelé, 1NO 1NC, 130VAC, 48VDC","ED","",45091,45091,45091,45091,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480091988","8536490099","",""]
["A9C30814","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 ITL16A impulzusrelé, 2NO 1NO/NC 1N, 240VAC, 110VDC","ED","*",27489,27489,27489,27489,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480091902","8536490099","",""]
["A9C30815","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 ITL16A impulzusrelé, 1NO 1NC, 240VAC, 110VDC","ED","*",22267,22267,22267,22267,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480091971","8536490099","",""]
["A9C30831","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 ITL32A impulzusrelé, 1NO, 240VAC, 110VDC","ED","*",16869,16869,16869,16869,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480088988","8536490099","",""]
["A9C32016","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iETL kiterjesztés, iTL és iTLI impulzusrelékhez, 2P, 16A, 12VAC, 6VDC","ED","",16869,16869,16869,16869,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480091964","8536419089","",""]
["A9C32111","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iTLs impulzusrelé, távjelzési funkcióval, 1P, 16A, 24VAC, 12VDC","ED","",31039,31039,31039,31039,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480092060","8536419089","",""]
["A9C32116","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iETL kiterjesztés, iTL és iTLI impulzusrelékhez, 2P, 16A, 24VAC, 12VDC","ED","",10347,10347,10347,10347,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480091957","8536419089","",""]
["A9C32211","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iTLs impulzusrelé, távjelzési funkcióval, 1P, 16A, 48VAC, 24VDC","ED","",22493,22493,22493,22493,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480092053","8536419089","",""]
["A9C32216","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iETL kiterjesztés, iTL és iTLI impulzusrelékhez, 2P, 16A, 48VAC, 24VDC","ED","",11246,11246,11246,11246,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480091940","8536490099","",""]
["A9C32316","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iETL kiterjesztés, iTL és iTLI impulzusrelékhez, 2P, 16A, 130VAC, 48VDC","ED","",18219,18219,18219,18219,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480091933","8536490099","",""]
["A9C32811","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iTLs impulzusrelé, távjelzési funkcióval, 1P, 16A, 240VAC, 110VDC","ED","*",17995,17995,17995,17995,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480092046","8536490099","",""]
["A9C32816","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iETL kiterjesztés, iTL és iTLI impulzusrelékhez, 2P, 16A, 240VAC, 110VDC","ED","*",8996,8996,8996,8996,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480091926","8536490099","",""]
["A9C32836","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iETL kiterjesztés, iTL és iTLI impulzusrelékhez, 1P, 32A, 240VAC, 110VDC","ED","*",12145,12145,12145,12145,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480092039","8536490099","",""]
["A9C33111","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iTLc impulzusrelé, központi vezérlési funkcióval, 1P, 16A, 24VAC","ED","",20693,20693,20693,20693,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480092091","8536419089","",""]
["A9C33211","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iTLc impulzusrelé, központi vezérlési funkcióval, 1P, 16A, 48VAC","ED","",33738,33738,33738,33738,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480092084","8536419089","",""]
["A9C33811","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iTLc impulzusrelé, központi vezérlési funkcióval, 1P, 16A, 230-240VAC","ED","*",17995,17995,17995,17995,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480092077","8536490099","",""]
["A9C34811","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iTLm impulzusrelé, folyamatos vezérlési funkcióval, 1P, 16A, 230-240VAC","ED","",17995,17995,17995,17995,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480092107","8536490099","",""]
["A9C40125","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCTK kontaktor, 25A, 1NO, 250VAC","ED","*",9749,9749,9749,9749,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606481088864","8536490099","",""]
["A9C40216","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCTK kontaktor, 16A, 2NO, 250VAC","ED","*",10244,10244,10244,10244,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606481088932","8536490099","",""]
["A9C40225","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCTK kontaktor, 25A, 2NO, 250VAC","ED","*",15388,15388,15388,15388,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606481088871","8536490099","",""]
["A9C40240","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCTK kontaktor, 40A, 2NO, 250VAC","ED","*",19418,19418,19418,19418,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606481088895","8536490099","",""]
["A9C40425","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCTK kontaktor, 25A, 4NO, 400VAC","ED","*",29777,29777,29777,29777,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606481088888","8536490099","",""]
["A9C40440","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCTK kontaktor, 40A, 4NO, 400VAC","ED","*",27473,27473,27473,27473,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606481088901","8536490099","",""]
["A9C40463","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCTK kontaktor, 63A, 4NO, 400VAC","ED","*",43590,43590,43590,43590,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606481088918","8536490099","",""]
["A9C41225","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCTK kontaktor, kézi vezérlésű, 25A, 2NO, 250VAC","ED","*",12424,12424,12424,12424,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606481088925","8536490099","",""]
["A9C45116","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iTLK impulzusrelé, 16A, 1NO, 230VAC","ED","*",6247,6247,6247,6247,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606481088840","8536490099","",""]
["A9C45216","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iTLK impulzusrelé, 16A, 2NO, 230VAC","ED","*",13357,13357,13357,13357,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606481088857","8536490099","",""]
["A9C61210","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Reflex iC60N beépített megszakító vezérlés, 2P, B, 10A","ED","",120468,120468,120468,120468,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480455438","8536201090","",""]
["A9C61216","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Reflex iC60N beépített megszakító vezérlés, 2P, B, 16A","ED","",76486,76486,76486,76486,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480455445","8536201090","",""]
["A9C61225","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Reflex iC60N beépített megszakító vezérlés, 2P, B, 25A","ED","",126205,126205,126205,126205,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480455452","8536201090","",""]
["A9C61240","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Reflex iC60N beépített megszakító vezérlés, 2P, B, 40A","ED","",151443,151443,151443,151443,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480455469","8536201090","",""]
["A9C61310","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Reflex iC60N beépített megszakító vezérlés, 3P, B, 10A","ED","",184310,184310,184310,184310,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480455483","8536201090","",""]
["A9C61316","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Reflex iC60N beépített megszakító vezérlés, 3P, B, 16A","ED","",175538,175538,175538,175538,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480455490","8536201090","",""]
["A9C61325","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Reflex iC60N beépített megszakító vezérlés, 3P, B, 25A","ED","",193092,193092,193092,193092,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480455506","8536201090","",""]
["A9C61340","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Reflex iC60N beépített megszakító vezérlés, 3P, B, 40A","ED","",231710,231710,231710,231710,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480455513","8536201090","",""]
["A9C61410","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Reflex iC60N beépített megszakító vezérlés, 4P, B, 10A","ED","",250570,250570,250570,250570,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480455537","8536201090","",""]
["A9C61416","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Reflex iC60N beépített megszakító vezérlés, 4P, B, 16A","ED","",238638,238638,238638,238638,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480455544","8536201090","",""]
["A9C61425","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Reflex iC60N beépített megszakító vezérlés, 4P, B, 25A","ED","",262503,262503,262503,262503,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480455551","8536201090","",""]
["A9C61440","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Reflex iC60N beépített megszakító vezérlés, 4P, B, 40A","ED","",315000,315000,315000,315000,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480455568","8536201090","",""]
["A9C61463","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Reflex iC60N beépített megszakító vezérlés, 4P, B, 63A","ED","",453408,453408,453408,453408,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480455575","8536201090","",""]
["A9C62210","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Reflex iC60N beépített megszakító vezérlés, 2P, C, 10A","ED","",86047,86047,86047,86047,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480455582","8536201090","",""]
["A9C62216","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Reflex iC60N beépített megszakító vezérlés, 2P, C, 16A","ED","",81949,81949,81949,81949,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480455599","8536201090","",""]
["A9C62225","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Reflex iC60N beépített megszakító vezérlés, 2P, C, 25A","ED","",90147,90147,90147,90147,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480455605","8536201090","",""]
["A9C62240","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Reflex iC60N beépített megszakító vezérlés, 2P, C, 40A","ED","",108176,108176,108176,108176,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480455612","8536201090","",""]
["A9C62263","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Reflex iC60N beépített megszakító vezérlés, 2P, C, 63A","ED","",233559,233559,233559,233559,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480455629","8536201090","",""]
["A9C62310","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Reflex iC60N beépített megszakító vezérlés, 3P, C, 10A","ED","",131654,131654,131654,131654,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480455636","8536201090","",""]
["A9C62316","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Reflex iC60N beépített megszakító vezérlés, 3P, C, 16A","ED","",125383,125383,125383,125383,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480455643","8536209090","",""]
["A9C62325","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Reflex iC60N beépített megszakító vezérlés, 3P, C, 25A","ED","",137924,137924,137924,137924,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480455650","8536201090","",""]
["A9C62340","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Reflex iC60N beépített megszakító vezérlés, 3P, C, 40A","ED","",165508,165508,165508,165508,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480455667","8536201090","",""]
["A9C62363","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Reflex iC60N beépített megszakító vezérlés, 3P, C, 63A","ED","",357338,357338,357338,357338,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480455674","8536201090","",""]
["A9C62410","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Reflex iC60N beépített megszakító vezérlés, 4P, C, 10A","ED","",178978,178978,178978,178978,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480455681","8536201090","",""]
["A9C62416","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Reflex iC60N beépített megszakító vezérlés, 4P, C, 16A","ED","",170454,170454,170454,170454,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480455698","8536201090","",""]
["A9C62425","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Reflex iC60N beépített megszakító vezérlés, 4P, C, 25A","ED","",187501,187501,187501,187501,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480455704","8536201090","",""]
["A9C62440","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Reflex iC60N beépített megszakító vezérlés, 4P, C, 40A","ED","",225000,225000,225000,225000,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480455711","8536201090","",""]
["A9C62463","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Reflex iC60N beépített megszakító vezérlés, 4P, C, 63A","ED","",323865,323865,323865,323865,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480455728","8536201090","",""]
["A9C63210","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Reflex iC60N beépített megszakító vezérlés, 2P, D, 10A","ED","",111327,111327,111327,111327,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480455735","8536201090","",""]
["A9C63216","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Reflex iC60N beépített megszakító vezérlés, 2P, D, 16A","ED","",106025,106025,106025,106025,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480455742","8536201090","",""]
["A9C63225","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Reflex iC60N beépített megszakító vezérlés, 2P, D, 25A","ED","",116628,116628,116628,116628,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480455759","8536201090","",""]
["A9C63310","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Reflex iC60N beépített megszakító vezérlés, 3P, D, 10A","ED","",170325,170325,170325,170325,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480455766","8536201090","",""]
["A9C63316","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Reflex iC60N beépített megszakító vezérlés, 3P, D, 16A","ED","",162215,162215,162215,162215,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480455773","8536201090","",""]
["A9C63325","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Reflex iC60N beépített megszakító vezérlés, 3P, D, 25A","ED","",178435,178435,178435,178435,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480455780","8536201090","",""]
["A9C63425","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Reflex iC60N beépített megszakító vezérlés, 4P, D, 25A","ED","",242580,242580,242580,242580,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480455810","8536201090","",""]
["A9C64210","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Reflex iC60H  beépített megszakító vezérlés, 2P, B, 10A","ED","",121974,121974,121974,121974,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480454950","8536201090","",""]
["A9C64216","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Reflex iC60H  beépített megszakító vezérlés, 2P, B, 16A","ED","",116166,116166,116166,116166,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480454967","8536201090","",""]
["A9C64325","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Reflex iC60H  beépített megszakító vezérlés, 3P, B, 25A","ED","",195505,195505,195505,195505,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480455018","8536201090","",""]
["A9C64410","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Reflex iC60H  beépített megszakító vezérlés, 4P, B, 10A","ED","",253699,253699,253699,253699,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480455032","8536201090","",""]
["A9C64416","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Reflex iC60H  beépített megszakító vezérlés, 4P, B, 16A","ED","",241620,241620,241620,241620,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480455049","8536201090","",""]
["A9C65210","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Reflex iC60H  beépített megszakító vezérlés, 2P, C, 10A","ED","",77442,77442,77442,77442,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480455070","8536201090","",""]
["A9C65216","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Reflex iC60H  beépített megszakító vezérlés, 2P, C, 16A","ED","",110633,110633,110633,110633,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480455087","8536209090","",""]
["A9C65225","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Reflex iC60H  beépített megszakító vezérlés, 2P, C, 25A","ED","",121694,121694,121694,121694,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480455094","8536201090","",""]
["A9C65316","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Reflex iC60H  beépített megszakító vezérlés, 3P, C, 16A","ED","",169268,169268,169268,169268,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480455124","8536201090","",""]
["A9C65325","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Reflex iC60H  beépített megszakító vezérlés, 3P, C, 25A","ED","",186195,186195,186195,186195,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480455131","8536201090","",""]
["A9C65340","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Reflex iC60H  beépített megszakító vezérlés, 3P, C, 40A","ED","",223431,223431,223431,223431,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480455148","8536201090","",""]
["A9C65410","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Reflex iC60H  beépített megszakító vezérlés, 4P, C, 10A","ED","",241620,241620,241620,241620,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480455155","8536201090","",""]
["A9C65416","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Reflex iC60H  beépített megszakító vezérlés, 4P, C, 16A","ED","",230115,230115,230115,230115,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480455162","8536201090","",""]
["A9C65425","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Reflex iC60H  beépített megszakító vezérlés, 4P, C, 25A","ED","",253126,253126,253126,253126,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480455179","8536201090","",""]
["A9C65440","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Reflex iC60H  beépített megszakító vezérlés, 4P, C, 40A","ED","",202500,202500,202500,202500,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480455186","8536201090","",""]
["A9C66210","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Reflex iC60H  beépített megszakító vezérlés, 2P, D, 10A","ED","",133591,133591,133591,133591,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480455193","8536201090","",""]
["A9C66216","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Reflex iC60H  beépített megszakító vezérlés, 2P, D, 16A","ED","",127227,127227,127227,127227,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480455209","8536201090","",""]
["A9C66225","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Reflex iC60H  beépített megszakító vezérlés, 2P, D, 25A","ED","",139950,139950,139950,139950,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480455216","8536201090","",""]
["A9C66310","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Reflex iC60H  beépített megszakító vezérlés, 3P, D, 10A","ED","",204388,204388,204388,204388,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480455223","8536201090","",""]
["A9C66316","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Reflex iC60H  beépített megszakító vezérlés, 3P, D, 16A","ED","",194656,194656,194656,194656,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480455230","8536201090","",""]
["A9C66325","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Reflex iC60H  beépített megszakító vezérlés, 3P, D, 25A","ED","",214121,214121,214121,214121,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480455247","8536201090","",""]
["A9C66410","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Reflex iC60H  beépített megszakító vezérlés, 4P, D, 10A","ED","",277861,277861,277861,277861,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480455254","8536201090","",""]
["A9C66416","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Reflex iC60H  beépített megszakító vezérlés, 4P, D, 16A","ED","",264631,264631,264631,264631,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480455261","8536201090","",""]
["A9C66425","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Reflex iC60H  beépített megszakító vezérlés, 4P, D, 25A","ED","",291095,291095,291095,291095,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480455278","8536201090","",""]
["A9C70112","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 RCA távműködtető segédrelé, iC60, 1P, 1P+N, 2P, 230VAC, Ti24 nélkül","ED","",116166,116166,116166,116166,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480097942","8536508090","",""]
["A9C70114","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 RCA távműködtető segédrelé, iC60, 3P, 4P, 230VAC, Ti24 nélkül","ED","*",127783,127783,127783,127783,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480097959","8536508090","",""]
["A9C70122","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 RCA távműködtető segédrelé, iC60, 1P, 1P+N, 2P, 230VAC","ED","",131267,131267,131267,131267,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480097966","8536508090","",""]
["A9C70124","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 RCA távműködtető segédrelé, iC60, 3P, 4P, 230VAC","ED","*",144394,144394,144394,144394,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480097973","8536508090","",""]
["A9C70132","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 ARA iC60 automatikus visszazáró segédrelé, 1P, 1P+N, 2P, 230VAC","ED","",133378,133378,133378,133378,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480097980","8537109899","",""]
["A9C70134","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 ARA iC60 automatikus visszazáró segédrelé, 3P, 4P, 230VAC","ED","*",146714,146714,146714,146714,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480097997","8537109899","",""]
["A9C70342","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 ARA iID automatikus visszazáró segédrelé, 2P, 230VAC","ED","",133378,133378,133378,133378,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480098024","8536508090","",""]
["A9C70344","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 ARA iID automatikus visszazáró segédrelé, 4P, 230VAC","ED","*",161384,161384,161384,161384,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480675683","8536508090","",""]
["A9D02610","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iDPNN Vigi áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P-N, C, 10A, 10mA","ED","",50358,50358,50358,50358,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480471933","8536201090","",""]
["A9D02616","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iDPNN Vigi áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P-N, C, 16A, 10mA","ED","*",44963,44963,44963,44963,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480471940","8536201090","",""]
["A9D08616","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iDPNN Vigi áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P-N, B, 16A, 10mA","ED","*",47211,47211,47211,47211,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480471964","8536201090","",""]
["A9D35620","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iDPNA Vigi áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P-N, C, 20A, 30mA","ED","",33752,33752,33752,33752,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480471674","8536201090","",""]
["A9D35625","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iDPNA Vigi áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P-N, C, 25A, 30mA","ED","",36163,36163,36163,36163,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480471681","8536201090","",""]
["A9D35632","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iDPNA Vigi áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P-N, C, 32A, 30mA","ED","*",39177,39177,39177,39177,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480471698","8536201090","",""]
["A9D42606","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iDPNN Vigi áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P-N, C, 6A, 300mA","ED","",31328,31328,31328,31328,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480472275","8536201090","",""]
["A9D42620","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iDPNN Vigi áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P-N, C, 20A, 300mA","ED","",29240,29240,29240,29240,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480472312","8536201090","",""]
["A9D42625","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iDPNN Vigi áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P-N, C, 25A, 300mA","ED","",46993,46993,46993,46993,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480472329","8536201090","",""]
["A9D42632","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iDPNN Vigi áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P-N, C, 32A, 300mA","ED","",50910,50910,50910,50910,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480472336","8536201090","",""]
["A9D42640","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iDPNN Vigi áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P-N, C, 40A, 300mA","ED","",46993,46993,46993,46993,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480472343","8536201090","",""]
["A9D43613","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iDPNN Vigi áramvédős kismegszakító, SI osztály, 1P-N, C, 13A, 300mA","ED","",31898,31898,31898,31898,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480472374","8536201090","",""]
["A9D51606","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iDPNA Vigi áramvédős kismegszakító, AC osztály, 1P-N, B, 6A, 30mA","ED","*",42365,42365,42365,42365,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480471780","8536201090","",""]
["A9D51610","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iDPNA Vigi áramvédős kismegszakító, AC osztály, 1P-N, B, 10A, 30mA","ED","*",26361,26361,26361,26361,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480471797","8536201090","",""]
["A9D51616","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iDPNA Vigi áramvédős kismegszakító, AC osztály, 1P-N, B, 16A, 30mA","ED","*",23536,23536,23536,23536,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480471803","8536201090","",""]
["A9D52606","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iDPNN Vigi áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P-N, C, 6A, 100mA","ED","",51170,51170,51170,51170,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480472435","8536201090","",""]
["A9D52610","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iDPNN Vigi áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P-N, C, 10A, 100mA","ED","",31839,31839,31839,31839,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480472442","8536201090","",""]
["A9D52613","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iDPNN Vigi áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P-N, C, 13A, 100mA","ED","",47760,47760,47760,47760,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480472459","8536201090","",""]
["A9D52616","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iDPNN Vigi áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P-N, C, 16A, 100mA","ED","",28429,28429,28429,28429,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480472466","8536201090","",""]
["A9D52620","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iDPNN Vigi áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P-N, C, 20A, 100mA","ED","",31839,31839,31839,31839,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480472473","8536201090","",""]
["A9D52625","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iDPNN Vigi áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P-N, C, 25A, 100mA","ED","",51170,51170,51170,51170,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480472480","8536201090","",""]
["A9D52640","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iDPNN Vigi áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P-N, C, 40A, 100mA","ED","",51170,51170,51170,51170,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480472503","8536201090","",""]
["A9D53606","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iDPNN Vigi áramvédős kismegszakító, SI osztály, 1P-N, C, 6A, 100mA","ED","",37215,37215,37215,37215,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480472510","8536201090","",""]
["A9D53610","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iDPNN Vigi áramvédős kismegszakító, SI osztály, 1P-N, C, 10A, 100mA","ED","",34733,34733,34733,34733,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480472527","8536201090","",""]
["A9D53613","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iDPNN Vigi áramvédős kismegszakító, SI osztály, 1P-N, C, 13A, 100mA","ED","",34733,34733,34733,34733,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480472534","8536201090","",""]
["A9D53616","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iDPNN Vigi áramvédős kismegszakító, SI osztály, 1P-N, C, 16A, 100mA","ED","",31012,31012,31012,31012,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480472541","8536201090","",""]
["A9D53620","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iDPNN Vigi áramvédős kismegszakító, SI osztály, 1P-N, C, 20A, 100mA","ED","",34733,34733,34733,34733,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480472558","8536201090","",""]
["A9D53625","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iDPNN Vigi áramvédős kismegszakító, SI osztály, 1P-N, C, 25A, 100mA","ED","",37215,37215,37215,37215,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480472565","8536201090","",""]
["A9D53632","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iDPNN Vigi áramvédős kismegszakító, SI osztály, 1P-N, C, 32A, 100mA","ED","",40316,40316,40316,40316,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480472572","8536201090","",""]
["A9D53640","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iDPNN Vigi áramvédős kismegszakító, SI osztály, 1P-N, C, 40A, 100mA","ED","",37215,37215,37215,37215,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480472589","8536201090","",""]
["A9D54620","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iDPNA Vigi áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P-N, B, 20A, 30mA","ED","",28996,28996,28996,28996,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480471896","8536201090","",""]
["A9D54625","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iDPNA Vigi áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P-N, B, 25A, 30mA","ED","",46602,46602,46602,46602,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480471902","8536201090","",""]
["A9D54632","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iDPNA Vigi áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P-N, B, 32A, 30mA","ED","*",33657,33657,33657,33657,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480471919","8536201090","",""]
["A9D54640","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iDPNA Vigi áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P-N, B, 40A, 30mA","ED","",46602,46602,46602,46602,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480471926","8536201090","",""]
["A9D55604","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iDPNN Vigi áramvédős kismegszakító, AC osztály, 1P-N, B, 4A, 30mA","ED","*",41535,41535,41535,41535,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480472596","8536201090","",""]
["A9D56604","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iDPNN Vigi áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P-N, B, 4A, 30mA","ED","*",45688,45688,45688,45688,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480472671","8536201090","",""]
["A9D56620","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iDPNN Vigi áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P-N, B, 20A, 30mA","ED","",34114,34114,34114,34114,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480472725","8536201090","",""]
["A9D56625","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iDPNN Vigi áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P-N, B, 25A, 30mA","ED","",36550,36550,36550,36550,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480472732","8536201090","",""]
["A9D56632","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iDPNN Vigi áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P-N, B, 32A, 30mA","ED","",39597,39597,39597,39597,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480472749","8536201090","",""]
["A9D56640","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iDPNN Vigi áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P-N, B, 40A, 30mA","ED","",54827,54827,54827,54827,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480472756","8536201090","",""]
["A9D60604","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iDPNN Vigi áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P-N, B, 4A, 100mA","ED","",67161,67161,67161,67161,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480472763","8536201090","",""]
["A9D60606","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iDPNN Vigi áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P-N, B, 6A, 100mA","ED","",53729,53729,53729,53729,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480472770","8536201090","",""]
["A9D60610","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iDPNN Vigi áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P-N, B, 10A, 100mA","ED","",50147,50147,50147,50147,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480472787","8536201090","",""]
["A9D60613","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iDPNN Vigi áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P-N, B, 13A, 100mA","ED","",33431,33431,33431,33431,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480472794","8536201090","",""]
["A9D60616","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iDPNN Vigi áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P-N, B, 16A, 100mA","ED","",44774,44774,44774,44774,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480472800","8536201090","",""]
["A9D60625","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iDPNN Vigi áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P-N, B, 25A, 100mA","ED","",53729,53729,53729,53729,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480472824","8536201090","",""]
["A9D60632","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iDPNN Vigi áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P-N, B, 32A, 100mA","ED","",58207,58207,58207,58207,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480472831","8536201090","",""]
["A9D60640","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iDPNN Vigi áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P-N, B, 40A, 100mA","ED","",53729,53729,53729,53729,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480472848","8536201090","",""]
["A9D69604","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iDPNN Vigi áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P-N, B, 4A, 300mA","ED","",61678,61678,61678,61678,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480472978","8536201090","",""]
["A9D69606","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iDPNN Vigi áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P-N, B, 6A, 300mA","ED","",49343,49343,49343,49343,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480472985","8536201090","",""]
["A9D69610","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iDPNN Vigi áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P-N, B, 10A, 300mA","ED","",46053,46053,46053,46053,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480472992","8536201090","",""]
["A9D69616","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iDPNN Vigi áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P-N, B, 16A, 300mA","ED","",27412,27412,27412,27412,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480473012","8536201090","",""]
["A9D69620","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iDPNN Vigi áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P-N, B, 20A, 300mA","ED","",46053,46053,46053,46053,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480473029","8536201090","",""]
["A9D69632","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iDPNN Vigi áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P-N, B, 32A, 300mA","ED","",53454,53454,53454,53454,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480473043","8536201090","",""]
["A9DC2606","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 Áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P+N, C, 6A, 4.5kA, 30mA","ED","",34414,34414,34414,34414,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489443740","","Új termék",""]
["A9DC2610","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 Áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P+N, C, 10A, 4.5kA, 30mA","ED","",30504,30504,30504,30504,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489443757","","Új termék",""]
["A9DC2613","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 Áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P+N, C, 13A, 4.5kA, 30mA","ED","",28442,28442,28442,28442,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489443764","","Új termék",""]
["A9DC2616","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 Áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P+N, C, 16A, 4.5kA, 30mA","ED","",27375,27375,27375,27375,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489443771","","Új termék",""]
["A9DC3606","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 Áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P+N, C, 6A, 6kA, 30mA","ED","",43018,43018,43018,43018,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489444105","","Új termék",""]
["A9DC3610","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 Áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P+N, C, 10A, 6kA, 30mA","ED","",38130,38130,38130,38130,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489444112","","Új termék",""]
["A9DC3613","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 Áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P+N, C, 13 A, 6kA, 30mA","ED","",35552,35552,35552,35552,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489444129","","Új termék",""]
["A9DC3616","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 Áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P+N, C, 16 A, 6kA, 30mA","ED","",34219,34219,34219,34219,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489444136","","Új termék",""]
["A9DC3620","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 Áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P+N, C, 20 A, 6kA, 30mA","ED","",38130,38130,38130,38130,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489444143","","Új termék",""]
["A9DC3625","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 Áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P+N, C, 25 A, 6kA, 30mA","ED","",42040,42040,42040,42040,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489444150","","Új termék",""]
["A9DC3632","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 Áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P+N, C, 32 A, 6kA, 30mA","ED","",45951,45951,45951,45951,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489444167","","Új termék",""]
["A9DC3640","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 Áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P+N, C, 40 A, 6kA, 30mA","ED","",50839,50839,50839,50839,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489444174","","Új termék",""]
["A9DC3710","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 áramvédős kismegszakító, A osztály, 3P-N, C, 10A, 30mA","ED","",63019,63019,63019,63019,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606481328625","8536201090","",""]
["A9DC3713","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 áramvédős kismegszakító, A osztály, 3P-N, C, 13A, 30mA","ED","",63019,63019,63019,63019,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606481328632","8536201090","",""]
["A9DC3716","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 áramvédős kismegszakító, A osztály, 3P-N, C, 16A, 30mA","ED","",60018,60018,60018,60018,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606481328649","8536201090","",""]
["A9DC3720","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 áramvédős kismegszakító, A osztály, 3P-N, C, 20A, 30mA","ED","",63019,63019,63019,63019,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606481328656","8536201090","",""]
["A9DC3725","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 áramvédős kismegszakító, A osztály, 3P-N, C, 25A, 30mA","ED","",66021,66021,66021,66021,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606481328663","8536201090","",""]
["A9DC3732","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 áramvédős kismegszakító, A osztály, 3P-N, C, 32A, 30mA","ED","",69621,69621,69621,69621,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606481328670","8536201090","",""]
["A9DC3740","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 áramvédős kismegszakító, A osztály, 3P-N, C, 40A, 30mA","ED","",79224,79224,79224,79224,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606481328687","8536201090","",""]
["A9DC4606","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 Áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P+N, C, 6A, 10kA, 30mA","ED","",55923,55923,55923,55923,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489444570","","Új termék",""]
["A9DC4610","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 Áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P+N, C, 10A, 10kA, 30mA","ED","",49568,49568,49568,49568,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489444587","","Új termék",""]
["A9DC4616","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 Áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P+N, C, 16 A, 10kA, 30mA","ED","",44484,44484,44484,44484,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489444600","","Új termék",""]
["A9DC4620","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 Áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P+N, C, 20 A, 10kA, 30mA","ED","",49568,49568,49568,49568,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489444617","","Új termék",""]
["A9DC4625","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 Áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P+N, C, 25 A, 10kA, 30mA","ED","",54652,54652,54652,54652,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489444624","","Új termék",""]
["A9DC4632","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 Áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P+N, C, 32 A, 10kA, 30mA","ED","",59736,59736,59736,59736,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489444631","","Új termék",""]
["A9DC4706","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 áramvédős kismegszakító, A osztály, 3P-N, C, 6A, 30mA, 10kA","ED","",120819,120819,120819,120819,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606481328908","8536201090","",""]
["A9DC4710","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 áramvédős kismegszakító, A osztály, 3P-N, C, 10A, 30mA, 10kA","ED","",115326,115326,115326,115326,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606481328915","8536201090","",""]
["A9DC4713","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 áramvédős kismegszakító, A osztály, 3P-N, C, 13A, 30mA, 10kA","ED","",115326,115326,115326,115326,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606481328922","8536201090","",""]
["A9DC4716","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 áramvédős kismegszakító, A osztály, 3P-N, C, 16A, 30mA, 10kA","ED","",109833,109833,109833,109833,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606481328939","8536201090","",""]
["A9DC7610","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40N Áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P+N, C, 10A, 6kA, 300mA","ED","",40040,40040,40040,40040,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489444181","","Új termék",""]
["A9DC7613","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40N Áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P+N, C, 13A, 6kA, 300mA","ED","",37330,37330,37330,37330,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489444198","","Új termék",""]
["A9DC7616","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40N Áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P+N, C, 16A, 6kA, 300mA","ED","",35934,35934,35934,35934,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489444204","","Új termék",""]
["A9DC7710","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 áramvédős kismegszakító, A osztály, 3P-N, C, 10A, 300mA","ED","",56718,56718,56718,56718,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606481328694","8536201090","",""]
["A9DC7716","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 áramvédős kismegszakító, A osztály, 3P-N, C, 16A, 300mA","ED","",54016,54016,54016,54016,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606481328700","8536201090","",""]
["A9DC7720","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 áramvédős kismegszakító, A osztály, 3P-N, C, 20A, 300mA","ED","",48824,48824,48824,48824,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606481809681","8536201090","",""]
["A9DC7725","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 áramvédős kismegszakító, A osztály, 3P-N, C, 25A, 300mA","ED","",51169,51169,51169,51169,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606481809698","8536201090","",""]
["A9DC7732","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 áramvédős kismegszakító, A osztály, 3P-N, C, 32A, 300mA","ED","",53939,53939,53939,53939,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606481809704","8536201090","",""]
["A9DC7740","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 áramvédős kismegszakító, A osztály, 3P-N, C, 40A, 300mA","ED","",61405,61405,61405,61405,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606481809711","8536201090","",""]
["A9DC8606","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40H Áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P+N, C, 6A, 10kA, 300mA","ED","",58723,58723,58723,58723,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489444648","","Új termék",""]
["A9DC8610","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40H Áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P+N, C, 10A, 10kA, 300mA","ED","",52048,52048,52048,52048,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489444655","","Új termék",""]
["A9DC8616","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40H Áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P+N, C, 16A, 10kA, 300mA","ED","",46706,46706,46706,46706,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489444662","","Új termék",""]
["A9DC8620","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40H Áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P+N, C, 20A, 10kA, 300mA","ED","",52048,52048,52048,52048,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489444679","","Új termék",""]
["A9DC8625","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40H Áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P+N, C, 25A, 10kA, 300mA","ED","",57381,57381,57381,57381,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489444686","","Új termék",""]
["A9DC8632","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40H Áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P+N, C, 32A, 10kA, 300mA","ED","",62723,62723,62723,62723,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489444693","","Új termék",""]
["A9DC9610","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 Áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P+N, C, 10A, 4.5kA, 10mA","ED","",43551,43551,43551,43551,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489443726","","Új termék",""]
["A9DC9616","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 Áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P+N, C, 16A, 4.5kA, 10mA","ED","",38218,38218,38218,38218,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489443733","","Új termék",""]
["A9DE2606","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 Áramvédős kismegszakító, AC osztály, 1P+N, C, 6A, 4.5kA, 30mA","ED","",31286,31286,31286,31286,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489443788","","Új termék",""]
["A9DE2610","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 Áramvédős kismegszakító, AC osztály, 1P+N, C, 10A, 4.5kA, 30mA","ED","",27731,27731,27731,27731,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489443795","","Új termék",""]
["A9DE2616","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 Áramvédős kismegszakító, AC osztály, 1P+N, C, 16A, 4.5kA, 30mA","ED","",24886,24886,24886,24886,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489443801","","Új termék",""]
["A9DE2620","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 Áramvédős kismegszakító, AC osztály, 1P+N, C, 20A, 4.5kA, 30mA","ED","",27731,27731,27731,27731,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489443818","","Új termék",""]
["A9DE2625","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 Áramvédős kismegszakító, AC osztály, 1P+N, C, 25A, 4.5kA, 30mA","ED","",30575,30575,30575,30575,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489443825","","Új termék",""]
["A9DE2632","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 Áramvédős kismegszakító, AC osztály, 1P+N, C, 32A, 4.5kA, 30mA","ED","",33419,33419,33419,33419,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489443832","","Új termék",""]
["A9DE2640","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 Áramvédős kismegszakító, AC osztály, 1P+N, C, 40A, 4.5kA, 30mA","ED","",36974,36974,36974,36974,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489443849","","Új termék",""]
["A9DE3606","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40N Áramvédős kismegszakító, AC osztály, 1P+N, C, 6A, 6kA, 30mA","ED","",39107,39107,39107,39107,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489444211","","Új termék",""]
["A9DE3610","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40N Áramvédős kismegszakító, AC osztály, 1P+N, C, 10A, 6kA, 30mA","ED","",34663,34663,34663,34663,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489444228","","Új termék",""]
["A9DE3616","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40N Áramvédős kismegszakító, AC osztály, 1P+N, C, 16A, 6kA, 30mA","ED","",31108,31108,31108,31108,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489444235","","Új termék",""]
["A9DE3620","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40N Áramvédős kismegszakító, AC osztály, 1P+N, C, 20A, 6kA, 30mA","ED","",34663,34663,34663,34663,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489444242","","Új termék",""]
["A9DE3625","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40N Áramvédős kismegszakító, AC osztály, 1P+N, C, 25A, 6kA, 30mA","ED","",38218,38218,38218,38218,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489444259","","Új termék",""]
["A9DE3632","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40N Áramvédős kismegszakító, AC osztály, 1P+N, C, 32A, 6kA, 30mA","ED","",41774,41774,41774,41774,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489444266","","Új termék",""]
["A9DE3640","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40N Áramvédős kismegszakító, AC osztály, 1P+N, C, 40A, 6kA, 30mA","ED","",46218,46218,46218,46218,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489444273","","Új termék",""]
["A9DE3706","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 áramvédős kismegszakító, AC osztály, 3P-N, C, 6A, 30mA","ED","",58570,58570,58570,58570,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606481809728","8536201090","",""]
["A9DE3710","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 áramvédős kismegszakító, AC osztály, 3P-N, C, 10A, 30mA","ED","*",57291,57291,57291,57291,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606481328717","8536201090","",""]
["A9DE3716","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 áramvédős kismegszakító, AC osztály, 3P-N, C, 16A, 30mA","ED","*",54563,54563,54563,54563,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606481328724","8536201090","",""]
["A9DE3720","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 áramvédős kismegszakító, AC osztály, 3P-N, C, 20A, 30mA","ED","*",57291,57291,57291,57291,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606481328731","8536201090","",""]
["A9DE3725","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 áramvédős kismegszakító, AC osztály, 3P-N, C, 25A, 30mA","ED","*",60018,60018,60018,60018,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606481328748","8536201090","",""]
["A9DE3732","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 áramvédős kismegszakító, AC osztály, 3P-N, C, 32A, 30mA","ED","*",63292,63292,63292,63292,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606481328755","8536201090","",""]
["A9DE3740","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 áramvédős kismegszakító, AC osztály, 3P-N, C, 40A, 30mA","ED","*",72022,72022,72022,72022,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606481328762","8536201090","",""]
["A9DE6606","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 Áramvédős kismegszakító, AC osztály, 1P+N, C, 6A, 4.5kA, 300mA","ED","",32850,32850,32850,32850,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489443856","","Új termék",""]
["A9DE6610","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 Áramvédős kismegszakító, AC osztály, 1P+N, C, 10A, 4.5kA, 300mA","ED","",29117,29117,29117,29117,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489443863","","Új termék",""]
["A9DE6616","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 Áramvédős kismegszakító, AC osztály, 1P+N, C, 16A, 4.5kA, 300mA","ED","",26131,26131,26131,26131,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489443870","","Új termék",""]
["A9DE6620","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 Áramvédős kismegszakító, AC osztály, 1P+N, C, 20A, 4.5kA, 300mA","ED","",29117,29117,29117,29117,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489443887","","Új termék",""]
["A9DE6625","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 Áramvédős kismegszakító, AC osztály, 1P+N, C, 25A, 4.5kA, 300mA","ED","",32103,32103,32103,32103,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489443894","","Új termék",""]
["A9DE6632","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 Áramvédős kismegszakító, AC osztály, 1P+N, C, 32A, 4.5kA, 300mA","ED","",35090,35090,35090,35090,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489443900","","Új termék",""]
["A9DE6640","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 Áramvédős kismegszakító, AC osztály, 1P+N, C, 40A, 4.5kA, 300mA","ED","",38823,38823,38823,38823,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489443917","","Új termék",""]
["A9DE7606","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40N Áramvédős kismegszakító, AC osztály, 1P+N, C, 6A, 6kA, 300mA","ED","",41063,41063,41063,41063,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489444297","","Új termék",""]
["A9DE7610","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40N Áramvédős kismegszakító, AC osztály, 1P+N, C, 10A, 6kA, 300mA","ED","",36396,36396,36396,36396,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489444303","","Új termék",""]
["A9DE7616","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40N Áramvédős kismegszakító, AC osztály, 1P+N, C, 16A, 6kA, 300mA","ED","",32663,32663,32663,32663,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489444310","","Új termék",""]
["A9DE7620","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40N Áramvédős kismegszakító, AC osztály, 1P+N, C, 20A, 6kA, 300mA","ED","",36396,36396,36396,36396,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489444327","","Új termék",""]
["A9DE7625","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40N Áramvédős kismegszakító, AC osztály, 1P+N, C, 25A, 6kA, 300mA","ED","",40129,40129,40129,40129,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489444334","","Új termék",""]
["A9DE7632","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40N Áramvédős kismegszakító, AC osztály, 1P+N, C, 32A, 6kA, 300mA","ED","",43862,43862,43862,43862,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489444341","","Új termék",""]
["A9DE7640","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40N Áramvédős kismegszakító, AC osztály, 1P+N, C, 40A, 6kA, 300mA","ED","",48528,48528,48528,48528,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489444358","","Új termék",""]
["A9DE7710","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 áramvédős kismegszakító, AC osztály, 3P-N, C, 10A, 300mA","ED","",51562,51562,51562,51562,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606481328779","8536201090","",""]
["A9DE7716","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 áramvédős kismegszakító, AC osztály, 3P-N, C, 16A, 300mA","ED","",49105,49105,49105,49105,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606481328786","8536201090","",""]
["A9DE7720","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 áramvédős kismegszakító, AC osztály, 3P-N, C, 20A, 300mA","ED","",51562,51562,51562,51562,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606481328793","8536201090","",""]
["A9DE7725","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 áramvédős kismegszakító, AC osztály, 3P-N, C, 25A, 300mA","ED","",54016,54016,54016,54016,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606481328809","8536201090","",""]
["A9DE7732","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 áramvédős kismegszakító, AC osztály, 3P-N, C, 32A, 300mA","ED","",56962,56962,56962,56962,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606481328816","8536201090","",""]
["A9DE7740","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 áramvédős kismegszakító, AC osztály, 3P-N, C, 40A, 300mA","ED","",64819,64819,64819,64819,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606481328823","8536201090","",""]
["A9DF3606","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 Áramvédős kismegszakító, A-SI osztály, 1P+N, C, 6A, 6kA, 30mA","ED","",55923,55923,55923,55923,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489444365","","Új termék",""]
["A9DF3610","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 Áramvédős kismegszakító, A-SI osztály, 1P+N, C, 10A, 6kA, 30mA","ED","",49568,49568,49568,49568,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489444372","","Új termék",""]
["A9DF3613","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 Áramvédős kismegszakító, A-SI osztály, 1P+N, C, 13 A, 6kA, 30mA","ED","",46218,46218,46218,46218,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489444389","","Új termék",""]
["A9DF3616","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 Áramvédős kismegszakító, A-SI osztály, 1P+N, C, 16 A, 6kA, 30mA","ED","",44484,44484,44484,44484,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489444396","","Új termék",""]
["A9DF3620","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 Áramvédős kismegszakító, A-SI osztály, 1P+N, C, 20 A, 6kA, 30mA","ED","",49568,49568,49568,49568,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489444402","","Új termék",""]
["A9DF3625","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 Áramvédős kismegszakító, A-SI osztály, 1P+N, C, 25 A, 6kA, 30mA","ED","",54652,54652,54652,54652,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489444419","","Új termék",""]
["A9DF3632","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 Áramvédős kismegszakító, A-SI osztály, 1P+N, C, 32 A, 6kA, 30mA","ED","",59736,59736,59736,59736,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489444426","","Új termék",""]
["A9DF3640","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 Áramvédős kismegszakító, A-SI osztály, 1P+N, C, 40 A, 6kA, 30mA","ED","",66091,66091,66091,66091,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489444433","","Új termék",""]
["A9DF3710","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 áramvédős kismegszakító, SI osztály, 3P-N, C, 10A, 30mA","ED","",91666,91666,91666,91666,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606481328830","8536201090","",""]
["A9DF3713","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 áramvédős kismegszakító, SI osztály, 3P-N, C, 13A, 30mA","ED","",91666,91666,91666,91666,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606481328847","8536201090","",""]
["A9DF3716","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 áramvédős kismegszakító, SI osztály, 3P-N, C, 16A, 30mA","ED","",87300,87300,87300,87300,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606481328854","8536201090","",""]
["A9DF3720","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 áramvédős kismegszakító, SI osztály, 3P-N, C, 20A, 30mA","ED","",91666,91666,91666,91666,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606481328861","8536201090","",""]
["A9DF3725","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 áramvédős kismegszakító, SI osztály, 3P-N, C, 25A, 30mA","ED","",96030,96030,96030,96030,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606481328878","8536201090","",""]
["A9DF3732","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 áramvédős kismegszakító, SI osztály, 3P-N, C, 32A, 30mA","ED","",101270,101270,101270,101270,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606481328885","8536201090","",""]
["A9DF3740","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 áramvédős kismegszakító, SI osztály, 3P-N, C, 40A, 30mA","ED","",115237,115237,115237,115237,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606481328892","8536201090","",""]
["A9DF4606","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40H Áramvédős kismegszakító, A-SI osztály, 1P+N, C, 6A, 10kA, 30mA","ED","",78294,78294,78294,78294,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489444709","","Új termék",""]
["A9DF4610","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40H Áramvédős kismegszakító, A-SI osztály, 1P+N, C, 10A, 10kA, 30mA","ED","",69398,69398,69398,69398,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489444716","","Új termék",""]
["A9DF4616","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40H Áramvédős kismegszakító, A-SI osztály, 1P+N, C, 16A, 10kA, 30mA","ED","",62278,62278,62278,62278,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489444723","","Új termék",""]
["A9DF4620","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40H Áramvédős kismegszakító, A-SI osztály, 1P+N, C, 20A, 10kA, 30mA","ED","",69398,69398,69398,69398,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489444730","","Új termék",""]
["A9DF4625","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40H Áramvédős kismegszakító, A-SI osztály, 1P+N, C, 25A, 10kA, 30mA","ED","",76517,76517,76517,76517,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489444747","","Új termék",""]
["A9DF4632","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40H Áramvédős kismegszakító, A-SI osztály, 1P+N, C, 32A, 10kA, 30mA","ED","",83627,83627,83627,83627,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489444754","","Új termék",""]
["A9DF7606","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40N Áramvédős kismegszakító, A-SI osztály, 1P+N, C, 6A, 6kA, 300mA","ED","",58723,58723,58723,58723,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489444440","","Új termék",""]
["A9DF7610","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40N Áramvédős kismegszakító, A-SI osztály, 1P+N, C, 10A, 6kA, 300mA","ED","",52048,52048,52048,52048,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489444457","","Új termék",""]
["A9DF7616","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40N Áramvédős kismegszakító, A-SI osztály, 1P+N, C, 16A, 6kA, 300mA","ED","",46706,46706,46706,46706,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489444464","","Új termék",""]
["A9DF7620","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40N Áramvédős kismegszakító, A-SI osztály, 1P+N, C, 20A, 6kA, 300mA","ED","",52048,52048,52048,52048,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489444471","","Új termék",""]
["A9DF7625","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40N Áramvédős kismegszakító, A-SI osztály, 1P+N, C, 25A, 6kA, 300mA","ED","",57381,57381,57381,57381,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489444488","","Új termék",""]
["A9DF7632","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40N Áramvédős kismegszakító, A-SI osztály, 1P+N, C, 32A, 6kA, 300mA","ED","",62723,62723,62723,62723,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489444495","","Új termék",""]
["A9DF7640","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40N Áramvédős kismegszakító, A-SI osztály, 1P+N, C, 40A, 6kA, 300mA","ED","",69398,69398,69398,69398,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489444501","","Új termék",""]
["A9DF8606","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40H Áramvédős kismegszakító, A-SI osztály, 1P+N, C, 6A, 10kA, 300mA","ED","",82205,82205,82205,82205,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489444761","","Új termék",""]
["A9DF8610","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40H Áramvédős kismegszakító, A-SI osztály, 1P+N, C, 10A, 10kA, 300mA","ED","",72864,72864,72864,72864,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489444778","","Új termék",""]
["A9DF8616","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40H Áramvédős kismegszakító, A-SI osztály, 1P+N, C, 16A, 10kA, 300mA","ED","",65389,65389,65389,65389,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489444785","","Új termék",""]
["A9DF8620","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40H Áramvédős kismegszakító, A-SI osztály, 1P+N, C, 20A, 10kA, 300mA","ED","",72864,72864,72864,72864,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489444792","","Új termék",""]
["A9DF8625","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40H Áramvédős kismegszakító, A-SI osztály, 1P+N, C, 25A, 10kA, 300mA","ED","",80339,80339,80339,80339,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489444808","","Új termék",""]
["A9DF8632","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40H Áramvédős kismegszakító, A-SI osztály, 1P+N, C, 32A, 10kA, 300mA","ED","",87813,87813,87813,87813,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489444815","","Új termék",""]
["A9DG2606","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 Áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P+N, B, 6A, 4.5kA, 30mA","ED","",43373,43373,43373,43373,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489443696","","Új termék",""]
["A9DG2610","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 Áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P+N, B, 10A, 4.5kA, 30mA","ED","",41951,41951,41951,41951,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489443702","","Új termék",""]
["A9DG2616","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 Áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P+N, B, 16A, 4.5kA, 30mA","ED","",36974,36974,36974,36974,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489443719","","Új termék",""]
["A9DG3606","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 Áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P+N, B, 6A, 6kA, 30mA","ED","",35783,35783,35783,35783,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489443924","","Új termék",""]
["A9DG3610","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 Áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P+N, B, 10A, 6kA, 30mA","ED","",34610,34610,34610,34610,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489443931","","Új termék",""]
["A9DG3613","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 Áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P+N, B, 13 A, 6kA, 30mA","ED","",31908,31908,31908,31908,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489443948","","Új termék",""]
["A9DG3616","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 Áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P+N, B, 16 A, 6kA, 30mA","ED","",30504,30504,30504,30504,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489443955","","Új termék",""]
["A9DG3710","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 áramvédős kismegszakító, A osztály, 3P-N, B, 10A, 30mA","ED","",66170,66170,66170,66170,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606481328571","8536201090","",""]
["A9DG3713","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 áramvédős kismegszakító, A osztály, 3P-N, B, 13A, 30mA","ED","",66170,66170,66170,66170,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606481328588","8536201090","",""]
["A9DG3716","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 áramvédős kismegszakító, A osztály, 3P-N, B, 16A, 30mA","ED","",63019,63019,63019,63019,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606481328595","8536201090","",""]
["A9DG4606","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 Áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P+N, B, 6A, 10kA, 30mA","ED","",54217,54217,54217,54217,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489444518","","Új termék",""]
["A9DG4610","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 Áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P+N, B, 10A, 10kA, 30mA","ED","",52439,52439,52439,52439,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489444525","","Új termék",""]
["A9DG4616","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 Áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P+N, B, 16 A, 10kA, 30mA","ED","",46218,46218,46218,46218,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489444532","","Új termék",""]
["A9DG4620","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40H Áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P+N, B, 20A, 10kA, 30mA","ED","",52439,52439,52439,52439,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489444549","","Új termék",""]
["A9DG4625","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40H Áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P+N, B, 25A, 10kA, 30mA","ED","",66660,66660,66660,66660,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489444556","","Új termék",""]
["A9DG4632","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40H Áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P+N, B, 32A, 10kA, 30mA","ED","",79992,79992,79992,79992,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489444563","","Új termék",""]
["A9DH3606","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40N Áramvédős kismegszakító, AC osztály, 1P+N, B, 6A, 6kA, 30mA","ED","",32530,32530,32530,32530,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489443962","","Új termék",""]
["A9DH3610","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40N Áramvédős kismegszakító, AC osztály, 1P+N, B, 10A, 6kA, 30mA","ED","",31464,31464,31464,31464,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489443979","","Új termék",""]
["A9DH3616","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40N Áramvédős kismegszakító, AC osztály, 1P+N, B, 16A, 6kA, 30mA","ED","",27731,27731,27731,27731,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489443986","","Új termék",""]
["A9DH3620","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40N Áramvédős kismegszakító, AC osztály, 1P+N, B, 20A, 6kA, 30mA","ED","",31464,31464,31464,31464,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489443993","","Új termék",""]
["A9DH3625","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40N Áramvédős kismegszakító, AC osztály, 1P+N, B, 25A, 6kA, 30mA","ED","",39996,39996,39996,39996,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489444006","","Új termék",""]
["A9DH3632","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40N Áramvédős kismegszakító, AC osztály, 1P+N, B, 32A, 6kA, 30mA","ED","",47995,47995,47995,47995,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489444013","","Új termék",""]
["A9DH3640","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40N Áramvédős kismegszakító, AC osztály, 1P+N, B, 40A, 6kA, 30mA","ED","",53328,53328,53328,53328,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489444020","","Új termék",""]
["A9DH3706","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 áramvédős kismegszakító, AC osztály, 3P-N, B, 6A, 30mA","ED","",63979,63979,63979,63979,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606481809636","8536201090","",""]
["A9DH3710","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 áramvédős kismegszakító, AC osztály, 3P-N, B, 10A, 30mA","ED","",60155,60155,60155,60155,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606481328601","8536201090","",""]
["A9DH3716","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 áramvédős kismegszakító, AC osztály, 3P-N, B, 16A, 30mA","ED","",57291,57291,57291,57291,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606481328618","8536201090","",""]
["A9DH3720","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 áramvédős kismegszakító, AC osztály, 3P-N, B, 20A, 30mA","ED","",61066,61066,61066,61066,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606481809643","8536201090","",""]
["A9DH3725","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 áramvédős kismegszakító, AC osztály, 3P-N, B, 25A, 30mA","ED","",63979,63979,63979,63979,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606481809650","8536201090","",""]
["A9DH3732","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 áramvédős kismegszakító, AC osztály, 3P-N, B, 32A, 30mA","ED","",69334,69334,69334,69334,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606481809667","8536201090","",""]
["A9DH3740","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40 áramvédős kismegszakító, AC osztály, 3P-N, B, 40A, 30mA","ED","",76768,76768,76768,76768,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606481809674","8536201090","",""]
["A9E15120","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCMB DIN sínes választókapcsoló, 2 csatornás, 10A, 2P, U 415VAC","ED","",21491,21491,21491,21491,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480376986","8536508090","",""]
["A9E15121","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCMD DIN sínes választókapcsoló, 4 csatornás, 10A, 2P, U 415VAC","ED","",33526,33526,33526,33526,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480376993","8536508090","",""]
["A9E15122","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCME DIN sínes választókapcsoló, 2 csatornás kisfogyasztású, 10A, 0.1-5","ED","",40831,40831,40831,40831,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480377006","8536508090","",""]
["A9E15123","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCMC DIN sínes választókapcsoló, 2 állású, kulccsal, 10A, 2P","ED","",42980,42980,42980,42980,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480377013","8536508090","",""]
["A9E15535","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iRLI váltó relé, 2P, 10A, Uc 230-240VAC","ED","*",25074,25074,25074,25074,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480377310","8536490099","",""]
["A9E15536","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iRLI váltó relé, 2P, 10A, Uc 48VAC","ED","",40272,40272,40272,40272,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480377327","8536490099","",""]
["A9E15537","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iRLI váltó relé, 2P, 10A, Uc 24VAC","ED","",24775,24775,24775,24775,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480377334","8536490099","",""]
["A9E15538","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iRLI váltó relé, 2P, 10A, Uc 12VAC","ED","",36998,36998,36998,36998,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480377341","8536490099","",""]
["A9E15539","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iERL váltó relé kiterjesztés, 2P, 10A, Uc 230-240VAC","ED","",25184,25184,25184,25184,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480377358","8538909999","",""]
["A9E15540","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iERL váltó relé kiterjesztés, 2P, 10A, Uc 48VAC","ED","",37284,37284,37284,37284,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480377365","8538909999","",""]
["A9E15541","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iERL váltó relé kiterjesztés, 2P, 10A, Uc 24VAC","ED","",36220,36220,36220,36220,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480377372","8538909999","",""]
["A9E15542","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iERL váltó relé kiterjesztés, 2P, 10A, Uc 12VAC","ED","",26763,26763,26763,26763,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480377389","8538909999","",""]
["A9E16065","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iRTA időrelé, 2P, Uc 24-240 VAC, 24VDC","ED","*",33463,33463,33463,33463,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480377419","8536419089","",""]
["A9E16066","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iRTB időrelé, 2P, Uc 24-240 VAC, 24VDC","ED","*",48521,48521,48521,48521,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480377426","8536490099","",""]
["A9E16067","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iRTC időrelé, 2P, Uc 24-240 VAC, 24VDC","ED","*",48521,48521,48521,48521,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480377433","8536490099","",""]
["A9E16068","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iRTH időrelé, 2P, Uc 24-240 VAC, 24VDC","ED","",50529,50529,50529,50529,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480377440","8536490099","",""]
["A9E16069","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iRTL időrelé, 2P, Uc 24-240 VAC, 24VDC","ED","*",56553,56553,56553,56553,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480377457","8536490099","",""]
["A9E16070","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iRTMF időrelé, 2P, Uc 12-240 VAC, 12-240VDC","ED","*",60903,60903,60903,60903,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480377464","8536490099","",""]
["A9E18030","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iPB nyomógomb, 1NC, szürke","ED","*",6102,6102,6102,6102,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480088223","8536508090","",""]
["A9E18031","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iPB nyomógomb, 1NC, piros","ED","*",5912,5912,5912,5912,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480088230","8536508090","",""]
["A9E18032","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iPB nyomógomb, 1NO, szürke","ED","*",6884,6884,6884,6884,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480088247","8536508090","",""]
["A9E18033","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iPB nyomógomb, 1NC 1NO, szürke","ED","*",9969,9969,9969,9969,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480088254","8536508090","",""]
["A9E18034","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iPB dupla nyomógomb, 1NC 1NO, zöld-piros","ED","*",12396,12396,12396,12396,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480088261","8536508090","",""]
["A9E18038","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iPB nyomógomb, 1NO, szürke, zöld LED, 12-48VAC","ED","*",12025,12025,12025,12025,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480088308","8536508090","",""]
["A9E18332","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iIL jelzőlámpa, egyes, fehér, 12-48VAC","ED","",6445,6445,6445,6445,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480088438","8531807000","",""]
["A9F03102","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iC60N kismegszakító, 1P, B, 2A","ED","*",4543,4543,4543,4543,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480439643","8536201090","",""]
["A9F03204","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iC60N kismegszakító, 2P, B, 4A","ED","*",8665,8665,8665,8665,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480439773","8536201090","",""]
["A9F03250","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iC60N kismegszakító, 2P, B, 50A","ED","*",21332,21332,21332,21332,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480439865","8536201090","",""]
["A9F03332","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iC60N kismegszakító, 3P, B, 32A","ED","*",12047,12047,12047,12047,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480439957","8536201090","",""]
["A9F03463","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iC60N kismegszakító, 4P, B, 63A","ED","",55154,55154,55154,55154,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480440083","8536201090","",""]
["A9F03650","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iC60N kismegszakító, 1P-N, B, 50A","ED","",21332,21332,21332,21332,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480440175","8536201090","",""]
["A9F04102","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iC60N kismegszakító, 1P, C, 2A","ED","*",4326,4326,4326,4326,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480440304","8536201090","",""]
["A9F04216","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iC60N kismegszakító, 2P, C, 16A","ED","*",5691,5691,5691,5691,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480440519","8536201090","",""]
["A9F04302","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iC60N kismegszakító, 3P, C, 2A","ED","*",15571,15571,15571,15571,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480440601","8536201090","",""]
["A9F04316","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iC60N kismegszakító, 3P, C, 16A","ED","*",8196,8196,8196,8196,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480440663","8536201090","",""]
["A9F04416","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iC60N kismegszakító, 4P, C, 16A","ED","*",11838,11838,11838,11838,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480440816","8536201090","",""]
["A9F04602","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iC60N kismegszakító, 1P-N, C, 2A","ED","*",10814,10814,10814,10814,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480440908","8536201090","",""]
["A9F04670","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iC60N kismegszakító, 1P-N, C, 0.5A","ED","",19235,19235,19235,19235,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480441035","8536201090","",""]
["A9F04720","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iC60N kismegszakító, 3P-N, C, 20A","ED","*",12430,12430,12430,12430,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480441127","8536201090","",""]
["A9F05113","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iC60N kismegszakító, 1P, D, 13A","ED","",8352,8352,8352,8352,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480441257","8536201090","",""]
["A9F05250","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iC60N kismegszakító, 2P, D, 50A","ED","",47321,47321,47321,47321,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480441462","8536201090","",""]
["A9F05313","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iC60N kismegszakító, 3P, D, 13A","ED","",30063,30063,30063,30063,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480441554","8536201090","",""]
["A9F05432","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iC60N kismegszakító, 4P, D, 32A","ED","",38598,38598,38598,38598,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480441745","8536201090","",""]
["A9F06132","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iC60H kismegszakító, 1P, B, 32A","ED","*",10952,10952,10952,10952,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480437847","8536201090","",""]
["A9F06263","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iC60H kismegszakító, 2P, B, 63A","ED","",58082,58082,58082,58082,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480437977","8536201090","",""]
["A9F06350","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iC60H kismegszakító, 3P, B, 50A","ED","*",44683,44683,44683,44683,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480438066","8536201090","",""]
["A9F06450","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iC60H kismegszakító, 4P, B, 50A","ED","",96813,96813,96813,96813,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480438165","8536201090","",""]
["A9F07101","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iC60H kismegszakító, 1P, C, 1A","ED","*",9437,9437,9437,9437,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480438288","8536201090","",""]
["A9F07213","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iC60H kismegszakító, 2P, C, 13A","ED","*",13038,13038,13038,13038,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480438493","8536201090","",""]
["A9F07301","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iC60H kismegszakító, 3P, C, 1A","ED","*",33973,33973,33973,33973,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480438585","8536201090","",""]
["A9F07363","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iC60H kismegszakító, 3P, C, 63A","ED","*",53103,53103,53103,53103,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480438714","8536201090","",""]
["A9F07416","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iC60H kismegszakító, 4P, C, 16A","ED","*",25826,25826,25826,25826,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480438806","8536201090","",""]
["A9F07613","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iC60H kismegszakító, 1P-N, C, 13A","ED","*",13038,13038,13038,13038,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480438943","8536201090","",""]
["A9F08104","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iC60H kismegszakító, 1P, D, 4A","ED","*",8787,8787,8787,8787,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480439063","8536201090","",""]
["A9F08150","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iC60H kismegszakító, 1P, D, 50A","ED","",21631,21631,21631,21631,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480439155","8536201090","",""]
["A9F08232","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iC60H kismegszakító, 2P, D, 32A","ED","",31812,31812,31812,31812,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480439285","8536201090","",""]
["A9F08406","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iC60H kismegszakító, 4P, D, 6A","ED","",56242,56242,56242,56242,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480439520","8536201090","",""]
["A9F08463","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iC60H kismegszakító, 4P, D, 63A","ED","",93582,93582,93582,93582,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480439612","8536201090","",""]
["A9F90282","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iC60L pillanatkioldású kismegszakító, 2P, MA, 12.5A, monokonnekt","ED","",88002,88002,88002,88002,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480085949","8536201090","",""]
["A9F92102","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iC60L kismegszakító, 1P, Z, 2A, monokonnekt","ED","*",38218,38218,38218,38218,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480085611","8536201090","",""]
["A9F92172","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iC60L kismegszakító, 1P, Z, 1.6A, monokonnekt","ED","",38218,38218,38218,38218,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480085314","8536201090","",""]
["A9F92225","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iC60L kismegszakító, 2P, Z, 25A, monokonnekt","ED","",91271,91271,91271,91271,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480085291","8536201090","",""]
["A9F92306","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iC60L kismegszakító, 3P, Z, 6A, monokonnekt","ED","",86172,86172,86172,86172,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480085437","8536201090","",""]
["A9F92404","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iC60L kismegszakító, 4P, Z, 4A, monokonnekt","ED","",202220,202220,202220,202220,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480085697","8536201090","",""]
["A9F93140","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iC60L kismegszakító, 1P, B, 40A, monokonnekt","ED","",35935,35935,35935,35935,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480083709","8536201090","",""]
["A9F93232","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iC60L kismegszakító, 2P, B, 32A, monokonnekt","ED","",47912,47912,47912,47912,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480083594","8536201090","",""]
["A9F93306","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iC60L kismegszakító, 3P, B, 6A, monokonnekt","ED","",58647,58647,58647,58647,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480083778","8536201090","",""]
["A9F93401","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iC60L kismegszakító, 4P, B, 1A, monokonnekt","ED","",106780,106780,106780,106780,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480083969","8536201090","",""]
["A9F94101","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iC60L kismegszakító, 1P, C, 1A, monokonnekt","ED","",14591,14591,14591,14591,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480084065","8536201090","",""]
["A9F94132","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iC60L kismegszakító, 1P, C, 32A, monokonnekt","ED","",20426,20426,20426,20426,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480084577","8536201090","",""]
["A9F94232","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iC60L kismegszakító, 2P, C, 32A, monokonnekt","ED","*",51062,51062,51062,51062,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480084607","8536201090","",""]
["A9F94303","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iC60L kismegszakító, 3P, C, 3A, monokonnekt","ED","",99794,99794,99794,99794,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480084560","8536201090","",""]
["A9F94432","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iC60L kismegszakító, 4P, C, 32A, monokonnekt","ED","*",106212,106212,106212,106212,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480084133","8536201090","",""]
["A9F95125","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iC60L kismegszakító, 1P, K, 25A, monokonnekt","ED","",29578,29578,29578,29578,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480084676","8536201090","",""]
["A9F95203","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iC60L kismegszakító, 2P, K, 3A, monokonnekt","ED","",77410,77410,77410,77410,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480084867","8536201090","",""]
["A9F95250","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iC60L kismegszakító, 2P, K, 50A, monokonnekt","ED","",145452,145452,145452,145452,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480084812","8536201090","",""]
["A9F95332","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iC60L kismegszakító, 3P, K, 32A, monokonnekt","ED","",82134,82134,82134,82134,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480085000","8536201090","",""]
["A9F95404","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iC60L kismegszakító, 4P, K, 4A, monokonnekt","ED","",184315,184315,184315,184315,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480085093","8536201090","",""]
["A9FDB616","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iDPN N Arc ívzárlat figyelő relé, 1P-N, C, 16A","ED","*",61078,61078,61078,61078,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480943287","8536201090","",""]
["A9GSB250","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 SBI Olvadóbiztosítós szakaszoló, 2P, 14x51mm, 500V","ED","*",12747,12747,12747,12747,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606482201231","8536105090","",""]
["A9K23325","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iK60N kismegszakító, 3P, B, 25A","ED","*",7663,7663,7663,7663,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480086571","8536201090","",""]
["A9K24120","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iK60N kismegszakító, 1P, C, 20A","ED","*",1761,1761,1761,1761,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480087202","8536201090","",""]
["A9K24206","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iK60N kismegszakító, 2P, C, 6A","ED","*",4990,4990,4990,4990,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480087158","8536201090","",""]
["A9K24250","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iK60N kismegszakító, 2P, C, 50A","ED","*",9956,9956,9956,9956,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480086816","8536201090","",""]
["A9K24416","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iK60N kismegszakító, 4P, C, 16A","ED","*",8716,8716,8716,8716,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480087080","8536201090","",""]
["A9L08102","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iPRD cserebetét, C 8-350 ","ED","",14913,14913,14913,14913,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480506628","8536309090","",""]
["A9L15686","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iPF túlfeszültség-korlátozó, fixbetétes, 40kA, 1P, 340V","ED","",12233,12233,12233,12233,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480089824","8536303099","",""]
["A9L16292","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iQuickPRD túlfeszültség-korlátozó, cs.bet. távjelzéssel, 40kA, 1P-N","ED","*",44688,44688,44688,44688,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480387043","8536303099","",""]
["A9L20102","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iPRD cserebetét, C 20-350 ","ED","",11422,11422,11422,11422,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480506611","8536309090","",""]
["A9L40172","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iPRD cserebetét, 40r 600PV","ED","",15235,15235,15235,15235,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480506659","8536309090","",""]
["A9L40421","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iPRD 40r 40 KA 460V 4P IT túlfeszültség-korlátozó","ED","",74047,74047,74047,74047,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480801662","8536303099","",""]
["A9L65301","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iPRD túlfeszültség-korlátozó, cs.bet. távjelzéssel, 65kA, 3P, 350V","ED","*",70723,70723,70723,70723,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480504853","8536303099","",""]
["A9MEM1573","Adatlap --->","PowerTag","ACTI9 PowerTag Flex F63 vezeték nélküli fogyasztásmérő, 3P","ED","",87808,87808,87808,87808,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDAMT","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Haladó mérőkészülékek (PM5xxx) és alapvető PowerTag","3606489940843","9030337000","",""]
["A9MEM2050","Adatlap --->","Teljesítménymérés és felügyelet (PowerLogic)","Modbus egyfázisú teljesítménymérő 230V 45A","","",51177,51177,51177,51177,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBBMC","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Alapvető mérőkészülékek (PM3xxx mérőkig) és alapvető fázisjavítási készülékek (EasyCan…)","3606489566531","9028301100","",""]
["A9MEM3255","Adatlap --->","Teljesítménymérés és felügyelet (PowerLogic)","Digitális fogyasztásmérő,3F,áramv,MODBUS,MID","ED","*",136287,136287,136287,136287,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBBMC","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Alapvető mérőkészülékek (PM3xxx mérőkig) és alapvető fázisjavítási készülékek (EasyCan…)","3606480481574","9028309000",""]
["A9MEM3555","Adatlap --->","Teljesítménymérés és felügyelet (PowerLogic)","Fogyasztásmérő MODBUS Rogowski tekercs","ED","",148750,148750,148750,148750,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBBMC","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Alapvető mérőkészülékek (PM3xxx mérőkig) és alapvető fázisjavítási készülékek (EasyCan…)","3606480845246","9028301900","",""]
["A9N18349","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 C120N kismegszakító, 3P, B, 80A","ED","*",64367,64367,64367,64367,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480379239","8536209090","",""]
["A9N18362","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 C120N kismegszakító, 2P, C, 100A","ED","*",44524,44524,44524,44524,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480379369","8536209090","",""]
["A9N18376","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 C120N kismegszakító, 4P, C, 125A","ED","*",106860,106860,106860,106860,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480379475","8536209090","",""]
["A9N18392","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 C120N kismegszakító, 4P, D, 100A","ED","*",113366,113366,113366,113366,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480379635","8536209090","",""]
["A9N18415","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 C120H kismegszakító, 2P, B, 125A","ED","",73657,73657,73657,73657,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480379864","8536209090","",""]
["A9N18445","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 C120H kismegszakító, 1P, C, 63A","ED","",25089,25089,25089,25089,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480380167","8536201090","",""]
["A9N18479","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 C120H kismegszakító, 4P, C, 80A","ED","*",120939,120939,120939,120939,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480380501","8536209090","",""]
["A9N18502","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 C120H kismegszakító, 2P, D, 100A","ED","",74419,74419,74419,74419,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480380730","8536209090","",""]
["A9N18559","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Vigi C120 áram-védőkioldó, SI osztály, 3P, 125A, 1000mA-S","ED","",285643,285643,285643,285643,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480376627","8536303099","",""]
["A9N18575","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Vigi C120 áram-védőkioldó, A osztály, 3P, 125A, 30mA","ED","",161131,161131,161131,161131,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480376382","8536303099","",""]
["A9N18579","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Vigi C120 áram-védőkioldó, A osztály, 4P, 125A, 300mA","ED","",170916,170916,170916,170916,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480376429","8536303099","",""]
["A9N26904","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iOF segédérintkező, C120/C60H-DC, 0.1-6A, 24-415VAC, 24-130VDC, alsó bekötés","ED","*",14167,14167,14167,14167,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606486351789","8536508090","",""]
["A9N26959","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 MN nullfeszültség-kioldó, 115VAC","ED","",37855,37855,37855,37855,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480382987","8536301090","",""]
["A9N61502","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 C60H-DC kismegszakító, 1P, C, 2A, 250VDC","ED","*",10148,10148,10148,10148,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480424045","8536201090","",""]
["A9N61517","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 C60H-DC kismegszakító, 1P, C, 40A, 250VDC","ED","*",11146,11146,11146,11146,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480424175","8536201090","",""]
["A9N61526","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 C60H-DC kismegszakító, 2P, C, 6A, 500VDC","ED","*",14665,14665,14665,14665,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480424267","8536201090","",""]
["A9N61699","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 SW60-DC terheléskapcsoló, 2P, 50A, 1000VDC ","ED","*",99474,99474,99474,99474,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480504143","8536508090","",""]
["A9S60132","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iSW kapcsoló, 1P, 32A, 250V","ED","*",8350,8350,8350,8350,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480088711","8536508090","",""]
["A9S61220","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iSW kapcsoló jelzőlámpával, 2P, 20A","ED","*",24880,24880,24880,24880,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480088926","8536508090","",""]
["A9S65392","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iSW terheléskapcsoló, 3P, 125A, 415AC","ED","*",81986,81986,81986,81986,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480531187","8536508090","",""]
["A9S70740","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iSW-NA távkioldható terheléskapcsoló, 3P-N, 40A, 415VAC","ED","*",24556,24556,24556,24556,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480098949","8536508090","",""]
["A9TDF3610","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iCV40N VigiARC, A-SI osztály, 1P-N, C, 10A, 30mA","ED","",99741,99741,99741,99741,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606481906588","8536201090","",""]
["A9TPE4625","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iC40N ARC, 1P-N, C, 25A","ED","",69601,69601,69601,69601,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606481906380","8536201090","",""]
["A9TYB4640","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iC40 VigiARC kioldó, A-SI osztály, 1P-N, 40A, 30mA","ED","",127098,127098,127098,127098,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606481905925","8536303099","",""]
["A9W24263","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Vigi iC60 áram-védőkioldó, A osztály, 2P, 63A, 300mA","ED","",49336,49336,49336,49336,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480443435","8536303099","",""]
["A9XAH657","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Darabolható gyűjtősín 100A, segédérintkező+3P, 57M","ED","",29677,29677,29677,29677,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480485206","8536901000","",""]
["A9XELC10","Adatlap --->","PowerTag","ACTI9 SmartLink EL D, jel összesítő-továbbító, 6 mod.DIN","ED","",121328,121328,121328,121328,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606481370518","8517620000","",""]
["A9XPC724","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Darabolható gyűjtősín iC40 3PN 24 mod. 18mm","ED","*",25192,25192,25192,25192,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489443535","8536909500","",""]
["A9XPH112","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Darabolható gyűjtősín 100A, 1P, 12M","ED","*",2049,2049,2049,2049,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480485008","8536909500","",""]
["A9XPH324","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Darabolható gyűjtősín 100A, 3P, 24M","ED","*",12289,12289,12289,12289,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480485053","8536909500","",""]
["A9XPV648","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Fésűs gyűjtősín, 48 modul, 1P-N, Vigi és 9mm segédérintkező hellyel","ED","",16180,16180,16180,16180,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489443627","8536901000","",""]
["A9Z21463","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iID áram-védőkapcsoló, A osztály, 4P, 63A, 30mA","ED","*",46674,46674,46674,46674,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480443251","8536303099","",""]
["A9Z24440","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iID áram-védőkapcsoló, A osztály, 4P, 40A, 300mA","ED","*",30848,30848,30848,30848,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480443220","8536303099","",""]
["A9Z35440","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iID áram-védőkapcsoló, SI osztály, 4P, 40A, 300mA-S","ED","*",45854,45854,45854,45854,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480442759","8536303099","",""]
["A9Z51463","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iID EV áram-védőkapcsoló, B osztály, 4P, 63A, 30mA","ED","",224031,224031,224031,224031,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489502805","8536201090","",""]
["A9Z64480","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iID áram-védőkapcsoló, B-SI osztály, 4P, 80A, 300mA","ED","",315044,315044,315044,315044,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606489502843","8536303099","",""]
["A9Z82440","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 iID THV áram-védőkapcsoló, A osztály, 4P, 40A, 100mA","ED","*",62520,62520,62520,62520,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480442889","8536303099","",""]
["ABE7FU012","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","Modicon ABE7 olvadóbiztosító, 5X20 250V 0,125 A","AUT","",2426,2426,2426,2426,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3389110717648","8536101090","",""]
["ABE7H16C31","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","Modicon ABE7 elosztóblokk, miniatűr, HE10, 16 digitális csatorna, 3 sorkapocs/csatorna, LED visszajelzés","AUT","",59034,59034,59034,59034,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3389110251159","8536909500","",""]
["ABE7H16S21","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","Modicon ABE7 elosztóblokk, univerzális, HE10, 16 digitális csatorna, 2 sorkapocs/csatorna, leválasztás/csatorna, LED","AUT","",64642,64642,64642,64642,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3389110644517","8536909500","",""]
["ABE7P16T230","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","Modicon ABE7 elosztóblokk, 10 mm SSR/EMR relés, 16ki digitális csatorna, relé nélkül","AUT","",119515,119515,119515,119515,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3389110198065","8536909500","",""]
["ABE7S16S2B0","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","Modicon ABE7 elosztóblokk, fix SSR relés, 0,5A, 16ki digitális csatorna, hibadetektálás jelzés, 24 VDC","AUT","",168580,168580,168580,168580,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3389110546293","8536909500","",""]
["ABFT20E050","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők és kezelői terminálok","Normál árlista: publikálható és a SAP-ba (ZPR0) feltölthető az ár","AUT","",5993,5993,5993,5993,1,1,"DB","09CF-IND","09CF-INDACB","Konfigurálható","5- Ipari automatizálás – konfigurálható termékek","Ipari automatizálási gépvezérlők","3389110709896","","",""]
["ABL2REM24045K","Adatlap --->","Tápegységek és transzformátorok","Modicon ABL2 tápegység, panelre szerelhető, 1f, 24 VDC, 100 W","AUT","*",7736,7736,7736,7736,1,1,"DB","09GP-INDESY","09GP-INDESY","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Easy contactors TVS, DPE, GZ1, signaling","3606481277442","8504409590","",""]
["ABL8BPK24A12","Adatlap --->","Tápegységek és transzformátorok","Modicon kiegészítő, akkumulátor modul, 12Ah (ABL8BBU akku vezérlőkhöz)","AUT","",102891,102891,102891,102891,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDAPO","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Relék és tápegységek","3389118312227","8507202090","",""]
["ABLM1A12010","Adatlap --->","Tápegységek és transzformátorok","Modicon Modular tápegység, moduláris, DIN sínre szerelhető, 1f, 12 VDC, 1 A, 12 W","AUT","",13282,13282,13282,13282,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDAPO","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Relék és tápegységek","3606481500113","8504408390","",""]
["ABLS1A24021","Adatlap --->","Tápegységek és transzformátorok","Modicon Optimized tápegység, DIN sínre szerelhető, 1f, 24 VDC, 2,1 A, 50 W","AUT","",16992,16992,16992,16992,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDAPO","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Relék és tápegységek","3606481500182","8504408390","",""]
["ABLS1A24038","Adatlap --->","Tápegységek és transzformátorok","Modicon Optimized tápegység, DIN sínre szerelhető, 1f, 24 VDC, 3,8 A, 90 W","AUT","",23976,23976,23976,23976,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDAPO","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Relék és tápegységek","3606481500212","8504408390","",""]
["ABR7S11","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","Modicon ABE7 relé, EMR, tekercs 24 VDC, 1NO, 5 A, 5mm","AUT","",3783,3783,3783,3783,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3389110251470","8536419089","",""]
["AF1EA6","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Pattintható anya M6 (100db/csomag)","ED","*",9728,9728,9728,9728,100,100,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3389110570083","7318190090","",""]
["AK2GA35","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Kábelvezető","ED","",5941,5941,5941,5941,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3389110570144","3926909790","",""]
["APE1PRE21","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony kiegészítő, rugós csatlakozó, 2 érintkezős","AUT","",1211,1211,1211,1211,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110852981","8536901000","",""]
["ATS01N209LU","Adatlap --->","Altivar frekvenciaváltók és Altistart lágyindítók","Altistart 01 lágyindító / lágyleállító, 9A, 1,5kW, 3f, 200…240VAC, 2 vezérelt fázis","AUT","",89697,89697,89697,89697,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDDSS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Egyszerű frekvenciaváltók és lágyindítók","3389110667226","8537109899","",""]
["ATS22C14Q","Adatlap --->","Altivar frekvenciaváltók és Altistart lágyindítók","Altistart 22 lágyindító, 140A, 3f, 230…440VAC, 230VAC vezérlőfeszültség, Modbus RTU","AUT","",679187,679187,679187,679187,1,1,"DB","09CF-IND","09CF-INDDSS","Konfigurálható","5- Ipari automatizálás – konfigurálható termékek","Frekvenciaváltók és lágyindítók","3606480167256","8537109899","",""]
["ATS22C25Q","Adatlap --->","Altivar frekvenciaváltók és Altistart lágyindítók","Altistart 22 lágyindító, 250A, 3f, 230…440VAC, 230VAC vezérlőfeszültség, Modbus RTU","AUT","",1037649,1037649,1037649,1037649,1,1,"DB","09CF-IND","09CF-INDDSS","Konfigurálható","5- Ipari automatizálás – konfigurálható termékek","Frekvenciaváltók és lágyindítók","3606480211263","8537109899","",""]
["ATS22C48Q","Adatlap --->","Altivar frekvenciaváltók és Altistart lágyindítók","Altistart 22 lágyindító, 480A, 3f, 230…440VAC, 230VAC vezérlőfeszültség, Modbus RTU","AUT","",1747178,1747178,1747178,1747178,1,1,"DB","09CF-IND","09CF-INDDSS","Konfigurálható","5- Ipari automatizálás – konfigurálható termékek","Frekvenciaváltók és lágyindítók","3606480211294","8537109899","",""]
["ATS22D47S6","Adatlap --->","Altivar frekvenciaváltók és Altistart lágyindítók","Altistart 22 lágyindító, 47A, 3f, 208…600VAC, 230VAC vezérlőfeszültség, Modbus RTU","AUT","",375475,375475,375475,375475,1,1,"DB","09CF-IND","09CF-INDDSS","Konfigurálható","5- Ipari automatizálás – konfigurálható termékek","Frekvenciaváltók és lágyindítók","3606480167294","8537109899","",""]
["ATS480C21Y","Adatlap --->","Altivar frekvenciaváltók és Altistart lágyindítók","Altivar ATS480 lágyindító 210A 208…690V","","",1042347,1042347,1042347,1042347,1,1,"DB","09CF-IND","09CF-INDDDS","Konfigurálható","5- Ipari automatizálás – konfigurálható termékek","Speciális ipari érzékelők","3606481089106","8537109899","",""]
["ATS480C79Y","Adatlap --->","Altivar frekvenciaváltók és Altistart lágyindítók","Altivar ATS480 lágyindító 790A 208…690V","","",3462687,3462687,3462687,3462687,1,1,"DB","09CF-IND","09CF-INDDDS","Konfigurálható","5- Ipari automatizálás – konfigurálható termékek","Speciális ipari érzékelők","3606481089175","8537109899","",""]
["ATV12H037M2","Adatlap --->","Altivar frekvenciaváltók és Altistart lágyindítók","Altivar ATV12 frekvenciaváltó, 0,37kW, 1f, 230VAC, Modbus RTU, IP20, hűtőbordás","AUT","",68183,68183,68183,68183,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDDSS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Egyszerű frekvenciaváltók és lágyindítók","3606480071058","8504409590","",""]
["ATV12HU15M2","Adatlap --->","Altivar frekvenciaváltók és Altistart lágyindítók","Altivar ATV12 frekvenciaváltó, 1,5kW, 1f, 230VAC, Modbus RTU, IP20, hűtőbordás","AUT","",108963,108963,108963,108963,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDDSS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Egyszerű frekvenciaváltók és lágyindítók","3606480071096","8504409590","",""]
["ATV12P075M3","Adatlap --->","Altivar frekvenciaváltók és Altistart lágyindítók","Altivar ATV12 frekvenciaváltó, 0,75kW, 3f, 230VAC, Modbus RTU, IP20, hűtőborda nélkül","AUT","",70737,70737,70737,70737,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDDSS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Egyszerű frekvenciaváltók és lágyindítók","3606480071225","","",""]
["ATV212HD22N4","Adatlap --->","Altivar frekvenciaváltók és Altistart lágyindítók","Altivar ATV212 frekvenciaváltó épületes alkalmazásokra, BACnet, 22kW, 3f, 380…480VAC, IP21, C2 osztályú EMC szűrővel","AUT","",890706,890706,890706,890706,1,1,"DB","09CF-IND","09CF-INDDSS","Konfigurálható","5- Ipari automatizálás – konfigurálható termékek","Frekvenciaváltók és lágyindítók","3606480322549","8504409590","",""]
["ATV212HU40N4","Adatlap --->","Altivar frekvenciaváltók és Altistart lágyindítók","Altivar ATV212 frekvenciaváltó épületes alkalmazásokra, BACnet, 4kW, 3f, 380…480VAC, IP21, C2 osztályú EMC szűrővel","AUT","",256011,256011,256011,256011,1,1,"DB","09CF-IND","09CF-INDDSS","Konfigurálható","5- Ipari automatizálás – konfigurálható termékek","Frekvenciaváltók és lágyindítók","3606480322488","8504409590","",""]
["ATV212WD30N4","Adatlap --->","Altivar frekvenciaváltók és Altistart lágyindítók","Altivar ATV212 frekvenciaváltó épületes alkalmazásokra, BACnet, 30kW, 3f, 380…480VAC, IP55, C2 osztályú EMC szűrővel","AUT","",1652826,1652826,1652826,1652826,1,1,"DB","09CF-IND","09CF-INDDSS","Konfigurálható","5- Ipari automatizálás – konfigurálható termékek","Frekvenciaváltók és lágyindítók","3606480322273","8504409590","",""]
["ATV212WU75N4C","Adatlap --->","Altivar frekvenciaváltók és Altistart lágyindítók","Altivar ATV212 frekvenciaváltó épületes alkalmazásokra, BACnet, 7,5kW, 3f, 380…480VAC, IP55, C1 osztályú EMC szűrővel","AUT","",642130,642130,642130,642130,1,1,"DB","09CF-IND","09CF-INDDSS","Konfigurálható","5- Ipari automatizálás – konfigurálható termékek","Frekvenciaváltók és lágyindítók","3606480322716","8504409590","",""]
["ATV310H037N4E","Adatlap --->","Altivar frekvenciaváltók és Altistart lágyindítók","Altivar 310 Easy frekvenciaváltó, 3f, 400V, 0,37kW","AUT","*",76809,76809,76809,76809,1,1,"DB","09CF-INDESY","09CF-INDESY","Konfigurálható","5- Ipari automatizálás – konfigurálható termékek","ATV310, Easy Modicon PLC (TM200), Easy H","3606480706301","8504409590","",""]
["ATV320D15N4C","Adatlap --->","Altivar frekvenciaváltók és Altistart lágyindítók","Altivar Machine ATV320 frekvenciaváltó, 15kW, 3f, 400VAC, Modbus/CANopen, IP20, kompakt kivitel","AUT","",603719,603719,603719,603719,1,1,"DB","09CF-IND","09CF-INDDSS","Konfigurálható","5- Ipari automatizálás – konfigurálható termékek","Frekvenciaváltók és lágyindítók","3606489917821","8504409590","",""]
["ATV320U04M2W","Adatlap --->","Altivar frekvenciaváltók és Altistart lágyindítók","Altivar Machine ATV320 frekvenciaváltó, 0,37kW, 1f, 230VAC, Modbus/CANopen, IP66, szakaszoló kapcsoló nélkül","AUT","",111991,111991,111991,111991,1,1,"DB","09CF-IND","09CF-INDDSS","Konfigurálható","5- Ipari automatizálás – konfigurálható termékek","Frekvenciaváltók és lágyindítók","3606489548407","8504409590","",""]
["ATV320U06N4W","Adatlap --->","Altivar frekvenciaváltók és Altistart lágyindítók","Altivar Machine ATV320 frekvenciaváltó, 0,55kW, 3f, 400VAC, Modbus/CANopen, IP66, kapcsoló nélkül","AUT","",168789,168789,168789,168789,1,1,"DB","09CF-IND","09CF-INDDSS","Konfigurálható","5- Ipari automatizálás – konfigurálható termékek","Frekvenciaváltók és lágyindítók","3606489548476","8504409590","",""]
["ATV320U07N4B","Adatlap --->","Altivar frekvenciaváltók és Altistart lágyindítók","Altivar Machine ATV320 frekvenciaváltó, 0,75kW, 3f, 400VAC, Modbus/CANopen, IP20, könyv kivitel","AUT","",142750,142750,142750,142750,1,1,"DB","09CF-IND","09CF-INDDSS","Konfigurálható","5- Ipari automatizálás – konfigurálható termékek","Frekvenciaváltók és lágyindítók","3606480966408","8504409590","",""]
["ATV320U11N4WS","Adatlap --->","Altivar frekvenciaváltók és Altistart lágyindítók","Altivar Machine ATV320 frekvenciaváltó, 1,1kW, 3f, 400VAC, Modbus/CANopen, IP65, szakaszoló kapcsolóval","AUT","",234221,234221,234221,234221,1,1,"DB","09CF-IND","09CF-INDDSS","Konfigurálható","5- Ipari automatizálás – konfigurálható termékek","Frekvenciaváltók és lágyindítók","3606489548667","8504409590","",""]
["ATV320U15N4WS","Adatlap --->","Altivar frekvenciaváltók és Altistart lágyindítók","Altivar Machine ATV320 frekvenciaváltó, 1,5kW, 3f, 400VAC, Modbus/CANopen, IP65, szakaszoló kapcsolóval","AUT","",261666,261666,261666,261666,1,1,"DB","09CF-IND","09CF-INDDSS","Konfigurálható","5- Ipari automatizálás – konfigurálható termékek","Frekvenciaváltók és lágyindítók","3606489548674","8504409590","",""]
["ATV320U40N4WS","Adatlap --->","Altivar frekvenciaváltók és Altistart lágyindítók","Altivar Machine ATV320 frekvenciaváltó, 4kW, 3f, 400VAC, Modbus/CANopen, IP65, szakaszoló kapcsolóval","AUT","",419505,419505,419505,419505,1,1,"DB","09CF-IND","09CF-INDDSS","Konfigurálható","5- Ipari automatizálás – konfigurálható termékek","Frekvenciaváltók és lágyindítók","3606489548704","8504409590","",""]
["ATV320U40S6C","Adatlap --->","Altivar frekvenciaváltók és Altistart lágyindítók","Altivar Machine ATV320 frekvenciaváltó, 4kW, 3f, 600VAC, Modbus/CANopen, IP20, kompakt kivitel","AUT","",311082,311082,311082,311082,1,1,"DB","09CF-IND","09CF-INDDSS","Konfigurálható","5- Ipari automatizálás – konfigurálható termékek","Frekvenciaváltók és lágyindítók","3606480966828","8504409590","",""]
["ATV340D22N4E","Adatlap --->","Altivar frekvenciaváltók és Altistart lágyindítók","Altivar Machine ATV340 frekvenciaváltó, 30kW, 3f, 400VAC, IP20, Ethernet IP / Modbus TCP (2xRJ45)","AUT","",896274,896274,896274,896274,1,1,"DB","09CF-IND","09CF-INDDSS","Konfigurálható","5- Ipari automatizálás – konfigurálható termékek","Frekvenciaváltók és lágyindítók","3606480967085","8504409590","",""]
["ATV340U07N4S","Adatlap --->","Altivar frekvenciaváltók és Altistart lágyindítók","ATV340 0,75KW 1HP 400V WITH SERCOS","AUT","",221907,221907,221907,221907,1,1,"DB","09CF-IND","09CF-INDDSS","Konfigurálható","5- Ipari automatizálás – konfigurálható termékek","Frekvenciaváltók és lágyindítók","3606489497811","8504409590","",""]
["ATV340U55N4S","Adatlap --->","Altivar frekvenciaváltók és Altistart lágyindítók","ATV340 5,5KW 7,5HP 400V WITH SERCOS","AUT","",446841,446841,446841,446841,1,1,"DB","09CF-IND","09CF-INDDSS","Konfigurálható","5- Ipari automatizálás – konfigurálható termékek","Frekvenciaváltók és lágyindítók","3606489497866","8504409590","",""]
["ATV610D18N4","Adatlap --->","Altivar frekvenciaváltók és Altistart lágyindítók","Altivar 610 Easy frekvenciaváltó, 3f, 400V, 18,5kW","AUT","*",526185,526185,526185,526185,1,1,"DB","09CF-INDESY","09CF-INDESY","Konfigurálható","5- Ipari automatizálás – konfigurálható termékek","ATV310, Easy Modicon PLC (TM200), Easy H","3606480700576","8504409590","",""]
["ATV610U55N4","Adatlap --->","Altivar frekvenciaváltók és Altistart lágyindítók","Altivar 610 Easy frekvenciaváltó, 3f, 400V, 5,5kW","AUT","*",276099,276099,276099,276099,1,1,"DB","09CF-INDESY","09CF-INDESY","Konfigurálható","5- Ipari automatizálás – konfigurálható termékek","ATV310, Easy Modicon PLC (TM200), Easy H","3606480700538","8504409590","",""]
["ATV630C22N4","Adatlap --->","Altivar frekvenciaváltók és Altistart lágyindítók","Altivar Process ATV630 frekvenciaváltó, 220kW, 3f, 400VAC, IP00, falra szerelhető","AUT","",4951562,4951562,4951562,4951562,1,1,"DB","09CF-IND","09CF-INDDSS","Konfigurálható","5- Ipari automatizálás – konfigurálható termékek","Frekvenciaváltók és lágyindítók","3606481154712","8504409590","",""]
["ATV630D22N4","Adatlap --->","Altivar frekvenciaváltók és Altistart lágyindítók","Altivar Process ATV630 frekvenciaváltó, 22kW, 3f, 400VAC, IP21, falra szerelhető","AUT","",1030254,1030254,1030254,1030254,1,1,"DB","09CF-IND","09CF-INDDSS","Konfigurálható","5- Ipari automatizálás – konfigurálható termékek","Frekvenciaváltók és lágyindítók","3606480701405","8504409590","",""]
["ATV630D30M3","Adatlap --->","Altivar frekvenciaváltók és Altistart lágyindítók","Altivar Process ATV630 frekvenciaváltó, 30kW, 3f, 230VAC, IP21, falra szerelhető","AUT","",1299519,1299519,1299519,1299519,1,1,"DB","09CF-IND","09CF-INDDSS","Konfigurálható","5- Ipari automatizálás – konfigurálható termékek","Frekvenciaváltók és lágyindítók","3606480701511","8504409590","",""]
["ATV630D90N4Z","Adatlap --->","Altivar frekvenciaváltók és Altistart lágyindítók","Altivar Process ATV630 frekvenciaváltó, 90kW, 3f, 400VAC, IP21, falra szerelhető, kijelző nélkül","AUT","",2600865,2600865,2600865,2600865,1,1,"DB","09CF-IND","09CF-INDDSS","Konfigurálható","5- Ipari automatizálás – konfigurálható termékek","Frekvenciaváltók és lágyindítók","3606489739836","8504409590","",""]
["ATV630U22N4","Adatlap --->","Altivar frekvenciaváltók és Altistart lágyindítók","Altivar Process ATV630 frekvenciaváltó, 2,2kW, 3f, 400VAC, IP21, falra szerelhető","AUT","",319499,319499,319499,319499,1,1,"DB","09CF-IND","09CF-INDDSS","Konfigurálható","5- Ipari automatizálás – konfigurálható termékek","Frekvenciaváltók és lágyindítók","3606480758119","8504409590","",""]
["ATV630U55N4Z","Adatlap --->","Altivar frekvenciaváltók és Altistart lágyindítók","Altivar Process ATV630 frekvenciaváltó, 5,5kW, 3f, 400VAC, IP21, falra szerelhető, kijelző nélkül","AUT","",442282,442282,442282,442282,1,1,"DB","09CF-IND","09CF-INDDSS","Konfigurálható","5- Ipari automatizálás – konfigurálható termékek","Frekvenciaváltók és lágyindítók","3606489739720","8504409590","",""]
["ATV650C20N4F","Adatlap --->","Altivar frekvenciaváltók és Altistart lágyindítók","Altivar Process ATV650 frekvenciaváltó, 200kW, 3f, 400VAC, IP55, álló szekrényes kivitel","AUT","",7870238,7870238,7870238,7870238,1,1,"DB","09CF-IND","09CF-INDDSS","Konfigurálható","5- Ipari automatizálás – konfigurálható termékek","Frekvenciaváltók és lágyindítók","3606485410845","8504409590","",""]
["ATV650D37N4","Adatlap --->","Altivar frekvenciaváltók és Altistart lágyindítók","Altivar Process ATV650 frekvenciaváltó, 37kW, 3f, 400VAC, IP55, falra szerelhető","AUT","",1664397,1664397,1664397,1664397,1,1,"DB","09CF-IND","09CF-INDDSS","Konfigurálható","5- Ipari automatizálás – konfigurálható termékek","Frekvenciaváltók és lágyindítók","3606480701603","8504409590","",""]
["ATV650D90N4E","Adatlap --->","Altivar frekvenciaváltók és Altistart lágyindítók","Altivar Process ATV650 frekvenciaváltó, 90kW, 3f, 400VAC, IP55, falra szerelhető, szakaszoló kapcsolóval","AUT","",3284729,3284729,3284729,3284729,1,1,"DB","09CF-IND","09CF-INDDSS","Konfigurálható","5- Ipari automatizálás – konfigurálható termékek","Frekvenciaváltók és lágyindítók","3606480701733","8504409590","",""]
["ATV660C35Q4X1","Adatlap --->","Altivar frekvenciaváltók és Altistart lágyindítók","Altivar Process ATV660 frekvenciaváltó, THDI<44%, 355kW, 3f, 400VAC, IP23, szekrényes, vonali- és motorfojtóval","AUT","",17527500,17527500,17527500,17527500,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDDSY","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Meghajtó rendszerek","3606480749032","8504409590","",""]
["ATV660C40Q4X1","Adatlap --->","Altivar frekvenciaváltók és Altistart lágyindítók","Altivar Process ATV660 frekvenciaváltó, THDI<44%, 400kW, 3f, 400VAC, IP23, szekrényes, vonali- és motorfojtóval","AUT","",17527500,17527500,17527500,17527500,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDDSY","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Meghajtó rendszerek","3606480749049","8504409590","",""]
["ATV71LD10N4Z","Adatlap --->","Altivar frekvenciaváltók és Altistart lágyindítók","ATV LIFT frekvenciaváltó 480V 10A 4KW","AUT","",331631,331631,331631,331631,1,1,"DB","09CF-IND","09CF-INDDSS","Konfigurálható","5- Ipari automatizálás – konfigurálható termékek","Frekvenciaváltók és lágyindítók","3606480326233","8504409590","",""]
["ATV930C16N4F","Adatlap --->","Altivar frekvenciaváltók és Altistart lágyindítók","Altivar Process ATV930 frekvenciaváltó, 160kW, 3f, 400VAC, IP21, álló szekrényes kivitel, fékező egység nélkül","AUT","",6611000,6611000,6611000,6611000,1,1,"DB","09CF-IND","09CF-INDDSS","Konfigurálható","5- Ipari automatizálás – konfigurálható termékek","Frekvenciaváltók és lágyindítók","3606480883507","8504409590","",""]
["ATV930C22N4C","Adatlap --->","Altivar frekvenciaváltók és Altistart lágyindítók","Altivar Process ATV930 frekvenciaváltó, 220kW, 3f, 400VAC, IP00, falra szerelhető, fékező egység nélkül","AUT","",5615154,5615154,5615154,5615154,1,1,"DB","09CF-IND","09CF-INDDSS","Konfigurálható","5- Ipari automatizálás – konfigurálható termékek","Frekvenciaváltók és lágyindítók","3606481154750","8504409590","",""]
["ATV930D18N4","Adatlap --->","Altivar frekvenciaváltók és Altistart lágyindítók","Altivar Process ATV930 frekvenciaváltó, 18kW, 3f, 400VAC, IP21, falra szerelhető, fékező egységgel","AUT","",972573,972573,972573,972573,1,1,"DB","09CF-IND","09CF-INDDSS","Konfigurálható","5- Ipari automatizálás – konfigurálható termékek","Frekvenciaváltók és lágyindítók","3606480883347","8504409590","",""]
["ATV930D37M3C","Adatlap --->","Altivar frekvenciaváltók és Altistart lágyindítók","Altivar Process ATV930 frekvenciaváltó, 37kW, 3f, 230VAC, IP21, falra szerelhető, fékező egység nélkül","AUT","",1743915,1743915,1743915,1743915,1,1,"DB","09CF-IND","09CF-INDDSS","Konfigurálható","5- Ipari automatizálás – konfigurálható termékek","Frekvenciaváltók és lágyindítók","3606480883699","8504409590","",""]
["ATV930D55M3C","Adatlap --->","Altivar frekvenciaváltók és Altistart lágyindítók","Altivar Process ATV930 frekvenciaváltó, 55kW, 3f, 230VAC, IP21, falra szerelhető, fékező egység nélkül","AUT","",2336951,2336951,2336951,2336951,1,1,"DB","09CF-IND","09CF-INDDSS","Konfigurálható","5- Ipari automatizálás – konfigurálható termékek","Frekvenciaváltók és lágyindítók","3606480883712","8504409590","",""]
["ATV930U22N4","Adatlap --->","Altivar frekvenciaváltók és Altistart lágyindítók","Altivar Process ATV930 frekvenciaváltó, 2,2kW, 3f, 400VAC, IP21, falra szerelhető, fékező egységgel","AUT","",367362,367362,367362,367362,1,1,"DB","09CF-IND","09CF-INDDSS","Konfigurálható","5- Ipari automatizálás – konfigurálható termékek","Frekvenciaváltók és lágyindítók","3606480883279","8504409590","",""]
["ATV930U22N4Z","Adatlap --->","Altivar frekvenciaváltók és Altistart lágyindítók","Altivar Process ATV930 frekvenciaváltó, 2,2kW, 3f, 400VAC, IP21, falra szerelhető, kijelző nélkül","AUT","",342928,342928,342928,342928,1,1,"DB","09CF-IND","09CF-INDDSS","Konfigurálható","5- Ipari automatizálás – konfigurálható termékek","Frekvenciaváltók és lágyindítók","3606489740030","8504409590","",""]
["ATV950C20N4F","Adatlap --->","Altivar frekvenciaváltók és Altistart lágyindítók","Altivar Process ATV950 frekvenciaváltó, 200kW, 3f, 400VAC, IP55, álló szekrényes kivitel, fékező egység nélkül","AUT","",8814840,8814840,8814840,8814840,1,1,"DB","09CF-IND","09CF-INDDSS","Konfigurálható","5- Ipari automatizálás – konfigurálható termékek","Frekvenciaváltók és lágyindítók","3606480884108","8504409590","",""]
["ATV950D37N4","Adatlap --->","Altivar frekvenciaváltók és Altistart lágyindítók","Altivar Process ATV950 frekvenciaváltó, 37kW, 3f, 400VAC, IP55, falra szerelhető, fékező egységgel","AUT","",1861235,1861235,1861235,1861235,1,1,"DB","09CF-IND","09CF-INDDSS","Konfigurálható","5- Ipari automatizálás – konfigurálható termékek","Frekvenciaváltók és lágyindítók","3606480883859","8504409590","",""]
["ATV950D90N4E","Adatlap --->","Altivar frekvenciaváltók és Altistart lágyindítók","Altivar Process ATV950 frekvenciaváltó, 90kW, 3f, 400VAC, IP55, falra szerelhető, kapcsolóval, fékező egységgel","AUT","",3854796,3854796,3854796,3854796,1,1,"DB","09CF-IND","09CF-INDDSS","Konfigurálható","5- Ipari automatizálás – konfigurálható termékek","Frekvenciaváltók és lágyindítók","3606480884061","8504409590","",""]
["ATV950U40N4","Adatlap --->","Altivar frekvenciaváltók és Altistart lágyindítók","Altivar Process ATV950 frekvenciaváltó, 4kW, 3f, 400VAC, IP55, falra szerelhető, fékező egységgel","AUT","",524640,524640,524640,524640,1,1,"DB","09CF-IND","09CF-INDDSS","Konfigurálható","5- Ipari automatizálás – konfigurálható termékek","Frekvenciaváltók és lágyindítók","3606480883774","8504409590","",""]
["ATV960C40Q4X1","Adatlap --->","Altivar frekvenciaváltók és Altistart lágyindítók","Altivar Process ATV960 frekvenciaváltó, 400kW, 3f, 400VAC, IP23, szekrényes, vonali- és motorfojtóval","AUT","",17864000,17864000,17864000,17864000,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDDSY","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Meghajtó rendszerek","3606481276094","8504409590","",""]
["ATV980C16Q4X1","Adatlap --->","Altivar frekvenciaváltók és Altistart lágyindítók","Altivar Process ATV980 frekvenciaváltó, THDI<5%, 160kW, 3f, 400VAC, IP23, szekrényes, vonali- és motorfojt., visszatáp.","AUT","",13892000,13892000,13892000,13892000,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDDSY","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Meghajtó rendszerek","3606481276186","8504409590","",""]
["ATV980C80Q4X1","Adatlap --->","Altivar frekvenciaváltók és Altistart lágyindítók","Altivar Process ATV980 frekvenciaváltó, THDI<5%, 800kW, 3f, 400VAC, IP23, szekrényes, vonali- és motorfojt., visszatáp.","AUT","",48401500,48401500,48401500,48401500,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDDSY","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Meghajtó rendszerek","3606481276292","8504409590","",""]
["AZ5CE025D","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Érvéghüvely 2,5 mm2 DIN 5x100db adagolóban kék L=14,5mm","ED","",17,17,17,17,1,500,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBLVS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630A-ig","3389110518917","8536901000","",""]
["BCH2LD0432CA5C","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium BCH2 szervomotor, kis tehetetlenségű, 400W, 60mm, 3000 rpm, Lexium 28 hajtáshoz","AUT","",181930,181930,181930,181930,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3606480733604","8501510090","",""]
["BCH2LH1033CF6C","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium BCH2 szervomotor, kis tehetetlenségű, 1000W, 100mm, 3000 rpm, fék, MIL csatlakozó, Lexium 28 hajtáshoz","AUT","",372665,372665,372665,372665,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3606480734038","8501522089","",""]
["BCH2MM0313CA6C","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium BCH2 szervomotor, közepes tehetetlenségű, 300W, 130mm, 1000 rpm, Lexium 28 hajtáshoz","AUT","",269720,269720,269720,269720,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3606480734502","8501510090","",""]
["BCH2MM0813CF6C","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium BCH2 szervomotor, közepes tehetetlenségű, 800W, 130mm, 1000 rpm, fék, MIL csatlakozó, Lexium 28 hajtáshoz","AUT","",436370,436370,436370,436370,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3606480733956","8501522089","",""]
["BCH2MR2023CF6C","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium BCH2 szervomotor, közepes tehetetlenségű, 2000W, 180mm, 2000 rpm, fék, MIL csatlakozó, Lexium 28 hajtáshoz","AUT","",665200,665200,665200,665200,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3606480734755","8501522089","",""]
["BCH2MR4512CF6C","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium BCH2 szervomotor, közepes tehetetlenségű, 4500W, 180mm, 1000 rpm, fék, MIL csatlakozó, Lexium 28 hajtáshoz","AUT","",1159850,1159850,1159850,1159850,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3606480735059","8501522089","",""]
["BCPMB248S","Adatlap --->","Teljesítménymérés és felügyelet (PowerLogic)","BCPM,BrCrAxPwr,DIN,18mm,4x12-100A,8Au,S4","ED","",1139625,1139625,1139625,1139625,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBBMC","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Alapvető mérőkészülékek (PM3xxx mérőkig) és alapvető fázisjavítási készülékek (EasyCan…)","3606480640391","9028301900","",""]
["BCPME242S","Adatlap --->","Teljesítménymérés és felügyelet (PowerLogic)","BCPM,BrCur,DIN,18mm,2x21-100A,4Au,S4","ED","",1376710,1376710,1376710,1376710,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBBMC","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Alapvető mérőkészülékek (PM3xxx mérőkig) és alapvető fázisjavítási készülékek (EasyCan…)","3606489623487","9030332090","",""]
["BLRCH100A120B44","Adatlap --->","Kisfeszültségű fázisjavítás komponensek","10 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 440V","ED","*",50364,50364,50364,50364,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDAPQ","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Aktív felharmonikus szűrők / Fázisjavító berendezések és komponensek","3606485255736","8532100000","",""]
["BLRCH125A150B69","Adatlap --->","Kisfeszültségű fázisjavítás komponensek","12.5 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 690V","ED","",189771,189771,189771,189771,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDAPQ","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Aktív felharmonikus szűrők / Fázisjavító berendezések és komponensek","3606485254197","8532100000","",""]
["BLRCH150A180B57","Adatlap --->","Kisfeszültségű fázisjavítás komponensek","15 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 575V","ED","",157654,157654,157654,157654,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDAPQ","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Aktív felharmonikus szűrők / Fázisjavító berendezések és komponensek","3606485254050","8532100000","",""]
["BLRCH200A240B40","Adatlap --->","Kisfeszültségű fázisjavítás komponensek","20 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 400V","ED","*",77483,77483,77483,77483,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDAPQ","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Aktív felharmonikus szűrők / Fázisjavító berendezések és komponensek","3606485255811","8532100000","",""]
["BLRCH276A331B69","Adatlap --->","Kisfeszültségű fázisjavítás komponensek","27.6 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 690V","ED","",213080,213080,213080,213080,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDAPQ","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Aktív felharmonikus szűrők / Fázisjavító berendezések és komponensek","3606485254241","8532100000","",""]
["BLRCH315A378B48","Adatlap --->","Kisfeszültségű fázisjavítás komponensek","31.5 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 480V","ED","*",125091,125091,125091,125091,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDAPQ","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Aktív felharmonikus szűrők / Fázisjavító berendezések és komponensek","3606485255941","8532100000","",""]
["BLRCH680A000B48","Adatlap --->","Kisfeszültségű fázisjavítás komponensek","PFC heavyduty kondenzátor 50/0kvar-400V-50/60Hz","","",345991,345991,345991,345991,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDAPQ","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Aktív felharmonikus szűrők / Fázisjavító berendezések és komponensek","3606480547690","8532290000","",""]
["BLRCS050A060B44","Adatlap --->","Kisfeszültségű fázisjavítás komponensek","5 kvar EasyCan Serleg kondenzátor 440V","ED","",20786,20786,20786,20786,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBBMC","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Alapvető mérőkészülékek (PM3xxx mérőkig) és alapvető fázisjavítási készülékek (EasyCan…)","3606485256009","8532100000","",""]
["BLRCS150A180B40","Adatlap --->","Kisfeszültségű fázisjavítás komponensek","15 kvar EasyCan Serleg kondenzátor 400V","ED","*",41571,41571,41571,41571,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBBMC","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Alapvető mérőkészülékek (PM3xxx mérőkig) és alapvető fázisjavítási készülékek (EasyCan…)","3606485256153","8532100000","",""]
["BLRCS208A250B48","Adatlap --->","Kisfeszültségű fázisjavítás komponensek","20.8 kvar EasyCan Serleg kondenzátor 480V","ED","",59086,59086,59086,59086,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBBMC","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Alapvető mérőkészülékek (PM3xxx mérőkig) és alapvető fázisjavítási készülékek (EasyCan…)","3606485256252","8532100000","",""]
["BLRCS303A364B44","Adatlap --->","Kisfeszültségű fázisjavítás komponensek","30.3 kvar EasyCan Serleg kondenzátor 440V","ED","*",83974,83974,83974,83974,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBBMC","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Alapvető mérőkészülékek (PM3xxx mérőkig) és alapvető fázisjavítási készülékek (EasyCan…)","3606485253398","8532100000","",""]
["BMEH582040S","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","Modicon M580 HSBY redundáns safety processzor, L2 RIO","AUT","",2128700,2128700,2128700,2128700,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3606489562519","8537109199","",""]
["BMENOC0301C","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","X80 kommunikációs modul, Ethernet IP / Modbus TCP/IP, lakkozott","AUT","",619865,619865,619865,619865,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3606480713910","8517620000","",""]
["BMENOS0300C","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","X80 kommunikációs modul, Ethernet DRS switch, lakkozott","AUT","",226245,226245,226245,226245,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3606480800078","8517620000","",""]
["BMEP58CPROS3","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","Modicon M580 biztonsági koprocesszor","AUT","",260555,260555,260555,260555,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3606489486488","8537109199","",""]
["BMEXBP0400H","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","X80 hátlap, Ethernet, M580 PLC-hez, 4 I/O kártyahely, megerősített","AUT","",110250,110250,110250,110250,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3595864173948","8536909500","",""]
["BMH0701P11A1A","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium BMH szervomotor, 70 mm, max 750 W, max 8000 rpm, 1,4 Nm, IP54, retesszel, fék nélkül, Lexium 32 hajtáshoz","AUT","",307140,307140,307140,307140,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3606485198729","8501510090","",""]
["BMH0701P17F2A","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium BMH szervomotor, 70 mm, max 750 W, max 8000 rpm, 1,4 Nm, IP54, retesszel, fékkel, Lexium 32 hajtáshoz","AUT","",389325,389325,389325,389325,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3606485193496","8501510090","",""]
["BMH0701T07A2A","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium BMH szervomotor, 70 mm, max 450 W, max 8000 rpm, 1,4 Nm, IP54, retesz nélkül, Lexium 32 hajtáshoz","AUT","",327120,327120,327120,327120,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3606485194387","8501510090","",""]
["BMH0702P02F2A","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium BMH szervomotor, 70 mm, max 700 W, max 8000 rpm, 2,5 Nm, IP54, retesz nélkül, Lexium 32 hajtáshoz","AUT","",486675,486675,486675,486675,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3606485193649","8501522089","",""]
["BMH0702P11A2A","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium BMH szervomotor, 70 mm, max 700 W, max 8000 rpm, 2,5 Nm, IP54, retesszel, Lexium 32 hajtáshoz","AUT","",350720,350720,350720,350720,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3606485198965","8501522089","",""]
["BMH0702P16F2A","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium BMH szervomotor, 70 mm, max 700 W, max 8000 rpm, 2,5 Nm, IP54, retesszel, Lexium 32 hajtáshoz","AUT","",352130,352130,352130,352130,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3606485193809","8501522089","",""]
["BMH0702T07F2A","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium BMH szervomotor, 70 mm, max 900 W, max 8000 rpm, 2,5 Nm, IP54, retesz nélkül, Lexium 32 hajtáshoz","AUT","",433765,433765,433765,433765,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3606485194899","8501522089","",""]
["BMH0702T17F2A","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium BMH szervomotor, 70 mm, max 900 W, max 8000 rpm, 2,5 Nm, IP54, retesszel, Lexium 32 hajtáshoz","AUT","",433765,433765,433765,433765,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3606485194905","8501522089","",""]
["BMH0703P17F2A","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium BMH szervomotor, 70 mm, max 1320 W, max 8000 rpm, 3,4 Nm, IP54, retesszel, Lexium 32 hajtáshoz","AUT","",473825,473825,473825,473825,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3606485199641","8501522089","",""]
["BMH0703T07F2A","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium BMH szervomotor, 70 mm, max 900 W, max 8000 rpm, 3,4 Nm, IP54, retesz nélkül, Lexium 32 hajtáshoz","AUT","",473825,473825,473825,473825,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3606485195360","8501522089","",""]
["BMH1001P01F2A","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium BMH szervomotor, 100 mm, max 1260 W, max 6000 rpm, 3,4 Nm, IP54, retesz nélkül, Lexium 32 hajtáshoz","AUT","",460515,460515,460515,460515,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3606485200286","8501522089","",""]
["BMH1001P11A1A","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium BMH szervomotor, 100 mm, max 1260 W, max 6000 rpm, 3,4 Nm, IP54, retesszel, Lexium 32 hajtáshoz","AUT","",377545,377545,377545,377545,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3606485200170","8501522089","",""]
["BMH1001P16F2A","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium BMH szervomotor, 100 mm, max 1260 W, max 6000 rpm, 3,4 Nm, IP54, retesszel, Lexium 32 hajtáshoz","AUT","",388510,388510,388510,388510,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3606485195681","8501522089","",""]
["BMH1001T16A2A","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium BMH szervomotor, 100 mm, max 900 W, max 6000 rpm, 3,4 Nm, IP54, retesszel, Lexium 32 hajtáshoz","AUT","",326440,326440,326440,326440,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3606485197067","8501522089","",""]
["BMH1002P07F2A","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium BMH szervomotor, 100 mm, max 1600 W, max 6000 rpm, 5,9 Nm, IP54, retesz nélkül, Lexium 32 hajtáshoz","AUT","",533190,533190,533190,533190,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3606485196305","8501522089","",""]
["BMH1002P16A2A","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium BMH szervomotor, 100 mm, max 1600 W, max 6000 rpm, 5,9 Nm, IP54, retesszel, Lexium 32 hajtáshoz","AUT","",363700,363700,363700,363700,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3606485196114","8501522089","",""]
["BMH1003P01A2A","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium BMH szervomotor, 100 mm, max 2600 W, max 5000 rpm, 8,4 Nm, IP54, retesz nélkül, Lexium 32 hajtáshoz","AUT","",470930,470930,470930,470930,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3606485200569","8501522089","",""]
["BMH1003P16F2A","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium BMH szervomotor, 100 mm, max 2600 W, max 5000 rpm, 8,4 Nm, IP54, retesszel, Lexium 32 hajtáshoz","AUT","",472830,472830,472830,472830,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3606485196633","8501522089","",""]
["BMH1003T17F2A","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium BMH szervomotor, 100 mm, max 1450 W, max 5000 rpm, 8 Nm, IP54, retesszel, Lexium 32 hajtáshoz","AUT","",582435,582435,582435,582435,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3606485198217","8501522089","",""]
["BMH1401P12F2A","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium BMH szervomotor, 140 mm, max 2400 W, max 4000 rpm, 10,3 Nm, IP54, retesszel, Lexium 32 hajtáshoz","AUT","",791430,791430,791430,791430,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3606485198378","8501522089","",""]
["BMH1402P02F2A","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium BMH szervomotor, 140 mm, max 3800 W, max 4000 rpm, 16,8 Nm, IP54, retesz nélkül, Lexium 32 hajtáshoz","AUT","",881765,881765,881765,881765,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3606485207636","8501522089","",""]
["BMH1402P12A2A","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium BMH szervomotor, 140 mm, max 3800 W, max 4000 rpm, 16,8 Nm, IP54, retesszel, Lexium 32 hajtáshoz","AUT","",740895,740895,740895,740895,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3606485207605","8501522089","",""]
["BMH1402P26F2A","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium BMH szervomotor, 140 mm, max 3800 W, max 4000 rpm, 16,8 Nm, IP65, retesz nélkül, Lexium 32 hajtáshoz","AUT","",638000,638000,638000,638000,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3606485207803","8501522089","",""]
["BMH1403P01A2A","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium BMH szervomotor, 140 mm, max 4500 W, max 4000 rpm, 24 Nm, IP54, retesz nélkül, Lexium 32 hajtáshoz","AUT","",694125,694125,694125,694125,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3606485220703","8501522089","",""]
["BMH1403P16A1A","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium BMH szervomotor, 140 mm, max 4500 W, max 4000 rpm, 24 Nm, IP54, retesszel, Lexium 32 hajtáshoz","AUT","",571360,571360,571360,571360,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3606485208152","8501522089","",""]
["BMH1901P32F2A","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium BMH szervomotor, 190 mm, max 5180 W, max 4000 rpm, 30 Nm, IP65, retesszel, Lexium 32 hajtáshoz","AUT","",1501550,1501550,1501550,1501550,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3606485266152","8501522089","",""]
["BMH1903P21A2A","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium BMH szervomotor, 190 mm, max 7750 W, max 3500 rpm, 65 Nm, IP65, retesz nélkül, Lexium 32 hajtáshoz","AUT","",1316950,1316950,1316950,1316950,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3606485264264","8501523090","",""]
["BMH1904P31A2A","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium BMH szervomotor, 190 mm, max 9800 W, max 3000 rpm, 100 Nm, IP65, retesszel, Lexium 32 hajtáshoz","AUT","",2063650,2063650,2063650,2063650,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3606481041975","8501523090","",""]
["BMH2051P07A2A","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium BMH szervomotor, 205 mm, max 5500 W, max 3800 rpm, 34,4 Nm, IP54, retesz nélkül, Lexium 32 hajtáshoz","AUT","",1395900,1395900,1395900,1395900,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3606485202969","8501522089","",""]
["BMH2053P01A2A","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium BMH szervomotor, 205 mm, max 9060 W, max 3800 rpm, 88 Nm, IP54, retesz nélkül, Lexium 32 hajtáshoz","AUT","",2469950,2469950,2469950,2469950,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3606485202006","8501523090","",""]
["BMI0702P31F","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium 32i integrált hajtásos szervomotor, 70 mm, 800 W, 2,48 Nm, IP65, 3f, retesszel","AUT","",756825,756825,756825,756825,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3606485375892","8501522089","",""]
["BMI0702T17A","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium 32i integrált hajtásos szervomotor, 70 mm, 700 W, 2,48 Nm, IP54, 1f, retesszel","AUT","",715425,715425,715425,715425,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3606485376103","8501402080","",""]
["BMI0703T16F","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium 32i integrált hajtásos szervomotor, 70 mm, 700 W, 3,4 Nm, IP54, 1f, retesszel","AUT","",713390,713390,713390,713390,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3606485376738","8501402080","",""]
["BMI1003P07A","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium 32i integrált hajtásos szervomotor, 100 mm, 2100 W, 8,5 Nm, IP54, 3f, retesz nélkül","AUT","",1193600,1193600,1193600,1193600,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3606485377629","8501522089","",""]
["BMI1003P17F","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium 32i integrált hajtásos szervomotor, 100 mm, 2100 W, 8,5 Nm, IP54, 3f, retesszel","AUT","",1296750,1296750,1296750,1296750,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3606485377711","8501522089","",""]
["BMP1401R3NA2A","Adatlap --->","Mozgásvezérlés, szervohajtások és motorok","Altivar BMP szinkronmotor, 2,2 kW, 1f, 230 VAC, IP65, Altivar Machine 320 frekvenciaváltóhoz","AUT","",477285,477285,477285,477285,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3606480564482","8501522089","",""]
["BMXAMM0600H","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","X80 bővítő modul, analóg be- és kimenet, U/I, 4AI+2AO, leválasztott, megerősített","AUT","",240840,240840,240840,240840,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3595864025537","8538909999","",""]
["BMXCPS3020","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","X80 tápegység, 24…48 VDC, 32W, leválasztott","AUT","",220350,220350,220350,220350,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3595863908985","8504409590","",""]
["BMXCPS4002H","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","X80 tápegység, redundáns, 100…230 VAC, 40W, megerősített","AUT","",438875,438875,438875,438875,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3606480927577","8504409590","",""]
["BMXDAI0814","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","X80 bővítő modul, digitális bemenet, 8 csatornás, 110 VAC","AUT","",97718,97718,97718,97718,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3595864181516","8538909999","",""]
["BMXDAO1615","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","X80 bővítő modul, digitális bemenet, triac, 16 csatornás, 24…230 VAC, 1A, leválasztott","AUT","",203940,203940,203940,203940,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3606489485047","8538909999","",""]
["BMXDDO3202KC","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","X80 bővítő modul, digitális kimenet, 32 csatornás, 24 VDC, source, lakkozott","AUT","",185900,185900,185900,185900,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3606480927829","8538909999","",""]
["BMXDRC0805H","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","H DIG 8NONC 125VDC250VAC ISOLATED RELAYS","AUT","",185565,185565,185565,185565,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3606489485078","8538909999","",""]
["BMXFCA300","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","X80-Telefast ABE7 öszekötő kábel BMXAMI0410-hez 3m","AUT","",36350,36350,36350,36350,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3595863920451","8544429090","",""]
["BMXFCC303","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","X80 szerelt FCN csatlakozó és 2XHE csatlakozó összekötőkábel, 3m","AUT","",36935,36935,36935,36935,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3595863919806","8544429090","",""]
["BMXFTA300","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","X80-Telefast ABE7 kábel 28 csatornás analóg, 3m","AUT","",41628,41628,41628,41628,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3595864080451","8544429090","",""]
["BMXFTW1001","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","X80 szerelt FTB sorkapocs és szanad végű 20 eres kábel, 10m","AUT","",50414,50414,50414,50414,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3595863921359","8544429090","",""]
["BMXFTW501","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","X80 szerelt FTB sorkapocs és szanad végű 20 eres kábel, 5m","AUT","",31657,31657,31657,31657,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3595863920413","8544429090","",""]
["BMXNOM0200H","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","X80 kommunikációs modul, 2x RS232/RS485, megerősített","AUT","",342790,342790,342790,342790,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3595864027388","8517620000","",""]
["BMXRWSC016M","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","Modicon PAC kiegészítő, memóriakártya NOE-ba, WEB Class C30 + 16 MB Storage","AUT","",287395,287395,287395,287395,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3595863922233","8523519000","","BMXRWSFC032M"]
["BMXXBE2005","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","X80 hátlap bővítő modul készlet, (2 modul + 0,8 m kábel + 2 lezáró)","AUT","",238385,238385,238385,238385,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3595863999693","8536909500","",""]
["BMXXCAUSBH018","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","Modicon PAC kiegészítő, USB programozó kábel M340/M580 PLC-hez, 1,8m","AUT","",48322,48322,48322,48322,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3595863920208","8544429090","",""]
["BMXXTSHSC20","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","X80 sorkapocs készlet gyorsszámláló modulokhoz","AUT","",22863,22863,22863,22863,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3595863921311","8536699099","",""]
["BRS368H130ABB","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium BRS 3f léptetőmotor, 57 mm, 1,7 Nm, motorhossz 79 mm, Lexium SD3 léptetőmotor-hajtáshoz","AUT","",141400,141400,141400,141400,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3606485152493","8501510090","",""]
["BRS397H360AAB","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium BRS 3f léptetőmotor, 85 mm, 2,26 Nm, motorhossz 68 mm, Lexium SD3 léptetőmotor-hajtáshoz","AUT","",113980,113980,113980,113980,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3606485150055","8501510090","",""]
["BRS397W361ACA","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium BRS 3f léptetőmotor, 85 mm, 2,26 Nm, motorhossz 68 mm, Lexium SD3 léptetőmotor-hajtáshoz","AUT","",269845,269845,269845,269845,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3389119223720","8501510090","",""]
["BRS39AW360ACA","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium BRS 3f léptetőmotor, 85 mm, 4,52 Nm, motorhossz 98 mm, Lexium SD3 léptetőmotor-hajtáshoz","AUT","",198935,198935,198935,198935,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3389119223867","8501510090","",""]
["BRS39BW460ACA","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium BRS 3f léptetőmotor, 85 mm, 6,78 Nm, motorhossz 128 mm, Lexium SD3 léptetőmotor-hajtáshoz","AUT","",223800,223800,223800,223800,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3389119224048","8501510090","",""]
["BRS3ADW851ACA","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium BRS 3f léptetőmotor, 110 mm, 19,7 Nm, motorhossz 180mm, Lexium SD3 léptetőmotor-hajtáshoz","AUT","",720940,720940,720940,720940,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3389119224291","8501510090","",""]
["BSH0402P06F2A","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium BSH szervomotor, 40 mm, max 275 W, 0,38 Nm, IP50, retesz nélkül, fékkel, Lexium 32 szervohajtáshoz","AUT","",392115,392115,392115,392115,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3606485467306","8501510090","",""]
["BSH0551P01A2A","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium BSH szervomotor, 55 mm, max 300 W, 0,5 Nm, IP50, retesz nélkül, fék nélkül, Lexium 32 szervohajtáshoz","AUT","",262805,262805,262805,262805,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3389118198517","8501510090","",""]
["BSH0551P22A2A","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium BSH szervomotor, 55 mm, max 300 W, 0,5 Nm, IP65, retesz nélkül, fék nélkül, Lexium 32 szervohajtáshoz","AUT","",355650,355650,355650,355650,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3389118198715","8501510090","",""]
["BSH0551T02A2A","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium BSH szervomotor, 55 mm, max 300 W, 0,5 Nm, IP50, retesz nélkül, fék nélkül, Lexium 32 szervohajtáshoz","AUT","",345560,345560,345560,345560,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3389118158313","8501510090","",""]
["BSH0552P02A1A","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium BSH szervomotor, 55 mm, max 400 W, 0,8 Nm, IP50, retesz nélkül, fék nélkül, Lexium 32 szervohajtáshoz","AUT","",359500,359500,359500,359500,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3389118158719","8501510090","",""]
["BSH0552T02F2A","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium BSH szervomotor, 55 mm, max 450 W, 0,8 Nm, IP50, retesz nélkül, fékkel, Lexium 32 szervohajtáshoz","AUT","",429805,429805,429805,429805,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3389118158962","8501510090","",""]
["BSH0553T11A2A","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium BSH szervomotor, 55 mm, max 550 W, 1,2 Nm, IP50, retesszel, fék nélkül, Lexium 32 szervohajtáshoz","AUT","",313690,313690,313690,313690,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3389118159549","8501510090","",""]
["BSH0701T11A2A","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium BSH szervomotor, 70 mm, max 500 W, 1,3 Nm, IP50, retesszel, fék nélkül, Lexium 32 szervohajtáshoz","AUT","",338500,338500,338500,338500,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3389118135956","8501510090","",""]
["BSH0702P11A2A","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium BSH szervomotor, 70 mm, max 850 W, 2,2 Nm, IP50, retesszel, fék nélkül, Lexium 32 szervohajtáshoz","AUT","",355730,355730,355730,355730,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3389118136274","8501522089","",""]
["BSH0703P02A2A","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium BSH szervomotor, 70 mm, max 1300 W, 3,1 Nm, IP50, retesz nélkül, fék nélkül, Lexium 32 szervohajtáshoz","AUT","",442515,442515,442515,442515,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3389118137172","8501522089","",""]
["BSH0703T02A2A","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium BSH szervomotor, 70 mm, max 900 W, 2,6 Nm, IP50, retesz nélkül, fék nélkül, Lexium 32 szervohajtáshoz","AUT","",442515,442515,442515,442515,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3389118137493","8501522089","",""]
["BSH1001T01A2A","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium BSH szervomotor, 100 mm, max 900 W, 2,7 Nm, IP50, retesz nélkül, fék nélkül, Lexium 32 szervohajtáshoz","AUT","",371690,371690,371690,371690,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3389118138391","8501522089","",""]
["BSH1002P12F1A","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium BSH szervomotor, 100 mm, max 1700 W, 5,8 Nm, IP50, retesszel, fékkel, Lexium 32 szervohajtáshoz","AUT","",603340,603340,603340,603340,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3389118139251","8501522089","",""]
["BSH1003P02F2A","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium BSH szervomotor, 100 mm, max 2600 W, 8 Nm, IP50, retesz nélkül, fékkel, Lexium 32 szervohajtáshoz","AUT","",659070,659070,659070,659070,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3389118140202","8501522089","",""]
["BSH1402P11A1A","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium BSH szervomotor, 140 mm, max 3400 W, 19,5 Nm, IP50, retesszel, fék nélkül, Lexium 32 szervohajtáshoz","AUT","",655805,655805,655805,655805,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3389118141674","8501522089","",""]
["BSH1403T31A2P","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium BSH szervomotor, 140 mm, max 4100 W, 27,8 Nm, IP65, retesszel, fék nélkül, Lexium 32 szervohajtáshoz","AUT","",832365,832365,832365,832365,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3606485201535","8501522089","",""]
["BSH1404P11F1P","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium BSH szervomotor, 140 mm, max 5000 W, 33,4 Nm, IP50, retesszel, fékkel, Lexium 32 szervohajtáshoz","AUT","",1260200,1260200,1260200,1260200,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3389118361492","8501522089","",""]
["AP9544",null,"APC Túlfeszültség- védelem és szünetmentesek (UPS)","Easy UPS Hálózati SNMP kártya 1fázis",null,null,85800,85800,85800,85800,1,1,"DB","09CF-LBDITO","09CF-LBDITO","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","IT egyéb"]
["C063H350FM","Adatlap --->","Compact NS 630A felett","NS 630b H 3P fix kézi vezérlésű készülék mellső csatlakozás Micrologic 5.0","","",1730863,1730863,1730863,1730863,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3606482100077","8536209090","",""]
["C063L350FM","Adatlap --->","Compact NS 630A felett","NS 630b L 3P fix kézi vezérlésű készülék mellső csatlakozás Micrologic 5.0","","",1308737,1308737,1308737,1308737,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3606482100121","8536209090","",""]
["C063S3NAFM","Adatlap --->","Compact NS 630A felett","NS 630b NA 3P szakaszolókapcsoló fix készülék, mellső csatlakozás","","",724487,724487,724487,724487,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3606482100671","8536508090","",""]
["C080H450FM","Adatlap --->","Compact NS 630A felett","NS 800 H 4P fix kézi vezérlésű készülék mellső csatlakozás Micrologic 5.0","","",1368954,1368954,1368954,1368954,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3606482100299","8536209090","",""]
["C080N45EFM","Adatlap --->","Compact NS 630A felett","NS 800 N 4P fix kézi vezérlésű készülék mellső csatlakozás Micrologic 5.0E","","",1475850,1475850,1475850,1475850,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3606482098084","8536209090","",""]
["C100N320FM","Adatlap --->","Compact NS 630A felett","NS 1000 N 3P fix kézi vezérlésű készülék mellső csatlakozás Micrologic 2.0","","*",1184428,1184428,1184428,1184428,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3606482097445","8536209090","",""]
["C100N460FM","Adatlap --->","Compact NS 630A felett","NS 1000 N 4P fix kézi vezérlésű készülék mellső csatlakozás Micrologic 6.0","","",1572890,1572890,1572890,1572890,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3606482097698","8536209090","",""]
["C1034A100","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Kioldó NSX100 AC 3P3D 100A 4.2AL","ED","",261855,261855,261855,261855,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481993939","8536303099","",""]
["C1036M050","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Kioldó NSX100 AC 3P3D 50A 6.2EM","ED","",202385,202385,202385,202385,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606482000445","8536303099","",""]
["C103MG025","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Kioldó NSX100 AC 3P3D 25A TMG","ED","",43061,43061,43061,43061,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606482000490","8536303099","",""]
["C103TM100D","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Kioldó NSX100 DC 3P 100A TMD","ED","*",46574,46574,46574,46574,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481994882","8536309090","",""]
["C1044B100","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Kioldó NSX100 AC 4P4D 100A 4.2AB","ED","",762770,762770,762770,762770,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481994042","8536303099","",""]
["C104TM050","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Kioldó NSX100 AC 4P4D 50A TMD","ED","*",99804,99804,99804,99804,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606482000216","8536303099","",""]
["C106TM080","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Kioldó NSX100 AC 4P3D 80A TMD","ED","*",86797,86797,86797,86797,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481999986","8536303099","",""]
["C10B3TM032","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSX100B 25kA AC 3P3D 32A TMD","ED","*",111001,111001,111001,111001,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481996152","8536201090","",""]
["C10B4TM016","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSX100B 25kA AC 4P4D 16A TMD","ED","",147772,147772,147772,147772,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481996459","8536201090","",""]
["C10B6TM040","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSX100B 25kA AC 4P3D 40A TMD","ED","",140428,140428,140428,140428,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481996329","8536201090","",""]
["C10F1TM020","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSX100F 18kA AC-DC 1P 20A TMD","ED","",51112,51112,51112,51112,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481995292","8536201090","",""]
["C10F2TM050","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSX100F 18kA AC-DC 2P 50A TMD","ED","",68883,68883,68883,68883,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481995421","8536201090","",""]
["C10F3MA003","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSX100F 36kA AC 3P3D 2.5A MA","ED","",115817,115817,115817,115817,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481997616","8536201090","",""]
["C10F4TM016","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSX100F 36kA AC 4P4D 16A TMD","ED","",163191,163191,163191,163191,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481997456","8536201090","",""]
["C10F6TM050","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSX100F 36kA AC 4P3D 50A TMD","ED","",155842,155842,155842,155842,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481997265","8536201090","",""]
["C10H32M100","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSX100H 70kA AC 3P3D 100A 2.2M","ED","",211590,211590,211590,211590,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481999177","8536209090","",""]
["C10H3TM050","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSX100H 70kA AC 3P3D 50A TMD","ED","",160363,160363,160363,160363,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481998477","8536201090","",""]
["C10H47E040","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSX100H 70kA AC 4P4D 40A 7.2E","ED","",940163,940163,940163,940163,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481994622","8536201090","",""]
["C10H4TM100","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSX100H 70kA AC 4P4D 100A TMD","ED","",222583,222583,222583,222583,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481998965","8536209090","",""]
["C10M1TM025","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSX100M 40kA AC-DC 1P 25A TMD","ED","",75546,75546,75546,75546,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481995742","8536201090","",""]
["C10M2TM025","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSX100M 25kA AC-DC 2P 25A TMD","ED","",79217,79217,79217,79217,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481995834","8536201090","",""]
["C10N1TM050","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSX100N 25kA AC-DC 1P 50A TMD","ED","",58082,58082,58082,58082,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481995551","8536201090","",""]
["C10N3TM080","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSX100N 50kA AC 3P3D 80A TMD","ED","*",145094,145094,145094,145094,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481997777","8536209090","",""]
["C10N4TM016","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSX100N 50kA AC 4P4D 16A TMD","ED","",185119,185119,185119,185119,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481998101","8536201090","",""]
["C10N6TM063","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSX100N 50kA AC 4P3D 63A TMD","ED","",177774,177774,177774,177774,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481997920","8536201090","",""]
["C10R35E100","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSX100R 200kA AC 3P 100A 5.2E","ED","",610586,610586,610586,610586,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606482000995","8536209090","",""]
["C10R3MA100","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSX100R 200kA AC 3P 100A MA","ED","",260716,260716,260716,260716,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606482001350","8536209090","",""]
["C10R4TM050","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSX100R 200kA AC 4P 50A TMD","ED","",345599,345599,345599,345599,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606482001091","8536201090","",""]
["C10S2TM050","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSX100S 70kA AC-DC 2P 50A TMD","ED","",89551,89551,89551,89551,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606482034358","8536201090","",""]
["C10V35E040","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSX100HB1 75kA AC 3P 40A 5.2E","ED","",627471,627471,627471,627471,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606482001626","8536201090","",""]
["C10V46E100","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSX100HB1 75kA AC 4P 100A 6.2E","ED","",813520,813520,813520,813520,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606482001923","8536209090","",""]
["C10W32M050","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSX100HB2 100kA AC 3P 50A 2.2M","ED","",394226,394226,394226,394226,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606482002531","8536201090","",""]
["C10W3TM063","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSX100HB2 100kA AC 3P 63A TMD","ED","",322954,322954,322954,322954,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606482002128","8536201090","",""]
["C10W42D100","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSX100HB2 100kA AC 4P 100A 2.2","ED","",490929,490929,490929,490929,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606482002371","8536209090","",""]
["C114050LS","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Kapcsoló NSXm100NA AC 4P 50A ELINK","ED","",99073,99073,99073,99073,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481993199","8536508090","",""]
["C11B3TM032B","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSXm100B 25kA AC 3P 32A TMD kbl.csat","ED","",77912,77912,77912,77912,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481990280","8536201090","",""]
["C11B3TM080L","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSXm100B 25kA AC 3P 80A TMD ELINK","ED","*",91656,91656,91656,91656,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481990020","8536209090","",""]
["C11B4TM032B","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSXm100B 25kA AC 4P4D 32A TMD kbl.csat","ED","",116439,116439,116439,116439,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481990488","8536201090","",""]
["C11B6TM050L","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSXm100B 25kA AC 4P3D 50A TMD ELINK","ED","",111146,111146,111146,111146,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481990105","8536201090","",""]
["C11E34V050B","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSXm100E 16kA AC 3P 50A 4.1 kbl.csat","ED","",346834,346834,346834,346834,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481992451","8536201090","",""]
["C11E3TM050L","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSXm100E 16kA AC 3P 50A TMD ELINK","ED","",76568,76568,76568,76568,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481989406","8536201090","",""]
["C11E44V050B","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSXm100E 16kA AC 4P 50A 4.1 kbl.csat","ED","",391920,391920,391920,391920,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481992499","8536201090","",""]
["C11E4TM050L","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSXm100E 16kA AC 4P4D 50A TMD ELINK","ED","",114433,114433,114433,114433,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481989604","8536201090","",""]
["C11E6TM025B","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSXm100E 16kA AC 4P3D 25A TMD kbl.csat","ED","",97825,97825,97825,97825,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481989772","8536201090","",""]
["C11E6TM063L","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSXm100E 16kA AC 4P3D 63A TMD ELINK","ED","",103371,103371,103371,103371,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481989512","8536201090","",""]
["C11F3TM032L","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSXm100F 36kA AC 3P 32A TMD ELINK","ED","*",86486,86486,86486,86486,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481990587","8536201090","",""]
["C11F4TM016B","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSXm100F 36kA AC 4P4D 16A TMD kbl.csat","ED","",129253,129253,129253,129253,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481991065","8536201090","",""]
["C11F4TM050L","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSXm100F 36kA AC 4P4D 50A TMD ELINK","ED","",136579,136579,136579,136579,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481990808","8536201090","",""]
["C11F6TM040B","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSXm100F 36kA AC 4P3D 40A TMD kbl.csat","ED","",123375,123375,123375,123375,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481990990","8536201090","",""]
["C11F6TM100L","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSXm100F 36kA AC 4P3D 100A TMD ELINK","ED","",137359,137359,137359,137359,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481990730","8536209090","",""]
["C11H3TM040B","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSXm100H 70kA AC 3P 40A TMD kbl.csat","ED","",113629,113629,113629,113629,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481992093","8536201090","",""]
["C11H3TM100L","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSXm100H 70kA AC 3P 100A TMD ELINK","ED","",126506,126506,126506,126506,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481991836","8536209090","",""]
["C11H4TM025B","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSXm100H 70kA AC 4P4D 25A TMD kbl.csat","ED","",160703,160703,160703,160703,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481992277","8536201090","",""]
["C11H4TM100L","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSXm100H 70kA AC 4P4D 100A TMD ELINK","ED","",189063,189063,189063,189063,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481992031","8536209090","",""]
["C11N34V100B","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSXm100N 50kA AC 3P 100A 4.1 kbl.csat","ED","",387789,387789,387789,387789,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481992949","8536209090","",""]
["C11N34V100L","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSXm100N 50kA AC 3P 100A 4.1 ELINK","ED","",387789,387789,387789,387789,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481992864","8536209090","",""]
["C11N44V100B","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSXm100N 50kA AC 4P 100A 4.1 kbl.csat","ED","",438204,438204,438204,438204,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481992987","8536209090","",""]
["C11N4TM040B","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSXm100N 50kA AC 4P4D 40A TMD kbl.csat","ED","",152574,152574,152574,152574,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481991690","8536201090","",""]
["C11N6TM025L","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSXm100N 50kA AC 4P3D 25A TMD ELINK","ED","",130428,130428,130428,130428,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481991270","8536201090","",""]
["C11N6TM080B","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSXm100N 50kA AC 4P3D 80A TMD kbl.csat","ED","",153445,153445,153445,153445,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481991621","8536209090","",""]
["C125H32EFM","Adatlap --->","Compact NS 630A felett","NS 1250 H 3P fix kézi vezérlésű készülék mellső csatlakozás Micrologic 2.0E","","",1696642,1696642,1696642,1696642,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3606482100602","8536209090","",""]
["C125N360FM","Adatlap --->","Compact NS 630A felett","NS 1250 N 3P fix kézi vezérlésű készülék mellső csatlakozás Micrologic 6.0","","",1406947,1406947,1406947,1406947,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3606482097551","8536209090","",""]
["C12B6TM125L","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSXm160B 25kA AC 4P3D 125A TMD ELINK","ED","",187951,187951,187951,187951,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481990143","8536209090","",""]
["C12B6TM160B","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSXm160B 25kA AC 4P3D 160A TMD kbl.csat","ED","",243767,243767,243767,243767,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481990457","8536209090","",""]
["C12F3TM125L","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSXm160F 36kA AC 3P 125A TMD ELINK","ED","*",154548,154548,154548,154548,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481990648","8536209090","",""]
["C12F6TM125B","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSXm160F 36kA AC 4P3D 125A TMD kbl.csat","ED","",208640,208640,208640,208640,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481991041","8536209090","",""]
["C12H4TM125L","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSXm160H 70kA AC 4P4D 125A TMD ELINK","ED","",287164,287164,287164,287164,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481992048","8536209090","",""]
["C12N3TM125B","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSXm160N 50kA AC 3P 125A TMD kbl.csat","ED","",172650,172650,172650,172650,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481991546","8536209090","",""]
["C12N4TM160L","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSXm160N 50kA AC 4P4D 160A TMD ELINK","ED","",334647,334647,334647,334647,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481991454","8536209090","",""]
["C160N420FM","Adatlap --->","Compact NS 630A felett","NS 1600 N 4P fix kézi vezérlésű készülék mellső csatlakozás Micrologic 2.0","","",2014089,2014089,2014089,2014089,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3606482097612","8536209090","",""]
["C1635E160","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Kioldó NSX160 AC 3P3D 160A 5.2E","ED","*",327462,327462,327462,327462,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481999689","8536309090","",""]
["C1636E160","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Kioldó NSX160 AC 3P3D 160A 6.2E","ED","",420438,420438,420438,420438,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481999726","8536309090","",""]
["C164TM125","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Kioldó NSX160 AC 4P4D 125A TMD","ED","*",120942,120942,120942,120942,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606482000254","8536303099","",""]
["C16B32D160","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSX160B 25kA AC 3P 160A 2.2","ED","*",270379,270379,270379,270379,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481996640","8536209090","",""]
["C16B47E100","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSX160B 25kA AC 4P4D 100A 7.2E","ED","",945837,945837,945837,945837,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481994394","8536209090","",""]
["C16B6TM160","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSX160B 25kA AC 4P3D 160A TMD","ED","",266952,266952,266952,266952,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481996404","8536209090","",""]
["C16F3TM100","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSX160F 36kA AC 3P3D 100A TMD","ED","*",193198,193198,193198,193198,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481997081","8536209090","",""]
["C16F47E160","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSX160F 36kA AC 4P4D 160A 7.2E","ED","",1050960,1050960,1050960,1050960,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481994455","8536209090","",""]
["C16H3TM125","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSX160H 70kA AC 3P3D 125A TMD","ED","",255137,255137,255137,255137,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481998538","8536209090","",""]
["C16H3TM160","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSX160H 70kA AC 3P3D 160A TMD","ED","*",298448,298448,298448,298448,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481998545","8536209090","",""]
["C16M2TM160","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSX160M 40kA AC-DC 2P 160A TMD","ED","",146619,146619,146619,146619,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481995933","8536209090","",""]
["C16N3TM125","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSX160N 50kA AC 3P3D 125A TMD","ED","*",224199,224199,224199,224199,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481997814","8536209090","",""]
["C16N4TM080","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSX160N 50kA AC 4P4D 80A TMD","ED","",285780,285780,285780,285780,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481998187","8536209090","",""]
["C16S2TM160","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSX160S 70kA AC-DC 2P 160A TMD","ED","",168601,168601,168601,168601,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606482034402","8536209090","",""]
["C2535E250","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Kioldó NSX250 AC 3P3D 250A 5.2E","ED","*",520773,520773,520773,520773,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481999696","8536309090","",""]
["C253TM200D","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Kioldó NSX250 DC 3P 200A TMD","ED","*",128526,128526,128526,128526,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481994912","8536309090","",""]
["C256MA220","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Kioldó NSX250 AC 4P3D 220A MA","ED","",118668,118668,118668,118668,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606482000667","8536309090","",""]
["C256TM160","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Kioldó NSX250 AC 4P3D 160A TMD","ED","",180353,180353,180353,180353,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606482000025","8536309090","",""]
["C25B47E100","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSX250B 25kA AC 4P4D 100A 7.2E","ED","",1031034,1031034,1031034,1031034,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481994370","8536209090","",""]
["C25F32D160","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSX250F 36kA AC 3P3D 160A 2.2","ED","",368426,368426,368426,368426,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481997203","8536209090","",""]
["C25F3TM200","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSX250F 36kA AC 3P3D 200A TMD","ED","*",373655,373655,373655,373655,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481997135","8536209090","",""]
["C25F47E100","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSX250F 36kA AC 4P4D 100A 7.2E","ED","",1072384,1072384,1072384,1072384,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481994448","8536209090","",""]
["C25H32D250","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSX250H 70kA AC 3P3D 250A 2.2","ED","*",552097,552097,552097,552097,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481998651","8536209090","",""]
["C25H3MA150","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSX250H 70kA AC 3P3D 150A MA","ED","",369774,369774,369774,369774,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481999139","8536209090","",""]
["C25H6TM160","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSX250H 70kA AC 4P3D 160A TMD","ED","",513987,513987,513987,513987,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481998798","8536209090","",""]
["C25H6TM200","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSX250H 70kA AC 4P3D 200A TMD","ED","",580997,580997,580997,580997,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481998804","8536209090","",""]
["C25N42D100","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSX250N 50kA AC 4P4D 100A 2.2","ED","",453269,453269,453269,453269,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481998309","8536209090","",""]
["C25N6TM125","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSX250N 50kA AC 4P3D 125A TMD","ED","",402455,402455,402455,402455,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481997999","8536209090","",""]
["C25R35E100","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSX250R 200kA AC 3P 100A 5.2E","ED","",891301,891301,891301,891301,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606482001008","8536209090","",""]
["C25R3MA220","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSX250R 200kA AC 3P 220A MA","ED","",619020,619020,619020,619020,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606482001374","8536209090","",""]
["C25R46E250","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSX250R 200kA AC 4P 250A 6.2E","ED","",1201791,1201791,1201791,1201791,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606482001312","8536209090","",""]
["C25V32D160","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSX250HB1 75kA AC 3P 160A 2.2","ED","",668722,668722,668722,668722,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606482001602","8536209090","",""]
["C25V45E100","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSX250HB1 75kA AC 4P 100A 5.2E","ED","",1062081,1062081,1062081,1062081,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606482001886","8536209090","",""]
["C25V45E160","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSX250HB1 75kA AC 4P 160A 5.2E","ED","",1114960,1114960,1114960,1114960,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606482001893","8536209090","",""]
["C25W36E250","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSX250HB2 100kA AC 3P3D 250A 6.2E","ED","",1189445,1189445,1189445,1189445,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606482013667","8536209090","",""]
["C25W45E250","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSX250HB2 100kA AC 4P 250A 5.2E","ED","",1267652,1267652,1267652,1267652,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606482002456","8536209090","",""]
["C33544","Adatlap --->","Compact NS 630A felett","Termikus beállítás 0.8-1","","",16979,16979,16979,16979,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3606482101043","8538909189","",""]
["C4035E400","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Kioldó NSX400 AC 3P3D 400A 5.3E","ED","*",539147,539147,539147,539147,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606482003040","8536309090","",""]
["C4044V400","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Kioldó NSX400 AC 4P4D 400A 4.3","ED","",1009655,1009655,1009655,1009655,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481994219","8536309090","",""]
["C40F32M320","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSX400F 36kA AC 3P3D 320A 2.3M","ED","*",626182,626182,626182,626182,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606482002623","8536209090","",""]
["C40F4TM320D","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSX400F 36kA DC 4P 320A TMD","ED","",641206,641206,641206,641206,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481995100","8536209090","",""]
["C40H34V400","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSX400H 70kA AC 3P3D 400A 4.3","ED","",886312,886312,886312,886312,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481994158","8536209090","",""]
["C40R31M320","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSX400R 200kA AC 3P 320A 1.3M","ED","",893675,893675,893675,893675,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481988836","8536209090","",""]
["C40S3TM320D","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSX400S 100kA DC 3P 320A TMD","ED","",588990,588990,588990,588990,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481995056","8536209090","",""]
["C40V32M320","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSX400HB1 75kA AC 3P 320A 2.3M","ED","",1017916,1017916,1017916,1017916,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481989055","8536209090","",""]
["C40W32D400","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSX400HB2 100kA AC 3P 400A 2.3","ED","",1134478,1134478,1134478,1134478,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481989178","8536209090","",""]
["C40W46E400","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSX400HB2 100kA AC 4P 400A 6.3E","ED","",1817824,1817824,1817824,1817824,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481989345","8536209090","",""]
["C6337A570","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","ÚJ GENMicrologic 7.3 E AL 3x570 NSX630","ED","",887347,887347,887347,887347,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481994325","8536309090","",""]
["C63F31M500","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSX630F 36kA AC 3P3D 500A 1.3M","ED","",675766,675766,675766,675766,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606482002616","8536209090","",""]
["C63F44V570","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSX630F 36kA AC 4P4D 570A 4.3","ED","",1331107,1331107,1331107,1331107,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481994103","8536209090","",""]
["C63N34V570","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSX630N 50kA AC 3P3D 570A 4.3","ED","",969939,969939,969939,969939,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481994127","8536209090","",""]
["C63R46E630","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSX630R 200kA AC 4P 630A 6.3E","ED","",1900979,1900979,1900979,1900979,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481988959","8536209090","",""]
["C63V32M500","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSX630HB1 75kA AC 3P 500A 2.3M","ED","",1267561,1267561,1267561,1267561,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481989062","8536209090","",""]
["C63W32M500","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","NSX630HB2 100kA AC 3P 500A 2.3M","ED","",1427334,1427334,1427334,1427334,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481989260","8536209090","",""]
["CA2KN22FE7","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Segédkapcsoló 115V","AUT","",25428,25428,25428,25428,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110787054","8536490099","",""]
["CA2KN31P7","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Segédkapcsoló 3 záró, 1 nyitó, AC, 50/60 Hz","AUT","*",14648,14648,14648,14648,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110500318","8536490099","",""]
["CA3KN223BD","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Segédkapcsoló","AUT","",17661,17661,17661,17661,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110241754","8536419089","",""]
["CA3KN313BD","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Segédkapcsoló 24V DC","AUT","",17661,17661,17661,17661,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110241778","8536419089","",""]
["CA3KN40FD","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Segédkapcsoló 110VDC","AUT","",16826,16826,16826,16826,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110484717","8536490099","",""]
["CAD32BL","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Segédkapcsoló, 3Z+2NY, csavaros csatlakozás, kisfogyasztású","AUT","*",15697,15697,15697,15697,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110407082","8536419089","",""]
["CAD32Q7","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Segédkapcsoló, 3Z+2NY, csavaros csatlakozás","AUT","*",17354,17354,17354,17354,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110401745","8536490099","",""]
["CAD50BL","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Segédkapcsoló, 5Z, csavaros csatlakozás, kisfogyasztású","AUT","*",15697,15697,15697,15697,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110406962","8536419089","",""]
["CAE22M5","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Védelmi relé","AUT","",7420,7420,7420,7420,1,1,"DB","09GP-INDESY","09GP-INDESY","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Easy contactors TVS, DPE, GZ1, signaling","3606480329326","8536490099","",""]
["CCT15232","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 MINs lépcsőházi időrelé, 0.5-20 perc","ED","*",11597,11597,11597,11597,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESFDR","Általános célú","1-Lakossági","Lakossági energiaelosztás (Resi9)","3303431062621","9107000090","",""]
["CCT15440","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 IHP 1C e (24/7) programozható időkapcsoló","ED","*",23363,23363,23363,23363,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESFDR","Általános célú","1-Lakossági","Lakossági energiaelosztás (Resi9)","3606489524449","9107000090","",""]
["CCT15551","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 IHP+ 1C SMARTw (24/7) programozható időkapcsoló","ED","",34096,34096,34096,34096,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESFDR","Általános célú","1-Lakossági","Lakossági energiaelosztás (Resi9)","3606489524494","9107000090","",""]
["CCT501901","Adatlap --->","Wiser okosotthon rendszer","WISER Központi egység","WISER","*",57666,57666,57666,57666,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESWIS","Általános célú","1-Lakossági","Wiser okosotthon kínálat","3606481909787","8517620000","",""]
["CCT591011","Adatlap --->","Wiser okosotthon rendszer","WISER Nyitásérzékelő, vezeték nélküli","WISER","*",20007,20007,20007,20007,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESWIS","Általános célú","1-Lakossági","Wiser okosotthon kínálat","3606489527105","8536501990","",""]
["CCTDD20002","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 STD400RC/RL-SAE univerzális dimmer, 400W","ED","",33900,33900,33900,33900,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESFDR","Általános célú","1-Lakossági","Lakossági energiaelosztás (Resi9)","3606480160653","8537109899","",""]
["CEXSPUCZXGPAZZ","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","EcoStruxure Control Expert XL, csoport licensz (3 felhasználó), digitális","AUT","",2759550,2759550,2759550,2759550,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3606482208063","","",""]
["CEXUPDCZLGPAZZ","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","EcoStruxure Control Expert L, verzió frissítés, csoport licensz (3 felhasználó), digitális","AUT","",196620,196620,196620,196620,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3606482208131","","",""]
["CEXUPDCZSTPAZZ","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","EcoStruxure Control Expert S, verzió frissítés, csapat licensz (10 felhasználó), digitális","AUT","",87387,87387,87387,87387,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3606482208186","","",""]
["CEXUPNCZSTPAZZ","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","EcoStruxure Control Expert S licensz bővítés, csoport (3) -> csapat (10 felhasználó), digitális","AUT","",225365,225365,225365,225365,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3606482208384","","",""]
["DF102V","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Biztosíték tartó 2P 32A biztosítékhoz","AUT","",5572,5572,5572,5572,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389119407311","8536303099","",""]
["DF2BN2000","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Olvadó biztosító gl/gG 8,5X31,5 20A","AUT","",1210,1210,1210,1210,1,10,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3389110499469","8536105090","",""]
["DF2EA20","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Biztosítóbetét 20A 660VAC","AUT","",2445,2445,2445,2445,1,10,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3389110502381","8536105090","",""]
["DF2FA100","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","aM Biztosítóbetét 22x58 100A","AUT","",3771,3771,3771,3771,1,10,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3389110502862","8536105090","",""]
["DF82","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Biztosíték tartó 2P 25A biztosítékhoz","AUT","",4486,4486,4486,4486,1,6,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389119407120","8536303099","",""]
["DL1BDB8","Adatlap --->","Harmony fényoszlopok, szirénák és jelzőfények","Harmony XVB kiegészítő, LED BA15d foglalathoz, folyamatos fényű, 24 VAC/DC, sárga","AUT","*",19122,19122,19122,19122,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110118049","8539520000","","DL1BDB5"]
["DL1BEM","Adatlap --->","Harmony fényoszlopok, szirénák és jelzőfények","Harmony XVB kiegészítő, izzó 230VAC BA15D, 7W","AUT","*",3743,3743,3743,3743,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110847833","8539299290","",""]
["DL1CE024","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB4/XB5 kiegészítő, BA9s izzó, 24V, 2W","AUT","*",254,254,254,254,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110300307","8539299890","",""]
["DL1CJ0244","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB4/XB5 kiegészítő, LED, BA9 aljzat, 24 VAC/DC, piros","AUT","",2179,2179,2179,2179,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110664256","8539520000","",""]
["DZ5CE005D","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Érvéghüvely 0,5 mm2 DIN 10x100db blisteres kiszerelésben fehér L=13mm","ED","*",12,12,12,12,1,1000,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBLVS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630A-ig","3389110211276","8536901000","",""]
["DZ5CE062D","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Érvéghüvely 6,0 mm2 DIN 1x100db blisteres kiszerelésben sárga L=20mm","ED","",21,21,21,21,1,1000,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBLVS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630A-ig","3389110211436","8536901000","",""]
["E3MBP60K400H","Adatlap --->","APC Túlfeszültség- védelem és szünetmentesek (UPS)","Maintenance Bypass Panel, single unit, 10-400kVA 400V wallmount, for Easy UPS 3-Phase  ","","",1363150,1363150,1363150,1363150,1,1,"DB","09CF-LBDI3P","09CF-LBDI3P","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","IT háromfázis","731304419471","8536508090","",""]
["E3MOPT006","Adatlap --->","APC Túlfeszültség- védelem és szünetmentesek (UPS)","Easy UPS 3M kábelkészlet, klasszikus akkuszekrény és 60–100 kVA UPS, moduláris akkuszekrényhez és 60–80 kVA UPS-hez","","",280328,280328,280328,280328,1,1,"DB","09CF-LBDI3P","09CF-LBDI3P","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","IT háromfázis","731304412441","8544429090","",""]
["E3MUPS200KHS","Adatlap --->","APC Túlfeszültség- védelem és szünetmentesek (UPS)","Easy UPS 3M 200 kVA 400 V 3:3 UPS külső akkumulátorokhoz, üzembe helyezés 5x8","","",9642028,9642028,9642028,9642028,1,1,"DB","09CF-LBDI3P","09CF-LBDI3P","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","IT háromfázis","731304363255","8504409590","",""]
["E3SBT4","Adatlap --->","APC Túlfeszültség- védelem és szünetmentesek (UPS)","Easy UPS 3S akkumulátoregység","","",467562,467562,467562,467562,1,1,"DB","09CF-LBDI3P","09CF-LBDI3P","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","IT háromfázis","731304343820","8507208090",""]
["E3SUPS10KH","Adatlap --->","APC Túlfeszültség- védelem és szünetmentesek (UPS)","Easy UPS 3S 10 kVA 400 V 3:3 UPS külső akkumulátorokhoz","","",1127588,1127588,1127588,1127588,1,1,"DB","09CF-LBDI3P","09CF-LBDI3P","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","IT háromfázis","731304339328","8504409590",""]
["E3SUPS15KHB","Adatlap --->","APC Túlfeszültség- védelem és szünetmentesek (UPS)","Easy UPS 3S 15 kVA 400 V 3:3 UPS belső akkumulátorokhoz","","",1510424,1510424,1510424,1510424,1,1,"DB","09CF-LBDI3P","09CF-LBDI3P","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","IT háromfázis","731304340751","8504409590",""]
["E3SUPS30K3IB1","Adatlap --->","APC Túlfeszültség- védelem és szünetmentesek (UPS)","Easy UPS 3S 30 kVA 400 V 3:1 UPS belső akkumulátorokkal – 9 perces futási idő","APC","",3299084,3299084,3299084,3299084,1,1,"DB","09CF-LBDI3P","09CF-LBDI3P","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","IT háromfázis","731304428251","8504409590",""]
["ELG740174","Adatlap --->","Mozgássérült WC szettek","ELSO Mozgássérült WC szett, fehér JOY","ELSO","",94593,94593,94593,94593,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4013984196016","8531103000","",""]
["ENN05082","Adatlap --->","Szerelvény és kötődobozok","MUREVA Falon kívüli kötődoboz, 80x80x45 mm, IP55, szürke","MUREVA OTHERS","",445,445,445,445,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3295150050822","8536909500","",""]
["EPH0100121","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","ASFORA Egypólusú kapcsoló, rugós bekötés, fehér (101)","ASFORA","*",1110,1110,1110,1110,1,10,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606480524844","8536508090","",""]
["EPH0200171","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","ASFORA Kétpólusú kapcsoló, rugós bekötés, antracit (102)","ASFORA","*",2840,2840,2840,2840,1,10,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606480729256","8536508090","",""]
["EPH0400161","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","ASFORA Váltókapcsoló, rugós bekötés, alumínium (106)","ASFORA","*",2400,2400,2400,2400,1,10,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606480728358","8536508090","",""]
["EPH0500161","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","ASFORA Keresztkapcsoló, rugós bekötés, alumínium (107)","ASFORA","*",3528,3528,3528,3528,1,10,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606480728433","8536508090","",""]
["EPH0600169","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","ASFORA Kettős váltókapcsoló, rugós bekötés, bronz (106+6)","ASFORA","*",3520,3520,3520,3520,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606480728266","8536508090","",""]
["EPH0800171","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","ASFORA Egypólusú nyomó, csengőjel, rugós bekötés, antracit","ASFORA","*",2852,2852,2852,2852,1,10,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606480729331","8536508090","",""]
["EPH1300569","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","ASFORA Redőnykapcsoló, rugós bekötés, bronz","ASFORA","*",5178,5178,5178,5178,1,10,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606480728303","8536508090","",""]
["EPH1600123","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","ASFORA Egypólusú nyomó, jelzőfényes, rugós bekötés, bézs","ASFORA","",2945,2945,2945,2945,1,10,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606480575747","8536508090","",""]
["EPH2100171","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","ASFORA Hármas kapcsoló, antracit","ASFORA","*",3197,3197,3197,3197,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606481277152","8536508090","",""]
["EPH2700361","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","ASFORA Dupla USB töltő, 2.4A, A+C, alu","ASFORA","",21213,21213,21213,21213,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606489516727","8504408390","",""]
["EPH2900223","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","ASFORA 2P+F csatlakozóaljzat, biztonsági zsaluval, csavaros, kerettel, bézs","ASFORA","*",1796,1796,1796,1796,1,10,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606480526114","8536699099","",""]
["EPH3100123","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","ASFORA 2P+F csatlakozóaljzat, csapfedeles, csavaros, kerettel, bézs ","ASFORA","*",2412,2412,2412,2412,1,10,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606480526275","8536699099","",""]
["EPH3100369","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","ASFORA 2P+F csatlakozóaljzat, biztonsági zsalu, csapfedeles - IP44, kerettel, bronz","ASFORA","*",3419,3419,3419,3419,1,10,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606480728235","8536699099","",""]
["EPH3500161","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","ASFORA TV/R/SAT aljzat, végzáró, 1 dB, alumínium ","ASFORA","*",6244,6244,6244,6244,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606480728839","8536691000","",""]
["EPH4300162","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","ASFORA 1xRJ45 Cat5e UTP aljzat, acél ","ASFORA","*",4180,4180,4180,4180,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606480730610","8536699099","",""]
["EPH4700121","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","ASFORA 1xRJ45 Cat6 UTP aljzat, fehér ","ASFORA","*",4844,4844,4844,4844,1,10,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606480527012","8536699099","",""]
["EPH5600123","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","ASFORA Vakfedél, bézs ","ASFORA","*",1898,1898,1898,1898,1,10,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606480527128","3926909790","",""]
["EPH5800161","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","ASFORA Egyes keret, alumínium ","ASFORA","*",772,772,772,772,1,30,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606480728945","3925901000","",""]
["EPH5800362","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","ASFORA Hármas keret, vízszintes, acél ","ASFORA","*",1722,1722,1722,1722,1,15,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606480730702","3925901000","",""]
["EPH5800521","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","ASFORA Ötös keret, vízszintes, fehér ","ASFORA","*",1606,1606,1606,1606,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606480527241","3925901000","",""]
["EPH5800662","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","ASFORA Hatos keret, vízszintes, acél ","ASFORA","",4033,4033,4033,4033,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606480730733","3925901000","",""]
["EPH5810371","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","ASFORA Hármas keret, függőleges, antracit ","ASFORA","*",1722,1722,1722,1722,1,15,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606480729881","3925901000","",""]
["EPP301","Adatlap --->","Terepi eszközök","EPP301 Nyomáskülönbség távadó","BUILDINGS-TEREPI","",149652,149652,149652,149652,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","3606489709556","9026202000","",""]
["ESEMAMCZTSXAZZ","Adatlap --->","HMI terminálok, ipari PC-k és SCADA szoftverek","EcoStruxure Machine Advisor Premium licensz, 1 éves, digitális","AUT","",368060,368060,368060,368060,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3606481978950","","",""]
["ETK10120E","Adatlap --->","Ultra csatornák","ULTRA Belsőkönyök (101x34, 101x50)","ULTRA","*",1112,1112,1112,1112,1,5,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","8690495055153","3925902000","",""]
["ETK10151E","Adatlap --->","Ultra csatornák","ULTRA T-elem (101x34, 101x50)","ULTRA","*",1112,1112,1112,1112,1,5,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","8690495055207","3925902000","",""]
["ETK151503","Adatlap --->","Ultra csatornák","ULTRA Fedél, 40 mm (151x50)","ULTRA","",1072,1072,1072,1072,1,48,"M","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","","3925902000","",""]
["ETK20910","Adatlap --->","Ultra csatornák","ULTRA Minicsatorna 20x10 mm, öntapadós","ULTRA","*",555,555,555,555,1,144,"M","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","","3925902000","",""]
["ETK25341","Adatlap --->","Ultra csatornák","ULTRA Kanyarelem (25x16 és 25x25)","ULTRA","*",583,583,583,583,1,40,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","8698150253418","3925902000","",""]
["ETK40330","Adatlap --->","Ultra csatornák","ULTRA Külső könyök (40x16; 40x25; 40x40)","ULTRA","*",622,622,622,622,1,36,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","8698150403301","3925902000","",""]
["EVA1HPC1","Adatlap --->","Elektromos autótöltők","EVlink Home-Teljesítményszabályozó 1P manuálisan állítható 16-50A között ","","*",44200,44200,44200,44200,1,1,"DB","09GP-RESEVE","09GP-RESEVE","Általános célú","1-Lakossági","EV Residential Charging","3606482107366","9032890090","",""]
["EVB3S07N41","Adatlap --->","Elektromos autótöltők","EVlink ProAC töltőállomás 1*32A - 7,4kW - T2S + 6mA RDC-DD védelem","","",435525,435525,435525,435525,1,1,"DB","09GP-SMBEVE","09GP-SMBEVE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Elektromosautó-töltőállomások","","","",""]
["EVB3S22N4","Adatlap --->","Elektromos autótöltők","EVlink ProAC töltőállomás 3*32A - 22kW - T2S + 6mA RDC-DD védelem + MNx","","",532786,532786,532786,532786,1,1,"DB","09GP-SMBEVE","09GP-SMBEVE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Elektromosautó-töltőállomások","3606482213135","8537109899","",""]
["EVB3S22N4EA","Adatlap --->","Elektromos autótöltők","EVlink ProAC töltőállomás 3*32A - 22kW - T2S + 6mA RDC-DD védelem + 30mA Asi ÁVK + MNx + TE dugalj","","",571991,571991,571991,571991,1,1,"DB","09GP-SMBEVE","09GP-SMBEVE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Elektromosautó-töltőállomások","","","",""]
["EVD1S24T0H","Adatlap --->","Elektromos autótöltők","EVlink 24kW DC töltő CCS Combo 2","ED","",10812461,10812461,10812461,10812461,1,1,"DB","09GP-SMBEVE","09GP-SMBEVE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Elektromosautó-töltőállomások","3606489778880","8504406090","",""]
["EVLMSESM2EDM","Adatlap --->","Elektromos autótöltők","LMS fejlesztés 50 töltőállomás statikus … dinamikus","ED","",1866521,1866521,1866521,1866521,1,1,"DB","09GP-SMBEVE","09GP-SMBEVE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Elektromosautó-töltőállomások","3606481813695","","",""]
["EVP1DB2LG","Adatlap --->","Elektromos autótöltők","Evlink 24kW DC töltő talapzat két töltőfejes","ED","",2258095,2258095,2258095,2258095,1,1,"DB","09GP-SMBEVE","09GP-SMBEVE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Elektromosautó-töltőállomások","3606489778934","8504406090","",""]
["EVP2CNS163C4","Adatlap --->","Elektromos autótöltők","EVlink Wallbox csere beépíthető kábel T2 16A 3 fázis 4m","ED","",167626,167626,167626,167626,1,1,"DB","09GP-RESEVE","09GP-RESEVE","Általános célú","1-Lakossági","EV Residential Charging","3606485435589","8544429090","",""]
["EZ9EUB108","Adatlap --->","Resi9 lakossági kínálat","EASY9 EU Kiselosztó, teli ajtó, süllyesztett, 1x8 modul, PEN","EASY9 EU","*",4410,4410,4410,4410,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESFDR","Általános célú","1-Lakossági","Lakossági energiaelosztás (Resi9)","3606486370018","8538100000","",""]
["EZ9EUD212","Adatlap --->","Resi9 lakossági kínálat","EASY9 EU Kiselosztó, teli ajtó, falon kívüli, 2x12 modul, PEN","EASY9 EU","*",8925,8925,8925,8925,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESFDR","Általános célú","1-Lakossági","Lakossági energiaelosztás (Resi9)","3606486370117","8538100000","",""]
["EZASHT024DC","Adatlap --->","EasyPact","Munkaáramú kioldó EZC100-hoz 24 V DC","ED","",20071,20071,20071,20071,1,1,"DB","09GP-SMBESY","09GP-SMBESY","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Easy Fit CVS, EZC, Easy Meters, Easy Pri","3303430301660","8536309090","",""]
["EZC100B3025","Adatlap --->","EasyPact","EZC100B 3P 7,5kA/400V megszakító 25A","ED","",31145,31145,31145,31145,1,1,"DB","09GP-SMBESY","09GP-SMBESY","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Easy Fit CVS, EZC, Easy Meters, Easy Pri","3303430300229","8536201090","",""]
["EZC100F3080","Adatlap --->","EasyPact","EZC100F 3P 10kA/400V megszakító 80A","ED","",34703,34703,34703,34703,1,1,"DB","09GP-SMBESY","09GP-SMBESY","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Easy Fit CVS, EZC, Easy Meters, Easy Pri","3303430300489","8536209090","",""]
["EZC100H3025","Adatlap --->","EasyPact","EZC100H 3P 30kA/400V megszakító 25A","ED","",44492,44492,44492,44492,1,1,"DB","09GP-SMBESY","09GP-SMBESY","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Easy Fit CVS, EZC, Easy Meters, Easy Pri","3303430301226","8536201090","",""]
["EZC100N3025","Adatlap --->","EasyPact","EZC100N 3P 15kA/400V megszakító 25A","ED","",37821,37821,37821,37821,1,1,"DB","09GP-SMBESY","09GP-SMBESY","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Easy Fit CVS, EZC, Easy Meters, Easy Pri","3303430300823","8536201090","",""]
["EZC250F3100","Adatlap --->","EasyPact","EZC250F 3P 18kA/400V megszakító 100A","ED","",46606,46606,46606,46606,1,1,"DB","09GP-SMBESY","09GP-SMBESY","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Easy Fit CVS, EZC, Easy Meters, Easy Pri","3303431999996","8536209090","",""]
["EZC400H3400N","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","EZC400N 3P 50kA megszakító TM400D 3P3D kioldóval ","","",289112,289112,289112,289112,1,1,"DB","09GP-SMBESY","09GP-SMBESY","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Easy Fit CVS, EZC, Easy Meters, Easy Pri","3606480597411","8536209090","",""]
["EZEROTDS","Adatlap --->","EasyPact","Közvetlen rotációs hajtás EZC250-hez f","ED","",17868,17868,17868,17868,1,1,"DB","09GP-SMBESY","09GP-SMBESY","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Easy Fit CVS, EZC, Easy Meters, Easy Pri","3303431999316","8538909999","",""]
["GB2CB07","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Hő-mágnes megszakító 2A 1P","AUT","*",6972,6972,6972,6972,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110214611","8536201090","",""]
["GB2CD07","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Hő-mágnes megszakító 2A 1P+N","AUT","*",12541,12541,12541,12541,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110214734","8536201090","",""]
["GBK0600550F","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium hajtóműillesztő készlet GBX hajtómű és Lexium szervomotorok közé","AUT","",42748,42748,42748,42748,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3606480397738","7307210090","",""]
["GBK0800852S","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium hajtóműillesztő készlet GBX hajtómű és Lexium szervomotorok közé","AUT","",60083,60083,60083,60083,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3606480397820","7307210090","",""]
["GBX060015K","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium hajtómű, 60 mm, 15:1, Lexium szervomotorhoz","AUT","",262285,262285,262285,262285,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3606480388248","8483405190","",""]
["GBX080005K","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium hajtómű, 80 mm, 5:1, Lexium szervomotorhoz","AUT","",241490,241490,241490,241490,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3606480388330","8483405190","",""]
["GBX120032K","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium hajtómű, 120 mm, 32:1, Lexium szervomotorhoz","AUT","",560390,560390,560390,560390,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3606480388538","8483405190","",""]
["GBY060020K","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium merőleges hajtómű, 60 mm, 20:1, Lexium szervomotorokhoz","AUT","",506085,506085,506085,506085,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3606480388699","8483405190","",""]
["GBY080040K","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium merőleges hajtómű, 80 mm, 40:1, Lexium szervomotorokhoz","AUT","",601985,601985,601985,601985,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3606480388774","8483405190","",""]
["GC2520M5","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Moduláris mágneskapcsoló 25A 220/240V AC","AUT","*",11510,11510,11510,11510,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110641455","8536490099","",""]
["GK1AP05","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Külső működtetőkar GK1-hez","AUT","",8504,8504,8504,8504,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110256000","8538909999","",""]
["GS1AP43","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Fupact GS sorkapocs takaró GS1-hez 3x250A","ED","*",8095,8095,8095,8095,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110561975","8538909999","",""]
["GS1LD4","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Megszakító szakaszoló 4 pólusú 160A","AUT","",160709,160709,160709,160709,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110254013","8536508090","",""]
["GS2AE82","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Fupact GS tengely hosszabbító 30...32A 5x5 200mm","ED","",5281,5281,5281,5281,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389119411998","7326909890","",""]
["GS2AH570","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Fupact GS rotációs hajtás külső, mellső 1250A IP65 fekete","ED","",25708,25708,25708,25708,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389119411615","3926909790","",""]
["GS2GB4","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Biztosítóbetétes megszakító szakaszoló","","",69646,69646,69646,69646,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389119411271","8536508090","",""]
["GS2LL3","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Biztosítóbetétes megszakító szakaszoló","AUT","",99897,99897,99897,99897,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389119410717","8536508090","",""]
["GV1G02","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Flexibilis csatlakozó GV és LC1D közé","AUT","",1438,1438,1438,1438,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110212303","8544429090","",""]
["GV2APN01","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Forgatókar csomag IP54 fekete GV2P-hez","AUT","",21620,21620,21620,21620,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3606480160936","8538909999","",""]
["GV2DM110BD","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Komplett motorindító, 1-es típusú koordináció, 4…6,3A","AUT","",23810,23810,23810,23810,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110817317","8537109899","",""]
["GV2G554","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Fésűssín, 5db 54 mm -es leágazás","AUT","*",8968,8968,8968,8968,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110555851","8536909500","",""]
["GV2L06","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Motorvédő kapcsoló 1,6A","AUT","*",24233,24233,24233,24233,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110213232","8536201090","",""]
["GV2LE07","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Motorvédő kapcsoló 2,5A","AUT","*",21533,21533,21533,21533,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110516920","8536201090","",""]
["GV2ME036","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Motorvédő kapcsoló","AUT","",23634,23634,23634,23634,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110606485","8536201090","",""]
["GV2ME046","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Motorvédő kapcsoló","AUT","",23634,23634,23634,23634,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110606850","8536201090","",""]
["GV2ME07K2BW3","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Komplett irányv. motorind., 2,5A, 24VDC","AUT","",34895,34895,34895,34895,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110953695","8537109899","",""]
["GV2ME106","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Motorvédő kapcsoló","AUT","*",27561,27561,27561,27561,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110609325","8536201090","",""]
["GV2ME163","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Motorvédő kapcsoló 9…14A, rugós csatlakozás","AUT","*",32240,32240,32240,32240,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110346466","8536201090","",""]
["GV2ME22AP","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","TeSys GV2 motorvédő kapcsoló 20…25A, csavaros csatlakozás AP","AUT","*",34315,34315,34315,34315,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3606489607722","8536201090","",""]
["GV2P02","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Motorvédő kapcsoló 0,16-0,25A","AUT","*",24547,24547,24547,24547,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110213416","8536201090","",""]
["GV2P32","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Motorvédő kapcsoló 25-32A","AUT","*",58555,58555,58555,58555,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110376104","8536201090","",""]
["GV3G264","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Gyűjtősín, 2db 64mm-es leágazás","AUT","*",7266,7266,7266,7266,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389119410083","8536901000","",""]
["GV3L80","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","GV3L MOTOR CB MAGNETIC 80A EVERLINK","AUT","",80747,80747,80747,80747,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3606481304575","8536209090","",""]
["GV3P656","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Motorvédő kapcsoló 65 A sarus sorkapocs","AUT","",86271,86271,86271,86271,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389118204126","8536209090","",""]
["GV4APN02","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Hosszabbított rotációs hajtás piros/sárga GV4","AUT","",18363,18363,18363,18363,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3606485444741","8538909999","",""]
["GV4AU415","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Nullfeszültség kioldó tekercs UVR MN 380-415V 50Hz GV4","AUT","",27766,27766,27766,27766,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3606485444864","8536301090","",""]
["GV4L25N6","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","GV4L motorvédő mágneses 25A 50kA kengyeles csavaros","AUT","",125416,125416,125416,125416,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3606481309877","8536201090","",""]
["GV4L80B","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","GV4L motorvédő mágneses 80A 25kA EverLink","AUT","",95479,95479,95479,95479,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3606481309495","8536209090","",""]
["GV4LE07S6","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","GV4LE motorvédő mágneses 7A 100kA kengyeles csavaros","AUT","",141996,141996,141996,141996,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3606481310019","8536201090","",""]
["GV4LUG","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","3P kengyeles csavaros csatlakozó csavarokkal GV4-hez","AUT","",8262,8262,8262,8262,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3606481166777","8536901000","",""]
["GV4P115N","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","GV4P motorvédő termikus-mágneses 115A 50kA EverLink","AUT","",391423,391423,391423,391423,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3606481310385","8536209090","",""]
["GV4P80N","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","GV4P motorvédő termikus-mágneses 80A 50kA EverLink","AUT","",326280,326280,326280,326280,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3606481310378","8536209090","",""]
["GV4PE03S","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","GV4PE motorvédő termikus-mágneses 3.5A 100kA EverLink","AUT","",411708,411708,411708,411708,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3606481310569","8536201090","",""]
["GV4PE12N6","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","GV4PE motorvédő termikus-mágneses 12.5A 50kA kengyeles csavaros","AUT","",323166,323166,323166,323166,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3606481310422","8536201090","",""]
["GV4PE50B","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","GV4PE motorvédő termikus-mágneses 50A 25kA EverLink","AUT","",233651,233651,233651,233651,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3606481310088","8536201090","",""]
["GV4PE80N6","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","GV4PE motorvédő termikus-mágneses 80A 50kA kengyeles csavaros","AUT","",347402,347402,347402,347402,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3606481310453","8536209090","",""]
["GV4PEM07S","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","GV4PE Multi motorvédő termikus-mágneses 7A 100kA EverLink","AUT","",642198,642198,642198,642198,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3606481310972","8536201090","",""]
["GV4PEM50N6","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","GV4PE Multi motorvédő termikus-mágneses 50A 50kA kengyeles csavaros","AUT","",513519,513519,513519,513519,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3606481310927","8536201090","",""]
["GV4PEM80S6","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","GV4PE Multi motorvédő termikus-mágneses 80A 100kA kengyeles csavaros","AUT","",649666,649666,649666,649666,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3606481311092","8536209090","",""]
["GV7AC022","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Csatlakozó GV7-hez","AUT","",7193,7193,7193,7193,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110617566","8538909999","",""]
["GVAE11","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Segédérintkező blokk, homloklapi, Z+NY","AUT","*",4504,4504,4504,4504,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110343434","8536508090","",""]
["GVAPBPHP","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Rotációs hajtás véltelen kikapcsolás elleni védelem, magas profil, fekete, TeSys GV","AUT","",1978,1978,1978,1978,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3606481477200","3926909790","",""]
["GVAS115","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Munkaáramú kioldó, 110..115V 50Hz","AUT","",13202,13202,13202,13202,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110343625","8536508090","",""]
["GVAU386","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Feszültség csökkenési kioldó 400V 60Hz","AUT","",14692,14692,14692,14692,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110346039","8536508090","",""]
["GVSBPSU80K120H","Adatlap --->","APC Túlfeszültség- védelem és szünetmentesek (UPS)","Galaxy VS karbantartási áthidalópanel, különálló egység, 80–120 kW, 400 V, falra szerelhető","","",701866,701866,701866,701866,1,1,"DB","09CF-LBDI3P","09CF-LBDI3P","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","IT háromfázis","731304344490","","",""]
["GZ1E16","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Easypact TVS motorvédő kapcs 9-14A","AUT","*",21265,21265,21265,21265,1,1,"DB","09GP-INDESY","09GP-INDESY","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Easy contactors TVS, DPE, GZ1, signaling","3606480567872","8536201090","",""]
["HMIBMIEA5DD110L","Adatlap --->","HMI terminálok, ipari PC-k és SCADA szoftverek","Harmony iPC, Modular Box PC Basic, 128GB eMMC, 4GB DDR3, Windows 10","AUT","",763115,763115,763115,763115,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDHMI","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Ember-gép interfész","3606489740412","8471500000","",""]
["HMIBSCEA53D1L0T","Adatlap --->","HMI terminálok, ipari PC-k és SCADA szoftverek","Harmony iPC, IIoT Edge Box PC, Linux Yocto, 8GB eMMC, 1GB DDR3,  TPM2.0, Secure Boot, Node-Red","AUT","",511980,511980,511980,511980,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDHMI","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Ember-gép interfész","3606489740450","8471500000","",""]
["HMIDT351","Adatlap --->","HMI terminálok, ipari PC-k és SCADA szoftverek","Harmony GTU Advanced érintőképernyő, 7\", 800x480, GTU Box-okhoz","AUT","",203940,203940,203940,203940,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDHMI","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Ember-gép interfész","3606480687280","8528529100","",""]
["HMIDT732FC","Adatlap --->","HMI terminálok, ipari PC-k és SCADA szoftverek","Harmony GTU Smart érintőképernyő, 15\", 1024x768, multi-touch, lakkozott, HMIGxU Box-okhoz","AUT","",1254850,1254850,1254850,1254850,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDHMI","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Ember-gép interfész","3606480841644","8528529100","",""]
["HMIEMSE3PRT32KA","Adatlap --->","HMI terminálok, ipari PC-k és SCADA szoftverek","EcoStruxure Machine SCADA Expert Runtime 3rd party PC-hez, licensz, 32000 tag, digitális","AUT","",2338350,2338350,2338350,2338350,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDHMI","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Ember-gép interfész","3606482236707","","",""]
["HMIEMSEBT4KA","Adatlap --->","HMI terminálok, ipari PC-k és SCADA szoftverek","EcoStruxure Machine SCADA Expert Buildtime licensz, 4000 tag, digitális","AUT","",1455600,1455600,1455600,1455600,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDHMI","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Ember-gép interfész","3606482236820","","",""]
["HMIEMSEUG64KRTA","Adatlap --->","HMI terminálok, ipari PC-k és SCADA szoftverek","EcoStruxure Machine SCADA Expert Harmony HMI és iPC-hez, Runtime licensz bővítés, 32000 -> 64000 tag, digitális","AUT","",673600,673600,673600,673600,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDHMI","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Ember-gép interfész","3606482236974","","",""]
["HMIGK2310","Adatlap --->","HMI terminálok, ipari PC-k és SCADA szoftverek","Harmony GK HMI terminál nyomógombokkal, 5,7\", színes TFT LCD 320x240","AUT","",565510,565510,565510,565510,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDHMI","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Ember-gép interfész","3606480992087","8537101090","",""]
["HMIGK5310","Adatlap --->","HMI terminálok, ipari PC-k és SCADA szoftverek","Harmony GK HMI terminál nyomógombokkal, 10,4\", színes TFT LCD 640x480","AUT","",1135950,1135950,1135950,1135950,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDHMI","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Ember-gép interfész","3606480992094","8537101090","",""]
["HMIGTO6310FC","Adatlap --->","HMI terminálok, ipari PC-k és SCADA szoftverek","Harmony GTO általános HMI panel, 12,1\", 800x600 SVGA, lakkozott","AUT","",1264650,1264650,1264650,1264650,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDHMI","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Ember-gép interfész","3606480841811","8537109199","",""]
["HMIPSOH552D1801","Adatlap --->","HMI terminálok, ipari PC-k és SCADA szoftverek","Harmony S-Panel PC Optimized 10\", HDD 500GB, 4GB DDR3, Windows 10","AUT","",1356000,1356000,1356000,1356000,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDHMI","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Ember-gép interfész","3606480853357","8471410000","",""]
["HMIS85W","Adatlap --->","HMI terminálok, ipari PC-k és SCADA szoftverek","Harmony HMI tartalék alkatrész, HMI STU-SCU 5,7\" kijelző modul, SE logó nélkül","AUT","",116262,116262,116262,116262,1,1,"DB","09CF-IND","09CF-INDHMI","Konfigurálható","5- Ipari automatizálás – konfigurálható termékek","Általános HMI panelek","3595864153292","8537109199","",""]
["HMIST6700","Adatlap --->","HMI terminálok, ipari PC-k és SCADA szoftverek","Harmony ST6 HMI terminál, 15,6\", 1366x768, RS232, RS485, 2xRJ45 Ethernet TCP/IP, 2xUSB, 24VDC","AUT","",808964,808964,808964,808964,1,1,"DB","09CF-IND","09CF-INDHMI","Konfigurálható","5- Ipari automatizálás – konfigurálható termékek","Általános HMI panelek","3606489523411","8537101090","",""]
["HMISTO715","Adatlap --->","HMI terminálok, ipari PC-k és SCADA szoftverek","Harmony STO7 HMI terminál, 4,3\", színes TFT LCD, 480x272, RS-232C/485 soros port RJ45, 2xUSB","AUT","",122805,122805,122805,122805,1,1,"DB","09CF-IND","09CF-INDHMI","Konfigurálható","5- Ipari automatizálás – konfigurálható termékek","Általános HMI panelek","3606480920905","8537109199","",""]
["HMIYMIN4GEU1","Adatlap --->","HMI terminálok, ipari PC-k és SCADA szoftverek","Harmony iPC kiegészítő, Mini PCIe 4G SIM interfész, Európa+Ázsia","AUT","",314925,314925,314925,314925,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDHMI","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Ember-gép interfész","3606481245717","8517620000","",""]
["HMIZECOV6","Adatlap --->","HMI terminálok, ipari PC-k és SCADA szoftverek","Harmony HMI kiegészítő, IP67 műanyag védőfedél HMIGTO6310 panelhez","AUT","",75148,75148,75148,75148,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDHMI","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Ember-gép interfész","3595864150512","3926909790","",""]
["HMIZM6DSA","Adatlap --->","HMI terminálok, ipari PC-k és SCADA szoftverek","Dokkolóállomás adapter","AUT","",15360,15360,15360,15360,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDHMI","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Ember-gép interfész","3606481856517","8536909500","",""]
["HMIZSRTC1","Adatlap --->","HMI terminálok, ipari PC-k és SCADA szoftverek","Harmony HMI tartalék alkatrész, akkumulátor RTC-hez, HMI STO és HMI STU terminálhoz","AUT","",7515,7515,7515,7515,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDHMI","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Ember-gép interfész","3606480928963","8507600090","",""]
["ILA1F571TC1A0","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium ILA integrált hajtásos szervomotor, aszinkron motorral, 57 mm, CANopen DS301, 24…36 V","AUT","",454175,454175,454175,454175,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3389119225472","8501510090","",""]
["ILA2E571PC1A0","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium ILA integrált hajtásos szervomotor, aszinkron motorral, 57 mm, EtherCAT, 24…48 V","AUT","",562250,562250,562250,562250,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3606485187372","8501510090","",""]
["ILA2K571PB1F0","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium ILA integrált hajtásos szervomotor, aszinkron motorral, 57 mm, Ethernet/IP, 24…48 V","AUT","",668735,668735,668735,668735,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3606485204444","8501510090","",""]
["ILA2K572S2186","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","Lexium ILA integrált hajtásos szervomotor, aszinkron motorral, 57 mm, Ethernet/IP, 24…48 V","AUT","",826695,826695,826695,826695,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3606485231549","8501510090","",""]
["ILA2T572PC1F0","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium ILA integrált hajtásos szervomotor, aszinkron motorral, 57 mm, Modbus TCP, 24…48 V","AUT","",740050,740050,740050,740050,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3606485187983","8501510090","",""]
["ILE2E661PB1A1","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium ILE integrált hajtásos szervomotor, kefe nélküli DC motorral, 66 mm, EtherCAT, 24…48 V","AUT","",470900,470900,470900,470900,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3606485188805","8501310099","",""]
["ILE2E661PB1A2","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium ILE integrált hajtásos szervomotor, kefe nélküli DC motorral, 66 mm, EtherCAT, 24…48 V","AUT","",478295,478295,478295,478295,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3606485188812","8501310099","",""]
["ILS1F572PB1A0","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","Lexium ILS integrált hajtásos léptetőmotor, 3f léptetőmotorral, 57 mm, CANopen DS301, 24…36 V","AUT","",324335,324335,324335,324335,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3389119227063","8501510090","",""]
["ILS1F853PB1A0","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium ILS integrált hajtásos léptetőmotor, 3f léptetőmotorral, 57 mm, CANopen DS301, 24…36 V","AUT","",401010,401010,401010,401010,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3389119227186","8501510090","",""]
["ILS1V573PB1A0","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium ILS integrált hajtásos léptetőmotor, 3f léptetőmotorral, 57 mm, 5V impulzus/irány jelzés, 24…36 V","AUT","",334660,334660,334660,334660,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3389119227728","8501510090","",""]
["ILS2E851PC1F0","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium ILS integrált hajtásos léptetőmotor, 3f léptetőmotorral, 85 mm, EtherCAT, 24…48 V","AUT","",625185,625185,625185,625185,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3606485189482","8501510090","",""]
["ILS2K853PB1F0","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium ILS integrált hajtásos léptetőmotor, 3f léptetőmotorral, 85 mm, Ethernet/IP, 24…48 V","AUT","",605005,605005,605005,605005,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3606485205021","8501510090","",""]
["ILS2T852PC1A0","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium ILS integrált hajtásos léptetőmotor, 3f léptetőmotorral, 85 mm, Modbus TCP, 24…48 V","AUT","",773345,773345,773345,773345,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3606485189956","8501510090","",""]
["IMT23222","Adatlap --->","Villanyszerelői eszközök","THORSMAN Digitális multiméter, Cat III., 600 V","THORSMAN","*",20243,20243,20243,20243,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606489486167","9030310090","",""]
["IMT33135","Adatlap --->","Villanyszerelői eszközök","THORSMAN Kábeldobos hosszabbító, 1.0x15m, 4x2P+F alj, IP20","THORSMAN","*",21912,21912,21912,21912,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606481374868","8544429090","",""]
["IMT46411","Adatlap --->","Szerelvény és kötődobozok","THORSMAN Kábelkötegelő, 200x4.8mm, színtelen (100 db)","MUREVA OTHERS","",949,949,949,949,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606486365540","","Új termék",""]
["IMT46420","Adatlap --->","Szerelvény és kötődobozok","THORSMAN Kábelkötegelő, 300x4.8mm, fekete (100 db)","MUREVA OTHERS","",1470,1470,1470,1470,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606486365632","","Új termék",""]
["IMT47211","Adatlap --->","LED reflektorok","MUREVA LED reflektor, 30W, 3000lm, 6500K, IP65, 230V","MUREVA LIGHTS","",9468,9468,9468,9468,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606489903114","9405423100","",""]
["IMT47220","Adatlap --->","LED reflektorok","MUREVA LED reflektor, 50W, 5000lm, 4000K, IP44, mozgásérzékelővel, 230V","MUREVA LIGHTS","*",19874,19874,19874,19874,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606489903206","9405423100","",""]
["INS44005","Adatlap --->","Unica System+","UNICA SYSTEM+ Bútorba süllyeszthető 2P+F / USB A, antracit","UNICA SYSTEM+","",21504,21504,21504,21504,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606489819194","8544429090","",""]
["INS52003","Adatlap --->","Unica System+","UNICA SYSTEM+ Süllyesztődoboz, 24 modulos padlódobozhoz, fém","UNICA SYSTEM+","",50613,50613,50613,50613,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606490150354","7326906000","",""]
["INS52163","Adatlap --->","Unica System+","UNICA SYSTEM+ Gumis kivezető, 24 modulos padlódobozokhoz, antracit (2 db)","UNICA SYSTEM+","",4164,4164,4164,4164,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606481457400","3925908000","",""]
["INS61215","Adatlap --->","Unica System+","UNICA SYSTEM+ Bútorba süllyeszthető kábelkivezető, 60 mm, fekete","UNICA SYSTEM+","",3784,3784,3784,3784,1,10,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606489820992","3925902000","",""]
["ISM10200P","Adatlap --->","OptiLine csatornák, energiaoszlopok, padlódobozok","OPTILINE 45 kábelcsatorna fedéllel 95x55 mm, műanyag, polárfehér","OPTILINE","*",6080,6080,6080,6080,1,2,"M","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606480681585","3925902000","",""]
["ISM10303P","Adatlap --->","OptiLine csatornák, energiaoszlopok, padlódobozok","OPTILINE 45 kanyarelem 90°, 140x55 mm, műanyag, polárfehér","OPTILINE","",4047,4047,4047,4047,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606480681707","3925902000","",""]
["ISM10354","Adatlap --->","OptiLine csatornák, energiaoszlopok, padlódobozok","OPTILINE 45 végzáró 140x55 mm, alu","OPTILINE","",7729,7729,7729,7729,1,2,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606480028069","3925902000","",""]
["ISM10503P","Adatlap --->","OptiLine csatornák, energiaoszlopok, padlódobozok","OPTILINE 45 kanyarelem 90°, 185x55 mm, műanyag, polárfehér","OPTILINE","",5167,5167,5167,5167,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606480681868","3925902000","",""]
["ISM10953","Adatlap --->","OptiLine csatornák, energiaoszlopok, padlódobozok","OPTILINE földelőkészlet, 200 mm","OPTILINE","",258,258,258,258,1,10,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606480028519","8544429090","",""]
["ISM20109P","Adatlap --->","OptiLine csatornák, energiaoszlopok, padlódobozok","OPTILINE 45 energiaoszlop, feszített, kétoldalas, 3.5 m, polárfehér","OPTILINE","",181214,181214,181214,181214,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606480682018","7616999099","",""]
["ISM20808","Adatlap --->","OptiLine csatornák, energiaoszlopok, padlódobozok","OPTILINE energiaoszlop tartóláb, kerek, szürke","OPTILINE","",41026,41026,41026,41026,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606480030581","7325100099","",""]
["ISM20809","Adatlap --->","OptiLine csatornák, energiaoszlopok, padlódobozok","OPTILINE energiaoszlop tartóláb, szögletes, szürke","OPTILINE","",51748,51748,51748,51748,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606480030598","7325100099","",""]
["K10B011UCH","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony K komplett bütykös kapcsoló, 10A, Ø16-22mm furat, 1P, 60°, 2 fokozatú átkapcsoló","AUT","",19723,19723,19723,19723,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110076707","8536508090","",""]
["K10F013NCH","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony K komplett bütykös kapcsoló, 10A, Ø16-22mm furat, 2P, 60°, 3 fokozatú léptetőkapcsoló","AUT","",35000,35000,35000,35000,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110076639","8536508090","",""]
["K115H004UP","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony K komplett bütykös kapcsoló, 115A, 4P, 60°, 3 fokozatú átkapcsoló","AUT","",188280,188280,188280,188280,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110084139","8536508090","",""]
["K1B001UCH","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony K komplett bütykös kapcsoló, 12A, Ø22, 1P, 3 fokozatú átkapcsoló","AUT","*",11056,11056,11056,11056,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110978513","8536508090","",""]
["K1B006T","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony K bütykös kapcsoló test választókapcsolóhoz - 1 pólus - 30° - 12 A","AUT","",7228,7228,7228,7228,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110443424","8536508090","",""]
["K1C002L","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony K bütykös kapcsoló test léptető kapcsolóhoz - 1 pólus - 45° - 12 A","AUT","",7029,7029,7029,7029,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110442281","8536508090","",""]
["K1D004NX","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony K bütykös kapcsoló test léptető kapcsolóhoz - 1 pólus - 45° - 12 A","AUT","*",9514,9514,9514,9514,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110794236","8536508090","",""]
["K1D004Q","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony K bütykös kapcsoló test léptető kapcsolóhoz - 1 pólus - 45° - 12 A","AUT","",8032,8032,8032,8032,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110442380","8536508090","",""]
["K1E005QLH","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony K komplett bütykös kapcsoló, 12A, multifix, 1P, 5 fokozatú +0 léptetőkapcsoló","AUT","",13305,13305,13305,13305,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110978797","8536508090","",""]
["K1F013N","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony K bütykös kapcsoló test léptető kapcsolóhoz - 2-pólus - 45° - 12 A","AUT","",10675,10675,10675,10675,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110444070","8536508090","",""]
["K1F027M","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony K bütykös kapcsoló test voltmeter kapcsolóhoz - 3L és 3L-N - 45° - 12 A","AUT","",10675,10675,10675,10675,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110445596","8536508090","",""]
["K1H014N","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony K bütykös kapcsoló test léptető kapcsolóhoz - 2-pólus - 45° - 12 A","AUT","",11597,11597,11597,11597,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110444087","8536508090","",""]
["K1K015NCH","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony K komplett bütykös kapcsoló, 12A, Ø22, 2P, 5 fokozatú léptetőkapcsoló","AUT","",17051,17051,17051,17051,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110979077","8536508090","",""]
["K1SM1A8LNS05","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","12 ÉRINTKEZŐS TELEMECANIQUE BLOKK","AUT","*",25590,25590,25590,25590,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389119054225","8536508090","",""]
["K2C003ALH","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony K komplett bütykös kapcsoló, 20A, multifix, 3P, 45°, be-ki kapcsoló","AUT","*",14047,14047,14047,14047,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110979527","8536508090","",""]
["K2D012UCH","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony K komplett bütykös kapcsoló, 20A, Ø22, 2P, 3 fokozatú átkapcsoló","AUT","",16262,16262,16262,16262,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110979862","8536508090","",""]
["K2M033N","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony K bütykös kapcsoló test léptető kapcsolóhoz - 4-pólus - 45° - 20 A","AUT","",23230,23230,23230,23230,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110479249","8536508090","",""]
["K30H004PP","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony K komplett bütykös kapcsoló, 32A, 3P, 60°, Dahlander kapcsoló","AUT","",61776,61776,61776,61776,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110084511","8536508090","",""]
["K50F013UP","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony K komplett bütykös kapcsoló, 50A, 3P, 60°, 2 fokozatú  átkapcsoló","AUT","",84416,84416,84416,84416,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110084160","8536508090","",""]
["K63E003WP","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony K komplett bütykös kapcsoló, 63A, 3P, 60°, irányváltó kapcsoló","AUT","",89351,89351,89351,89351,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110085013","8536508090","",""]
["KAD1H","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Működtetőfej kézikapcsolóhoz","AUT","",7384,7384,7384,7384,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110980578","8538909999","",""]
["KAXZ1M12","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony K bütykös kapcsoló működtető fej with bezel Ø 28.5 mm, fém - fekete standard kar","AUT","*",5132,5132,5132,5132,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110980752","8538909999","",""]
["KBA25ED2303W","Adatlap --->","Canalis","Standard egyenes elem, 25 A, 3m ,fehér","ED","",13761,13761,13761,13761,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBLBW","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Tokozott Síncsatorna rendszerek (világítás)","3606480000072","8536900100","",""]
["KBA40ED4203W","Adatlap --->","Canalis","KBA 40A-es 2m-es egyenes elem ,fehér","ED","",19266,19266,19266,19266,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBLBW","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Tokozott Síncsatorna rendszerek (világítás)","3606480000508","8536900100","",""]
["KBB40ZFC","Adatlap --->","Canalis","Csavart horog","ED","*",2449,2449,2449,2449,1,10,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBLBW","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Tokozott Síncsatorna rendszerek (világítás)","3606480001888","8538909999","",""]
["KBC10DCS201","Adatlap --->","Canalis","10 A-es leágazó dugaszolóelem","ED","",4463,4463,4463,4463,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBLBW","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Tokozott Síncsatorna rendszerek (világítás)","3606480002120","8536901000","",""]
["KBC16ZT1","Adatlap --->","Canalis","Csatlakozó blokk","ED","",18266,18266,18266,18266,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBLBW","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Tokozott Síncsatorna rendszerek (világítás)","3606480002410","8538909999","",""]
["KCD1PZ","Adatlap --->","Kézi kapcsolókészülékek és jelzőkészülékek","Fő- és vészleállító kapcsolókar, 60x60mm, IP66","AUT","*",3704,3704,3704,3704,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110725087","8538909999","",""]
["KDC1S","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony K bütykös kapcsoló működtető fej 45 x 45 mm - kulcs","AUT","*",25001,25001,25001,25001,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110835755","8538909999","",""]
["KH063SD541","Adatlap --->","Canalis","630A leágazó elem fix NSX-HEZ","ED","",1573974,1573974,1573974,1573974,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDBUS","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Tokozott síncsatorna rendszerek (minden, ami nem világítás) ","3389118238565","8536209090","",""]
["KNA160ED4204","Adatlap --->","Canalis","Egyenes elem 160 A","ED","",108758,108758,108758,108758,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDBUS","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Tokozott síncsatorna rendszerek (minden, ami nem világítás) ","3606480003110","8536900100","",""]
["KNA63DL4","Adatlap --->","Canalis","Rugalmas könyök, külsõ v. belsõ könyök, 63 A","ED","",52240,52240,52240,52240,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDBUS","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Tokozott síncsatorna rendszerek (minden, ami nem világítás) ","3606480003202","8536900100","",""]
["KNB63SM412","Adatlap --->","Canalis","Leágazódoboz moduláris készülékekhez, 63A","ED","",128871,128871,128871,128871,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDBUS","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Tokozott síncsatorna rendszerek (minden, ami nem világítás) ","3606480006302","8536900100","",""]
["KRA2500ER44","Adatlap --->","Canalis","CANALIS KR 4X2500AL EDGEWISE ELBOW FEED","ED","",2878008,2878008,2878008,2878008,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDBUS","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Tokozott síncsatorna rendszerek (minden, ami nem világítás) ","3606480973130","8536900100",""]
["KSA1000ABG4","Adatlap --->","Canalis","Végbetápláló elem, 1000 A, bal","ED","",1400936,1400936,1400936,1400936,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDBUS","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Tokozott síncsatorna rendszerek (minden, ami nem világítás) ","3606480003479","8536909500","",""]
["KSA160ED45020","Adatlap --->","Canalis","Egyenes elem 160 A, 5 m","ED","",548859,548859,548859,548859,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDBUS","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Tokozott síncsatorna rendszerek (minden, ami nem világítás) ","3606480004018","8536909500","",""]
["KSA250ED4208","Adatlap --->","Canalis","Egyenes elem 2 m 250 A","ED","*",270884,270884,270884,270884,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDBUS","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Tokozott síncsatorna rendszerek (minden, ami nem világítás) ","3606480004377","8536909500","",""]
["KSA400ABT4","Adatlap --->","Canalis","Közbenső betáplálóelem, 400 A","ED","",1167446,1167446,1167446,1167446,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDBUS","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Tokozott síncsatorna rendszerek (minden, ami nem világítás) ","3606480004476","8536909500","",""]
["KSA500FR425","Adatlap --->","Canalis","Redukáló elem","ED","",219444,219444,219444,219444,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDBUS","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Tokozott síncsatorna rendszerek (minden, ami nem világítás) ","3606485012919","8536900100","",""]
["KSA630ABD4","Adatlap --->","Canalis","Végbetápláló elem, 630 A, jobb","ED","*",875560,875560,875560,875560,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDBUS","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Tokozott síncsatorna rendszerek (minden, ami nem világítás) ","3606480005039","8536909500","",""]
["KSB1000ZV3","Adatlap --->","Canalis","Két készlet emeleti tartó","ED","",174872,174872,174872,174872,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDBUS","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Tokozott síncsatorna rendszerek (minden, ami nem világítás) ","3606485012926","8536909500","",""]
["KSB160SE5","Adatlap --->","Canalis","Leágazódoboz, 160 A, 00 biztosítókhoz","ED","*",251768,251768,251768,251768,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDBUS","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Tokozott síncsatorna rendszerek (minden, ami nem világítás) ","3606480005718","8536900100","",""]
["KSB250DC4TRE","Adatlap --->","Canalis","Leágazódoboz, 250 A, NSX 250 rot. hajt. megszakítóhoz mérőfunkcióval","ED","",410289,410289,410289,410289,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDBUS","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Tokozott síncsatorna rendszerek (minden, ami nem világítás) ","3606485057644","8536900100","",""]
["KSB400DC4","Adatlap --->","Canalis","Leágazódoboz, 400 A, NSX 400 rot. hajt. megszakítóhoz","ED","*",582797,582797,582797,582797,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDBUS","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Tokozott síncsatorna rendszerek (minden, ami nem világítás) ","3606480005794","8536900100","",""]
["KSB50SN4","Adatlap --->","Canalis","Leágazódoboz, 50 A, E18 biztosítókhoz","ED","",94704,94704,94704,94704,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDBUS","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Tokozott síncsatorna rendszerek (minden, ami nem világítás) ","3606480006074","8536900100","",""]
["KSC250AB4","Adatlap --->","Canalis","Végbetápláló elem 250 A bal/jobb","ED","",379412,379412,379412,379412,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDBUS","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Tokozott síncsatorna rendszerek (minden, ami nem világítás) ","3606480677816","8504408390","",""]
["KTB0074TT01","Adatlap --->","Canalis","Tető lemez","ED","",102358,102358,102358,102358,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDBUS","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Tokozott síncsatorna rendszerek (minden, ami nem világítás) ","3606485033631","7326909890","",""]
["KTB0204ZA7","Adatlap --->","Canalis","CANALIS KT lapos  tartó H204","ED","",10599,10599,10599,10599,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDBUS","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Tokozott síncsatorna rendszerek (minden, ami nem világítás) ","3606489666828","8536909500","",""]
["KTB0350CR3","Adatlap --->","Canalis","Védő borító","ED","",229278,229278,229278,229278,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDBUS","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Tokozott síncsatorna rendszerek (minden, ami nem világítás) ","3606485032214","7326909890","",""]
["KZ17X","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony K bütykös kapcsoló jelöletlen címke -, - 46 x 46 mm","AUT","",1438,1438,1438,1438,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110980837","3926909790","",""]
["KZ65","Adatlap --->","Kézi kapcsolókészülékek és jelzőkészülékek","Gumitömítés kapcsolókarhoz IP40, 45x45","AUT","",663,663,663,663,1,5,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110552287","4016930090","",""]
["LA1DX20","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Por és nedvességálló segédérintkező blokk, homloklapi, 2Z, csavaros csatlakozás","AUT","",30641,30641,30641,30641,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110236507","8536508090","",""]
["LA1KN13","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Segédérintkező, 1 záró, 3 nyitó","AUT","*",3892,3892,3892,3892,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110500134","8536508090","",""]
["LA1KN40","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Segédérintkező, 4 záró","AUT","*",3720,3720,3720,3720,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110500073","8536909500","",""]
["LA4DA1U","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Zavarszűrő RC 110-240VAC","AUT","",6802,6802,6802,6802,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110233025","8536301090","",""]
["LA4DE1E","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Varistoros zavarszűrő 24-48VAC/DC","AUT","",7891,7891,7891,7891,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110233070","8538909999","",""]
["LA4KE1E","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Zavarszűrő 32-48V AC,DC","AUT","",2526,2526,2526,2526,1,5,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110230222","8536301090","",""]
["LA9D11502","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Mechanikus retesz D115 és D150-hez","AUT","*",22051,22051,22051,22051,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110859485","8538909999","",""]
["LA9D4002","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Mechanikus retesz LC1-D80004-hez","AUT","*",19712,19712,19712,19712,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110080292","8301409000","",""]
["LA9D901","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Zárófedél LADT, LADR-hez","AUT","",591,591,591,591,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110161090","8538909999","",""]
["LA9G3601","Adatlap --->","Tesys Giga","TeSys Giga LC1G115-225 3P készülékhez egyenes csatlakozóelem","","",30993,30993,30993,30993,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3606481916402","8536909500","",""]
["LA9G3653","Adatlap --->","Tesys Giga","TeSys Giga szerelőlap LR9G630 ,LC1G630-800 készülékhez","","",42934,42934,42934,42934,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3606481015891","7326199000","",""]
["LA9G3683","Adatlap --->","Tesys Giga","TeSys Giga LC1G630-800 3P készülékhez hátsó L-csatlakozó","","",47703,47703,47703,47703,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3606481015983","8536909500","",""]
["LA9G3711","Adatlap --->","Tesys Giga","TeSys Giga LC1G115-225 3P fázisszéthúzó készlet","","",49435,49435,49435,49435,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3606481916617","8536909500","",""]
["LA9G3SA","Adatlap --->","Tesys Giga","TeSys Giga LC1G400-500 3P csatlakozómodul készlet","","",687009,687009,687009,687009,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3606481916754","8536508090","",""]
["LA9G4707","Adatlap --->","Tesys Giga","TeSys Giga LC1G115-800 4P IP20 csatlakozó takaró, sorolt","","",3182,3182,3182,3182,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3606481047854","8536909500","",""]
["LA9G4QA","Adatlap --->","Tesys Giga","TeSys Giga LC1G115-225 4P csatlakozómodul készlet","","",401896,401896,401896,401896,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3606481915948","8536508090","",""]
["LA9GRD10","Adatlap --->","Tesys Giga","TeSys Giga diagnosztikai modul - készülék élettartam távoli jelzés 1NO","","",56182,56182,56182,56182,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3606481047922","8536508090","",""]
["LA9GTS331","Adatlap --->","Tesys Giga","TeSys Giga csillag-delta LC1G630-800 LD/LC1G265-500 Y csatlakozó sínezés készlet vezetékmemória kiegészítővel","","",331445,331445,331445,331445,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3606481047878","8536909500","",""]
["LA9ZX01287","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","1 pól.csatlakozó,70mm2, 5mm-es gyűjtősínhez","ED","",1682,1682,1682,1682,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBLVS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630A-ig","3606480100055","8536901000","",""]
["LAD4BB","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Kiegészítő kábelezéshez","AUT","*",1928,1928,1928,1928,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110470451","8538909999","",""]
["LAD4RCG","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Zavarszűrő, 50-127V","AUT","",7287,7287,7287,7287,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110385380","8536301090","",""]
["LAD6K10E","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Mechanikai retesz 42/48VACDC","AUT","",20436,20436,20436,20436,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110842371","8538909999","",""]
["LAD9R3","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","D40A-D65A irányváltós kit","AUT","*",18911,18911,18911,18911,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389119410052","8536909500","",""]
["LAD9V5","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Hálózati oldali elosztósín csavar ","AUT","*",2654,2654,2654,2654,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110111910","8536909500","",""]
["LADN20","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Segédérintkező blokk, homloklapi, 2Z, csavaros csatlakozás","AUT","*",3344,3344,3344,3344,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110383881","8536508090","",""]
["LADN313","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Segédérintkező blokk, homloklapi, 3Z+1NY","AUT","*",6387,6387,6387,6387,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110821277","8536508090","",""]
["LADS23","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Behúzáskésleltető segédérintkező blokk, 1…30s, rugós csatlakozás","AUT","",38002,38002,38002,38002,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110821536","8538909999","",""]
["LAEM1","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Easypact TVS mechanikus retresz LC1E06...E65 mágneskapcsolóhoz","AUT","*",4681,4681,4681,4681,1,1,"DB","09GP-INDESY","09GP-INDESY","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Easy contactors TVS, DPE, GZ1, signaling","3606480395093","8538909999","",""]
["LAG8N113P","Adatlap --->","Tesys Giga","TeSys Giga segédérintkező 1NO+1NC L1/R1","","",7048,7048,7048,7048,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3606481047892","8536508090","",""]
["LC1D096BLS207","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Mágneskapcsoló S207 9A","AUT","*",115676,115676,115676,115676,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389118234178","8536490099","",""]
["LC1D09D5","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","TeSys LC1D AC mágneskapcsoló, 4kW/9A (400V, AC3), csavaros csatlakozás, 1Z+1NY,42VAC tekercsfeszültség, 50Hz","AUT","*",12556,12556,12556,12556,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3606489602536","8536419089","",""]
["LC1D09K7","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","AC mágneskapcsoló, 4kW/9A (400V, AC3), csavaros csatlakozás, 1Z+1NY","AUT","",12388,12388,12388,12388,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110348859","8536490099","",""]
["LC1D09T7","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","AC mágneskapcsoló, 4kW/9A (400V, AC3), csavaros csatlakozás, 1Z+1NY","AUT","",11275,11275,11275,11275,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110348811","8536490099","",""]
["LC1D1156P7","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Mágneskapcsoló, 115A, 230VAC, 50/60Hz","AUT","",121123,121123,121123,121123,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110381375","8536490099","",""]
["LC1D115R7","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","AC mágneskapcsoló, 55kW/115A (400V, AC3), csavaros csatlakozás, 1Z+1NY","AUT","",121734,121734,121734,121734,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110377361","8536490099","",""]
["LC1D128BD","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","DC mágneskapcsoló, 25A (AC1), csavaros csatlakozású, 2Z+2NY pólus","AUT","*",36825,36825,36825,36825,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110334111","8536419089","",""]
["LC1D128ED","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","DC mágneskapcsoló, 25A (AC1), csavaros csatlakozású, 2Z+2NY pólus","AUT","",37614,37614,37614,37614,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110404401","8536419089","",""]
["LC1D12CD","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","DC mágneskapcsoló, 5,5kW/12A (400V, AC3), csavaros csatlakozás,1Z+1NY","AUT","",27123,27123,27123,27123,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110353747","8536490099","",""]
["LC1D1506BD","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Mágneskapcsoló, 150A, 24VDC, sarus","AUT","",149122,149122,149122,149122,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110483017","8536419089","",""]
["LC1D150N7","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","AC mágneskapcsoló, 75kW/150A (400V, AC3), csavaros csatlakozás, 1Z+1NY","AUT","",152787,152787,152787,152787,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110476064","8536490099","",""]
["LC1D183F7","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","AC mágneskapcsoló, 7,5kW/18A (400V, AC3), rugós csatlakozás, 1Z+1NY","AUT","",16743,16743,16743,16743,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110803693","8536490099","",""]
["LC1D188B7","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","AC mágneskapcsoló, 32A (AC1), csavaros csatlakozású, 2Z+2NY pólus","AUT","",24333,24333,24333,24333,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110334173","8536419089","",""]
["LC1D18B5","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","TeSys LC1D AC mágneskapcsoló, 7,5kW/18A (400V, AC3), csavaros csatlakozás, 1Z+1NY,24VAC tekercsfeszültség, 50Hz","AUT","*",18295,18295,18295,18295,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3606489602468","8536419089","",""]
["LC1D18E7","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","AC mágneskapcsoló, 7,5kW/18A (400V, AC3), csavaros csatlakozás, 1Z+1NY","AUT","*",29998,29998,29998,29998,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110349429","8536419089","",""]
["LC1D18JD","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","DC mágneskapcsoló, 7,5kW/18A (400V, AC3), csavaros csatlakozás, 1Z+1NY","AUT","",28396,28396,28396,28396,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110354898","8536419089","",""]
["LC1D18V7","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","AC mágneskapcsoló, 7,5kW/18A (400V, AC3), csavaros csatlakozás, 1Z+1NY","AUT","*",18525,18525,18525,18525,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110349603","8536490099","",""]
["LC1D258G7","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","AC mágneskapcsoló, 40A (AC1), csavaros csatlakozású, 2Z+2NY pólus","AUT","",40406,40406,40406,40406,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110294330","8536490099","",""]
["LC1D258P7","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","AC mágneskapcsoló, 40A (AC1), csavaros csatlakozású, 2Z+2NY pólus","AUT","*",39601,39601,39601,39601,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110250275","8536490099","",""]
["LC1D25G7","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","AC mágneskapcsoló, 11kW/25A (400V, AC3), csavaros csatlakozás, 1Z+1NY","AUT","",25235,25235,25235,25235,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110349733","8536490099","",""]
["LC1D25P7","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","AC mágneskapcsoló, 11kW/25A (400V, AC3), csavaros csatlakozás, 1Z+1NY","AUT","*",39842,39842,39842,39842,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110349955","8536490099","",""]
["LC1D326F7","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Mágneskapcsoló, 32A 110V 50 60HZ","AUT","",32594,32594,32594,32594,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110805192","8536490099","",""]
["LC1D32E5","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","TeSys LC1D AC mágneskapcsoló, 15kW/32A (400V, AC3), csavaros csatlakozás, 1Z+1NY,48VAC tekercsfeszültség, 50Hz","AUT","*",35570,35570,35570,35570,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3606489602659","8536419089","",""]
["LC1D32MD","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","DC mágneskapcsoló, 15kW/32A (400V, AC3), csavaros csatlakozás, 1Z+1NY","AUT","",46617,46617,46617,46617,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110358889","8536490099","",""]
["LC1D32V7","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","AC mágneskapcsoló, 15kW/32A (400V, AC3), csavaros csatlakozás, 1Z+1NY","AUT","*",34154,34154,34154,34154,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110351835","8536490099","",""]
["LC1D38U7","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","AC mágneskapcsoló, 18,5kW/38A (400V, AC3), csavaros csatlakozás, 1Z+1NY","AUT","",41906,41906,41906,41906,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110352672","8536490099","",""]
["LC1D40A3P7","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","3pólusú Everlink mágneskapcsoló (AC3, 400V 40A) rugós vezérlő sorkapoccsal 230V AC 50/60Hz","AUT","",44250,44250,44250,44250,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389119408592","8536490099","",""]
["LC1D40AD5","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","TeSys LC1D AC mágneskapcsoló EVERLINK (AC3, 400V 40A), 42VAC tekercsfeszültség, 50Hz","AUT","*",39156,39156,39156,39156,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3606489602598","8536419089","",""]
["LC1D40AJD","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","3pólusú Everlink mágneskapcsoló (AC3, 400V 40A), tek. 12V DC","","",54750,54750,54750,54750,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389118326675","8536419089","",""]
["LC1D50A3P7","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","3pólusú Everlink mágneskapcsoló (AC3, 400V 50A) rugós vezérlő sorkapoccsal 230V AC 50/60Hz","AUT","",54610,54610,54610,54610,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389119408899","8536490099","",""]
["LC1D50AE5","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","TeSys LC1D AC mágneskapcsoló EVERLINK (AC3, 400V 50A), 48VAC tekercsfeszültség, 50Hz","AUT","*",57107,57107,57107,57107,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3606489602680","8536419089","",""]
["LC1D50AV7","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","3pólusú Everlink mágneskapcsoló (AC3, 400V 50A), tek. 400V AC 50/60Hz","AUT","*",51202,51202,51202,51202,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389119408738","8536490099","",""]
["LC1D65A3B7","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","3pólusú Everlink mágneskapcsoló (AC3, 400V 65A) rugós vezérlő sorkapoccsal 24V AC 50/60Hz","","",112282,112282,112282,112282,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389119409148","8536419089","",""]
["LC1D65AN7","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","3pólusú Everlink mágneskapcsoló (AC3, 400V 65A), tek. 415V AC 50/60Hz","AUT","",62999,62999,62999,62999,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389119409063","8536490099","",""]
["LC1D80004P7","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","AC mágneskapcsoló, 125A (AC1), csavaros csatlakozású, 4Z pólus","AUT","*",185374,185374,185374,185374,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110074611","8536490099","",""]
["LC1D806LE7","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","MÁGNESKAPCSOLÓ","","",147578,147578,147578,147578,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389118058811","8536490099","",""]
["LC1D80FE7","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Mágneskapcsoló, 80A, 115VAC, 50/60Hz","AUT","",92517,92517,92517,92517,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110440591","8536490099","",""]
["LC1D80N7","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","AC mágneskapcsoló, 37kW/80A (400V, AC3), csavaros csatlakozás, 1Z+1NY","AUT","",92517,92517,92517,92517,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110442779","8536490099","",""]
["LC1D95BD","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","DC mágneskapcsoló, 45kW/95A (400V, AC3), csavaros csatlakozás, 1Z+1NY","AUT","*",133775,133775,133775,133775,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110450576","8536419089","",""]
["LC1D95V7","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","AC mágneskapcsoló, 45kW/95A (400V, AC3), csavaros csatlakozás, 1Z+1NY","AUT","*",120785,120785,120785,120785,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110452099","8536490099","",""]
["LC1DLKP7","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Mágneskapcsoló 20KVAR  230V 50/60HZ","AUT","*",73361,73361,73361,73361,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3606480401831","8536490099","",""]
["LC1DT25F7","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","AC mágneskapcsoló, 25A (AC1), csavaros csatlakozású, 4Z pólus","AUT","*",17383,17383,17383,17383,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110577662","8536490099","",""]
["LC1DT32B7","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","AC mágneskapcsoló, 32A (AC1), csavaros csatlakozású, 4Z pólus","AUT","",23281,23281,23281,23281,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110244595","8536419089","",""]
["LC1DT40F7","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","AC mágneskapcsoló, 40A (AC1), csavaros csatlakozású, 4Z pólus","AUT","*",34422,34422,34422,34422,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110577693","8536490099","",""]
["LC1DT60AM7","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","4 pólusú Everlink mágneskapcsoló AC1 415V 60 A, tek. 220V AC 50/60Hz","AUT","",78547,78547,78547,78547,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389119409292","8536490099","",""]
["LC1DT80AU7","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","4 pólusú Everlink mágneskapcsoló AC1 415V 80 A, tek. 260V AC 50/60Hz","","",131853,131853,131853,131853,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389119409452","8536490099","",""]
["LC1E0610B5","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Easypact TVS mágneskapcs 6A 1NO 24VAC","AUT","",9388,9388,9388,9388,1,1,"DB","09GP-INDESY","09GP-INDESY","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Easy contactors TVS, DPE, GZ1, signaling","3606480327476","8536419089","",""]
["LC1E120B5","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Easypact TVS mágneskap 120A 1NO1NC 24VAC","AUT","",88543,88543,88543,88543,1,1,"DB","09GP-INDESY","09GP-INDESY","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Easy contactors TVS, DPE, GZ1, signaling","3606480323645","8536419089","",""]
["LC1E160M5","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","EasypactTVS mágneskap 160A 1NO1NC 220VAC","AUT","*",113769,113769,113769,113769,1,1,"DB","09GP-INDESY","09GP-INDESY","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Easy contactors TVS, DPE, GZ1, signaling","3606480323751","8536490099","",""]
["LC1E3210U5","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","3P mágneskapcsoló 1NO 15KW 400V AC3","AUT","",19311,19311,19311,19311,1,1,"DB","09GP-INDESY","09GP-INDESY","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Easy contactors TVS, DPE, GZ1, signaling","3606480361722","8536490099","",""]
["LC1E65P7","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Easypact TVS mágneskapcsoló 65A 1NO1NC 230VAC","AUT","*",42411,42411,42411,42411,1,1,"DB","09GP-INDESY","09GP-INDESY","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Easy contactors TVS, DPE, GZ1, signaling","3606480894756","8536490099","",""]
["LC1G1154BEEA","Adatlap --->","Tesys Giga","TeSys Giga advanced 4P mágneskapcsoló 115A, AC3, 24-48V AC/DC tekercsfeszültség","","",248686,248686,248686,248686,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3606481922526","8536419089","",""]
["LC1G1504KUEN","Adatlap --->","Tesys Giga","TeSys Giga standard 4P mágneskapcsoló 150A, AC3, 100-250V AC/DC tekercsfeszültség","","",245930,245930,245930,245930,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3606481922137","8536490099","",""]
["LC1G1854EHEN","Adatlap --->","Tesys Giga","TeSys Giga standard 4P mágneskapcsoló 185A, AC3, 48-130V AC/DC tekercsfeszültség","","",282677,282677,282677,282677,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3606481922045","8536490099","",""]
["LC1G2254EHEN","Adatlap --->","Tesys Giga","TeSys Giga standard 4P mágneskapcsoló 225A, AC3, 48-130V AC/DC tekercsfeszültség","","",381617,381617,381617,381617,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3606481922052","8536490099","",""]
["LC1G2654KUEN","Adatlap --->","Tesys Giga","TeSys Giga standard 4P mágneskapcsoló 265A, AC3, 100-250V AC/DC tekercsfeszültség","","",452286,452286,452286,452286,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3606481922168","8536490099","",""]
["LC1G3304EHEN","Adatlap --->","Tesys Giga","TeSys Giga standard 4P mágneskapcsoló 330A, AC3, 48-130V AC/DC tekercsfeszültség","","",494688,494688,494688,494688,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3606481922076","8536490099","",""]
["LC1G400BEEA","Adatlap --->","Tesys Giga","TeSys Giga advanced 3P mágneskapcsoló 400A, AC3, 24-48V AC/DC tekercsfeszültség","","",500125,500125,500125,500125,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3606481922281","8536419089","",""]
["LC1G630KUEN","Adatlap --->","Tesys Giga","TeSys Giga standard 3P mágneskapcsoló 630A, AC3, 100-250V AC/DC tekercsfeszültség","","*",855760,855760,855760,855760,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3606481922007","8536490099","",""]
["LC1G800LSEA","Adatlap --->","Tesys Giga","TeSys Giga advanced 3P mágneskapcsoló 800A, AC3, 200-500V AC/DC tekercsfeszültség","","",2000494,2000494,2000494,2000494,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3606481922519","8536490099","",""]
["LC1K06103P7","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Mágneskapcsoló","AUT","",14653,14653,14653,14653,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110241990","8536490099","",""]
["LC1K0610B72","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Mágneskapcsoló 6A 24V AC","AUT","",14616,14616,14616,14616,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110487558","8536419089","",""]
["LC1K0610N7","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Mágneskapcsoló 6A, 1 záró, AC, 50/60 Hz","AUT","",9423,9423,9423,9423,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110487640","8536490099","",""]
["LC1K09004M7","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Mágneskapcsoló 9A 220V 50/60Hz","AUT","*",9278,9278,9278,9278,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110488449","8536490099","",""]
["LC1K09008E7","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Mágneskapcsoló AC1/20A 48VAC","AUT","*",9743,9743,9743,9743,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110488814","8536419089","",""]
["LC1K0901F7","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Mágneskapcsoló 9A, 1 nyitó, AC, 50/60 Hz","AUT","*",9278,9278,9278,9278,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110428476","8536490099","",""]
["LC1K0910N7","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Mágneskapcsoló 9A, 1 záró,AC, 50/60 Hz","AUT","",9897,9897,9897,9897,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110490305","8536490099","",""]
["LC1K1201B7","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Mágneskapcsoló 12A, 1 nyitó, AC, 50/60 Hz","AUT","*",17231,17231,17231,17231,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110789621","8536419089","",""]
["LC1K1210FE7","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Mágneskapcsoló","AUT","",12197,12197,12197,12197,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110130744","8536490099","",""]
["LC1K1601B7","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Mágneskapcsoló 16A, 1 nyitó, AC, 50/60 Hz","AUT","*",22977,22977,22977,22977,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110124842","8536419089","",""]
["LC1K1610Q7","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Mágneskapcsoló 16A, 1 záró, AC, 50/60 Hz","AUT","*",15555,15555,15555,15555,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389118021747","8536490099","",""]
["LC1SKGC301P7","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Mini mágneskapcsoló","AUT","",9161,9161,9161,9161,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110563566","8536490099","",""]
["LC2D09F7","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","AC irányváltó, 4kW/9A (400V, AC3), csavaros csatlakozás, 1Z+1NY","AUT","",32182,32182,32182,32182,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110383386","8536490099","",""]
["LC2D12G7","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","AC irányváltó, 5,5kW/12A (400V, AC3), csavaros csatlakozás,1Z+1NY","AUT","",33344,33344,33344,33344,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110385885","8536490099","",""]
["LC2D32BD","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","DC irányváltó, 15kW/32A (400V, AC3), csavaros csatlakozás, 1Z+1NY","AUT","",105430,105430,105430,105430,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110392784","8536490099","",""]
["LC2D38EHE","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","TESYS D irányváltó kontaktor GREEN-3P 440V 38A 110VAC","AUT","",179990,179990,179990,179990,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3606480988066","8536490099","",""]
["LC2D50AE7","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","3 pólusú irányváltós mágneskapcsoló Everlink (AC3, 400V 50A), tek. 48V AC 50/60Hz","","",125977,125977,125977,125977,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389119409551","8536490099","",""]
["LC2D65ABNE","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","TESYS D irányváltó kontaktor GREEN-3P 440V 65A 24VAC","AUT","",319193,319193,319193,319193,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3606480988141","8536490099","",""]
["LC2DT32P7","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","AC irányváltó, 32A (AC1), csavaros csatlakozású, 4Z pólus","AUT","",51895,51895,51895,51895,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110246100","8536490099","",""]
["LC2K0601M7","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Irányváltó mágneskapcsoló 6A, 1 nyitó, AC, 50/60 Hz","AUT","",20854,20854,20854,20854,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110429428","8536490099","",""]
["LC2K09004B7","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Mágneskapcsoló 9A 24V AC","AUT","",20302,20302,20302,20302,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110491357","8536490099","",""]
["LC2K0910B7","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Irányváltó mágneskapcsoló 9A, 1 záró, AC, 50/60 Hz","AUT","*",21895,21895,21895,21895,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110492286","8536419089","",""]
["LC3D09AB7","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","7,5kW (400V), csillag-delta indító mechanikus retesszel, szerelőlapon","AUT","",96648,96648,96648,96648,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110545388","8536419089","",""]
["LC3D18AP7","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","18,5kW (400V), csillag-delta indító mechanikus retesszel, szerelőlapon","AUT","",149213,149213,149213,149213,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110546125","8537109899","",""]
["LE1D09P7","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Tokozott motorindító 9A 230V 50/60Hz","AUT","*",18467,18467,18467,18467,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110541243","8537109899","",""]
["LE1D18V7","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Tokozott motorindító 18A 400V50/60","AUT","",28481,28481,28481,28481,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110578508","8537109899","",""]
["LE1M35M716","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Tokozott motorindító 4kW vez.f.220/230V","AUT","*",32578,32578,32578,32578,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110765670","8537109899","",""]
["LE1M35N716","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Tokozott motorindító 4kW vez.f.400/415V","AUT","",33656,33656,33656,33656,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110781212","8537109899","",""]
["LE1M35Q705","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Tokozott motorindító 0,25kW vez.f.380/400V","AUT","*",31083,31083,31083,31083,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110765700","8537109899","",""]
["LE1M35V714","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Tokozott motorindító 3kW vez.f.400V","AUT","",50262,50262,50262,50262,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110963182","8537109899","",""]
["LG1K065Q710S39","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Motorindító","","",88068,88068,88068,88068,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3606485267098","8537109899","",""]
["LG1K095Q714","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Tokozott motorindító 6-10A 380/400VAC","AUT","",88068,88068,88068,88068,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110655889","8537109899","",""]
["LGYT1N14","Adatlap --->","Elosztószekrények 160A-ig","Csatlakozóblokk, 3 x 6/25 (csavaros) + 11 x 1.5/4 (gyorscsatl.) (63 A) + jumper","PRISMASET S-XS","",2870,2870,2870,2870,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESFDR","Általános célú","1-Lakossági","Lakossági energiaelosztás (Resi9)","3606489579982","8536901000","",""]
["LIBSESMG16IEC ","Adatlap --->","","Galaxy Lithium-ion Battery Cabinet IEC with 16 x 2.04 kWh battery modules","","",13770800,13770800,13770800,13770800,1,1,"DB","09CF-LBDI3P","09CF-LBDI3P","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","IT háromfázis","731304426134","","",""]
["LP1K06013BD","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Mágneskapcsoló","AUT","",9962,9962,9962,9962,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110242249","8536419089","",""]
["LP1K0610BD3","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Mágneskapcsoló 2,2kW 6A 24VDC","AUT","*",10716,10716,10716,10716,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110494532","8536419089","",""]
["LP1K09004MD","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Mágneskapcsoló 9A 220V DC","AUT","*",10259,10259,10259,10259,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110495348","8536490099","",""]
["LP1K0901MD","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Mágneskapcsoló 9A, 1 nyitó, DC, 2,4 W","AUT","",9510,9510,9510,9510,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110496819","8536490099","",""]
["LP1K1210FD","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Mágneskapcsoló 12A, 1 záró, DC, 2,4 W","AUT","",18582,18582,18582,18582,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110247909","8536490099","",""]
["LP1K1210JD","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Mágneskapcsoló 12A, 1 záró, DC, 2,4 W","AUT","*",12312,12312,12312,12312,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110790887","8536419089","",""]
["LP4K09004BW3","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Mágneskapcsoló AC1/20A 24VDC","AUT","*",11604,11604,11604,11604,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110498646","8536419089","",""]
["LP5K0601BW3","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Mágneskapcsoló 2,2kW/400V 6A 24VDC","AUT","*",26351,26351,26351,26351,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110500622","8536419089","",""]
["LR2D3561","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Hőkioldó 55..70A 20-as osztály","AUT","",89255,89255,89255,89255,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110229127","8536490099","",""]
["LR2K0308","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Hőkioldó 1,8...2,6A","AUT","*",12613,12613,12613,12613,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110230444","8536490099","",""]
["LR3D05","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Hőkioldó 0,63-1A","AUT","",15366,15366,15366,15366,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110346916","8536490099","",""]
["LR97D25B","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Elektronikus relé D mágneskapcsoló, 5-21 A, 24VAC/DC","AUT","",28005,28005,28005,28005,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110575866","8536419089","",""]
["LRD05","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Hőkioldó 10-es osztályú, 0,63..1A, D09…D38-hoz, csavaros csatlakozás","AUT","*",18880,18880,18880,18880,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110346756","8536490099","",""]
["LRD06","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Hőkioldó 10-es osztályú, 1..1,7A, D09…D38-hoz, csavaros csatlakozás","AUT","*",18880,18880,18880,18880,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110346763","8536490099","",""]
["LRD163","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Hőkioldó 10-es osztályú, 9..13A, D12…D38-hoz, rugós csatlakozás","AUT","",21183,21183,21183,21183,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110822380","8536490099","",""]
["LRD318","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","12-18A 10A indítási osztály hőkioldó Everlink főpólusú","AUT","",22917,22917,22917,22917,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389119215466","8536490099","",""]
["LRD3365","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Hőkioldó 10-es osztályú, 80..104A, D80 és D95-höz, csavaros csatlakozás","AUT","*",54112,54112,54112,54112,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110520064","8536490099","",""]
["LRD365L","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","48-65A 20 indítási osztály hőkioldó Everlink főpólusú","AUT","",77082,77082,77082,77082,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389119215589","8536490099","",""]
["LRE12","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Easypact TVS hőfokvédelmi relé 5,5...8A","AUT","*",16541,16541,16541,16541,1,1,"DB","09GP-INDESY","09GP-INDESY","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Easy contactors TVS, DPE, GZ1, signaling","3606480329777","8536490099","",""]
["LRE483","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Hőkioldó","AUT","",44767,44767,44767,44767,1,1,"DB","09GP-INDESY","09GP-INDESY","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Easy contactors TVS, DPE, GZ1, signaling","3606480325335","8536490099","",""]
["LT4706M7A","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Elektronikus relé automatikus reset, 0.5-5A, 220VAC","AUT","",17246,17246,17246,17246,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","8809755436476","8536490099","",""]
["LT4706M7S","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Elektronikus relé kézi/elekt reset, 0.5-5A, 220VAC","AUT","",15989,15989,15989,15989,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110576566","8536490099","",""]
["LU2B32BL","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Előre szerelt irányváltó alapmodul, 32A, 24VDC, csavaros","AUT","",83742,83742,83742,83742,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110362978","8536508090","",""]
["LU9APN22","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Forgatókar csomag IP54 piros TeSys U-hoz","AUT","",27365,27365,27365,27365,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3606480160981","8538909999","",""]
["LUB120","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Teljesítmény alapmodul 12A, csatlakozó nélkül","AUT","*",34458,34458,34458,34458,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110362794","8536201090","",""]
["LUCA12B","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Vezérlőegység, 3-12A, 24VAC, 10-es osztályú, 3-fázisú","AUT","",29109,29109,29109,29109,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110363913","8536301090","",""]
["LUCA32ES","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Vezérlőegység, 8-32A, 48-72VAC/DC, 10-es osztályú, 3-fázisú","AUT","",41962,41962,41962,41962,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110363999","8536303099","",""]
["LUCB12B","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Vezérlőegység, 3-12A, 24VAC, 10-es osztályú, 3-fázisú","AUT","",28661,28661,28661,28661,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110364156","8537109899","",""]
["LUCC1XBL","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Vezérlőegység, 0,35-1,4A, 24VDC, 10-es osztályú, 1-fázisú","AUT","",25534,25534,25534,25534,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110364477","8537109899","",""]
["LUCC1XFU","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Vezérlőegység, 0,35-1,4A, 110-240VAC/DC, 10-es osztályú, 1-fázisú","AUT","",27539,27539,27539,27539,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110364743","8537109899","",""]
["LULC033S202","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","MODBUS COMMUNICATION MODULE 2 INPUTS","AUT","",73382,73382,73382,73382,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389118231412","8536909500","",""]
["LUTM10BL","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Tesys vezérlő alap 150A-ig, 24VDC, (D mágneskapcsolóhoz)","AUT","",94498,94498,94498,94498,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110745429","8538909999","",""]
["LV426850","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Compact NSXm fesz kioldó MX","ED","",32189,32189,32189,32189,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606485413112","8536301090","",""]
["LV426911","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","CompactNSXm hosszú kapocstakaró 2P IEC/UL","ED","",5242,5242,5242,5242,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606485444253","8536909500","",""]
["LV426961","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Compact NSXm saru csatlakozó 4P","ED","",7081,7081,7081,7081,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481156297","8536901000","",""]
["LV426972","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Compact NSXm EverLink csatlakozó 1P","ED","",4580,4580,4580,4580,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","785901090861","8536209090","",""]
["LV426993","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Compact NSXm nyomatékhúzó csavar 5Nm 8db","ED","",28261,28261,28261,28261,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606480881374","7318159589","",""]
["LV426997","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Compact NSXm/GV4 univerzális hajtás fekete","ED","",24177,24177,24177,24177,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481166791","8538909999","",""]
["LV429245","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Compact NSX csatlakozó 4, 240MM²,INS/INV","ED","",37640,37640,37640,37640,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481274366","8536309090","",""]
["LV429262","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","4 derékszögű csatlakozó hosszabbító","ED","",16548,16548,16548,16548,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606480019760","8536901000","",""]
["LV429271","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","2 db IP40 redőny (alapra)","ED","*",10404,10404,10404,10404,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3606480021558","8538909999","",""]
["LV429285","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Védőtakaró Vigi modulhoz","ED","",13810,13810,13810,13810,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3606480021466","8538909999","",""]
["LV429312","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Csavar csomag NSX100–250","ED","",3576,3576,3576,3576,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3606480021626","7318159589","",""]
["LV429337T","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","ÚJ GENKözv.kézi hajt standard fekete kar","ED","*",28991,28991,28991,28991,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606482003866","8538909999","",""]
["LV429383","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","MX 60 V DC munkaáramú kioldó NSX100–630","ED","",46006,46006,46006,46006,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606480019050","8536301090","",""]
["LV429384","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","MX 24 V 50/60 Hz munkaáramú kioldó NSX100–630","ED","*",30617,30617,30617,30617,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606480019067","8536301090","",""]
["LV429412","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","MN 48 V DC nullfeszültség kioldó NSX100–630","ED","",43773,43773,43773,43773,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606480019012","8536301090","",""]
["LV429441","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Kommunikációra képes motormechanizmus 220–240 V 50/60 Hz MT100/160","ED","",245115,245115,245115,245115,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606480020247","8501200090","",""]
["LV429489","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Vigi 200-440V 4P, NSX100/160","ED","*",236863,236863,236863,236863,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481298553","8536303099","",""]
["LV429499","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Vigi riasztás 200-440V 4P, NSX100/160","ED","",329400,329400,329400,329400,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481298645","8536309090","",""]
["LV429526","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","IP30 takarólemez hozzáférés a kioldó egységhez","ED","",5911,5911,5911,5911,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3606480021350","3926909790","",""]
["LV430563","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","150/250A Külső áramváltó nulla vezetőhöz","ED","",134014,134014,134014,134014,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","785901321903","8504318090","",""]
["LV431546","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Motoros hajtás 250 V DC","ED","*",313377,313377,313377,313377,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606480020131","8501200090","",""]
["LV432457","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Csatlakozó 4P Vigi 3P készülékhez","ED","",12728,12728,12728,12728,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3606480018879","8538909999","",""]
["LV432493","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","4P fázisszéthúzók 70 mm fázistávolság","ED","*",62842,62842,62842,62842,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606480019685","8536909500","",""]
["LV432516","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","3P dugaszolható alap","ED","*",130278,130278,130278,130278,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606480019258","8538909999","",""]
["LV432534","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Védőtakaró kapcsolókarhoz","ED","",18647,18647,18647,18647,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3606480021473","8538909999","",""]
["LV432559","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","IP30 takarólemez hozzáférés a kioldó egységhez","ED","",7199,7199,7199,7199,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3606480021367","8538909999","",""]
["LV432594","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","1 4P hosszú kapocsfedél, 45 mm (1db)","ED","*",14263,14263,14263,14263,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606480019968","8547200090","",""]
["LV432606T","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","ÚJ GENRot kézi hajtás MCC átalakító klt","ED","",34695,34695,34695,34695,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3606482004108","8538909999","",""]
["LV432643","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","24–30 V DC MT400/630 motormechanizmus modul","ED","*",491996,491996,491996,491996,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606480020193","8501200090","",""]
["LV432654","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Áramváltó modul feszültség kimenettel 4P 400 5 A","ED","",321765,321765,321765,321765,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606480020827","8504312190","",""]
["LV434195","Adatlap --->","Compact NS 630A felett és Masterpact NT és Masterpact NW","ULP megszakító vezeték, L=0,35 m (NS>630, NT, NW)","ED","",2456,2456,2456,2456,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3606480397516","8544421000","",""]
["LV435002","Adatlap --->","EasyPact CVS","CVS 100-250 Motoros hajtás 400VAC","","",171810,171810,171810,171810,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","","","",""]
["LV438320","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","1P rövid kapocsfedél (NSX100-250)","ED","",6407,6407,6407,6407,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606480073199","8547200090","",""]
["LV454440","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","Tápegység AD MODULE 24/30 VDC","","",262134,262134,262134,262134,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDACB","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Légmegszakítók","3606481190925","8504409590","",""]
["LV480800","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","ISFT100 olvadóbiztosítós szakaszolókapcsoló 1,5 … 50mm","ED","*",23555,23555,23555,23555,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481165626","8536109090","",""]
["LV480815","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","ISFT160 CU nyomó csatlakozó 6/50mm","ED","",5325,5325,5325,5325,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481165763","8536901000","",""]
["LV480823","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","ISFT250 AL V-csatlakozó","ED","",18161,18161,18161,18161,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481165824","8536109090","",""]
["LV480832","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","ISFT250-630 függőleges tartó","ED","",4476,4476,4476,4476,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481165916","8536109090","",""]
["LV480872","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","ISFL250 - 630 Szabad leágazáshoz takarólemez + mélységállító készlet, szakaszolókapcsoló-biztosító","ED","",13140,13140,13140,13140,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606480341304","3926909790","",""]
["LV480886","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","ISFL250-630 1 CT áramváltó blok 250/5-cl 1-5VA, szakaszolókapcsoló-biztosító","ED","*",21680,21680,21680,21680,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606480341441","8504312990","",""]
["LV481203","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","FuPact GS kábelcsatlakozó 3x400A 50/300","ED","",23598,23598,23598,23598,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481713360","8536699099","",""]
["LV481454","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","FuPact GS SDF 630A 4P DIN 3 mellső vagy oldalsó vezérelhetőség","ED","",601045,601045,601045,601045,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481713247","8536508090","",""]
["LV481523","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","FuPact GS SDF 125A 3P NFC 22*58 mellső vagy oldalsó vezérelhetőség","ED","*",115091,115091,115091,115091,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481713339","8536508090","",""]
["LV481906","Adatlap --->","Kapcsolókészülékek 630A-ig","FuPact GS külső nullavezető modul 630&800A","ED","",231580,231580,231580,231580,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606481892997","8536109090","",""]
["LV510304","Adatlap --->","EasyPact","EasyPact CVS100B (25 kA) 3P3D TM50D","ED","*",61497,61497,61497,61497,1,1,"DB","09GP-SMBESY","09GP-SMBESY","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Easy Fit CVS, EZC, Easy Meters, Easy Pri","3606480220111","8536209090","",""]
["LV510315","Adatlap --->","EasyPact","EasyPact CVS100B 4P 25kA komplett megszakító TM63D 4P3D kioldóval","ED","",79951,79951,79951,79951,1,1,"DB","09GP-SMBESY","09GP-SMBESY","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Easy Fit CVS, EZC, Easy Meters, Easy Pri","3606480220227","8536209090","",""]
["LV510343","Adatlap --->","EasyPact","EasyPact CVS100F 4P 36kA komplett megszakító TM40D 4P3D kioldóval","ED","",86903,86903,86903,86903,1,1,"DB","09GP-SMBESY","09GP-SMBESY","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Easy Fit CVS, EZC, Easy Meters, Easy Pri","3606480220500","8536201090","",""]
["LV510346","Adatlap --->","EasyPact","EasyPact CVS100F 4P 36kA komplett megszakító TM80D 4P3D kioldóval","ED","",86903,86903,86903,86903,1,1,"DB","09GP-SMBESY","09GP-SMBESY","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Easy Fit CVS, EZC, Easy Meters, Easy Pri","3606480220531","8536209090","",""]
["LV510452","Adatlap --->","EasyPact","EasyPact CVS100N (50kA) 3P3D MA12.5","ED","",80014,80014,80014,80014,1,1,"DB","09GP-SMBESY","09GP-SMBESY","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Easy Fit CVS, EZC, Easy Meters, Easy Pri","3606480221590","8536209090","",""]
["LV510481","Adatlap --->","EasyPact CVS","EasyPact CVS100N (50kA) 4P3D TM25D","ED","",123844,123844,123844,123844,1,1,"DB","09GP-SMBESY","09GP-SMBESY","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Easy Fit CVS, EZC, Easy Meters, Easy Pri","","","",""]
["LV510552","Adatlap --->","EasyPact CVS","EasyPact CVS100F (36kA) 3P ETS2.2 40A","","",105653,105653,105653,105653,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBESY","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Easy Fit CVS, EZC, Easy Meters, Easy Pri","","","",""]
["LV510930","Adatlap --->","EasyPact","EasyPact CVS100BS 3P 25kA komplett megszakító TM16D 3P3D kioldóval","ED","",55347,55347,55347,55347,1,1,"DB","09GP-SMBESY","09GP-SMBESY","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Easy Fit CVS, EZC, Easy Meters, Easy Pri","3606480225239","8536201090","",""]
["LV516303","Adatlap --->","EasyPact","EasyPact CVS160B (25 kA) 3P3D TM160D","ED","*",88555,88555,88555,88555,1,1,"DB","09GP-SMBESY","09GP-SMBESY","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Easy Fit CVS, EZC, Easy Meters, Easy Pri","3606480228933","8536209090","",""]
["LV516341","Adatlap --->","EasyPact","EasyPact CVS160F 4P 36kA komplett megszakító TM100D 4P3D kioldóval","ED","",104274,104274,104274,104274,1,1,"DB","09GP-SMBESY","09GP-SMBESY","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Easy Fit CVS, EZC, Easy Meters, Easy Pri","3606480229275","8536209090","",""]
["LV516463","Adatlap --->","EasyPact CVS","EasyPact CVS160N (50kA) 3P3D TM160D","ED","",189031,189031,189031,189031,1,1,"DB","09GP-SMBESY","09GP-SMBESY","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Easy Fit CVS, EZC, Easy Meters, Easy Pri","3606480230400","8536209090","",""]
["LV525343","Adatlap --->","EasyPact","EasyPact CVS250F 4P 36kA komplett megszakító TM250D 4P3D kioldóval","ED","",198127,198127,198127,198127,1,1,"DB","09GP-SMBESY","09GP-SMBESY","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Easy Fit CVS, EZC, Easy Meters, Easy Pri","3606480238482","8536209090","",""]
["LV525457","Adatlap --->","EasyPact CVS","EasyPact CVS250N (50kA) 4P3D TM200D","ED","",367496,367496,367496,367496,1,1,"DB","09GP-SMBESY","09GP-SMBESY","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Easy Fit CVS, EZC, Easy Meters, Easy Pri","","","",""]
["LV532465","Adatlap --->","EasyPact CVS","EasyPact CVS Vigi 200-440V 4P CVS400/630","ED","",361377,361377,361377,361377,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBCBL","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A-ig","3606485462158","","",""]
["LV540316","Adatlap --->","EasyPact","EasyPact CVS400N (50 kA) 3P3D TM400D","ED","*",341415,341415,341415,341415,1,1,"DB","09GP-SMBESY","09GP-SMBESY","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Easy Fit CVS, EZC, Easy Meters, Easy Pri","3606480247286","8536209090","",""]
["LV540329","Adatlap --->","EasyPact CVS","EasyPact CVS400H (70kA) 4P3D TM400D","","",567742,567742,567742,567742,1,1,"DB","09GP-SMBESY","09GP-SMBESY","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Easy Fit CVS, EZC, Easy Meters, Easy Pri","","","",""]
["LV540511","Adatlap --->","EasyPact","EasyPact CVS400N (50 kA)4P4D ETS 2.3 400","ED","",532606,532606,532606,532606,1,1,"DB","09GP-SMBESY","09GP-SMBESY","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Easy Fit CVS, EZC, Easy Meters, Easy Pri","3606480249099","8536209090","",""]
["LV563306","Adatlap --->","EasyPact","EasyPact CVS630F (36 kA) 3P3D TM600D","ED","*",457254,457254,457254,457254,1,1,"DB","09GP-SMBESY","09GP-SMBESY","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Easy Fit CVS, EZC, Easy Meters, Easy Pri","3606480257025","8536209090","",""]
["LV563328","Adatlap --->","EasyPact CVS","EasyPact CVS630H (70kA) 4P3D TM500D","","",727273,727273,727273,727273,1,1,"DB","09GP-SMBESY","09GP-SMBESY","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Easy Fit CVS, EZC, Easy Meters, Easy Pri","","","",""]
["LVCT00302S","Adatlap --->","Teljesítménymérés és felügyelet (PowerLogic)","BCPM bontható áramváltó 300 A, 2-es méret, 0.3V feszültségkimenettel","ED","",50165,50165,50165,50165,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBBMC","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Alapvető mérőkészülékek (PM3xxx mérőkig) és alapvető fázisjavítási készülékek (EasyCan…)","3606480299636","8504312990","",""]
["LVR05500A40T","Adatlap --->","Kisfeszültségű fázisjavítás komponensek","Varplus Fojtótekercs 5.7% (215 Hz) 50 kvar 400/415V 50Hz","ED","",365273,365273,365273,365273,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDAPQ","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Aktív felharmonikus szűrők / Fázisjavító berendezések és komponensek","3606480541452","8504500090","",""]
["LVR14250A40T","Adatlap --->","Kisfeszültségű fázisjavítás komponensek","Varplus Fojtótekercs 14% (135 Hz) 25 kvar 400/415V 50Hz","ED","*",353807,353807,353807,353807,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDAPQ","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Aktív felharmonikus szűrők / Fázisjavító berendezések és komponensek","3606480541506","8504500090","",""]
["LVS01033","Adatlap --->","PrismaSeT","IP30 oldal panel Prisma G-hez","ED","",52290,52290,52290,52290,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBLVS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630A-ig","3606481877932","7326909890","",""]
["LVS01046","Adatlap --->","PrismaSeT","IP30 oldalsó panel 24M G rendszer","ED","",30648,30648,30648,30648,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBLVS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630A-ig","3606481878021","7326909890","",""]
["LVS01105","Adatlap --->","PrismaSeT","Prisma P rendszerhez kiegészítő","ED","",11833,11833,11833,11833,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDLVS","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630 A felett","3606481885067","8302420090","",""]
["LVS01130","Adatlap --->","PrismaSeT","Linergy Evolution csatlakozó csavarlemez-készlet","ED","",59513,59513,59513,59513,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDLVS","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630 A felett","3606481883452","7326909890","",""]
["LVS03006","Adatlap --->","PrismaSeT","Moduláris sín W750mm","ED","*",7769,7769,7769,7769,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBLVS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630A-ig","3606481875457","7326909890","",""]
["LVS03043","Adatlap --->","PrismaSeT","Szerelőlap NS-INS250, átkapcs., rotációs hajtás","ED","*",13324,13324,13324,13324,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBLVS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630A-ig","3606481874634","7326909890","",""]
["LVS03118","Adatlap --->","PrismaSeT","PrismaSeT P szerelőlap GS63/100/160 rotációs hajtáshoz","","",45013,45013,45013,45013,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBLVS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630A-ig","3606482068773","8538909999","",""]
["LVS03171","Adatlap --->","PrismaSeT","4M-os süllyesztett rácsos szerelőlap G rendszer","ED","*",14573,14573,14573,14573,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBLVS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630A-ig","3606481875235","7326909890","",""]
["LVS03182","Adatlap --->","PrismaSeT","20 db rácsos szerelőlapba pattintható M6 anya","ED","*",4387,4387,4387,4387,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBLVS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630A-ig","3606481869302","7318169290","",""]
["LVS03204","Adatlap --->","PrismaSeT","4M-os kivágott homloklap","ED","*",10374,10374,10374,10374,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBLVS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630A-ig","3606481872708","7326909890","",""]
["LVS03218","Adatlap --->","PrismaSeT","5M-os kivágott homloklap W750","ED","*",26880,26880,26880,26880,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBLVS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630A-ig","3606481872777","7326909890","",""]
["LVS03231","Adatlap --->","PrismaSeT","Homloklap INS250, vízszintes","ED","*",10490,10490,10490,10490,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBLVS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630A-ig","3606481872852","7326909890","",""]
["LVS03250","Adatlap --->","PrismaSeT","Homloklap NS250, függőleges, rögzített, billenőkaros kapcsoló, csatornába","ED","*",11748,11748,11748,11748,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBLVS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630A-ig","3606481873002","8538909999","",""]
["LVS03295","Adatlap --->","PrismaSeT","PrismaSeT G hlap NSX250 vsz W850 4M","ED","",23696,23696,23696,23696,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBLVS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630A-ig","3606481871985","7326909890","",""]
["LVS03308","Adatlap --->","PrismaSeT","PrismaSeT PszlapGS3P/4P32A H/V W600M3","","",20831,20831,20831,20831,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBLVS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630A-ig","3606482452671","8538909999","",""]
["LVS03331","Adatlap --->","PrismaSeT","Homloklap NSXm,Vigi, vízszintes 3P/4P rotációs hajtásos","ED","",8916,8916,8916,8916,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBLVS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630A-ig","3606481871817","8538909999","",""]
["LVS03371","Adatlap --->","PrismaSeT","PrismaSeT P homloklap tartó keret merevítő W650","","",244957,244957,244957,244957,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDLVS","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630 A felett","","","",""]
["LVS03412","Adatlap --->","PrismaSeT","Szerelőlap NS-INS250, vízszintes, rögzített, billenőkaros kapcsoló, 4P","ED","*",29822,29822,29822,29822,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDLVS","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630 A felett","3606481874269","7326909890","",""]
["LVS03424","Adatlap --->","PrismaSeT","PrismaSeT szerelőlap TransferPact 3P/4P 63A függőleges elrendezéshez W650 szekrényhez","","",54264,54264,54264,54264,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDLVS","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630 A felett","3606482169951","7326909890","",""]
["LVS03458","Adatlap --->","PrismaSeT","Szerelőlap NS-INS630 átkapcsoló, vízszintes, rotációs hajtás","ED","",43067,43067,43067,43067,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDLVS","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630 A felett","3606481874412","7326909890","",""]
["LVS03502","Adatlap --->","PrismaSeT","Szerelőlap Easypact EZC100 1P","ED","",33657,33657,33657,33657,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDLVS","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630 A felett","3606481871404","7326909890","",""]
["LVS03580","Adatlap --->","PrismaSeT","4 saroktartó + csavarok","ED","",10917,10917,10917,10917,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDLVS","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630 A felett","3606481885593","7326909890","",""]
["LVS03611","Adatlap --->","PrismaSeT","Homloklap NS250, vízszintes, billenőkaros kapcsoló, 3P","ED","*",13503,13503,13503,13503,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDLVS","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630 A felett","3606481872555","8538909999","",""]
["LVS03657","Adatlap --->","PrismaSeT","Homloklap NS630, vízszintes, kocsizható","ED","",19500,19500,19500,19500,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDLVS","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630 A felett","3606481872463","8538909999","",""]
["LVS03691","Adatlap --->","PrismaSeT","Homloklap NS1600-NT, függőleges, kocsizható","ED","*",23814,23814,23814,23814,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDLVS","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630 A felett","3606481866349","8538909999","",""]
["LVS03735","Adatlap --->","PrismaSeT","Homloklap - kivágott 2/3 - ISFL, W=650mm","ED","*",80967,80967,80967,80967,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDLVS","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630 A felett","3606481872685","8538909999","",""]
["LVS03806","Adatlap --->","PrismaSeT","6M-os tömör homloklap","ED","*",10763,10763,10763,10763,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBLVS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630A-ig","3606481873859","7326909890","",""]
["LVS03817","Adatlap --->","PrismaSeT","9M-os tömör homloklap, W=250mm","ED","*",9398,9398,9398,9398,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBLVS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630A-ig","3606481873941","7326909890","",""]
["LVS03908","Adatlap --->","PrismaSeT","Takarólemez 96x96mm","ED","*",2339,2339,2339,2339,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBLVS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630A-ig","3606481875372","3926909790","",""]
["LVS04046","Adatlap --->","PrismaSeT","Distribloc 160 + csatlakozás","ED","*",27521,27521,27521,27521,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBLVS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630A-ig","3606481870902","8536901000","",""]
["LVS04070","Adatlap --->","PrismaSeT","Teljesítmény-csatlakozó blokk NS400","ED","",75963,75963,75963,75963,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBLVS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630A-ig","3606481867322","8536909500","",""]
["LVS04111","Adatlap --->","PrismaSeT","Powerclip kompakt sín 160A 3P hossz=1000","ED","",48412,48412,48412,48412,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBLVS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630A-ig","3606481871794","8544499500","",""]
["LVS04127","Adatlap --->","PrismaSeT","Powerclip kompakt sín 250A 4P hossz=1400","ED","*",100971,100971,100971,100971,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBLVS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630A-ig","3606481870216","8544499500","",""]
["LVS04158","Adatlap --->","PrismaSeT","20 db lecsatlakozó csavar Powerclip-hez","ED","*",5563,5563,5563,5563,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBLVS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630A-ig","3606481868886","7318159589","",""]
["LVS04191","Adatlap --->","PrismaSeT","Hátsó síntartó","ED","*",10744,10744,10744,10744,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBLVS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630A-ig","3606481866974","8538909999","",""]
["LVS04203","Adatlap --->","PrismaSeT","Segédáramköri vezető 4P","ED","*",43685,43685,43685,43685,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDLVS","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630 A felett","3606481932839","8536909500","",""]
["LVS04227","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","PRISMASET XS DIN sín mélységállító adapter","ED","",2564,2564,2564,2564,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBLVS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630A-ig","3606481875525","7326909890","",""]
["LVS04403","Adatlap --->","PrismaSeT","Polypact rögzített készülék, billenőkaros kapcsoló, 3P","ED","*",153819,153819,153819,153819,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBLVS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630A-ig","3606481870636","8544429090","",""]
["LVS04453","Adatlap --->","PrismaSeT","630A csatlakozó NS630, vízszintes, rögzített, billenőkaros kapcsoló, 3P","ED","*",47502,47502,47502,47502,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDLVS","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630 A felett","3606481867636","8536909500","",""]
["LVS04474","Adatlap --->","PrismaSeT","1000A csatlakozó NS, vízszintes, rögzített, billenőkaros kapcsoló /rotációs, 4P","ED","",141771,141771,141771,141771,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDLVS","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630 A felett","3606481867728","8536909500","",""]
["LVS04482","Adatlap --->","PrismaSeT","1600A-es csatlakozás INS1600, 4P","ED","",303562,303562,303562,303562,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDLVS","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630 A felett","3606481867780","8536909500","",""]
["LVS04503","Adatlap --->","PrismaSeT","Linergy függőleges gyűjtősín 800A","ED","*",64871,64871,64871,64871,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDLVS","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630 A felett","3606481870322","7604299090","",""]
["LVS04515","Adatlap --->","PrismaSeT","2 lyukasztott PE sín, 50x5mm","ED","*",169420,169420,169420,169420,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBLVS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630A-ig","3606481870414","8536909500","",""]
["LVS04560","Adatlap --->","PrismaSeT","Linergy Evolution vízszintes gyűjtősín 630A","ED","*",53554,53554,53554,53554,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDLVS","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630 A felett","3606481870544","7604299090","",""]
["LVS04602","Adatlap --->","PrismaSeT","Linergy Evolution függőleges összekötő sín 1600 A","ED","*",29269,29269,29269,29269,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDLVS","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630 A felett","3606481867957","8536909500","",""]
["LVS04644","Adatlap --->","PrismaSeT","4000 A-es csatlakozó NW-hez","ED","*",106967,106967,106967,106967,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDLVS","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630 A felett","3606481866806","7419809099","",""]
["LVS04664","Adatlap --->","PrismaSeT","Rögzített síntartó vízszintes lapos sínhez 5/10mm","ED","*",31303,31303,31303,31303,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDLVS","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630 A felett","3606481867148","7326909890","",""]
["LVS04685","Adatlap --->","PrismaSeT","csatlakozó Linergy függőlegesLGYE2500ANW","ED","",78347,78347,78347,78347,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDLVS","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630 A felett","3606481868091","7419809099","",""]
["LVS04726","Adatlap --->","PrismaSeT","Canalis csatlakozó blokk, 2500A, NW, 4P","ED","",1445769,1445769,1445769,1445769,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDLVS","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630 A felett","3606481868206","8536900100","",""]
["LVS04769","Adatlap --->","PrismaSeT","8db Linergy Evolution csavarmenetes összekötőlemez 4000A","ED","",65463,65463,65463,65463,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDLVS","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630 A felett","3606481869111","7326909890","",""]
["LVS04787","Adatlap --->","PrismaSeT","20 db csavar sínekhez, M8x45mm","ED","",12630,12630,12630,12630,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDLVS","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630 A felett","3606481885777","7318158880","",""]
["LVS04901","Adatlap --->","PrismaSeT","Forma 3 vízszintes elválasztás","ED","*",28699,28699,28699,28699,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDLVS","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630 A felett","3606481880253","7326909890","",""]
["LVS04946","Adatlap --->","PrismaSeT","Forma 4 hátlemez (mezőnként 1db)","ED","",41584,41584,41584,41584,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDLVS","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630 A felett","3606481880390","7326909890","",""]
["LVS04984","Adatlap --->","PrismaSeT","Forma 2 burk.vízsz.sín, W=400mm, D=600mm","ED","*",39397,39397,39397,39397,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDLVS","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630 A felett","3606481880499","7326909890","",""]
["LVS08067","Adatlap --->","PrismaSeT","5 soros Pack 250 fali szekrény","ED","",187247,187247,187247,187247,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBLVS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630A-ig","3606481876829","9403208000","",""]
["LVS08105","Adatlap --->","PrismaSeT","Falra szerelhető G szekrény IP30 15M","ED","*",112821,112821,112821,112821,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBLVS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630A-ig","3606481876911","9403208000","",""]
["LVS08117","Adatlap --->","PrismaSeT","szekrény bővítő W600 21M Prisma G IP30","ED","",99351,99351,99351,99351,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBLVS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630A-ig","3606481877000","9403208000","",""]
["LVS08135","Adatlap --->","PrismaSeT","Átlátszó ajtó G szekrényhez 15M","ED","*",69242,69242,69242,69242,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBLVS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630A-ig","3606481879103","9403999090","",""]
["LVS08177","Adatlap --->","PrismaSeT","Kábelcsatorna G szekrényhez W=300mm 21M","ED","*",79542,79542,79542,79542,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBLVS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630A-ig","3606481877086","9403208000","",""]
["LVS08205","Adatlap --->","PrismaSeT","álló szekrény W600 36M Prisma G IP30","ED","*",200673,200673,200673,200673,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBLVS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630A-ig","3606481876379","9403208000","",""]
["LVS08232","Adatlap --->","PrismaSeT","Átlátszó ajtó G szekrényhez 27M","ED","*",94594,94594,94594,94594,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBLVS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630A-ig","3606481878243","3926909790","",""]
["LVS08292","Adatlap --->","PrismaSeT","Átlátszó kábelcsatlakozó ajtó G szekrény  27M","ED","",75306,75306,75306,75306,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBLVS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630A-ig","3606481878403","3926909790","",""]
["LVS08314","Adatlap --->","PrismaSeT","G bővítőszekrény IP55 15M","ED","",143900,143900,143900,143900,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBLVS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630A-ig","3606481884763","7326909890","",""]
["LVS08326","Adatlap --->","PrismaSeT","Tömör ajtó G szekrény IP55 23M","ED","*",134346,134346,134346,134346,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBLVS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630A-ig","3606481878489","7326909890","",""]
["LVS08344","Adatlap --->","PrismaSeT","Kábelcsatorna G szekrényhez IP55 15M","ED","",115117,115117,115117,115117,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBLVS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630A-ig","3606481876676","7326909890","",""]
["LVS08354","Adatlap --->","PrismaSeT","Oldalborítás G szekrényhez IP55 15M","ED","",38372,38372,38372,38372,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBLVS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630A-ig","3606481884619","7326909890","",""]
["LVS08383","Adatlap --->","PrismaSeT","Összeépítő készlet \"tégla\" formához IP55","ED","",43682,43682,43682,43682,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBLVS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630A-ig","3606481884084","7326909890","",""]
["LVS08408","Adatlap --->","PrismaSeT","Vázszerkezet, W=800mm, D=400mm","ED","*",260466,260466,260466,260466,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDLVS","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630 A felett","3606481879219","7326909890","",""]
["LVS08476","Adatlap --->","PrismaSeT","IP30 kiv.tetől.szell.,W=650mm,D=400mm","ED","",23838,23838,23838,23838,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDLVS","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630 A felett","3606481884534","7326909890","",""]
["LVS08536","Adatlap --->","PrismaSeT","IP30 átlátszó ajtó, W=650mm","ED","*",148924,148924,148924,148924,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDLVS","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630 A felett","3606481878809","7020008000","",""]
["LVS08603","Adatlap --->","PrismaSeT","Vázszerkezet, W=300mm, D=600mm","ED","*",181034,181034,181034,181034,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDLVS","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630 A felett","3606481879264","7326909890","",""]
["LVS08640","Adatlap --->","PrismaSeT","PrismaSeT P Zöld takarólemez W300","ED","*",9756,9756,9756,9756,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDLVS","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630 A felett","3606481083074","8538909999","",""]
["LVS08687","Adatlap --->","PrismaSeT","IP55 kábelbevezető lemez, W=650+150mm, D=600mm","ED","*",160323,160323,160323,160323,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDLVS","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630 A felett","3606481877628","7326909890","",""]
["LVS08702","Adatlap --->","PrismaSeT","Szintező egység","ED","",72581,72581,72581,72581,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDLVS","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630 A felett","3606481885388","7326909890","",""]
["LVS08718","Adatlap --->","PrismaSeT","Összeépítési csavarkészlet+tartozékok","ED","*",35284,35284,35284,35284,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDLVS","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630 A felett","3606481869029","7318159589","",""]
["LVS08743","Adatlap --->","PrismaSeT","IP55 hátsó borítás, W=300mm","ED","*",63888,63888,63888,63888,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDLVS","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630 A felett","3606481877796","7326909890","",""]
["LVS08804","Adatlap --->","PrismaSeT","4 db rögzítő fül, külső falra","ED","*",2966,2966,2966,2966,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBLVS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630A-ig","3606481869241","7326909890","",""]
["LVS08807","Adatlap --->","PrismaSeT","100 mm-es alapkeret álló G kábelcsatlakozóhoz","ED","",45742,45742,45742,45742,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBLVS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630A-ig","3606481877901","7326909890","",""]
["LVS08841","Adatlap --->","PrismaSeT","IP43 ajtó tömítő készlet 24-33M","ED","*",7877,7877,7877,7877,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBLVS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630A-ig","3606481880550","3926909790","",""]
["LVS08854","Adatlap --->","PrismaSeT","PrismaSeT G Kábelbevezető interfész W600 IP30 zöld tetőhöz","","*",27958,27958,27958,27958,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBLVS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630A-ig","3606482048867","7326909890","",""]
["LVS08881","Adatlap --->","PrismaSeT","Tömör FL21 kábelbevezető membrán","ED","*",11380,11380,11380,11380,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBLVS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630A-ig","3606481879493","3926909790","",""]
["LVS08896","Adatlap --->","PrismaSeT","FL21 kábelbevezető membrán","ED","*",8984,8984,8984,8984,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBLVS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630A-ig","3606481879349","7326909890","",""]
["LVS08907","Adatlap --->","PrismaSeT","12 db öntapadó felirat tartó, H=24mm, W=650mm","ED","*",36572,36572,36572,36572,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBLVS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630A-ig","3606481869722","3926909790","",""]
["LVS08961","Adatlap --->","PrismaSeT","Javító festék ecsetelős","ED","*",4931,4931,4931,4931,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBLVS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630A-ig","3606481883063","3208109000","",""]
["LVSSD724","Adatlap --->","Elosztószekrények 160A-ig","PRISMASET S Szekrény, falon kívüli, 7x24M+kábelvezető csatorna","PRISMASET S-XS","",339746,339746,339746,339746,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606481077035","8538100000","",""]
["LVSSDT724","Adatlap --->","Elosztószekrények 160A-ig","PRISMASET S Átlátszó ajtó, 7x24M","PRISMASET S-XS","",133433,133433,133433,133433,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606481077165","9403991090","",""]
["LVSXDP624","Adatlap --->","Elosztószekrények 160A-ig","PRISMASET XS Pót ajtó, 6x24 modul, fehér teli","PRISMASET S-XS","",37008,37008,37008,37008,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606481073389","8538909999","",""]
["LVSXDT224","Adatlap --->","Elosztószekrények 160A-ig","PRISMASET XS Pót ajtó, 2x24 modul, átlátszó","PRISMASET S-XS","",54377,54377,54377,54377,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606481073402","8538909999","",""]
["LVSXK2","Adatlap --->","Elosztószekrények 160A-ig","PRISMASET S-XS Csatlakozóblokk tartó készlet, 24 modulos szekrényekhez","PRISMASET S-XS","",2285,2285,2285,2285,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606481072849","3926909790","",""]
["LVSXN524","Adatlap --->","Elosztószekrények 160A-ig","PRISMASET XS Szekrény, teli ajtó, süllyesztett, 5x24 modul, PEN","PRISMASET S-XS","*",148974,148974,148974,148974,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606481073266","8538100000","",""]
["LVSXP324","Adatlap --->","Elosztószekrények 160A-ig","PRISMASET XS Szekrény, átlátszó ajtó, süllyesztett, 3x24 modul, PEN","PRISMASET S-XS","",99316,99316,99316,99316,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606481073297","8538100000","",""]
["LVSXQ324","Adatlap --->","Elosztószekrények 160A-ig","PRISMASET XS Szekrény, teli ajtó, falon kívüli, 3x24 modul, PEN","PRISMASET S-XS","*",99316,99316,99316,99316,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606481073044","8538100000","",""]
["LVSXR218","Adatlap --->","Elosztószekrények 160A-ig","PRISMASET XS Szekrény, füstszínű ajtó, falon kívüli, 2x18 modul, PEN","PRISMASET S-XS","*",31756,31756,31756,31756,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606482041233","8538100000","",""]
["LVSXV313","Adatlap --->","Elosztószekrények 160A-ig","PRISMASET XS Multimédiás szekrény, 3x13 modul, falon kívüli","PRISMASET S-XS","",29198,29198,29198,29198,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606482041431","8538100000","",""]
["LX1D8F7","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Tekercs LC1D115,150-hez 110V AC 50/60 Hz","AUT","",37285,37285,37285,37285,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110864755","8505902999","",""]
["LX1G3QLSEA","Adatlap --->","Tesys Giga","TeSys Giga advanced 3P vezérlőmodul LC1G115-225 200-500V","","",197179,197179,197179,197179,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3606481946188","8505909090","",""]
["LX1G3TKUEN","Adatlap --->","Tesys Giga","TeSys Giga standard 3P vezérlőmodul LC1G630-800 100-250V","","",1016059,1016059,1016059,1016059,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3606481946355","8505909090","",""]
["LX1G4REHEN","Adatlap --->","Tesys Giga","TeSys Giga standard 4P vezérlőmodul LC1G265-330 48-130V","","",288947,288947,288947,288947,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3606481946508","8505909090","",""]
["LXD1B7","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","Tekercs, 24VAC (LC1D09-től LC1D38-ig)","AUT","*",8057,8057,8057,8057,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110467697","8504500090","",""]
["LXD3D7","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","D40A-D65A működtető tekercs 42 VCA 50/60 Hz","AUT","",22805,22805,22805,22805,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389119410328","8504500090","",""]
["LXM28AU30M3X","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium 28 szervohajtás, 3000 W, 1/3f, 230 VAC, 1x Modbus, 2x CANopen/CANmotion","AUT","",832085,832085,832085,832085,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3606480711831","8537109199","",""]
["LXM28EU30M3X","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium 28 szervohajtás, 3000 W, 1/3f, 230 VAC, 1x Modbus, 2x EtherCAT","AUT","",998505,998505,998505,998505,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3606481167323","8537109199","",""]
["LXM32ICAN","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium 32i kiegészítő, CANopen modul","AUT","",343955,343955,343955,343955,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3606480620171","8504409590","",""]
["LXM32MD72N4","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium 32 szervohajtás, 7000 W, 3f, 480 VAC, Modbus, impulzus vezérlés, bővíthető kommunikáció","AUT","",952190,952190,952190,952190,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3606480216244","8504409590","",""]
["LXM32SU90M2","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium 32 szervohajtás, 500 W, 1f, 230 VAC, Modbus, sercos III","AUT","",436465,436465,436465,436465,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3606480694820","8504409590","",""]
["LZ8H6X53BD","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","TeSys H Safety STO kompakt forgásirányváltó motorvezérlő 3kW 24VDC, rugós","AUT","",52383,52383,52383,52383,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3606485421261","8537109899","",""]
["MB1552","Adatlap --->","Terepi eszközök","3 P TOT V 1 1/4\" BSP KV 12.0","BUILDINGS-TEREPI","",207465,207465,207465,207465,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606480936258","8481809990",""]
["MCSEAAF1LFS00","Adatlap --->","Ipari hálózati eszközök","Modicon switch kiegészítő, optikai illesztő, 10/100 BASE -SX","AUT","",88564,88564,88564,88564,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3606481463210","8517620000","",""]
["MCSESM083F23F0","Adatlap --->","Ipari hálózati eszközök","Modicon switch, TCP/IP, menedzselhető, 8TX","AUT","",429925,429925,429925,429925,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3606481463296","8517620000","",""]
["MCSESM103F2CS1H","Adatlap --->","Ipari hálózati eszközök","Modicon switch, men. 8TX/2FX-SM-Harsh","AUT","",847020,847020,847020,847020,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3606481813879","8517620000","",""]
["MEG2300-0302","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN 2P+F csatlakozóaljzat, biztonsági zsaluval, rugós bekötés, 16A, System-M, narancs","MERTEN WD","",4239,4239,4239,4239,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811138097","8536699099","",""]
["MEG2300-3500","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN 2P+F csatlakozóaljzat, biztonsági zsaluval, rugós bekötés, 16A, M-Creativ, átlátszó","MERTEN WD","",7951,7951,7951,7951,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811175016","","",""]
["MEG2304-0460","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN 2P+F csatlakozóaljzat, biztonsági zsaluval, LED világítással, rugós bekötés, 16A, System-M, alumínium","MERTEN WD","",21590,21590,21590,21590,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811146238","8536699099","Új termék",""]
["MEG2313-0302","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN 2P+F csatlakozóaljzat, biztonsági zsaluval, felirat.csapófedéllel, jelzőfényes, rugós, 16A, System-M, narancs","MERTEN WD","",19872,19872,19872,19872,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811139643","8536699099","",""]
["MEG2400-6052","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN 2P+F csatlakozóaljzat, biztonsági zsaluval, csavaros bekötés, 16A, D-Life, mokka","MERTEN WD","",9541,9541,9541,9541,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811196813","","",""]
["MEG3184-0000","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Húzózsinóros nyomó, nulla csatlakozással, rugós bekötés, 10A","MERTEN WD","",7783,7783,7783,7783,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811144890","8536508090","",""]
["MEG3303-0414","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Billentyű, kulcsjellel, System-M, antracit","MERTEN WD","",1696,1696,1696,1696,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811148713","3926909790","",""]
["MEG3456-0460","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Dupla billentyű, piros fényjelző ablakokkal, System-M, alumínium","MERTEN WD","",6010,6010,6010,6010,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811149130","3926909790","",""]
["MEG4020-3660","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN M-Pure kettes keret, alumínium","MERTEN WD","",2677,2677,2677,2677,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811181161","3926909790","",""]
["MEG4020-3669","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN M-Pure kettes keret, pala/alumínium","MERTEN WD","",12019,12019,12019,12019,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811180966","3925901000","",""]
["MEG4050-3625","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN M-Pure ötös keret, aktív fehér","MERTEN WD","",5252,5252,5252,5252,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811181079","3926909790","",""]
["MEG4053-3473","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN M-Elegance hármas keret, dió (fa)","MERTEN WD","",29812,29812,29812,29812,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811171544","4421999999","",""]
["MEG4350-6052","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN RCA (audio-video) csatlakozóaljzat, D-Life, mokka","MERTEN WD","",28878,28878,28878,28878,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811197582","","",""]
["MEG5710-6036","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN ARGUS 180 mozgásérzékelő modul, D-Life, acél","MERTEN ARGUS","",52175,52175,52175,52175,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811199715","","",""]
["MEG5762-6034","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Szobatermosztát, váltóérintkezős, 250 V AC, 5 A, D-Life, antracit","MERTEN WD","",37257,37257,37257,37257,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811199388","","",""]
["MEG5763-6036","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Szobatermosztát, váltóérintkezős, 24 V AC, 1 A, D-Life, acél","MERTEN WD","",41403,41403,41403,41403,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","4042811199296","","",""]
["METSECT5CYL1","Adatlap --->","Teljesítménymérés és felügyelet (PowerLogic)","Aluminium betétcső átmérő 12,5 mm TI áramváltóhoz","ED","",2021,2021,2021,2021,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBBMC","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Alapvető mérőkészülékek (PM3xxx mérőkig) és alapvető fázisjavítási készülékek (EasyCan…)","3606480619014","8504312990","",""]
["METSECT5CYL2","Adatlap --->","Teljesítménymérés és felügyelet (PowerLogic)","Aluminium betétcső átmérő 8,5 mm TI áramváltóhoz","ED","",2935,2935,2935,2935,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBBMC","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Alapvető mérőkészülékek (PM3xxx mérőkig) és alapvető fázisjavítási készülékek (EasyCan…)","3606480619007","8504312990","",""]
["METSECT5DE100","Adatlap --->","Teljesítménymérés és felügyelet (PowerLogic)","TI áramváltó 1000/5A (54x102) klíma álló, gyűjtősínhez kettős szekunder kivezetéssel (DE)","ED","",48931,48931,48931,48931,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBBMC","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Alapvető mérőkészülékek (PM3xxx mérőkig) és alapvető fázisjavítási készülékek (EasyCan…)","3606480618901","8504318090","",""]
["METSECT5GA030","Adatlap --->","Teljesítménymérés és felügyelet (PowerLogic)","nyitható áramváltó , típus: GA, gyűjtősín, 300A/5A","ED","",109037,109037,109037,109037,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBBMC","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Alapvető mérőkészülékek (PM3xxx mérőkig) és alapvető fázisjavítási készülékek (EasyCan…)","3606489607838","8504318090","",""]
["METSECT5GG050","Adatlap --->","Teljesítménymérés és felügyelet (PowerLogic)","nyitható áramváltó , típus: GG, gyűjtősín, 500A/5A","ED","",194338,194338,194338,194338,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBBMC","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Alapvető mérőkészülékek (PM3xxx mérőkig) és alapvető fázisjavítási készülékek (EasyCan…)","3606489607968","8504318090","",""]
["METSECT5GJ120","Adatlap --->","Teljesítménymérés és felügyelet (PowerLogic)","nyitható áramváltó , típus: GJ, gyűjtősín, 1200A/5A","ED","",235381,235381,235381,235381,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBBMC","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Alapvető mérőkészülékek (PM3xxx mérőkig) és alapvető fázisjavítási készülékek (EasyCan…)","3606489608057","8504318090","",""]
["METSECT5HD050","Adatlap --->","Teljesítménymérés és felügyelet (PowerLogic)","nyitható áramváltó , típus: HD, kábel, 500A/5A","ED","",94326,94326,94326,94326,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBBMC","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Alapvető mérőkészülékek (PM3xxx mérőkig) és alapvető fázisjavítási készülékek (EasyCan…)","3606489608163","8504318090","",""]
["METSECT5HG060","Adatlap --->","Teljesítménymérés és felügyelet (PowerLogic)","nyitható áramváltó , típus: HG, kábel, 600A/5A","ED","",85373,85373,85373,85373,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBBMC","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Alapvető mérőkészülékek (PM3xxx mérőkig) és alapvető fázisjavítási készülékek (EasyCan…)","3606489608231","8504318090","",""]
["METSECT5MA015","Adatlap --->","Teljesítménymérés és felügyelet (PowerLogic)","TI áramváltó 150/5A klíma álló, (Ø27) kábelhez vagy (10x32 és 15x25) gyűjtősínhez (MA)","ED","*",20107,20107,20107,20107,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBBMC","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Alapvető mérőkészülékek (PM3xxx mérőkig) és alapvető fázisjavítási készülékek (EasyCan…)","3606480618727","8504318090","",""]
["METSECT5MB030","Adatlap --->","Teljesítménymérés és felügyelet (PowerLogic)","TI áramváltó 300/5A klíma álló, (Ø26) kábelhez vagy (12x50 és 15x32) gyűjtősínhez (MB)","ED","*",22170,22170,22170,22170,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBBMC","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Alapvető mérőkészülékek (PM3xxx mérőkig) és alapvető fázisjavítási készülékek (EasyCan…)","3606480618796","8504318090","",""]
["METSECTR60500","Adatlap --->","Teljesítménymérés és felügyelet (PowerLogic)","CT,Rogowski,24\"[600mm]L,600V,5kA,S4","ED","",81413,81413,81413,81413,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBBMC","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Alapvető mérőkészülékek (PM3xxx mérőkig) és alapvető fázisjavítási készülékek (EasyCan…)","3606489421441","8504318090","",""]
["METSEION92130","Adatlap --->","Teljesítménymérés és felügyelet (PowerLogic)","ION9000 LVDC, kijelző nélkül","ED","",2600293,2600293,2600293,2600293,1,1,"DB","09PR-CSBION","09PR-CSBION","Programozható","6- Kritikus & Speciális Épületprojektek","Fejlett mérőkészülékek (ION)","3606481945501","9028309000","",""]
["METSEPM3250","Adatlap --->","Teljesítménymérés és felügyelet (PowerLogic)","Teljesítménymérő I,In,U,V,PQS,E,PF,Hz,átlag, MODBUS","ED","*",177928,177928,177928,177928,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBBMC","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Alapvető mérőkészülékek (PM3xxx mérőkig) és alapvető fázisjavítási készülékek (EasyCan…)","3606480481604","9028309000",""]
["METSEPM5341","Adatlap --->","Teljesítménymérés és felügyelet (PowerLogic)","PM5341 Teljesítménymérő, Ethernet, memória, 2DI / 2DO / 2 Relé kimenet, riasztások, 100-415 V AC","ED","",368711,368711,368711,368711,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDAMT","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Haladó mérőkészülékek (PM5xxx) és alapvető PowerTag","3606480614057","9028309000","",""]
["METSEPM8240","Adatlap --->","Teljesítménymérés és felügyelet (PowerLogic)","PM8240 hálózatanalizátor, integrált kijelző, 512 Mb, Eth + RS485","ED","",787742,787742,787742,787742,1,1,"DB","09PR-CSBION","09PR-CSBION","Programozható","6- Kritikus & Speciális Épületprojektek","Fejlett mérőkészülékek (ION)","3606480701931","9028309000","",""]
["MF20-24F","Adatlap --->","Terepi eszközök","Pillangószelep hajtás MF20-24F T54 00 (3-pont vezérlés)","BUILDINGS-TEREPI","",248959,248959,248959,248959,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606489660352","8501109190",""]
["MGN01616","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló, D01 1P-N, 16A","ED","*",9619,9619,9619,9619,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480518102","8536508090","",""]
["MGN01710","Adatlap --->","Acti9 rendszer, ipari megoldások","ACTI9 Kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló, D01 3P-N, 10A","ED","",24208,24208,24208,24208,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBFDT","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Energiaelosztás (Acti9) ","3606480518119","8536508090","",""]
["MIP12118S","Adatlap --->","Resi9 lakossági kínálat","RESI9 MP Kiselosztó, füstszínű átlátszó ajtó, falon kívüli, 1x18 modul, PEN sín, fehér","RESI9 MP","*",8648,8648,8648,8648,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESFDR","Általános célú","1-Lakossági","Lakossági energiaelosztás (Resi9)","3606480455988","8538100000","",""]
["MIP22104T","Adatlap --->","Resi9 lakossági kínálat","RESI9 MP Kiselosztó, tejüveg hatású átlátszó ajtó, süllyesztett, 1x4 modul, PEN sín, komplett, fehér","RESI9 MP","",6582,6582,6582,6582,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESFDR","Általános célú","1-Lakossági","Lakossági energiaelosztás (Resi9)","3606480147999","8538100000","",""]
["MIP22312","Adatlap --->","Resi9 lakossági kínálat","RESI9 MP Kiselosztó, teli ajtó, süllyesztett, 3x12 modul, PEN sín, komplett, fehér","RESI9 MP","*",13744,13744,13744,13744,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESFDR","Általános célú","1-Lakossági","Lakossági energiaelosztás (Resi9)","3606480147982","8538100000","",""]
["MIP99038","Adatlap --->","Resi9 lakossági kínálat","RESI9 MP PEN gyűjtősín, 8 furat","RESI9 MP","",1303,1303,1303,1303,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESFDR","Általános célú","1-Lakossági","Lakossági energiaelosztás (Resi9)","3606480168024","8536909500","",""]
["MTN2109-3435","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Fedlap borotva aljzathoz, D-Life, lótuszfehér","MERTEN WD","",3260,3260,3260,3260,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606481202031","3926909790","",""]
["MTN2300-6034","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN 2P+F csatlakozóaljzat, biztonsági zsaluval, rugós bekötés, 16A, D-Life, antracit","MERTEN WD","*",3260,3260,3260,3260,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606480889028","8536699099","",""]
["MTN2310-0414","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN 2P+F csatlakozóaljzat, biztonsági zsaluval, csapófedéllel, rugós bekötés, 16A, System-M, antracit","MERTEN WD","*",4993,4993,4993,4993,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606480303784","8536699099","",""]
["MTN2310-6033","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN 2P+F csatlakozóaljzat, biztonsági zsaluval, csapófedéllel, rugós bekötés, 16A, D-Life, szahara","MERTEN WD","",12399,12399,12399,12399,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606480889240","8536699099","",""]
["MTN2331-0325","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN SM burkolat 2P+F aljzatokhoz, aktív fehér","MERTEN WD","",1247,1247,1247,1247,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606480304644","3926909790","",""]
["MTN2367-0325","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN 2P+F aljzat, BZS, kettős USB töltővel, rugós bekötés, 16A / 3A, A+C, aktívfehér","MERTEN WD","",28951,28951,28951,28951,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606489905880","8536699099","",""]
["MTN2367-6052","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN 2P+F aljzat, BZS, kettős USB töltővel, rugós bekötés, 16A / 3A, A+C, D-Life, mokka","MERTEN WD","",37557,37557,37557,37557,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606489905972","8536699099","",""]
["MTN2420-6535","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN 2x2P+F csatlakozóaljzat, biztonsági zsaluval, 16A, D-Life, lótuszfehér","MERTEN WD","",4642,4642,4642,4642,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606481388964","8536901000","",""]
["MTN298314","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Fedlap, 1xRJ45 aljzathoz, döntött, System-M, antracit","MERTEN WD","*",2378,2378,2378,2378,1,10,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606485093130","8538909999","",""]
["MTN3055-0000","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Kettős nyomó, záróérintkezős (NO), csavaros bekötés, 10A","MERTEN WD","",9927,9927,9927,9927,1,10,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606480306822","8536201090","",""]
["MTN3156-0000","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Váltóérintkezős nyomó, nulla csatlakozóval, rugós bekötés, 10A","MERTEN WD","",4593,4593,4593,4593,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606480307072","8536508090","",""]
["MTN3300-6034","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Billentyű, D-Life, antracit","MERTEN WD","*",2240,2240,2240,2240,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606480887963","3925901000","",""]
["MTN3320-6033","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Billentyű, fényjelzős funkciókhoz, D-Life, szahara","MERTEN WD","",5153,5153,5153,5153,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606480888465","8538909999","",""]
["MTN3325-6052","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Billentyű, csengőjellel, fényjelzős funkciókhoz, D-Life, mokka","MERTEN WD","",11580,11580,11580,11580,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606480888649","8538909999","",""]
["MTN3360-6034","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Feliratozható billentyű, D-Life, antracit","MERTEN WD","",5161,5161,5161,5161,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606480888106","8538909999","",""]
["MTN3365-6036","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Feliratozható billentyű, csengőjellel, D-Life, acél","MERTEN WD","",6242,6242,6242,6242,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606480888199","8538909999","",""]
["MTN3400-6051","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Dupla billentyű, D-Life, pezsgő","MERTEN WD","",17502,17502,17502,17502,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606480888076","8538909999","",""]
["MTN3420-6051","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Dupla billentyű, fényjelzős funkciókhoz, D-Life, pezsgő","MERTEN WD","",29283,29283,29283,29283,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606480888564","8538909999","",""]
["MTN3517-0000","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Keresztkapcsoló, csavaros bekötés, 16AX","MERTEN WD","",17251,17251,17251,17251,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606480307195","8536508090","",""]
["MTN3560-0000","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Egypólusú nyomó, jelzőfénnyel, csavaros bekötés, 16A","MERTEN WD","",8852,8852,8852,8852,1,10,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606480307232","8536201090","",""]
["MTN3854-6052","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Hotelkártya kapcsoló fedlap, D-Life, mokka","MERTEN WD","",15516,15516,15516,15516,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606480888755","8536201090","",""]
["MTN3902-0000","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN LED-es ellenőrzőfény kettős kapcsolókhoz, nyomókhoz, többszínű, 230V","MERTEN WD","",8618,8618,8618,8618,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606480307447","8539510000","",""]
["MTN395669","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Lámpa piktogramm","MERTEN WD","",1415,1415,1415,1415,1,100,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606485003191","3926909790","",""]
["MTN4010-6551","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN D-Life egyes keret, pezsgő (fém)","MERTEN WD","*",10339,10339,10339,10339,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606480890789","8538909999","",""]
["MTN4020-3241","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN M-Elegance kettes keret, arany (üveg)","MERTEN WD","",25020,25020,25020,25020,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606481463890","7016907000","",""]
["MTN4020-6550","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN D-Life kettes keret, nikkel (fém)","MERTEN WD","*",17237,17237,17237,17237,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606480890802","8538909999","",""]
["MTN4030-6534","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN D-Life hármas keret, antracit","MERTEN WD","*",4302,4302,4302,4302,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606480890512","3925901000","",""]
["MTN403139","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN M-Elegance egyes keret, króm (fém)","MERTEN WD","*",9393,9393,9393,9393,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606480074585","7326909890","",""]
["MTN4040-6536","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN D-Life négyes keret, acél","MERTEN WD","",5153,5153,5153,5153,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606480890574","3925901000","",""]
["MTN404319","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN M-Elegance hármas keret, gyöngyfehér (üveg)","MERTEN WD","*",37274,37274,37274,37274,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606485111506","7016907000","",""]
["MTN4050-6503","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN D-Life ötös keret, ónixfekete (üveg)","MERTEN WD","",74181,74181,74181,74181,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606480890758","7016907000","",""]
["MTN4050-6552","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN D-Life ötös keret, mokka (fém)","MERTEN WD","",72469,72469,72469,72469,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606480890918","8538909999","",""]
["MTN4080-6052","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Adapter System-M - D-life, mokka","MERTEN WD","",3941,3941,3941,3941,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606480888892","3925901000","",""]
["MTN4123-6051","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Antenna csatlakozó fedlap, 2+1 kimenettel, D-Life, pezsgő","MERTEN WD","",9984,9984,9984,9984,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606480890192","3925901000","",""]
["MTN4250-6050","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Többfunkciós fedlap, D-Life, nikkel","MERTEN WD","",22410,22410,22410,22410,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606480889769","3925901000","",""]
["MTN432519","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Dupla billentyű, System-M, polárfehér","MERTEN WD","*",1496,1496,1496,1496,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606485094724","3925901000","",""]
["MTN435514","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Billentyű, redőnykapcsolókhoz és redőnynyomókhoz, System-M, antracit","MERTEN WD","*",2577,2577,2577,2577,1,10,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606485004488","3925901000","",""]
["MTN4367-6034","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN USB töltő burkolat, D-Life, antracit","MERTEN WD","",3485,3485,3485,3485,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606480996368","3925901000","",""]
["MTN4521-6034","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Fedlap, 1xRJ45 aljzathoz, D-Life, antracit","MERTEN WD","",3076,3076,3076,3076,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606480889806","3925901000","",""]
["MTN4540-6034","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Kommunikációs fedlap, D-Life, antracit","MERTEN WD","",9448,9448,9448,9448,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606480889660","8538909999","",""]
["MTN4564-0319","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Fedlap, 2xRJ45 moduláris betétekhez, feliratozható, System-M, polárfehér","MERTEN WD","",4427,4427,4427,4427,1,10,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606480309632","8538909999","",""]
["MTN4566-0003","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Rögzítőkeret, 2xRJ45 moduláris aljzatokhoz, fekete","MERTEN WD","",3720,3720,3720,3720,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606480309595","8538909999","",""]
["MTN4572-6051","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Fedlap, 2xRJ45 aljzathoz, D-Life, pezsgő","MERTEN WD","",11402,11402,11402,11402,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606480890406","8538909999","",""]
["MTN4576-0022","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN 2xRJ45 Cat6 STP aljzat","MERTEN WD","*",15247,15247,15247,15247,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606480421273","8536699099","",""]
["MTN464398","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Moduláris RJ45 csatlakozó adapter","MERTEN WD","",1930,1930,1930,1930,1,10,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606485004815","3925901000","",""]
["MTN469919","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Fedlap, 2xRJ45 aljzathoz, System-M, polárfehér","MERTEN WD","*",3885,3885,3885,3885,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606485095905","3925901000","",""]
["MTN478525","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN M-Smart ötös keret, aktív fehér (antibakteriális)","MERTEN WD","*",3024,3024,3024,3024,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606485096490","3926909790","",""]
["MTN512119","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Egyes kiemelődoboz, M-Smart/Artec, polárfehér","MERTEN WD","*",2304,2304,2304,2304,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606480309847","3925901000","",""]
["MTN515219","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN M-Plan kettes keret, polárfehér","MERTEN WD","*",2390,2390,2390,2390,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606485097794","3925901000","",""]
["MTN5161-0000","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Relés végrehajtó egység, egy kimenettel","MERTEN WD","*",19817,19817,19817,19817,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606480370960","8536508090","",""]
["MTN536302","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Szobatermosztát, kapcsolóval, 250 V AC, 10A","MERTEN WD","*",30694,30694,30694,30694,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606485007342","9032102090","",""]
["MTN5628-3119","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN ARGUS 220° advanced mozgásérzékelő, falon kívüli, IP55","MERTEN ARGUS","",47931,47931,47931,47931,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606480713774","8536508090","",""]
["MTN5762-6051","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Szobatermosztát, váltóérintkezős, 250 V AC, 5 A, D-Life, pezsgő","MERTEN WD","",37946,37946,37946,37946,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606480919275","9032102090","",""]
["MTN5775-6052","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MERTEN Fedlap, érintőképernyős  termosztáthoz, D-Life, mokka","MERTEN WD","",10339,10339,10339,10339,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606480919497","3925901000","",""]
["MTN6005-0011","Adatlap --->","KNX","SpaceLogic KNX levegőminőség érzékelő","KNX","",130000,130000,130000,130000,1,1,"DB","09CF-LBDKNX","09CF-LBDKNX","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","KNX","3606482161764","","",""]
["MTN6185-0414","Adatlap --->","KNX","KNX Push Button Pro T, System M, antracit","KNX","",68274,68274,68274,68274,1,1,"DB","09CF-LBDKNX","09CF-LBDKNX","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","KNX","3606481047649","8536501990","",""]
["MTN6191-6010","Adatlap --->","KNX","KNX Push Button Flex modul D-Life 1g","ESX BUILDING","",88000,88000,88000,88000,1,1,"DB","09CF-LBDKNX","09CF-LBDKNX","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","KNX","3606482215443","","",""]
["MTN6192-6036","Adatlap --->","KNX","KNX PB Flex 2g - stainl. gomblap - 2db","ESX BUILDING","",5700,5700,5700,5700,1,1,"DB","09CF-LBDKNX","09CF-LBDKNX","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","KNX","3606482215580","","",""]
["MTN6194-6050","Adatlap --->","KNX","KNX PB Flex 4g - nikkel gomblap - 4db","ESX BUILDING","",9000,9000,9000,9000,1,1,"DB","09CF-LBDKNX","09CF-LBDKNX","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","KNX","3606482215733","","",""]
["MTN6260-7760","Adatlap --->","KNX","SpaceLogic KNX Touch IP 7 inch Black","ESX BUILDING","",330000,330000,330000,330000,1,1,"DB","09CF-LBDKNX","09CF-LBDKNX","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","KNX","3606482210592","","",""]
["MTN627814","Adatlap --->","KNX","Merten-KNX 4-es nyomógomb , SystemM, antracit","KNX","*",79431,79431,79431,79431,1,1,"DB","09CF-LBDKNX","09CF-LBDKNX","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","KNX","3606485011134","8536508090","",""]
["MTN630860","Adatlap --->","KNX","Merten-KNX ARGUS jelenlétérzékelő, alumínium","KNX","",112826,112826,112826,112826,1,1,"DB","09CF-LBDKNX","09CF-LBDKNX","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","KNX","3606485099798","8536501990","",""]
["MTN6355-0019","Adatlap --->","KNX","KNX folyosó jelenlétérzékelő IP54","KNX","",127241,127241,127241,127241,1,1,"DB","09CF-LBDKNX","09CF-LBDKNX","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","KNX","3606489818753","8536508090","",""]
["MTN647393","Adatlap --->","KNX","Merten-KNX REG-K/2x230/16 kapcsolóaktor kézi üzemmóddal","KNX","",118683,118683,118683,118683,1,1,"DB","09CF-LBDKNX","09CF-LBDKNX","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","KNX","3606485011776","8537109899","",""]
["MTN649802","Adatlap --->","KNX","Merten-KNX REG-K/2x/10 zsalumozgató aktor kézi üzemmóddal","KNX","*",106964,106964,106964,106964,1,1,"DB","09CF-LBDKNX","09CF-LBDKNX","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","KNX","3606485011844","8537109899","",""]
["MTN6513-1202","Adatlap --->","KNX","SpaceLogic KNX busztápegység, 640mA","KNX","",109034,109034,109034,109034,1,1,"DB","09CF-LBDKNX","09CF-LBDKNX","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","KNX","3606481902825","8504409590","",""]
["MTN6725-0004","Adatlap --->","KNX","KNX DALI átjáró Basic REG-K/2/16/64","KNX","*",364327,364327,364327,364327,1,1,"DB","09CF-LBDKNX","09CF-LBDKNX","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","KNX","3606489484057","8517620000","",""]
["MTN683890","Adatlap --->","KNX","Merten-KNX REG-K tápegység 640mA szünetmentes tápegység bemenettel","KNX","*",164844,164844,164844,164844,1,1,"DB","09CF-LBDKNX","09CF-LBDKNX","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","KNX","3606485100258","8504409590","",""]
["MUR34004","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MUREVA Styl Címkeszett, billentyűkhöz, 4 féle","MUREVA STYL","",990,990,990,990,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606480790164","3919908099","",""]
["MUR35021","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MUREVA Styl Váltókapcsoló, komplett (106), antracitszürke","MUREVA STYL","*",4521,4521,4521,4521,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606480789076","8536508090","",""]
["MUR35034","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MUREVA Styl Kétpólusú kapcsoló, 16 AX (102), antracitszürke","MUREVA STYL","",4011,4011,4011,4011,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606480789199","8536508090","",""]
["MUR36134","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MUREVA Styl 2P+F csatlakozóaljzat, biztonsági zsaluval, csapófedéllel, rugós, antracitszürke","MUREVA STYL","*",2840,2840,2840,2840,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606480789649","8536699099","",""]
["MUR37912","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MUREVA Styl Kettes kiemelő doboz, függőleges, antracitszürke","MUREVA STYL","*",3684,3684,3684,3684,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606480789908","3925908000","",""]
["MUR39035","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MUREVA Styl 2x2P+F csatlakozóaljzat, biztonsági zsaluval, csapófedéllel, rugós, komplett, polárfehér","MUREVA STYL","*",10081,10081,10081,10081,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606480789717","8536699099","",""]
["MUR39134","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MUREVA Styl 2P+F csatlakozóaljzat, biztonsági zsaluval, csapófedéllel, rugós, polárfehér","MUREVA STYL","*",2840,2840,2840,2840,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606480789632","8536699099","",""]
["MUR39723","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","MUREVA Styl Váltókapcsoló (106), polárfehér","MUREVA STYL","*",2666,2666,2666,2666,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606480789083","8536508090","",""]
["NSY2SP124","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","2 std oldallap (1200*400)","ED","",83227,83227,83227,83227,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606485119786","7326909890","",""]
["NSY2SP226","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","2 std oldallap (2200*600)","ED","*",117792,117792,117792,117792,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606485119991","7326909890","",""]
["NSY2SPI205","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","2 oldallap belső rögzítésű (2000*500)","ED","",66686,66686,66686,66686,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606485125626","7326909890","",""]
["NSY2SPN148","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","PanelSeT SFN 2db oldalpanel 1400x800 RAL7035","","",93165,93165,93165,93165,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDPWM","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Energiamenedzsment ","3606486104347","","",""]
["NSY2SPN2010","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","PanelSeT SFN 2db oldalpanel 2000x1000 RAL7035","","",117370,117370,117370,117370,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDPWM","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Energiamenedzsment ","3606486108512","","",""]
["NSYADC16","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","2 lezáró takarólap (600)","ED","",18757,18757,18757,18757,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480062780","8538100000","",""]
["NSYAEDH180S3D","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","S3D zsanér 180°-os","ED","",5092,5092,5092,5092,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480169014","8302100090","",""]
["NSYAEFAHLBSC","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Nagy teherbírású rögzítőkonzol CRNG szekréynhez","ED","",18128,18128,18128,18128,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480168772","8302419000","",""]
["NSYAEFPFSBX","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","SBX dobozhoz fali rögzítő 4 db","","",8844,8844,8844,8844,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606481714763","8538100000","",""]
["NSYAS500","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Alsó függőleges gyűjtősíntartó (500)","ED","",42147,42147,42147,42147,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480062858","7326909890","",""]
["NSYBCE10","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","2 db kefés flexibilis tömités (1000)","ED","",19712,19712,19712,19712,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606485130002","3926909790","",""]
["NSYBLKH123","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Lakat zár","ED","*",12064,12064,12064,12064,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480062919","8301500000","",""]
["NSYBP184","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Hátlap SF 1800x400","ED","",31930,31930,31930,31930,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606485119199","7326909890","",""]
["NSYBP226","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Hátlap SF (2200*600)","ED","",36778,36778,36778,36778,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606485119328","7326909890","",""]
["NSYBPN168","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","PanelSeT SFN hátlap 1600x800 RAL7035","","",56904,56904,56904,56904,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDPWM","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Energiamenedzsment ","3606486104569","","",""]
["NSYBPN203","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","PanelSeT SFN hátlap 2000x300 RAL7035","","",50977,50977,50977,50977,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDPWM","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Energiamenedzsment ","3606486104620","","",""]
["NSYBTAS3D140","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","3 pontos zár S3D szekrényhez H 1400mm","ED","",29408,29408,29408,29408,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480428425","8301600090","",""]
["NSYCAF223L55","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","EMC és IP55 szűrőbetét  223x223mm","ED","",5539,5539,5539,5539,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480152054","5911909990","",""]
["NSYCAG108LP","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Védőrács+szűrőbetét V65-höz","ED","",5190,5190,5190,5190,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480151927","3926909790","",""]
["NSYCAG12LPH2","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","CondensationnyomásszelepIP68M12120L/H","ED","*",926,926,926,926,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480166549","8481809990","",""]
["NSYCAP125LXF","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","IP55 védőburkolat VF85 ventilátorhoz","ED","",131854,131854,131854,131854,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480151972","7326909890","",""]
["NSYCCARPM","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Spacial ClimaSys CV - CSVS ventilátor érzékelő ","ED","",19333,19333,19333,19333,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606481369468","8538100000","",""]
["NSYCCOTHCF","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények"," Termosztát(fűtés)NC(ºF)","ED","*",15902,15902,15902,15902,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480152528","9032102090","",""]
["NSYCEA80","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Hőcserélő old lev/lev 80W/K 230V50/60Hz","ED","",289570,289570,289570,289570,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480620690","8419508090","",""]
["NSYCEJDS0","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Kábel bevezető takaró dugó 2-12 mm kábelekhez","ED","",3038,3038,3038,3038,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606489429263","3926909790","",""]
["NSYCFP60","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Belső kábelvezető keresztsín (600)","ED","*",23889,23889,23889,23889,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480063268","7326909890","",""]
["NSYCGSP20","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Spacial kábelbevezető bepattintós gyorsszerelés M20, polyamide IP68 UL jóváhagyás UV ellenállás","","",863,863,863,863,1,20,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606481360342","3926909790","",""]
["NSYCGX20H","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Spacial kábelbevezető + anya rozsdamentes acél M20 AISI316L, IP68, UL jóváhagyás","","",49406,49406,49406,49406,1,4,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606481360298","7326909890","",""]
["NSYCL405CRN","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Biztonsági zár","ED","*",4032,4032,4032,4032,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480199035","8301300000","",""]
["NSYCNT40","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Profil sín (CNT-40)","ED","",7375,7375,7375,7375,1,20,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480181207","8538100000","",""]
["NSYCR150WU2","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények"," Alumíniumellenállásfűtés150W,110-250V","ED","*",56019,56019,56019,56019,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480152221","8516808000","",""]
["NSYCR20WU2C","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények"," Fűtőegység.20W,110-250V","ED","*",28118,28118,28118,28118,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480152276","8516299100","",""]
["NSYCR55WU3","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények"," Alumíniumellenállásfűtés55W,270-420V","ED","",40459,40459,40459,40459,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480152177","8516299100","",""]
["NSYCRN1210300D","Adatlap --->","Univerzáliselosztó-ésvezérlőszekrények","SpacialCRNkétajtós(1200*1000*300)\n","","",227475,227475,227475,227475,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606485891415","9403208000","",""]
["NSYCRN22150","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Elosztószekrény teli ajtóval 200x200x150","ED","*",39653,39653,39653,39653,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480212659","9403208000","",""]
["NSYCRN325200T","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Elosztószekrény átlátszó ajtóval (300*250*200)","ED","",46184,46184,46184,46184,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480212567","9403208000","",""]
["NSYCRN345150","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Elosztószekrény teli ajtóval (300*450*150)","ED","",64629,64629,64629,64629,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480212475","9403208000","",""]
["NSYCRN46300","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Elosztószekrény teli ajtóval (400*600*300)","ED","*",49351,49351,49351,49351,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480212345","9403208000","",""]
["NSYCRN54250T","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Elosztószekrény átlátszó ajtóval (500*400*250)","ED","",69532,69532,69532,69532,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480212239","9403208000","",""]
["NSYCRN65150P","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Elosztószekrény teli ajtóval és szerelőlappal 600x500x150","ED","",72389,72389,72389,72389,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480212093","9403208000","",""]
["NSYCRN66200T","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Elosztószekrény átlátszó ajtóval (600*600*200)","ED","",100988,100988,100988,100988,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480212000","9403208000","",""]
["NSYCRN86250P","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Elosztószekrény teli ajtóval és szerelőlappal 800x600x250","ED","*",96302,96302,96302,96302,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480211812","9403208000","",""]
["NSYCRN86300P","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Elosztószekrény teli ajtóval és szerelőlappal 800x600x300","ED","*",100005,100005,100005,100005,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480211782","9403208000","",""]
["NSYCRTM1U","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","19\" teli lemez 1U acél RAL7035","ED","",8273,8273,8273,8273,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBNCD","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Gyengeáramú hálózat","3606480173400","7326909890","",""]
["NSYCU1K22P4RDG","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","ClimaSys CU hűtőegység szekrény tetejére szerelhető 1,2kW 2P 400/460V IP55","","",1323011,1323011,1323011,1323011,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDPWM","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Energiamenedzsment ","3606486055410","","",""]
["NSYCU2K3P4","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Hűtőegység 2000W 3P 400V Oldalsó  ","ED","",1562974,1562974,1562974,1562974,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480620874","8415101010","",""]
["NSYCU3K2DG","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","ClimaSys CU hűtőegység szekrény oldalára szerelhető 3,2kW 1P 230V IP55","","",1906174,1906174,1906174,1906174,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDPWM","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Energiamenedzsment ","3606486055274","","",""]
["NSYCU800DG","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","ClimaSys CU hűtőegység szekrény oldalára szerelhető 800W 1P 230V IP55","","",885332,885332,885332,885332,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDPWM","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Energiamenedzsment ","3606486054994","","",""]
["NSYCUFX800T1K","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Fém szűrő oldalra szerelt hűtőegységhez 800-1K","ED","",22340,22340,22340,22340,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480685507","7616999099","",""]
["NSYCUSP0163","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","ClimaSys CU - Kondenzátor elem a kültéri hűtőegységhez","","",387235,387235,387235,387235,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606485443577","8419508090","",""]
["NSYCVF165M230PF","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Ventilátor 165 m3/h 230V ","ED","*",86629,86629,86629,86629,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480151248","8414592590","",""]
["NSYCVF38M115PF","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Ventilátor 38m3/h 115V  ","ED","",55937,55937,55937,55937,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480151170","8414592590","",""]
["NSYCVF850M400PF","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Ventilátor 400V 850m3/h","ED","*",203607,203607,203607,203607,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480151361","8414592590","",""]
["NSYCW54","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Akril ablak IP55 500x400 mm","ED","",166537,166537,166537,166537,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480724510","7616999099","",""]
["NSYCSH168","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Modulásris takarólemez tartókeret (1600*800)","ED","",96138,96138,96138,96138,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480063787","7326909890","",""]
["NSYDBN88","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Préselt fémdoboz","ED","*",3735,3735,3735,3735,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480187933","7326909890","",""]
["NSYDCRN106L","Adatlap --->","Univerzáliselosztó-ésvezérlőszekrények","SpacialCRNbaloteleajtó(1000*600)\n","","",47425,47425,47425,47425,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606485891637","9403991090","",""]
["NSYDCRN85L","Adatlap --->","Univerzáliselosztó-ésvezérlőszekrények","SpacialCRNbaloteleajtó(800*500)\n","","",42334,42334,42334,42334,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606485891538","9403991090","",""]
["NSYDLA88G","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Dinimel DLA szerelőkészlet","ED","",93325,93325,93325,93325,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480773877","8538100000","",""]
["NSYDLM240","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Dinimel szerelőkészlet CRN szekrényhez","ED","*",152568,152568,152568,152568,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480162602","8538100000","",""]
["NSYDLP95G","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Moduláris szerelőkeret PLA szekrényhez","ED","",36452,36452,36452,36452,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606485422817","8538100000","",""]
["NSYDPLM108G","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","NSYPLM108 ajtó zárral","ED","",137772,137772,137772,137772,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606485422350","8538100000","",""]
["NSYDPLM86G","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Ajtó NSYPLM86 zár nélkül","ED","",82597,82597,82597,82597,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606485422343","8538100000","",""]
["NSYDS3D75","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Spacial teli ajtó S3D 700x500","","",56258,56258,56258,56258,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480427039","7326909890","",""]
["NSYEB2025D8","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Földelő fonat L200mm 25mm2 D8","ED","*",16782,16782,16782,16782,10,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480064067","7419809099","",""]
["NSYEC1641","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","1 bemenetes kábelbevezető lemez (1600*400) SF","ED","",54108,54108,54108,54108,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606485126401","7326909890","",""]
["NSYEC361","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","1 bemenetes kábelbevezető lemez (300*600) SF","ED","",28228,28228,28228,28228,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606485126197","7326909890","",""]
["NSYEC681","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","1 bemenetes kábelbevezető lemez (600*800) SF","ED","",32576,32576,32576,32576,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606485126272","7326199000","",""]
["NSYEC88","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Teli kábelbevezető lemez (800*800) SF","ED","",28021,28021,28021,28021,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606485126067","7326199000","",""]
["NSYECPLAZ104G","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Káblebevezető lemez 1000x420 PLA","ED","",23638,23638,23638,23638,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606485405261","8538100000","",""]
["NSYEL136D6","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Földelővezeték L130mm 6mm2 D6,4 10 db/klt","ED","",25134,25134,25134,25134,10,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480181610","8544429090","",""]
["NSYEX506","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Hatlapfejü távtartó","ED","*",939,939,939,939,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480181931","7318190090","",""]
["NSYFNM8","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","M8 lapos anya oszlop profilhoz 50db/klt","ED","",5453,5453,5453,5453,50,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480146831","7318169290","",""]
["NSYFXT6060","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Rögzített tálca 30*482*490, (200*600)","ED","",39491,39491,39491,39491,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480064517","7326909890","",""]
["NSYIN405E1","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Zár kulccsal, típus: 405E","ED","*",9727,9727,9727,9727,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480064753","8301600090","",""]
["NSYINPULS1","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Nyomógombos zárbetgét kulcs nélkül","ED","",3898,3898,3898,3898,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480064975","7326909890","",""]
["NSYLAM3MN","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Narancs ledlampa bekötő kabel IEC","","",13672,13672,13672,13672,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606489550868","8544429090","",""]
["NSYLAMLDF","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","LED világítás VDE-FR aljzattal","ED","*",67365,67365,67365,67365,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606481203052","9405423100","",""]
["NSYLCK20SF","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","SF-SM zárrendszer 2000H","ED","",70464,70464,70464,70464,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480484643","8301600090","",""]
["NSYMB64","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Szigetelt szerelőlap (565*350)","ED","",24390,24390,24390,24390,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480182754","3926909790","",""]
["NSYMD86","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","DIN sínes szerelőkeret H800xW600 6P","ED","",58866,58866,58866,58866,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480182877","8538100000","",""]
["NSYMF75","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Perforált szerelőlap 2 mm (700*500)","ED","",32882,32882,32882,32882,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480183119","7326909890","",""]
["NSYMM24SB","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Fém szerelőlap 200x400            ","ED","",7915,7915,7915,7915,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480520563","8302420090","",""]
["NSYMM34SB","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Fém szerelőlap 300x400            ","ED","",10548,10548,10548,10548,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480520617","8302420090","",""]
["NSYMM55","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Fém szerelőlap (500*500)","ED","*",16814,16814,16814,16814,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480183379","8302420090","",""]
["NSYMP1212","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Std szerelőlap (1200*1200)","ED","",106719,106719,106719,106719,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606485130675","8302420090","",""]
["NSYMP1816","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Std szerelőlap (1800*1600)","ED","",182769,182769,182769,182769,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606485130729","8302420090","",""]
["NSYMP2210","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Std szerelőlap (2200*1000)","ED","",118837,118837,118837,118837,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606485126975","8302420090","",""]
["NSYMPC308","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Teli homloklap (300*800)","ED","",26405,26405,26405,26405,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480065903","9403991090","",""]
["NSYMPCH406","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Teli nyitható homloklap (400*600)","ED","",25822,25822,25822,25822,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480065798","8538100000","",""]
["NSYMR54","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Perforált szerelőlap (450*351)","ED","*",20587,20587,20587,20587,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480183683","7326909890","",""]
["NSYMUC306","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Kivágott homloklap (300*600)","ED","",29051,29051,29051,29051,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480066498","7326909890","",""]
["NSYMUPLA154G","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","PLA összeépítő készlet (1500*420)","ED","",21536,21536,21536,21536,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480774119","3926909790","",""]
["NSYPA3025PLMG","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Belső ajtó","ED","",18628,18628,18628,18628,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480774164","8538100000","",""]
["NSYPAPLA57G","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Belső ajtó PLA szekrényhez (500*750)","ED","",29245,29245,29245,29245,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480774300","8538100000","",""]
["NSYPFCX","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Fali rögzítőkészlet CRSX szekrényhez","ED","*",16882,16882,16882,16882,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480154867","8302419000","",""]
["NSYPHDZT1074P","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Thalassa PHD kültéri szekrény 1000x750x420","ED","",940196,940196,940196,940196,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480676031","8538100000","",""]
["NSYPHDZT15126","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Thalassa PHD kültéri szekrény 1500x1250x620 bordázott ajtó","ED","",2235235,2235235,2235235,2235235,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480663567","8538100000","",""]
["NSYPLA10103G","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","PLA műanyag szekrény (1000*1000*320)","ED","*",356592,356592,356592,356592,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480774355","9403700000","",""]
["NSYPLA1074G","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","PLA műanyag szekrény (1000*750*420)","ED","",287372,287372,287372,287372,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480774492","9403700000","",""]
["NSYPLA15104G","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","PLA műanyag szekrény (1500*1000*420)","ED","*",449303,449303,449303,449303,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480774690","9403700000","",""]
["NSYPLA553G","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","PLA műanyag szekrény (500*500*320)","ED","*",192431,192431,192431,192431,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480774911","9403700000","",""]
["NSYPLA7123G","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","PLA műanyag szekrény (750*1250*320)","ED","",338409,338409,338409,338409,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480775031","9403700000","",""]
["NSYPLAT1054G","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","PLA műanyag szekrény természetes szellőzéssel (1000*500*420)","ED","",301243,301243,301243,301243,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480775208","9403700000","",""]
["NSYPLAT773G","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","PLA műanyag szekrény természetes szellőzéssel (750*750*320)","ED","",290118,290118,290118,290118,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480775536","9403700000","",""]
["NSYPLAZ15104G","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","PLA nyitott fenekű műanyag szekrény (1500*1000*420)","ED","",633907,633907,633907,633907,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480775727","9403700000","",""]
["NSYPLAZT15104G","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Poliészter szekrény védőtetővel+magasító kerettel","ED","",735581,735581,735581,735581,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480776120","9403700000","",""]
["NSYPLAZT15123G","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Poliészter szekrény védőtetővel+magasító kerettel","ED","",738704,738704,738704,738704,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480776137","9403700000","",""]
["NSYPLM43G","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Elosztószekrény teli ajtóval (430*330*200)","ED","*",50421,50421,50421,50421,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480776519","9403700000","",""]
["NSYPLM54VG","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Polymel falra szer.e.szekr.kilincses zár","ED","",111530,111530,111530,111530,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480776625","9403700000","",""]
["NSYPLM86G","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Elosztószekrény teli ajtóval (847*636*300)","ED","*",136139,136139,136139,136139,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480776755","9403700000","",""]
["NSYPLS2736G","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Átlátszó fedelű PLS doboz 27x36x18","ED","",42600,42600,42600,42600,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480776878","3926909790","",""]
["NSYPLS5454G","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Átlátszó fedelű PLS doboz 54x54x18","ED","",130941,130941,130941,130941,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480777035","9403700000","",""]
["NSYPLSC5454AG","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Teli fedelű  PLS doboz 54x54x23","ED","",150201,150201,150201,150201,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480777219","3926909790","",""]
["NSYPMA1827G","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Szerelőlap IP65 140x230x3","ED","",1972,1972,1972,1972,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606485405339","8538100000","",""]
["NSYPMB75","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Szigetelt szerelőlap PLA szekrényhez","ED","",33335,33335,33335,33335,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480194108","3926909790","",""]
["NSYPMM2736","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Fém szerelőlap (230*320*2)","ED","",5667,5667,5667,5667,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480189395","7326909890","",""]
["NSYPMM712","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Fém szerelőlap PLA műanyag szekrényhez (750*1250)","ED","",49877,49877,49877,49877,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480193828","7326909890","",""]
["NSYPPS184","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Elválasztó panel SF (1800*400)","ED","",52867,52867,52867,52867,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606485127101","7326199000","",""]
["NSYPTDS2","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","ATV Process süllyesztő keret Spacialhoz S2","ED","",50282,50282,50282,50282,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606485433219","7326909890","",""]
["NSYRCDR12","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Mechan. kihajtható rack kitámasztó 120º","ED","",69797,69797,69797,69797,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480066801","8302420090","",""]
["NSYRE60","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","4 szellőztető emelő tetőhöz 60mm ","ED","",21175,21175,21175,21175,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606485130903","7326909890","",""]
["NSYS3CM608030","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","S3CM Encl for HMD H600XW800XD300","ED","",274690,274690,274690,274690,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480212888","8538100000","",""]
["NSYS3CM806030","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","S3CM Encl for HMD H800XW600XD300","ED","",339726,339726,339726,339726,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480212871","8538100000","",""]
["NSYS3D10840","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","S3D elosztószekrény H1000xW800xD400 teli ajtóval","ED","",151598,151598,151598,151598,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480160097","9403208000","",""]
["NSYS3D121230D","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","S3D elosztószekrény H1200xW1200xD300 kétajtós","ED","*",279433,279433,279433,279433,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480159985","9403208000","",""]
["NSYS3D12840","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","S3D elosztószekrény H1200xW800xD400 teli ajtóval","ED","",163889,163889,163889,163889,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480159855","9403208000","",""]
["NSYS3D3320","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","S3D elosztószekrény H300xW300xD200 teli ajtóval","ED","",36041,36041,36041,36041,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480159725","9403208000","",""]
["NSYS3D4420P","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","S3D elosztószekrény H400xW400xD200 szerelőlappal","ED","*",54535,54535,54535,54535,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480159565","9403208000","",""]
["NSYS3D5420P","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","S3D elosztószekrény H500xW400xD200 szerelőlappal","ED","*",63261,63261,63261,63261,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480159442","9403208000","",""]
["NSYS3D6630P","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","S3D elosztószekrény H600xW600xD300 szerelőlappal","ED","",103200,103200,103200,103200,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480159176","9403208000","",""]
["NSYS3D6640","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","S3D elosztószekrény H600xW600xD400 teli ajtóval","ED","",91737,91737,91737,91737,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480159152","9403208000","",""]
["NSYS3D8640","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","S3D elosztószekrény H800xW600xD400 teli ajtóval","ED","*",112905,112905,112905,112905,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480158919","9403208000","",""]
["NSYS3DB25515","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","S3DB elosztószekrény H250XW500XD150","ED","",64915,64915,64915,64915,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480158803","9403208000","",""]
["NSYS3DM6415T","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","S3DM moduláris szekrények H600XW400XD150 üvegajtós","ED","",103173,103173,103173,103173,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480158544","9403208000","",""]
["NSYS3HD7525","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Spacial S3HD kült szekr 700x500x250","ED","",306311,306311,306311,306311,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480672132","9403208000","",""]
["NSYS3X4315","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Rozsdamentes acél faliszekrény","ED","*",127390,127390,127390,127390,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480155093","9403208000","",""]
["NSYS3X5420H","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Rozsdamentes acél faliszekrény 500x400x200","ED","",262514,262514,262514,262514,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480155192","9403208000","",""]
["NSYS70","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Sorkapocs 1x70 mm2","ED","*",2158,2158,2158,2158,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480184192","8536901000","",""]
["NSYSBM153012","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","SBM Ipari doboz 150x300x120 hegesztett acél IP66","ED","",27983,27983,27983,27983,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480520129","9403208000","",""]
["NSYSC1050","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Esővédő tető (1000*500)","ED","",131573,131573,131573,131573,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606485131108","7326909890","",""]
["NSYSC850","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Esővédő tető (800*500)","ED","",116439,116439,116439,116439,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606485131313","7326909890","",""]
["NSYSCMX8040","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Spacial SMX esővédő tető 304L 800x400","ED","",247571,247571,247571,247571,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606489677060","7326909890","",""]
["NSYSDC42","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Előlap vezérlőasztalhoz","ED","",303454,303454,303454,303454,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480154485","9403208000","",""]
["NSYSDGCR8","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","2 ajtó kábelvezető keresztsín (800)","ED","",24479,24479,24479,24479,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606485131412","7326909890","",""]
["NSYSDR60A","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Szimmetrikus DIN sín 15x35 WM 600mm","ED","",7433,7433,7433,7433,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480184383","7326909890","",""]
["NSYSF16860","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","SF szerelőlap nélkül (1600*800*600)","ED","",427721,427721,427721,427721,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606485118017","9403208000","",""]
["NSYSF16860P","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","SF szerelőlappal (1600*800*600)","ED","",408559,408559,408559,408559,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606485117461","9403208000","",""]
["NSYSF18640","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","SF szerelőlap nélkül (1800*600*400)","ED","",413107,413107,413107,413107,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606485118062","9403208000","",""]
["NSYSF18860T","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","SF átlátszó ajtóval szerelőlap nélkül (1800*800*600)","ED","",511407,511407,511407,511407,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606485118635","9403208000","",""]
["NSYSF2010602DP","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","SF szerelőlappal 2D (2000*1000*600)","ED","*",595290,595290,595290,595290,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606485117775","9403208000","",""]
["NSYSF2012402DP","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","SF szerelőlappal 2D (2000*1200*400)","ED","*",649335,649335,649335,649335,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606485117799","9403208000","",""]
["NSYSF20350","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","SF szerelőlap nélkül (2000*300*500)","ED","*",309564,309564,309564,309564,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606485118215","9403208000","",""]
["NSYSF20640T","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","SF átlátszó ajtóval szerelőlap nélkül (2000*600*400)","ED","",495512,495512,495512,495512,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606485118642","9403208000","",""]
["NSYSF20880","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","SF szerelőlap nélkül (2000*800*800)","ED","*",458426,458426,458426,458426,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606485118352","9403208000","",""]
["NSYSF20880P","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","SF szerelőlappal (2000*800*800)","ED","",437889,437889,437889,437889,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606485117713","9403208000","",""]
["NSYSFBKF","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Gyors csatoló klt. SF","ED","*",20871,20871,20871,20871,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606485131528","9403991090","",""]
["NSYSFC65","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Felső+alsó keret SF (600*500)","ED","",174444,174444,174444,174444,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606485118956","9403991090","",""]
["NSYSFD128","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Teli ajtó SF/SM (1200*800)","ED","",195128,195128,195128,195128,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606485119373","9403991090","",""]
["NSYSFD188","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Teli ajtó SF/SM (1800*800)","ED","",207851,207851,207851,207851,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606485119441","9403991090","",""]
["NSYSFD22122D","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","2 teli ajtó SF/SM (2200*1200)","ED","",579007,579007,579007,579007,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606485119588","9403991090","",""]
["NSYSFHD16840","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Spacial SFHD kült szekr 1600x800x400","ED","",890134,890134,890134,890134,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480676260","9403208000","",""]
["NSYSFN12640P","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","PanelSeT SFN szerelőlappal 1200x600x400 IP55","","",361316,361316,361316,361316,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDPWM","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Energiamenedzsment ","3606486102480","","",""]
["NSYSFN14840","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","PanelSeT SFN szerelőlap nélkül 1400x800x400 IP55","","",316865,316865,316865,316865,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDPWM","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Energiamenedzsment ","3606486102572","","",""]
["NSYSFN1812402DP","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","PanelSeT SFN szerelőlappal 2 ajtós 1800x1200x400 IP55","","",625046,625046,625046,625046,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDPWM","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Energiamenedzsment ","3606486103012","","",""]
["NSYSFN18650T","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","PanelSeT SFN szerelőlap nélkül üvegajtóval 1800x600x500 IP55","","",469009,469009,469009,469009,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDPWM","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Energiamenedzsment ","3606486102756","","",""]
["NSYSFN18850T","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","PanelSeT SFN szerelőlap nélkül üvegajtóval 1800x800x500 IP55","","",484447,484447,484447,484447,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDPWM","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Energiamenedzsment ","3606486102848","","",""]
["NSYSFN201040P","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","PanelSeT SFN szerelőlap nélkül 2000x1000x400 IP55","","",473956,473956,473956,473956,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDPWM","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Energiamenedzsment ","3606486103395","","",""]
["NSYSFN201080P","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","PanelSeT SFN szerelőlappal 2000x1000x800 IP55","","",502009,502009,502009,502009,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDPWM","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Energiamenedzsment ","3606486103548","","",""]
["NSYSFN2016402D","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","PanelSeT SFN szerelőlap nélkül 2 ajtós 2000x1600x400 IP55","","",686176,686176,686176,686176,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDPWM","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Energiamenedzsment ","3606486103630","","",""]
["NSYSFN20580","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","PanelSeT SFN szerelőlap nélkül 2000x500x800 IP55","","",335655,335655,335655,335655,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDPWM","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Energiamenedzsment ","3606486103135","","",""]
["NSYSFN20680","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","PanelSeT SFN szerelőlap nélkül 2000x600x800 IP55","","",338638,338638,338638,338638,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDPWM","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Energiamenedzsment ","3606486103227","","",""]
["NSYSFN2212802DP","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","PanelSeT SFN szerelőlappal 2 ajtós 200x1200x800 IP55","","",781769,781769,781769,781769,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDPWM","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Energiamenedzsment ","3606486103845","","",""]
["NSYSFNC104","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","PanelSeT SFN felső+alsó keret 1000x400 RAL7035","","",154558,154558,154558,154558,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDPWM","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Energiamenedzsment ","3606486104088","","",""]
["NSYSFNC166","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","PanelSeT SFN felső+alsó keret 1600x600 RAL7035","","",240853,240853,240853,240853,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDPWM","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Energiamenedzsment ","3606486104187","","",""]
["NSYSFNC68","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","PanelSeT SFN felső+alsó keret 600x800 RAL7035","","",140956,140956,140956,140956,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDPWM","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Energiamenedzsment ","3606486104026","","",""]
["NSYSFND128","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","PanelSeT SFN/SM teli ajtó 1200x800","","",88314,88314,88314,88314,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDPWM","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Energiamenedzsment ","3606486377956","","",""]
["NSYSFND168T","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","PanelSeT SFN/SM üvegajtó 1600x800","","",230384,230384,230384,230384,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDPWM","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Energiamenedzsment ","3606486378298","","",""]
["NSYSFND2010","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","PanelSeT SFN/SM teli ajtó 2000x1000","","",119992,119992,119992,119992,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDPWM","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Energiamenedzsment ","3606486378144","","",""]
["NSYSFND206","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","PanelSeT SFN/SM teli ajtó 2000x600","","",92153,92153,92153,92153,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDPWM","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Energiamenedzsment ","3606486378113","","",""]
["NSYSFNV16","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","PanelSeT SFN 4 db függőleges oszlopprofil 1600 RAL7035","","",72316,72316,72316,72316,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDPWM","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Energiamenedzsment ","3606486103876","","",""]
["NSYSFPSC40","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","SBM Oszlop rögzítő klt. W400","ED","",39550,39550,39550,39550,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480198939","3926909790","",""]
["NSYSFV20","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","4 függőleges oszlop profil SF (2000)","ED","*",133874,133874,133874,133874,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606485118864","7326909890","",""]
["NSYSIMP14","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Köztes szerelőlap (1400)","ED","",43166,43166,43166,43166,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606485131986","7326909890","",""]
["NSYSM1210302DP","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","SM szerelőlappal 2D (1200*1000*300)","ED","",428041,428041,428041,428041,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606485120027","9403208000","",""]
["NSYSM1610302D","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","SM szerelőlap nélkül 2D (1600*1000*300)","ED","",378143,378143,378143,378143,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606485120591","9403208000","",""]
["NSYSM1612402D","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","SM szerelőlap nélkül 2D (1600*1000*300)","ED","",448676,448676,448676,448676,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606485120621","9403208000","",""]
["NSYSM181040","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","SM szerelőlap nélkül 2D (1800*1000*400)","ED","",389838,389838,389838,389838,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606485127316","9403208000","",""]
["NSYSM18840","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","SM szerelőlap nélkül (1800*800*400)","ED","",317312,317312,317312,317312,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606485120676","9403208000","",""]
["NSYSM2012602DP","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","SM szerelőlappal 2D (2000*1200*600)","ED","",817461,817461,817461,817461,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606485120423","9403208000","",""]
["NSYSM20650","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","SM szerelőlap nélkül (2000*600*500)","ED","",391240,391240,391240,391240,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606485120782","9403208000","",""]
["NSYSMBK","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Szekrény összekapcsoló készlet SM","ED","",60306,60306,60306,60306,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480146428","3926909790","",""]
["NSYSMHR10","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","2 vízszintes adaptációs profil 1000","ED","",34963,34963,34963,34963,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480146695","7326909890","",""]
["NSYSMPS4","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","2 szerelőlemez csúsztató sín D400","ED","",18370,18370,18370,18370,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606485132143","7326909890","",""]
["NSYSMX18840","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Rozsdamentes monoblokk acélszekrény 304L (1800*800*400)","ED","",1945629,1945629,1945629,1945629,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480155826","9403208000","",""]
["NSYSNSM8","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","1/4 fordulatú fogazott vándoranya M8","ED","",1643,1643,1643,1643,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480150456","7318169290","",""]
["NSYSPF3100","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Mellső lábazat (300*100)","ED","*",41337,41337,41337,41337,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606485126548","7326909890","",""]
["NSYSPFV8100","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Szellőző mellső lábazat (800*100)","ED","",57168,57168,57168,57168,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606485132341","7326909890","",""]
["NSYSPLA100","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","2 db szerelőprofil PLA-hoz","ED","",8654,8654,8654,8654,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480194559","7326909890","",""]
["NSYSPMP4080","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Részleges szerelőlap (397*705)","ED","",41194,41194,41194,41194,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606485132471","7326909890","",""]
["NSYSPS3200SD","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","2 oldalsó lábazati elem 300x200","ED","*",14740,14740,14740,14740,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480287107","7326909890","",""]
["NSYSPS6100","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","2 oldalsó lábazati elem (600*100)","ED","*",9615,9615,9615,9615,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606485126630","7326909890","",""]
["NSYSPSX5100SF","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Spacial oldalsó lábazat D500xH100 304L","ED","",108625,108625,108625,108625,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480626098","7326909890","",""]
["NSYSQCR40120","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","2 egysoros gyorsrögzítésű keresztsín (1200)","ED","",68638,68638,68638,68638,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606485132631","7326909890","",""]
["NSYSQCR9060","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","2 háromsoros gyorsrögzítésű keresztsín (600)","ED","",37389,37389,37389,37389,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606485132785","7326909890","",""]
["NSYSUCR40100","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","2 egy soros univerzális keresztsín (1000)","ED","",55246,55246,55246,55246,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606485133263","7326909890","",""]
["NSYSUCR4070","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","2 egy soros univerzális keresztsín 700","ED","",42594,42594,42594,42594,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606485133409","7326909890","",""]
["NSYSUCR90180","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","2 három soros univerzális keresztsín (1800)","ED","",122233,122233,122233,122233,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606485133607","7326909890","",""]
["NSYSUPLA4TG","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Csatlakozókészlet","ED","",33382,33382,33382,33382,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480777349","7326909890","",""]
["NSYTBP11116","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Ipari műanyag doboz (116*116*62)","ED","*",2323,2323,2323,2323,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480165610","3925908000","",""]
["NSYTBP241910","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Ipari műanyag doboz 241x192x105 alacsony fedéllel","ED","",9314,9314,9314,9314,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480165696","3925908000","",""]
["NSYTBP292412HT","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Ipari műanyag doboz 291x241x128 magas átlátszó fedéllel","ED","",32268,32268,32268,32268,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480165894","3925908000","",""]
["NSYTBS11116","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Ipari kötődoboz (116*116*62) IP65, ABS, teli tetővel","ED","*",1689,1689,1689,1689,1,5,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480165252","3925902000","",""]
["NSYTBS24198","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Ipari kötődoboz (241*194*87) IP65, ABS, teli tetővel","ED","*",5907,5907,5907,5907,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480165320","9403700000","",""]
["NSYTBS29248T","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Ipari kötődoboz (291*241*88) IP65, ABS, átlátszó tetővel","ED","",16939,16939,16939,16939,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480165528","9403700000","",""]
["NSYTCRE12","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","TCRE12 zár CRN-hez","ED","",25175,25175,25175,25175,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480435843","8301300000","",""]
["NSYTEL1242EPL","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Kilincses zárszerkezet 1242 kulccsal","ED","",26695,26695,26695,26695,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480192661","8301409000","",""]
["NSYTHL1242EPLM","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Kilincs 1242E zárbetéttel és kulccsal","ED","",2861,2861,2861,2861,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480192784","8301409000","",""]
["NSYTJ2015","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Védőtető (200*150)","ED","",37137,37137,37137,37137,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480198854","7326909890","",""]
["NSYTJ6025","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Védőtető (600*250)","ED","*",56957,56957,56957,56957,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480198731","7326909890","",""]
["NSYTJPLA73G","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Esővédő tető PLA szekrényhez (750*320)","ED","*",18383,18383,18383,18383,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480777417","3926909790","",""]
["NSYTLE","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Kábelbevezető CRNG típusú szekrényhez","ED","",8207,8207,8207,8207,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480168383","7326909890","",""]
["NSYTRAABV35","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Végbak, 35 mmes DIN sínre felcsavarozható, 9,5 mm széles","ED","*",516,516,516,516,1,50,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBLVS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630A-ig","3606480534683","3926909790","",""]
["NSYTRAB590","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Pattintható jelölő, 10 karakteres (81-90-ig), 5 mm széles, fehér","ED","",577,577,577,577,1,10,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBLVS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630A-ig","3606480534775","3926909790","",""]
["NSYTRAB670","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Pattintható jelölő, 10 karakteres (61-70-ig), 6 mm széles, fehér","ED","*",577,577,577,577,1,10,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBLVS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630A-ig","3606480534874","3926909790","",""]
["NSYTRABPV8","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Jelölő kártya 6 csík, 8 mm nem nyomtatott, 42 karakter, fehér","ED","*",2715,2715,2715,2715,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBLVS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630A-ig","3606480535031","3926909790","",""]
["NSYTRACR24","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Véglap 2,2 mm rugós és Direkt rugós egyszintes sorkapocshoz 2x2 csatlakozás 2,5 mm2","ED","*",218,218,218,218,1,50,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBLVS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630A-ig","3606480533785","8547200090","",""]
["NSYTRAFT","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Vizsgálóadapter 4 mm-es lyukú vizsgáló aljzathoz","ED","*",1895,1895,1895,1895,1,10,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBLVS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630A-ig","3606480534423","9030900000","",""]
["NSYTRAL42","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Dugaszolható áthidaló 2 láb 4 mm2-es sorkapocshoz piros","ED","*",162,162,162,162,1,50,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBLVS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630A-ig","3606480534133","8536901000","",""]
["NSYTRR22PE","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Rugós egyszintes földelőkapocs 1x1 csatlakozás 5,2 mm 2,5 mm2 zöld-sárga","ED","*",345,345,345,345,1,50,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBLVS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630A-ig","3606480532535","8536901000","",""]
["NSYTRR44PE","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Rugós egyszintes földelőkapocs 2x2 csatlakozás 6,2 mm 4 mm2 zöld-sárga","ED","",660,660,660,660,1,50,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBLVS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630A-ig","3606480532764","8536901000","",""]
["NSYTRV162BL","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Csavaros egyszintes átkötőkapocs 1x1 csatlakozás 12,2 mm 16 mm2 76A-es kék","ED","*",912,912,912,912,1,50,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBLVS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630A-ig","3606480532139","8536901000","",""]
["NSYTRV352BL","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Csavaros egyszintes átkötőkapocs 1x1 csatlakozás 16 mm 35 mm2 125A-es kék","ED","*",1985,1985,1985,1985,1,50,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBLVS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630A-ig","3606480532160","8536901000","",""]
["NSYTRV62BL","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Csavaros egyszintes átkötőkapocs 1x1 csatlakozás 8,2 mm 6 mm2 41A-es kék","ED","*",483,483,483,483,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBLVS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630A-ig","3606480532078","8536901000","",""]
["NSYTRV702BL","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Csavaros egyszintes átkötőkapocs 1x1 csatlakozás 20,3 mm 70 mm2 192A-es kék","ED","",17594,17594,17594,17594,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBLVS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Villamos energiaelosztási szekrények 630A-ig","3606480794209","8536901000","",""]
["NSYTSAM638SE","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Kábelbevezető rendszer M63 8e ","ED","",27618,27618,27618,27618,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480168161","7326909890","",""]
["NSYTVR22","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","2 megerősített függőleges sín (2200)","ED","",43815,43815,43815,43815,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480148767","7326909890","",""]
["NSYVDM16UP","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Elfordítható 19\" keret CRN-hez","ED","",118223,118223,118223,118223,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480174728","7326909890","",""]
["NSYZA274G","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","ZA lábalzat PLA szekrényhez H200W744D350","ED","",140237,140237,140237,140237,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480777783","3925901000","",""]
["NSYZHPLA74G","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","Magasítókeret PLA műanyag szekrényhez","ED","",260414,260414,260414,260414,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480777905","3926909790","",""]
["NSYZZ2104G","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","ZZ lábalzat PLA szekrényhez H200W1035D410","ED","",152817,152817,152817,152817,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480778032","3925901000","",""]
["NSYZZ554G","Adatlap --->","Univerzális elosztó- és vezérlőszekrények","ZZ lábalzat PLA szekrényhez H500W535D410","ED","",222834,222834,222834,222834,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDEUS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Univerzális szekrények","3606480778124","3925901000","",""]
["NU306703AS","Adatlap --->","Unica System+","UNICA SYSTEM+ 2x2P+F csatlakozóaljzat 45°, biztonsági zsaluval, jelzőfénnyel, reteszelés nélküli, piros","UNICA SYSTEM+","",6959,6959,6959,6959,1,5,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606489454357","8536699099","",""]
["NU341918","Adatlap --->","Unica System+","UNICA SYSTEM+ Infraplus 1xRJ45 csatlakozó, Cat6, FTP, fehér","UNICA SYSTEM+","",3922,3922,3922,3922,1,10,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606489467449","8536699099","",""]
["NU986518","Adatlap --->","Unica System+","UNICA SYSTEM+ Vakfedél 1 modulos (22,5 mm), fehér","UNICA SYSTEM+","*",885,885,885,885,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606489459161","3925901000","",""]
["OVA48511","Adatlap --->","Kijáratmutató és vészvilágítási rendszer","OVA Exiway Smartled DiCube, kombinált, IP65, IK07, 1 óra, 650 lm","OVA","",51142,51142,51142,51142,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBELG","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Vészvilágítás","3606481179616","9405114090","",""]
["OVA53163","Adatlap --->","Kijáratmutató és vészvilágítási rendszer","OVA Exiway Smartled DiCube csőcsatlakozó készlet","OVA","",3588,3588,3588,3588,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBELG","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Vészvilágítás","3606480898020","9405920090","",""]
["OVA53174","Adatlap --->","Kijáratmutató és vészvilágítási rendszer","OVA Exiway Smartexit DiCube piktogrammok, 32 m, 7 db","OVA","",10107,10107,10107,10107,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBELG","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Vészvilágítás","3606481179883","3926909790","",""]
["OVA59823","Adatlap --->","Kijáratmutató és vészvilágítási rendszer","OVA Exiway Smartled DiCube álmennyezeti adapter","OVA","",6286,6286,6286,6286,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBELG","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Vészvilágítás","3606480786044","7326909890","",""]
["PCSN030Y4W20","Adatlap --->","Felharmonikus szűrő","AccuSine PCSn aktív felharmonikus szűrő 30A 208-415V fali IP20","ED","",4027791,4027791,4027791,4027791,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDAPQ","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Aktív felharmonikus szűrők / Fázisjavító berendezések és komponensek","3606489603564","8543709099","",""]
["PCSP040D7IP54","Adatlap --->","Felharmonikus szűrő","AccuSine PCS+ aktív felharmonikus szűrő 600-690V 40A IP54","ED","",22909365,22909365,22909365,22909365,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDAPQ","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Aktív felharmonikus szűrők / Fázisjavító berendezések és komponensek","3606480851438","8543709099","",""]
["PCSP200D5IP31","Adatlap --->","Felharmonikus szűrő","AccuSine PCS+ aktív felharmonikus szűrő 380-480V 200A IP31","ED","",16697966,16697966,16697966,16697966,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDAPQ","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Aktív felharmonikus szűrők / Fázisjavító berendezések és komponensek","3606480851056","8543709099","",""]
["PCSP300D5IP31","Adatlap --->","Felharmonikus szűrő","AccuSine PCS+ aktív felharmonikus szűrő 380-480V 300A IP31","ED","",22021702,22021702,22021702,22021702,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDAPQ","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Aktív felharmonikus szűrők / Fázisjavító berendezések és komponensek","3606480851063","8543709099","",""]
["PCSPCT7RL5011","Adatlap --->","Felharmonikus szűrő","AccuSine+ gyűrűs áramváltó 500/1A - 63,5mm belső átmérővel","ED","",110326,110326,110326,110326,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDAPQ","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Aktív felharmonikus szűrők / Fázisjavító berendezések és komponensek","3606480891564","8504312190","",""]
["PCSPCTFCL12001R","Adatlap --->","Felharmonikus szűrő","CURRENT TRANSFORMER 1200 1 SPLIT Rect","","",652610,652610,652610,652610,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDAPQ","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Aktív felharmonikus szűrők / Fázisjavító berendezések és komponensek","3606480891748","8504312190","",""]
["PCSPCTFCL16001R","Adatlap --->","Felharmonikus szűrő","CURRENT TRANSFORMER 1600 1 SPLIT Rect","","",860764,860764,860764,860764,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDAPQ","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Aktív felharmonikus szűrők / Fázisjavító berendezések és komponensek","3606480891823","8504312190","",""]
["PCSPCTFCL250056","Adatlap --->","Felharmonikus szűrő","AccuSine+ bontható gyűrűs áramváltó 2500/5A - 152,4mm belső átmérővel","ED","",733201,733201,733201,733201,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDAPQ","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Aktív felharmonikus szűrők / Fázisjavító berendezések és komponensek","3606480891939","8504312190","",""]
["PCSPCTFCL40005R411","Adatlap --->","Felharmonikus szűrő","AccuSine+ bontható téglalap áramváltó 4000/5A - 101,6 x 279,4 mm belső átmérővel","ED","",884720,884720,884720,884720,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDAPQ","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Aktív felharmonikus szűrők / Fázisjavító berendezések és komponensek","3606480892066","8504312190","",""]
["PKB63Q535","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Unika) Falra szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+N+F, 6h, 63A, 415V, IP65, DIN sínnel","ED","",294904,294904,294904,294904,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303432448318","8536699099","",""]
["PKE16M735","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Lengővilla, 3P+N+F, 6h, 16A, 415V, IP67, csavaros","ED","*",5137,5137,5137,5137,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303432032401","8536699099","",""]
["PKE32M7C4","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Lengővilla, 3P+N+F, 3h, 32A, 440V, IP67, csavaros","ED","",6198,6198,6198,6198,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303432322021","8536699099","",""]
["PKF16M735","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Lengőaljzat, 3P+N+F, 6h, 16A, 415V, IP67, csavaros","ED","*",4624,4624,4624,4624,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303432032784","8536699099","",""]
["PKF32G423","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Panelre szerelhető egyenes aljzat, 2P+F, 6h, 32A, 250V, IP44, csavaros","ED","*",3133,3133,3133,3133,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303432033781","8536699099","",""]
["PKF32M723","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Lengőaljzat, 2P+F, 6h, 32A, 250V, IP67, csavaros","ED","*",4072,4072,4072,4072,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303432032593","8536699099","",""]
["PKN51N","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Háztartási aljzat, 2P+F, 50x50, hátsó meghúzással, fekete, IP54, francia","ED","*",3274,3274,3274,3274,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303432319984","8536699099","",""]
["PKS62B","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Háztartási aljzat, 2P+F, 65x85, oldalsó meghúzással, kék, IP54, német","ED","*",3809,3809,3809,3809,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303432319946","8536699099","",""]
["PKX16M734","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Lengővilla, 3P+F, 6h, 16A, 415V, IP67, gyorscsatlakozás","ED","",3443,3443,3443,3443,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303432009588","8536699099","",""]
["PKY16F424","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Panelre szerelhető döntött aljzat, 3P+F, 9h, 16A, 250V, IP44, gyorscsatlakozás","ED","",2856,2856,2856,2856,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303432010874","8536699099","",""]
["PKY16G735","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Panelre szerelhető egyenes aljzat, 3P+N+F, 6h, 16A, 415V, IP67, gyorscsatlakozás","ED","",5272,5272,5272,5272,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303432012359","8536699099","",""]
["PKY32F435","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Panelre szerelhető döntött aljzat, 3P+N+F, 6h, 32A, 415V, IP44, gyorscsatlakozás","ED","*",6542,6542,6542,6542,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303432011123","8536699099","",""]
["PKZA202","Adatlap --->","Mureva vízálló kiselosztók és ipari csatlakozók (Kaedra/PK PratiKa)","MUREVA PK (Pratika) Adapter, 2x2P+F, 16A, IP20, olasz","ED","",8267,8267,8267,8267,1,1,"DB","09GP-SMB","09GP-SMBIPS","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Ipari aljzatok és ipari műanyag szekrények","3303432348007","8536699099","",""]
["PM5U-GR","Adatlap --->","APC Túlfeszültség- védelem és szünetmentesek (UPS)","APC túlfeszültségvédő, 5 kimenet 5 V, 2,4 A, 2 port, USB-töltő, 230 V","APC","*",18194,18194,18194,18194,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESHBN","Általános célú","1-Lakossági","IT Otthoni és üzleti alkalmazások","731304313748","8536309090","Készlet erejéig rendelhető, de március 31-től megszűnik forgalmazásuk",""]
["PSA101112","Adatlap --->","Teljesítménymérés és felügyelet (PowerLogic)","Power Operation Server, 500 tag","ED","",2329374,2329374,2329374,2329374,1,1,"DB","09PR-CSBPMS","09PR-CSBPMS","Programozható","6- Kritikus & Speciális Épületprojektek","Energiamenedzsment szoftverek","3595864174570","8523519300","",""]
["PSA102012","Adatlap --->","Teljesítménymérés és felügyelet (PowerLogic)","Power Operation Kliens, 500 tag","ED","",1057884,1057884,1057884,1057884,1,1,"DB","09PR-CSBPMS","09PR-CSBPMS","Programozható","6- Kritikus & Speciális Épületprojektek","Energiamenedzsment szoftverek","3595864174761","8523519300","",""]
["PSA10201415","Adatlap --->","Teljesítménymérés és felügyelet (PowerLogic)","Kliens Kiterjesztés 5000-15000 tag","ED","",305159,305159,305159,305159,1,1,"DB","09PR-CSBPMS","09PR-CSBPMS","Programozható","6- Kritikus & Speciális Épületprojektek","Energiamenedzsment szoftverek","3595864174907","8523519300","",""]
["PSA104113","Adatlap --->","Teljesítménymérés és felügyelet (PowerLogic)","Event Notification Modul","ED","",1096316,1096316,1096316,1096316,1,1,"DB","09PR-CSBPMS","09PR-CSBPMS","Programozható","6- Kritikus & Speciális Épületprojektek","Energiamenedzsment szoftverek","3606489640811","","",""]
["PSA105100","Adatlap --->","Teljesítménymérés és felügyelet (PowerLogic)","PowerSCADA Anywhere, 5 User Pack","ED","",1455140,1455140,1455140,1455140,1,1,"DB","09PR-CSBPMS","09PR-CSBPMS","Programozható","6- Kritikus & Speciális Épületprojektek","Energiamenedzsment szoftverek","3606489640972","","",""]
["PSWPQACZZSPEZZ","Adatlap --->","Teljesítménymérés és felügyelet (PowerLogic)","Power Quality Performance Module","ED","",991580,991580,991580,991580,1,1,"DB","09PR-CSBPMS","09PR-CSBPMS","Programozható","6- Kritikus & Speciális Épületprojektek","Energiamenedzsment szoftverek","3606489873899","8523492000","",""]
["R9F04116","Adatlap --->","Resi9 lakossági kínálat","RESI9 kismegszakító, 1P, B, 16A","RESI9","*",1175,1175,1175,1175,1,12,"DB","09GP-RES","09GP-RESFDR","Általános célú","1-Lakossági","Lakossági energiaelosztás (Resi9)","3606480553462","8536201090","",""]
["R9F14116","Adatlap --->","Resi9 lakossági kínálat","RESI9 kismegszakító, 1P, C, 16A","RESI9","*",1118,1118,1118,1118,1,12,"DB","09GP-RES","09GP-RESFDR","Általános célú","1-Lakossági","Lakossági energiaelosztás (Resi9)","3606480553578","8536201090","",""]
["R9F14140","Adatlap --->","Resi9 lakossági kínálat","RESI9 kismegszakító, 1P, C, 40A","RESI9","*",1953,1953,1953,1953,1,12,"DB","09GP-RES","09GP-RESFDR","Általános célú","1-Lakossági","Lakossági energiaelosztás (Resi9)","3606480553615","8536201090","",""]
["R9F14363","Adatlap --->","Resi9 lakossági kínálat","RESI9 kismegszakító, 3P, C, 63A","RESI9","*",11954,11954,11954,11954,1,4,"DB","09GP-RES","09GP-RESFDR","Általános célú","1-Lakossági","Lakossági energiaelosztás (Resi9)","3606480553813","8536201090","",""]
["R9R01240","Adatlap --->","Resi9 lakossági kínálat","RESI9 áram-védőkapcsoló, A osztály, 2P, 40A, 30mA","RESI9","*",12136,12136,12136,12136,1,4,"DB","09GP-RES","09GP-RESFDR","Általános célú","1-Lakossági","Lakossági energiaelosztás (Resi9)","3606480482632","8536303099","",""]
["R9S24340","Adatlap --->","Resi9 lakossági kínálat","RESI9 moduláris forgócsapos kapcsoló, 3P, 40A","RESI9","*",13025,13025,13025,13025,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESFDR","Általános célú","1-Lakossági","Lakossági energiaelosztás (Resi9)","3606481359964","8536508090","",""]
["R9S64440","Adatlap --->","Resi9 lakossági kínálat","RESI9 szakaszolókapcsoló, 4P, 40A","RESI9","",19983,19983,19983,19983,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESFDR","Általános célú","1-Lakossági","Lakossági energiaelosztás (Resi9)","3606480517914","8536508090","",""]
["R9XFH357","Adatlap --->","Resi9 lakossági kínálat","RESI9 gyűjtősín, 3P, 57 osztás","RESI9","*",18920,18920,18920,18920,1,5,"DB","09GP-RES","09GP-RESFDR","Általános célú","1-Lakossági","Lakossági energiaelosztás (Resi9)","3606480515934","8536901000","",""]
["RE22R1AMR","Adatlap --->","Zelio elektronikus figyelő- és időrelék","Zelio Time bekapcsolás késleltető időrelé, A-Aw, 1CO, 8A, 24-240VAC/DC","AUT","*",17829,17829,17829,17829,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDAPO","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Relék és tápegységek","3606480792366","8536490099","",""]
["RE22R1QCMU","Adatlap --->","Zelio elektronikus figyelő- és időrelék","Zelio Time csillag-delta indító időrelé, Qc, 1CO, 8A, 24VDC/24-240VAC","AUT","*",14692,14692,14692,14692,1,40,"DB","09GP-IND","09GP-INDAPO","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Relék és tápegységek","3606480792564","8536490099","",""]
["RE22R2MWMR","Adatlap --->","Zelio elektronikus figyelő- és időrelék","Zelio Time pulzáló időrelé, W-Wt, 2CO, 8A, 24-240VAC/DC","AUT","",22451,22451,22451,22451,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDAPO","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Relék és tápegységek","3606480792526","8536490099","",""]
["RE48AMH13MW","Adatlap --->","Zelio elektronikus figyelő- és időrelék","Zelio Time 48x48mm panelre szerelhető multifunkciós időrelé, 1+1 CO, 5A, 24-240VAC/DC 8 tűs","AUT","",42632,42632,42632,42632,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDAPO","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Relék és tápegységek","3389110649734","8536490099","",""]
["REXL2TMP7","Adatlap --->","Zelio elektronikus figyelő- és időrelék","Zelio Time dugaszolható bekapcsolás késleltető időrelé, A funkció, 2CO, 5A, 230VAC","AUT","",12933,12933,12933,12933,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDAPO","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Relék és tápegységek","3389119400053","8536490099","",""]
["RM17TA00","Adatlap --->","Zelio elektronikus figyelő- és időrelék","Zelio Control háromfázisú fázisfigyelő relé, 1CO, 5A, 208…480VAC","AUT","*",43097,43097,43097,43097,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDAPO","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Relék és tápegységek","3389119405041","8536490099","",""]
["RM17UAS16","Adatlap --->","Zelio elektronikus figyelő- és időrelék","Zelio Control feszültségfigyelő relé, 1CO, 5A, 24…48VAC/DC","AUT","*",34896,34896,34896,34896,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDAPO","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Relék és tápegységek","3389119405119","8536490099","",""]
["RM22TR33","Adatlap --->","Zelio elektronikus figyelő- és időrelék","Zelio Control háromfázisú fázis- és feszültségfigyelő relé, be- és kikapcsolás késleltetővel, 2CO, 8A, 380…480VAC","AUT","*",48006,48006,48006,48006,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDAPO","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Relék és tápegységek","3606480792199","8536490099","",""]
["RM35TF30","Adatlap --->","Zelio elektronikus figyelő- és időrelék","Zelio Control háromfázisú fázis- és feszültségfigyelő relé, 2NO, 5A, 220…480VAC","AUT","*",65104,65104,65104,65104,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDAPO","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Relék és tápegységek","3389119405263","8536490099","",""]
["RM79696043","Adatlap --->","Zelio elektronikus figyelő- és időrelék","Zelio Control hőmérséklet szonda, védett, felfüggesztett rögzítéshez, rozsdamentes acél, RM35LM33MW reléhez","AUT","",6100,6100,6100,6100,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDAPO","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Relék és tápegységek","3389110282047","9032900090","",""]
["RMPT53BD","Adatlap --->","Zelio elektronikus figyelő- és időrelék","Zelio Analog hőmérséklet távadó, Pt100-hoz, 0-250°C","AUT","",28212,28212,28212,28212,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDAPO","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Relék és tápegységek","3389110108996","8543709099","",""]
["RPF2AJD","Adatlap --->","Zelio elektromechanikus relék","Zelio RPF nagyteljesítményű relé, 2NO, 30A, 12VDC","AUT","",3911,3911,3911,3911,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDAPO","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Relék és tápegységek","3389119401562","8536419089","",""]
["RPM11F7","Adatlap --->","Zelio elektromechanikus relék","Zelio RPM teljesítményrelé, 1CO, 15A, 120VAC, tesztgomb","AUT","",1945,1945,1945,1945,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDAPO","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Relék és tápegységek","3389119401685","8536490099","",""]
["RPM22BD","Adatlap --->","Zelio elektromechanikus relék","Zelio RPM teljesítményrelé, 2CO, 15A, 24VDC, tesztgomb, LED","AUT","*",3909,3909,3909,3909,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDAPO","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Relék és tápegységek","3389119401890","8536419089","",""]
["RPM32BD","Adatlap --->","Zelio elektromechanikus relék","Zelio RPM teljesítményrelé, 3CO, 15A, 24VDC, tesztgomb, LED","AUT","",4573,4573,4573,4573,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDAPO","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Relék és tápegységek","3389119402057","8536419089","",""]
["RPM42JD","Adatlap --->","Zelio elektromechanikus relék","Zelio RPM teljesítményrelé, 4CO, 15A, 12VDC, tesztgomb, LED","AUT","",5490,5490,5490,5490,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDAPO","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Relék és tápegységek","3389119402262","8536419089","",""]
["RSB1A120P7","Adatlap --->","Zelio elektromechanikus relék","Zelio RSB interfész relé, 1CO, 12A, 230VAC","AUT","*",2370,2370,2370,2370,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDAPO","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Relék és tápegységek","3389110257281","8536490099","",""]
["RSB1A160JD","Adatlap --->","Zelio elektromechanikus relék","Zelio RSB interfész relé, 1CO, 16A, 12VDC","AUT","*",1198,1198,1198,1198,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDAPO","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Relék és tápegységek","3389110254440","8536419089","",""]
["RSB2A080ED","Adatlap --->","Zelio elektromechanikus relék","Zelio RSB interfész relé,, 2CO, 8A, 48VAC","AUT","*",1225,1225,1225,1225,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDAPO","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Relék és tápegységek","3389110252392","8536419089","",""]
["RSL1AB4JD","Adatlap --->","Zelio elektromechanikus relék","Zelio RSL sorkapocs relé, 1CO, 6A, 12VDC","AUT","*",2018,2018,2018,2018,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDAPO","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Relék és tápegységek","3606480077951","8536419089","",""]
["RSL1PVFU","Adatlap --->","Zelio elektromechanikus relék","Zelio RSL sorkapocs relé foglalattal, 1CO, 6A, 110VAC/DC, csavaros","AUT","",6243,6243,6243,6243,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDAPO","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Relék és tápegységek","3606480077852","8536490099","",""]
["RSLZRA4","Adatlap --->","Zelio elektromechanikus relék","Zelio foglalat, RSL sorkapocsreléhez, 230 VAC/DC, rugós","AUT","",3766,3766,3766,3766,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDAPO","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Relék és tápegységek","3606480078101","8536909500","",""]
["RSZL300","Adatlap --->","Zelio elektromechanikus relék","Zelio kiegészítő, RSB interfész relé címke","AUT","*",55,55,55,55,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDAPO","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Relék és tápegységek","3389110260625","3926909790","",""]
["RUMC23P7","Adatlap --->","Zelio elektromechanikus relék","Zelio RUM univerzális relé, hengeres, 2CO, 10A, 230VAC, LED","AUT","",3922,3922,3922,3922,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDAPO","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Relék és tápegységek","3606480626807","8536490099","",""]
["RUMC33P7","Adatlap --->","Zelio elektromechanikus relék","Zelio RUM univerzális relé, hengeres, 3CO, 10A, 230VAC, LED","AUT","",4475,4475,4475,4475,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDAPO","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Relék és tápegységek","3606480627118","8536490099","",""]
["RUMF33FD","Adatlap --->","Zelio elektromechanikus relék","Zelio RUM univerzális relé, faston, 3CO, 10A, 110VDC, LED","AUT","",4495,4495,4495,4495,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDAPO","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Relék és tápegységek","3606480627576","8536490099","",""]
["RUZSF3M","Adatlap --->","Zelio elektromechanikus relék","Zelio foglalat, faston, univerzális RUM 3CO relékhez, elválasztott elrendezésű, csavaros","AUT","",2407,2407,2407,2407,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDAPO","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Relék és tápegységek","3389119403252","8536909500","",""]
["RXG12E7","Adatlap --->","Zelio elektromechanikus relék","Zelio RXG Interfész relé, 1CO, 10A, 48VAC, tesztgomb, LED","AUT","",2980,2980,2980,2980,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDAPO","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Relék és tápegységek","3606480688676","8536419089","",""]
["RXG13P7","Adatlap --->","Zelio elektromechanikus relék","Zelio RXG Interfész relé, 1CO, 10A, 230VAC, LED","AUT","",2380,2380,2380,2380,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDAPO","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Relék és tápegységek","3606480688812","8536490099","",""]
["RXG21F7","Adatlap --->","Zelio elektromechanikus relék","Zelio RXG Interfész relé, 2CO, 5A, 120VAC, tesztgomb","AUT","",3305,3305,3305,3305,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDAPO","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Relék és tápegységek","3606480689017","8536490099","",""]
["RXG22FD","Adatlap --->","Zelio elektromechanikus relék","Zelio RXG Interfész relé, 2CO, 5A, 110VDC, tesztgomb, LED","AUT","",2592,2592,2592,2592,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDAPO","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Relék és tápegységek","3606480689208","8536490099","",""]
["RXG23P7","Adatlap --->","Zelio elektromechanikus relék","Zelio RXG Interfész relé, 2CO, 5A, 230VAC, LED","AUT","*",2898,2898,2898,2898,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDAPO","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Relék és tápegységek","3606480689253","8536490099","",""]
["RXM2AB2B7","Adatlap --->","Zelio elektromechanikus relék","Zelio RXM miniatűr relé, 2CO, 12A, 24VAC, tesztgomb, LED","AUT","*",3136,3136,3136,3136,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDAPO","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Relék és tápegységek","3389119403467","8536419089","",""]
["RXM2AB2B7PVM","Adatlap --->","Zelio elektromechanikus relék","Zelio RXM miniatűr relé foglalattal, 2CO, 12A, 24VAC, tesztgomb, LED, vegyes elrendezésű","AUT","",7524,7524,7524,7524,1,30,"DB","09GP-IND","09GP-INDAPO","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Relék és tápegységek","3606489563165","8536419089","",""]
["RXM3AB1BD","Adatlap --->","Zelio elektromechanikus relék","Zelio RXM miniatűr relé, 3CO, 10A, 24VDC, tesztgomb","AUT","*",2433,2433,2433,2433,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDAPO","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Relék és tápegységek","3389119403559","8536419089","",""]
["RXM3AB2E7","Adatlap --->","Zelio elektromechanikus relék","Zelio RXM miniatűr relé, 3CO, 10A, 48VAC, tesztgomb, LED","AUT","",3318,3318,3318,3318,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDAPO","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Relék és tápegységek","3389119403641","8536419089","",""]
["RXM4AB1F7","Adatlap --->","Zelio elektromechanikus relék","Zelio RXM miniatűr relé, 4CO, 6A, 120VAC, tesztgomb","AUT","*",2952,2952,2952,2952,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDAPO","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Relék és tápegységek","3389119403740","8536490099","",""]
["RXM4AB2B7PVM","Adatlap --->","Zelio elektromechanikus relék","Zelio RXM miniatűr relé, 4CO, 6A, 24VAC, tesztgomb, LED, vegyes elrendezésű","AUT","",7999,7999,7999,7999,1,30,"DB","09GP-IND","09GP-INDAPO","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Relék és tápegységek","3606489563103","8536419089","",""]
["RXM4AB2GD","Adatlap --->","Zelio elektromechanikus relék","Zelio RXM miniatűr relé, 4CO, 6A, 125VDC, tesztgomb, LED","AUT","",2797,2797,2797,2797,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDAPO","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Relék és tápegységek","3389119403863","8536490099","",""]
["RXM4GB2E7","Adatlap --->","Zelio elektromechanikus relék","Zelio RXM miniatűr relé, 4CO, 3A, 48VAC, tesztgomb, LED, alacsony szintű","AUT","",4175,4175,4175,4175,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDAPO","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Relék és tápegységek","3389119403993","8536419089","",""]
["RXZE2S108M","Adatlap --->","Zelio elektromechanikus relék","Zelio foglalat, RXM2 relékhez, szeparált elrendezésű, csatlakozós","AUT","*",1518,1518,1518,1518,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDAPO","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Relék és tápegységek","3389119404266","8536699099","",""]
["RXZE2S111M","Adatlap --->","Zelio elektromechanikus relék","Zelio foglalat, RXM3 relékhez, szeparált elrendezésű, csatlakozós","AUT","*",1640,1640,1640,1640,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDAPO","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Relék és tápegységek","3389119404273","8536699099","",""]
["SD215DU50C","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium SD2 2f léptetőmotor hajtás, 5 A, impulzus/irány interfész, 48 VDC","AUT","",160180,160180,160180,160180,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3606480190384","8504409590","",""]
["SD326RU68S2","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium SD3 3f léptetőmotor hajtás, 6,8 A, impulzus/irány interfész, forgás ellenőrzéssel és fékkel, 230 VAC","AUT","",539020,539020,539020,539020,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3389119224352","8504409590","",""]
["SDD111101","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","ÚJ SEDNA Egypólusú kapcsoló, rugós bekötés, 10AX, (101), fehér","SEDNA D&E","*",2009,2009,2009,2009,1,10,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606481478023","8536508090","",""]
["SDD111106L","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","ÚJ SEDNA Váltókapcsoló, kék jelzőfénnyel, 10AX, fehér","SEDNA D&E","*",4285,4285,4285,4285,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606481478115","8536508090","",""]
["SDD111116L","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","ÚJ SEDNA Váltóérintkezős nyomó, kék jelzőfénnyel, rugós bekötés, 10A, fehér","SEDNA D&E","*",4587,4587,4587,4587,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606481478207","8536508090","",""]
["SDD111166","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","ÚJ SEDNA Váltókapcsoló, rugós bekötés, 16AX, fehér","SEDNA D&E","*",2861,2861,2861,2861,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606481478337","8536508090","",""]
["SDD111461","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","ÚJ SEDNA 1xRJ45 Cat6 UTP aljzat, fehér","SEDNA D&E","*",5754,5754,5754,5754,1,10,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606481465962","8536699099","",""]
["SDD111461S","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","ÚJ SEDNA 1xRJ45 Cat6 STP aljzat, fehér","SEDNA D&E","*",8601,8601,8601,8601,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606481465979","8536699099","",""]
["SDD111502","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","ÚJ SEDNA LED fényerőszabályzó, univerzális, 5-200VA, váltóba köthető, fehér","SEDNA D&E","*",29131,29131,29131,29131,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606481466228","8536508090","",""]
["SDD111905","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","ÚJ SEDNA 45x45-ös adapter, fehér","SEDNA D&E","*",2983,2983,2983,2983,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606481478511","3926909790","",""]
["SDD112102","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","ÚJ SEDNA Kétpólusú kapcsoló, rugós bekötés, 10AX, (102), bézs","SEDNA D&E","*",3732,3732,3732,3732,1,10,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606481478672","8536508090","",""]
["SDD112107L","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","ÚJ SEDNA Keresztkapcsoló, kék jelzőfénnyel, 10AX, bézs","SEDNA D&E","*",5530,5530,5530,5530,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606481478757","8536508090","",""]
["SDD112121E","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","ÚJ SEDNA Kártyás kapcsoló késleltetéssel, csavaros bekötés, 8A, bézs","SEDNA D&E","*",29250,29250,29250,29250,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606481466280","8536508090","",""]
["SDD112380","Adatlap --->","Wiser okosotthon rendszer","SEDNA WISER Intelligens csatlakozóaljzat, 16 A, bézs","WISER","*",22360,22360,22360,22360,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606481038241","8536699099","",""]
["SDD112462S","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","ÚJ SEDNA 2xRJ45 Cat6 STP aljzat, bézs","SEDNA D&E","*",10929,10929,10929,10929,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606481466419","8536699099","",""]
["SDD112466","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","ÚJ SEDNA 1xRJ45 Cat6A UTP aljzat, bézs","SEDNA D&E","*",6580,6580,6580,6580,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606481466426","8536699099","",""]
["SDD112506","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","ÚJ SEDNA Szobatermosztát, 10A, bézs","SEDNA D&E","*",36950,36950,36950,36950,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606481466679","9032102090","",""]
["SDD113023","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","ÚJ SEDNA 2P+F csatlakozóaljzat biztonsági zsaluval, csapófedeles, csavaros bekötés, 16A, alumínium","SEDNA D&E","*",3522,3522,3522,3522,1,10,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606481479167","8536699099","",""]
["SDD113106L","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","ÚJ SEDNA Váltókapcsoló, kék jelzőfénnyel, 10AX, alumínium","SEDNA D&E","*",4661,4661,4661,4661,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606481479327","8536508090","",""]
["SDD113121","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","ÚJ SEDNA Kártyás kapcsoló, rugós bekötés, 10A, alumínium","SEDNA D&E","*",12047,12047,12047,12047,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606481479433","8536508090","",""]
["SDD113384","Adatlap --->","Wiser okosotthon rendszer","SEDNA WISER Mozgásérzékelő, nyomóval, 160°, 10A, alumínium","WISER","*",29715,29715,29715,29715,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESWIS","Általános célú","1-Lakossági","Wiser okosotthon kínálat","3606481466723","8536508090","",""]
["SDD113441C","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","ÚJ SEDNA 2xRJ45 adapter, KRONE, ICS, AMP-Tyco betétekhez, alumínium","SEDNA D&E","*",4122,4122,4122,4122,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606481479648","3925901000","",""]
["SDD113481S","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","ÚJ SEDNA TV/SAT/SAT aljzat, végzáró, 4 dB, alumínium","SEDNA D&E","*",7702,7702,7702,7702,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606481467003","8536691000","",""]
["SDD113484","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","ÚJ SEDNA TV/R/SAT aljzat, átmenő, 7 dB, alumínium","SEDNA D&E","*",7044,7044,7044,7044,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606481467010","8536691000","",""]
["SDD113905","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","ÚJ SEDNA 45x45-ös adapter, alumínium","SEDNA D&E","*",3358,3358,3358,3358,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606481479723","3926909790","",""]
["SDD114106L","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","ÚJ SEDNA Váltókapcsoló, kék jelzőfénnyel, 10AX, antracit","SEDNA D&E","*",4661,4661,4661,4661,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606481479938","8536508090","",""]
["SDD114131L","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","ÚJ SEDNA Egypólusú nyomó, kék jelzőfénnyel, csengőjellel, rugós bekötés, 10A, antracit","SEDNA D&E","*",4975,4975,4975,4975,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606481480064","8536508090","",""]
["SDD114384","Adatlap --->","Wiser okosotthon rendszer","SEDNA WISER Mozgásérzékelő, nyomóval, 160°, 10A, antracit","WISER","*",29715,29715,29715,29715,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESWIS","Általános célú","1-Lakossági","Wiser okosotthon kínálat","3606481467140","8536508090","",""]
["SDD114461","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","ÚJ SEDNA 1xRJ45 Cat6 UTP aljzat, antracit","SEDNA D&E","*",6131,6131,6131,6131,1,10,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606481467225","8536699099","",""]
["SDD114469T","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","ÚJ SEDNA TV/RJ45 Cat6 UTP kombinált aljzat, antracit","SEDNA D&E","*",10115,10115,10115,10115,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606481467317","8536699099","",""]
["SDD114904","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","ÚJ SEDNA Vakfedél, antracit","SEDNA D&E","*",2608,2608,2608,2608,1,10,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606481480309","3925901000","",""]
["SDD114905","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","ÚJ SEDNA 45x45-ös adapter, antracit","SEDNA D&E","*",3358,3358,3358,3358,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606481480316","3926909790","",""]
["SDD170114","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","ÚJ SEDNA Redőnynyomó, rugós bekötés, 10AX, szálcsiszolt ezüst","SEDNA D&E","",6378,6378,6378,6378,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606481480606","8536508090","",""]
["SDD180101","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","ÚJ SEDNA Egypólusú kapcsoló, rugós bekötés, 10AX, (101), nyír","SEDNA D&E","*",2622,2622,2622,2622,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606481480842","8536508090","",""]
["SDD180108","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","ÚJ SEDNA Kettős váltókapcsoló, rugós bekötés, 10AX, (106+6), nyír","SEDNA D&E","*",4370,4370,4370,4370,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606481480972","8536508090","",""]
["SDD180132","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","ÚJ SEDNA Egypólusú nyomó lámpajellel, rugós bekötés, 10A, nyír","SEDNA D&E","*",3874,3874,3874,3874,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606481481078","8536508090","",""]
["SDD180466S","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","ÚJ SEDNA 1xRJ45 Cat6A STP aljzat, nyír","SEDNA D&E","*",11602,11602,11602,11602,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606481467690","8536699099","",""]
["SDD180474","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","ÚJ SEDNA TV aljzat, átmenő, 7 dB, nyír","SEDNA D&E","*",4534,4534,4534,4534,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606481467775","8536691000","",""]
["SDD181052","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","ÚJ SEDNA 2P+F csatlakozóaljzat, BZS, kettős USB töltővel, rugós, 16A/2.4A, wenge","SEDNA D&E","*",25548,25548,25548,25548,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606481481368","8536699099","",""]
["SDD181101","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","ÚJ SEDNA Egypólusú kapcsoló, rugós bekötés, 10AX, (101), wenge","SEDNA D&E","",2622,2622,2622,2622,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606481481375","8536508090","",""]
["SDD181402","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","ÚJ SEDNA Dupla USB töltő, A+C, 2.4A, wenge","SEDNA D&E","*",28844,28844,28844,28844,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606481512413","8504408390","",""]
["SDD181468","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","ÚJ SEDNA RJ11/RJ45 Cat6 UTP kombinált aljzat, wenge","SEDNA D&E","*",11127,11127,11127,11127,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606481468147","8536699099","",""]
["SDD181481S","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","ÚJ SEDNA TV/SAT/SAT aljzat, végzáró, 4 dB, wenge","SEDNA D&E","*",8472,8472,8472,8472,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606481468260","8536691000","",""]
["SDD181903","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","ÚJ SEDNA Kábelkivezető, wenge","SEDNA D&E","",4038,4038,4038,4038,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606481481788","3925901000","",""]
["SDD212101","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","ÚJ SEDNA Egypólusú kapcsoló, rugós bekötés, 10AX, IP44, bézs","SEDNA D&E","*",3596,3596,3596,3596,1,10,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606481481955","8536508090","",""]
["SDD213102","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","ÚJ SEDNA Kétpólusú kapcsoló, rugós bekötés, 10AX, IP44, alumínium","SEDNA D&E","*",4422,4422,4422,4422,1,10,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606481482075","8536508090","",""]
["SDD270105","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","ÚJ SEDNA Csillárkapcsoló, rugós bekötés, 10AX, IP44, szálcsiszolt ezüst","SEDNA D&E","",4370,4370,4370,4370,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606481958303","8536508090","",""]
["SDD281106","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","ÚJ SEDNA Váltókapcsoló, rugós bekötés, 10AX, IP44, wenge","SEDNA D&E","",4370,4370,4370,4370,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606481958419","8536508090","",""]
["SDD313802","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","SEDNA DESIGN Kettes keret, univerzális, alumínium","SEDNA D&E","*",1935,1935,1935,1935,1,25,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606481482549","3925901000","",""]
["SDD360805","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","SEDNA ELEMENTS Ötös keret, univerzális, opál","SEDNA D&E","*",9070,9070,9070,9070,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606481482785","3925901000","",""]
["SDD362804","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","SEDNA ELEMENTS Négyes keret, univerzális, füstkvarc","SEDNA D&E","*",7270,7270,7270,7270,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606481482938","3925901000","",""]
["SDD371803","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","SEDNA ELEMENTS Hármas keret, univerzális, szálcsiszolt arany","SEDNA D&E","",5902,5902,5902,5902,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606481483089","3925901000","",""]
["SDD381804","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","SEDNA ELEMENTS Négyes keret, univerzális, wenge","SEDNA D&E","",7270,7270,7270,7270,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606481483317","3925901000","",""]
["SDD391803","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","SEDNA ELEMENTS Hármas keret, univerzális, pala","SEDNA D&E","*",5902,5902,5902,5902,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3606481483461","3925901000","",""]
["SLABTCVX","Adatlap --->","Terepi eszközök","Sensor,CO2,VOC,Touch,Analog,Optm Bk","BUILDINGS-TEREPI","",169156,169156,169156,169156,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","3606481900654","9025804089","",""]
["SLABXXX","Adatlap --->","Terepi eszközök","Sensor,Resistive,10K T3,Optm Bk","BUILDINGS-TEREPI","",26600,26600,26600,26600,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","3606481732408","9025190090","",""]
["SLAWLCVX","Adatlap --->","Terepi eszközök","Sensor,CO2,VOC,LCD,Analog,Optm Wh","BUILDINGS-TEREPI","",152346,152346,152346,152346,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","3606481901118","9027101000","",""]
["SLAWXCX","Adatlap --->","Terepi eszközök","Sensor,CO2,Analog,Optm Wh","BUILDINGS-TEREPI","",128180,128180,128180,128180,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","3606481901231","9025804089","",""]
["SLPBLX2","Adatlap --->","Terepi eszközök","Sensor,RH,LCD,BAC/MB,Optm Bk","BUILDINGS-TEREPI","",89306,89306,89306,89306,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","3606481900951","9025804089","",""]
["SLPBXCV2","Adatlap --->","Terepi eszközök","Sensor,CO2,VOC,RH,BAC/MB,Optm Bk","BUILDINGS-TEREPI","",152346,152346,152346,152346,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","3606481901040","9027101000","",""]
["SLPSXC2","Adatlap --->","Terepi eszközök","Sensor,CO2,RH,BAC/MB","BUILDINGS-TEREPI","",130837,130837,130837,130837,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","3606481900869","9027109000","",""]
["SLPSXX2","Adatlap --->","Terepi eszközök","Sensor,RH,BAC/MB","BUILDINGS-TEREPI","",74339,74339,74339,74339,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","3606481900906","9025804089","",""]
["SLPWTXX","Adatlap --->","Terepi eszközök","Sensor,Touch,BAC/MB,Optm Wh","BUILDINGS-TEREPI","",96660,96660,96660,96660,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","3606481901361","9025190090","",""]
["SLXRHS2X","Adatlap --->","Terepi eszközök","Replaceable RH Sensor, 2%","BUILDINGS-TEREPI","",25050,25050,25050,25050,1,1,"DB","09GP-SMBFDE","09GP-SMBFDE","Általános célú","2- Kis- és közepes épületprojektek","Terepi eszközök","3606481901453","9025804089","",""]
["SR2B121FU","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","Zelio Logic programozható relé, kompakt, LCD kijelző, 8 DI, 4 DO relés, belső órával, 230 VAC","AUT","",72044,72044,72044,72044,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDAPO","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Relék és tápegységek","3389110547641","8537109899","",""]
["SR2D101FU","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","Zelio Logic programozható relé, kompakt, kijelző nélkül, 6 DI, 4 DO relés, 230 VAC","AUT","",64098,64098,64098,64098,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDAPO","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Relék és tápegységek","3389110549775","8537109899","",""]
["SR2MEM02","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","Zelio Logic kiegészítő, EEPROM memória modul v3.0 utáni firmware verziókhoz","AUT","*",12812,12812,12812,12812,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDAPO","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Relék és tápegységek","3389119204019","8542327500","",""]
["SR3B261JD","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","Zelio Logic programozható relé, bővíthető, LCD kijelző, 10 DI + 6 DI/AI,10 DO relés, belső órával, 12 VDC","AUT","",134129,134129,134129,134129,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDAPO","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Relék és tápegységek","3389119203920","8537109899","",""]
["SR3XT101BD","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","Zelio Logic bővítőmodul, 6 DI, 4 DO relés, SR3xxxxBD 24 VDC bővíthető vezérlőhöz","AUT","*",37217,37217,37217,37217,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDAPO","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Relék és tápegységek","3389110550085","8538909999","",""]
["SR3XT61BD","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","Zelio Logic bővítőmodul, 4 DI, 2 DO relés, SR3xxxxBD 24 VDC bővíthető vezérlőhöz","AUT","",28132,28132,28132,28132,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDAPO","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Relék és tápegységek","3389110550078","8538909999","",""]
["SRVS1KRILRK","Adatlap --->","APC Túlfeszültség- védelem és szünetmentesek (UPS)","Schneider Electric Easy UPS SRVS 1000VA 230V on-line, külső akkumulátorral bővíthető, rack változat, rack sinnel","","",304198,304198,304198,304198,1,1,"DB","09CF-LBDITO","09CF-LBDITO","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","IT egyéb","731304405238","8504409590","",""]
["SRVS36BP-9A","Adatlap --->","APC Túlfeszültség- védelem és szünetmentesek (UPS)","Schneider Electric Easy UPS SRVS1KIL külső, bővítő akkumulátor","","",128859,128859,128859,128859,1,1,"DB","09CF-LBDITO","09CF-LBDITO","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","IT egyéb","731304343387","8507208090","",""]
["SSD1A335BDC1","Adatlap --->","Zelio szilárdtestrelék","Harmony SSD szilárdtest relé, DIN sínes, 1 fázisú, kimenet: 48…600VAC, 35 A, vezérlőfeszültség: 4…32 VDC","AUT","",36961,36961,36961,36961,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDAPO","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Relék és tápegységek","3606489807894","8536419089","",""]
["SSL1A12BDRPV","Adatlap --->","Zelio szilárdtestrelék","SSL komplett sorkapocs szilárdtestrelé foglalattal, pillanat kapcsolás, 1NO, 24...280VAC, 2A, 24VDC, csavaros","AUT","",13335,13335,13335,13335,1,30,"DB","09GP-IND","09GP-INDAPO","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Relék és tápegységek","3606489563004","8536490099","",""]
["SSL1D03JDPV","Adatlap --->","Zelio szilárdtestrelék","SSL komplett sorkapocs szilárdtestrelé foglalattal, DC kapcsolás, 1NO, 24...280VAC, 3,5A, 12VDC, csavaros","AUT","",17083,17083,17083,17083,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDAPO","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Relék és tápegységek","3606489562939","8536419089","",""]
["SSM1A16BD","Adatlap --->","Zelio szilárdtestrelék","SSM szilárdtestrelé, nullfeszültségű kapcsolás, 1NO, 24...280VAC, 6A, 24VDC","AUT","",15144,15144,15144,15144,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDAPO","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Relék és tápegységek","3606480579363","8536419089","",""]
["SSM1D212BD","Adatlap --->","Zelio szilárdtestrelék","SSM szilárdtestrelé, DC kapcsolás, 1NO, 1-60VDC, 12A, 24VDC","AUT","",18710,18710,18710,18710,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDAPO","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Relék és tápegységek","3606480579462","8536419089","",""]
["SSM3A325P7","Adatlap --->","Zelio szilárdtestrelék","SSM szilárdtestrelé, 3f, nullfeszültségű kapcsolás, 3NO, 48-600VAC, 25A, 230VAC","AUT","",86562,86562,86562,86562,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDAPO","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Relék és tápegységek","3606485441702","8536490099","",""]
["SSP1A175BD","Adatlap --->","Zelio szilárdtestrelék","SSP hűtőbordára szerelhető szilárdtestrelé, 1f, nullfeszültségű kapcsolás, 1NO, 24-300VAC, 75A, 24VDC","AUT","",24872,24872,24872,24872,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDAPO","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Relék és tápegységek","3606485441887","8536490099","",""]
["SSP1A475BD","Adatlap --->","Zelio szilárdtestrelék","SSP hűtőbordára szerelhető szilárdtestrelé, 1f, nullfeszültségű kapcsolás, 1NO, 48-660VAC, 75A, 24VDC","AUT","",29853,29853,29853,29853,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDAPO","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Relék és tápegységek","3606485441894","8536490099","",""]
["SSP1D440BDT","Adatlap --->","Zelio szilárdtestrelék","SSP hűtőbordára szerelhető szilárdtestrelé, 1f, DC kapcsolás, 1NO, 1-150VDC, 40A, 24VDC, hőátadóval","AUT","",26170,26170,26170,26170,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDAPO","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Relék és tápegységek","3606485442020","8536490099","",""]
["SSRHD10","Adatlap --->","Zelio szilárdtestrelék","SSP kiegészítő, hűtőborda SSP szilárdtest reléhez, DIN sínes, 1425cm2, 3db SSP1 / 1db SSP3","AUT","",26247,26247,26247,26247,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDAPO","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Relék és tápegységek","3606480580246","8538909999","",""]
["STBACI1400K","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","Modicon STB elosztott I/O, Analóg C be 8 csatornás kit","AUT","",286975,286975,286975,286975,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3595863948400","8538909999","",""]
["STBDDO3410K","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","Modicon STB elosztott I/O, 24VDC KI 4PT KIT","AUT","",44673,44673,44673,44673,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3595863989298","8538909999","",""]
["STBNDP2212","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","Modicon STB elosztott I/O, Profibus DP NIM modul","AUT","",161725,161725,161725,161725,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3595862055130","8517620000","",""]
["STBXBA2400","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","Modicon STB elosztott I/O, EOS bővítő alap","AUT","",13053,13053,13053,13053,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3595863757699","8536909500","",""]
["SVSFE0002","Adatlap --->","","EcoStruxure Facility Expert - Energy -1 éves licensz","","",127557,127557,127557,127557,1,1,"DB","09PR-CSBPMS","09PR-CSBPMS","Programozható","6- Kritikus & Speciális Épületprojektek","Energiamenedzsment szoftverek","3606482237650","","",""]
["TA10D2L0323TPE","Adatlap --->","TransferPacT automatikus átkapcsolók","TransferPacT Active Automatic automatikus átkapcsoló - 100A tokozat 32A 2P LCD kijelző","","",246762,246762,246762,246762,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3606481065452","8536508090","",""]
["TA10D3L0404TPE","Adatlap --->","TransferPacT automatikus átkapcsolók","TransferPacT Active Automatic automatikus átkapcsoló - 100A tokozat 40A 3P LCD kijelző","","",266704,266704,266704,266704,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3606481065520","8536508090","",""]
["TA10D4S0804TPE","Adatlap --->","TransferPacT automatikus átkapcsolók","TransferPacT Active automatikus átkapcsoló - 100A tokozat 80A 4P potméteres beállítófelület","","",276803,276803,276803,276803,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3606481065797","8536508090","",""]
["TA16D3S1604TPE","Adatlap --->","TransferPacT automatikus átkapcsolók","TransferPacT Active automatikus átkapcsoló - 160A tokozat 160A 3P potméteres beállítófelület","","",329858,329858,329858,329858,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3606481065896","8536508090","",""]
["TA25D3S2004TPE","Adatlap --->","Átkapcsolók","TransferPacT Automatic automatikus átkapcsoló - 250A tokozat 200A 3P potméteres beállítófelület 400V","","",524926,524926,524926,524926,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3606485953182","8536508090","",""]
["TA63D3L4004TPE","Adatlap --->","Átkapcsolók","TransferPacT Active Automatic automatikus átkapcsoló - 630A tokozat 400A 3P LCD kijelző 400V","","",1091894,1091894,1091894,1091894,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3606485953052","8536508090","",""]
["TA63D4L4004TPE","Adatlap --->","Átkapcsolók","TransferPacT Active Automatic automatikus átkapcsoló - 630A tokozat 400A 4P LCD kijelző 400V","","",1103731,1103731,1103731,1103731,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3606485953014","8536508090","",""]
["TCSCAR01NM120","Adatlap --->","Altivar frekvenciaváltók és Altistart lágyindítók","Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, CANopen vonali lezáró sorkapcsos csatlakozóhoz","AUT","",5100,5100,5100,5100,1,1,"DB","09CF-IND","09CF-INDDSS","Konfigurálható","5- Ipari automatizálás – konfigurálható termékek","Frekvenciaváltók és lágyindítók","3389110068665","8536699099","",""]
["TCSCCN2FNX1SA","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","Modicon TM7 kiegészítő, CANopen kábel, pipa, M12-B, mama - szabad vezeték, 1m","AUT","",15836,15836,15836,15836,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3595864098364","8544429090","",""]
["TCSCCN2M2F10","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","Modicon TM7 kiegészítő, CANopen kábel, pipa, M12-B, papa - mama, 10m","AUT","",44495,44495,44495,44495,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3595864098289","8544429090","",""]
["TCSECE3M3M3S4","Adatlap --->","Ipari hálózati eszközök","Kábel, Ethernet, Cat 5E, 2 x RJ45, megerősített, 3m","AUT","",42068,42068,42068,42068,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3595864142951","8544421000","",""]
["TCSECU3M3M3S4","Adatlap --->","Ipari hálózati eszközök","ETHERNET KABEL 3M CAT 5E 2x RJ45 UL","AUT","",42068,42068,42068,42068,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3595864142968","8544421000","",""]
["TCSEQM113M13M","Adatlap --->","Ipari hálózati eszközök","ConneXium TeSys Ethernet interfész","AUT","",160415,160415,160415,160415,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3595863943122","8517620000","",""]
["TCSESPU093F2CS0","Adatlap --->","Ipari hálózati eszközök","ConneXium Premium switch, 7 x TX réz + 2 x FX-SM optika, IP40, nem menedzselhető","AUT","",676895,676895,676895,676895,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3606481337412","8538909189","",""]
["TCSXCN1M1F1E","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","Modicon TM7 kiegészítő, TM7 busz kábel, egyenes, M12-B, papa - mama, 1m","AUT","",23841,23841,23841,23841,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3595864097633","8544429090","",""]
["TCSXCN2FNX10E","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","Modicon TM7 kiegészítő, TM7 busz kábel, pipa, M12-B, mama - szabad vezeték, 10m","AUT","",32425,32425,32425,32425,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3595864097701","8544429090","",""]
["TCSXCN2M2F5E","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","Modicon TM7 kiegészítő, TM7 busz kábel, pipa, M12-B, papa - mama, 5m","AUT","",31530,31530,31530,31530,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3595864097596","8544429090","",""]
["TCSXCNDMDF10V","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","Modicon TM7 kiegészítő, teljesítmény kábel, Daisy Chain, egyenes, M8-4p, papa - mama, 10m","AUT","",18457,18457,18457,18457,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3595864098883","8544429090","",""]
["TCSXCNEXNX25V","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","Modicon TM7 kiegészítő, teljesítmény kimeneti kábel, pipa, M8-4p, papa - szabad vezeték, 25m","AUT","",28203,28203,28203,28203,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3595864098074","8544429090","",""]
["TM100C24RN","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","Modicon M100 Easy PLC, 24 I/O, 1xRS485, 230VAC","AUT","*",70842,70842,70842,70842,1,1,"DB","09CF-INDESY","09CF-INDESY","Konfigurálható","5- Ipari automatizálás – konfigurálható termékek","ATV310, Easy Modicon PLC (TM200), Easy H","3606481190765","8537109199","",""]
["TM200C16R","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","Modicon M200 Easy PLC, 16 I/O1xRS485, relés kimenet, 230 VAC","AUT","*",70645,70645,70645,70645,1,1,"DB","09CF-INDESY","09CF-INDESY","Konfigurálható","5- Ipari automatizálás – konfigurálható termékek","ATV310, Easy Modicon PLC (TM200), Easy H","3606480696022","8537109199","",""]
["TM200CE40T","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","Modicon M200 Easy PLC, 40 I/O1xRS485, 1xEthernet, tranzisztoros kimenet (source), 24 VDC","AUT","*",122448,122448,122448,122448,1,1,"DB","09CF-INDESY","09CF-INDESY","Konfigurálható","5- Ipari automatizálás – konfigurálható termékek","ATV310, Easy Modicon PLC (TM200), Easy H","3606480696169","8537109199","",""]
["TM221CE40T","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","Modicon M221 gépvezérlő PLC, 40 I/O, tranzisztor (source) kimenet, RS232/RS485, Ethernet Modbus TCP/IP, 24 VDC","AUT","",196237,196237,196237,196237,1,1,"DB","09CF-IND","09CF-INDACB","Konfigurálható","5- Ipari automatizálás – konfigurálható termékek","Ipari automatizálási gépvezérlők","3606480648809","8537109199","","TM200CE40T"]
["TM221ME16TG","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","Modicon M221 gépvezérlő PLC, 16 I/O, tranz. (source) kimenet, RS232/485, Ethernet Modbus TCP/IP, 24VDC, könyv for.,rugós","AUT","",150954,150954,150954,150954,1,1,"DB","09CF-IND","09CF-INDACB","Konfigurálható","5- Ipari automatizálás – konfigurálható termékek","Ipari automatizálási gépvezérlők","3606480611322","8537109199","","TM200CE24T"]
["TM241CE40T","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","Modicon M241 gépvezérlő PLC, 40 I/O, tranzisztor (source) kimenet, RS232/RS485, RS485, Ethernet Modbus TCP/IP, 24 VDC","AUT","",257155,257155,257155,257155,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3606480611209","8537109199","",""]
["TM262L20MESE8T","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","Modicon M262 logikai gépvezérlő PLC, 8 I/O, 2xEthernet/IP, 1xRS232/RS485","AUT","",628530,628530,628530,628530,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3606489604196","8537109199","",""]
["TM3DI16G","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","Modicon TM3 bővítő modul, 16 digitális bemenet, 24 VDC, rugós","AUT","",53736,53736,53736,53736,1,1,"DB","09CF-IND","09CF-INDACB","Konfigurálható","5- Ipari automatizálás – konfigurálható termékek","Ipari automatizálási gépvezérlők","3606480611391","8538909999","",""]
["TM3DM8RG","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","Modicon TM3 bővítő modul, 4 digitális bemenet, 4 digitális relé kimenet, 24 VDC, rugós","AUT","",42625,42625,42625,42625,1,1,"DB","09CF-IND","09CF-INDACB","Konfigurálható","5- Ipari automatizálás – konfigurálható termékek","Ipari automatizálási gépvezérlők","3606480611537","8538909999","",""]
["TM3SAC5R","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","Modicon TM3 bővítő modul, Cat2/PLd/SIL CL2  biztonsági vezérlő, vészleállító-vészkapcsoló, 24 VDC","AUT","",90825,90825,90825,90825,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3606485392974","8536419089","",""]
["TM3TI4D","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","Modicon TM3 bővítő modul, 4 analóg bemenet, 16/15+1 bit, hőelem: J-K-R-S-B-T-N-E-C","AUT","",92188,92188,92188,92188,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3606481298386","8538909999","",""]
["TM3XTYS4","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","Modicon TM3 bővítő modul, Tesys U vezérlőmodul, 4xRJ45, külső táp: 24 VDC","AUT","",39140,39140,39140,39140,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3606480611636","8538909999","",""]
["TM5ACBM3FS","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","Modicon TM5 biztonsági I/O bővítő, I/O modul, busz hátlap, 24 VDC","AUT","",14309,14309,14309,14309,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3595864128191","8536900100","",""]
["TM5ACTB32","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","Modicon TM5 I/O bővítő, sorkapocs blokk, 12 érintkezős, 240 VAC, fekete","AUT","",11555,11555,11555,11555,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3595864075044","8536699099","",""]
["TM5NCO1","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","Modicon TM5 I/O bővítő, kommunikációs modul, CANopen interfész","AUT","",100955,100955,100955,100955,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3595864093031","8517620000","",""]
["TM5SAO4L","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","Modicon TM5 I/O bővítő, analóg kimeneti modul, 4AI, +/-10V / 0…20mA, 12+1 bit","AUT","",223455,223455,223455,223455,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3595864074818","8538909999","",""]
["TM5SDI4D","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","Modicon TM5 I/O bővítő, digitális bemeneti modul, 4DI, 24 VDC","AUT","",37116,37116,37116,37116,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3595864074436","8538909999","",""]
["TM5SDO2R","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","Modicon TM5 I/O bővítő, digitális kimeneti modul, 2DO, 5A, 30 VDC / 230 VAC","AUT","",53800,53800,53800,53800,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3595864074689","8538909999","",""]
["TM5SDO6T","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","Modicon TM5 I/O bővítő, digitális kimeneti modul, 6DO, 0,5A, 24 VDC","AUT","",60644,60644,60644,60644,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3595864074641","8538909999","",""]
["TM5SPS1F","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","Modicon TM5 I/O bővítő, tápelosztó modul, I/O tápegység, 10A, 24 VDC, szürke, 6,3 A biztosítóval","AUT","",46547,46547,46547,46547,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3595864074917","8504408390","",""]
["TM7ACTW","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","Modicon TM7 kiegészítő, M12 és M8 meghúzó szerszám készlet (2 db)","AUT","",213090,213090,213090,213090,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3595864121864","8205400000","",""]
["TM7BAO4CLA","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","Modicon TM7 IP67 I/O modul, 4 analóg kimenet, 12 bit, 0-20mA, 4xM12","AUT","",417520,417520,417520,417520,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3595864093000","8536909500","",""]
["TM7SPS1A","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","Modicon TM7 IP67 I/O modul, tápelosztó blokk, 15W, 24 VDC","AUT","",118785,118785,118785,118785,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3595864093239","8504408390","",""]
["TMC4AI2","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","Modicon TMC jelkártya, 2 analóg bemenet (0-10V / 0-20mA / 4-20mA), 12 bit, M241 PLC-hez","AUT","*",71209,71209,71209,71209,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3606480649165","8538909999","",""]
["TMSCO1","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","Modicon TMS kommunikációs modul, CANopen Master, 1xSUB-D9, M262 PLC-hez","AUT","",137800,137800,137800,137800,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3606489604240","8517620000","",""]
["TPCCOM16","Adatlap --->","TransferPacT automatikus átkapcsolók","TransferPacT funkcionális modul - Modbus RTU csatlakozáshoz (RS485)","","",31089,31089,31089,31089,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3606481066060","8517620000","",""]
["TPRBCEIP","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","TeSys Island Bus csatoló Ethernet Switch","AUT","",153736,153736,153736,153736,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDDGC","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Digitális kontaktorok","3606489832704","8517620000","",""]
["TPRST009","Adatlap --->","Teljesítményvezérlés és védelem","TeSys Island motorindító 9 A / 4 kW","AUT","",51487,51487,51487,51487,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDDGC","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Digitális kontaktorok","3606489832742","8536508090","",""]
["TPSCON36","Adatlap --->","TransferPacT automatikus átkapcsolók","TransferPacT fázisszéthúzó 160A-es tokozathoz","","",13705,13705,13705,13705,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3606481066190","8536909500","",""]
["TR63D3R3204TPE","Adatlap --->","Átkapcsolók","TransferPacT Remote távoli működtetésű átkapcsoló - 630A tokozat 320A 3P kijelző nélkül 400V","","",1029366,1029366,1029366,1029366,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3606485952901","8536508090","",""]
["TR63D4R6304TPE","Adatlap --->","Átkapcsolók","TransferPacT Remote távoli működtetésű átkapcsoló - 630A tokozat 630A 4P kijelző nélkül 400V","","",1100388,1100388,1100388,1100388,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDCBH","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Villamos energiaelosztási tokozott megszakítók 630A felett","3606485952833","8536508090","",""]
["TSXCANCB100","Adatlap --->","Ipari hálózati eszközök","Kábel, CANopen, 100m, UL/IEC60332-2","AUT","",203915,203915,203915,203915,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3595862011938","8544492000","",""]
["TSXCBY050K","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","X-busz kábel csatlakozóval, 5m","AUT","",88246,88246,88246,88246,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3389110725407","8544429090","",""]
["TSXCDP203","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","Kábel, Telefast, 2 x HE10 20 érintkezős csatlakozóval, 2m","AUT","",34822,34822,34822,34822,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDACO","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Automatizálási vezérlők","3389110647778","8544429090","",""]
["TWDFCW50K","Adatlap --->","Programozható logikai vezérlők (PLC és PAC)","Modicon M2*1 PLC kiegészítő, előszerelt kábel M221M PLC és TM3 bővítő egységhez, HE10 - szabad vezeték, 5m","AUT","",28894,28894,28894,28894,1,1,"DB","09CF-IND","09CF-INDACB","Konfigurálható","5- Ipari automatizálás – konfigurálható termékek","Ipari automatizálási gépvezérlők","3595862043427","8544429090","",""]
["VBD01","Adatlap --->","Kézi kapcsolókészülékek és jelzőkészülékek","Komplett főkapcsoló 20A, ajtóra, 22.5mm","AUT","*",8241,8241,8241,8241,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110724912","8536508090","",""]
["VBF02","Adatlap --->","Kézi kapcsolókészülékek és jelzőkészülékek","Komplett főkapcsoló 12A, ajtóra, csavaros","AUT","*",7283,7283,7283,7283,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110200980","8536508090","",""]
["VCCD0","Adatlap --->","Kézi kapcsolókészülékek és jelzőkészülékek","Komplett fő- és vészkapcsoló 25A","AUT","",14859,14859,14859,14859,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110759761","8536508090","",""]
["VCCD2","Adatlap --->","Kézi kapcsolókészülékek és jelzőkészülékek","Komplett fő- és vészkapcsoló 25A","AUT","",20314,20314,20314,20314,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110759778","8536508090","",""]
["VCF01GE","Adatlap --->","Kézi kapcsolókészülékek és jelzőkészülékek","Komplett tokozott fő- és vészleállító kapcsoló 16A","AUT","*",12117,12117,12117,12117,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110194067","8536508090","",""]
["VCF5","Adatlap --->","Kézi kapcsolókészülékek és jelzőkészülékek","Komplett fő- és vészleállító kapcsoló 125A, ajtóra, csavaros","AUT","*",44380,44380,44380,44380,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110804638","8536508090","",""]
["VCFXGE6","Adatlap --->","Kézi kapcsolókészülékek és jelzőkészülékek","Fő- és vészleáll. kapcsoló üres tok 140A","AUT","",39535,39535,39535,39535,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3606480762307","8538100000","",""]
["VF208W-65NS","Adatlap --->","Terepi eszközök","Pillangószelep VF208W 65NZ 260E B00","BUILDINGS-TEREPI","",138439,138439,138439,138439,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606489660857","8481808590",""]
["VGS211F-100CS","Adatlap --->","Terepi eszközök","Kétjáratú karimás szabályzó szelep VG211/100/140","BUILDINGS-TEREPI","",1419404,1419404,1419404,1419404,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606489660871","8481807100",""]
["VGS211F-40CS","Adatlap --->","Terepi eszközök","Kétjáratú karimás szabályzó szelep VG211/40/24","BUILDINGS-TEREPI","",622398,622398,622398,622398,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606489660963","8481807100",""]
["VLVAF7N03536AA","Adatlap --->","Kisfeszültségű fázisjavító berendezés","VarSet Comfort 900 kvar betáp megszakítóval ","ED","",11529291,11529291,11529291,11529291,1,1,"DB","09CF-LBD","09CF-LBDAPQ","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Aktív felharmonikus szűrők / Fázisjavító berendezések és komponensek","3606480610028","8537109199","",""]
["VM2221P33A000","Adatlap --->","Terepi eszközök","1/2\" NPT 2-Way 50 PSI 24V NS","BUILDINGS-TEREPI","",154074,154074,154074,154074,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","711426605914","8481805100",""]
["VT2333","Adatlap --->","Terepi eszközök","Erie kétjáratú szelep 3/4\" BSP 3.5Cv","BUILDINGS-TEREPI","",62241,62241,62241,62241,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","711426628234","8481109990",""]
["VVE0","Adatlap --->","Kézi kapcsolókészülékek és jelzőkészülékek","Komplett fő- és vészkapcsoló, 25A, tokozatba, moduláris elosztóba","AUT","*",12877,12877,12877,12877,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110553116","8536508090","",""]
["VW33MF010M8","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","10 db Set érzékelőtartó  M8 Szenzorhoz, T-horony 3mm","AUT","",17392,17392,17392,17392,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3606485219936","7326909890","",""]
["VW33MF1S27A20","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium kiegészítő, Tengelycsap","AUT","",38016,38016,38016,38016,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3606485220048","7326909890","",""]
["VW3A1104R30","Adatlap --->","Altivar frekvenciaváltók és Altistart lágyindítók","Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, Kihelyező kábel Altivar kijelzőhöz, 3m","AUT","*",5756,5756,5756,5756,1,1,"DB","09CF-IND","09CF-INDDSS","Konfigurálható","5- Ipari automatizálás – konfigurálható termékek","Frekvenciaváltók és lágyindítók","3389118070400","8544429090","",""]
["VW3A31401","Adatlap --->","Altivar frekvenciaváltók és Altistart lágyindítók","Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, bemeneti EMC szűrő, 1 fázisú, 9A, ATV320 frekvenciaváltóhoz","AUT","",35013,35013,35013,35013,1,1,"DB","09CF-IND","09CF-INDDSS","Konfigurálható","5- Ipari automatizálás – konfigurálható termékek","Frekvenciaváltók és lágyindítók","3389110688948","8548009099","",""]
["VW3A31816","Adatlap --->","Altivar frekvenciaváltók és Altistart lágyindítók","Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, Kiegészítő készlet NEMA UL 1-nek megfeleléshez s8, ATV212 frekvenciaváltóhoz","AUT","",30699,30699,30699,30699,1,1,"DB","09CF-IND","09CF-INDDSS","Konfigurálható","5- Ipari automatizálás – konfigurálható termékek","Frekvenciaváltók és lágyindítók","3389110691825","8504409590","",""]
["VW3A3423","Adatlap --->","Altivar frekvenciaváltók és Altistart lágyindítók","Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, Interfész modul, rezover, ATV340-900 frekvenciaváltókhoz","AUT","",95931,95931,95931,95931,1,1,"DB","09CF-IND","09CF-INDDSS","Konfigurálható","5- Ipari automatizálás – konfigurálható termékek","Frekvenciaváltók és lágyindítók","3606485441276","8517620000","",""]
["VW3A4408","Adatlap --->","Altivar frekvenciaváltók és Altistart lágyindítók","Kiegészítő bemeneti EMC szűrő \"footprint\" S7B-8 méret","AUT","",367897,367897,367897,367897,1,1,"DB","09CF-IND","09CF-INDDSS","Konfigurálható","5- Ipari automatizálás – konfigurálható termékek","Frekvenciaváltók és lágyindítók","3389118065659","","",""]
["VW3A4431","Adatlap --->","Altivar frekvenciaváltók és Altistart lágyindítók","Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, szerelőkészlet EMC megfelelőséghez, ATV340 frekvenciaváltóhoz, s2","AUT","",10073,10073,10073,10073,1,1,"DB","09CF-IND","09CF-INDDSS","Konfigurálható","5- Ipari automatizálás – konfigurálható termékek","Frekvenciaváltók és lágyindítók","3606481154606","7326909890","",""]
["VW3A46105","Adatlap --->","Altivar frekvenciaváltók és Altistart lágyindítók","Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, passzív szűrő, 30A, 400V, 50Hz, Altivar Process 600/900 frekvenciaváltókhoz","AUT","",885530,885530,885530,885530,1,1,"DB","09CF-IND","09CF-INDDSS","Konfigurálható","5- Ipari automatizálás – konfigurálható termékek","Frekvenciaváltók és lágyindítók","3606480639968","8548009099","",""]
["VW3A46122","Adatlap --->","Altivar frekvenciaváltók és Altistart lágyindítók","Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, passzív szűrő, 14A, 400V, 50Hz, Altivar Process 600/900 frekvenciaváltókhoz","AUT","",885530,885530,885530,885530,1,1,"DB","09CF-IND","09CF-INDDSS","Konfigurálható","5- Ipari automatizálás – konfigurálható termékek","Frekvenciaváltók és lágyindítók","3606480640131","8548009099","",""]
["VW3A46131","Adatlap --->","Altivar frekvenciaváltók és Altistart lágyindítók","Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, passzív szűrő, 150A, 400V, 50Hz, Altivar Process 600/900 frekvenciaváltókhoz","AUT","",3984731,3984731,3984731,3984731,1,1,"DB","09CF-IND","09CF-INDDSS","Konfigurálható","5- Ipari automatizálás – konfigurálható termékek","Frekvenciaváltók és lágyindítók","3606480640223","8548009099","",""]
["VW3A4701","Adatlap --->","Altivar frekvenciaváltók és Altistart lágyindítók","Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, bemeneti EMC szűrő, IP20, 3 fázisú, 5A, ATV600-900 frekvenciaváltókhoz","AUT","",135594,135594,135594,135594,1,1,"DB","09CF-IND","09CF-INDDSS","Konfigurálható","5- Ipari automatizálás – konfigurálható termékek","Frekvenciaváltók és lágyindítók","3606480736506","8548009099","",""]
["VW3A4711","Adatlap --->","Altivar frekvenciaváltók és Altistart lágyindítók","Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, bemeneti EMC szűrő, IP20, 3 fázisú, 50A, ATV340 frekvenciaváltóhoz","AUT","",429462,429462,429462,429462,1,1,"DB","09CF-IND","09CF-INDDSS","Konfigurálható","5- Ipari automatizálás – konfigurálható termékek","Frekvenciaváltók és lágyindítók","3606481164780","8548009099","",""]
["VW3A5209","Adatlap --->","Altivar frekvenciaváltók és Altistart lágyindítók","Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, kimeneti szinuszszűrő, IP00, 400A, Altivar Process 600/900 frekvenciaváltóhoz","AUT","",5903255,5903255,5903255,5903255,1,1,"DB","09CF-IND","09CF-INDDSS","Konfigurálható","5- Ipari automatizálás – konfigurálható termékek","Frekvenciaváltók és lágyindítók","3389119201605","8548009099","",""]
["VW3A5405","Adatlap --->","Altivar frekvenciaváltók és Altistart lágyindítók","Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, kimeneti szinuszszűrő, IP20, 95A, Altivar Process 600/900 frekvenciaváltóhoz","AUT","",737908,737908,737908,737908,1,1,"DB","09CF-IND","09CF-INDDSS","Konfigurálható","5- Ipari automatizálás – konfigurálható termékek","Frekvenciaváltók és lágyindítók","3606480736841","8548009099","",""]
["VW3A7601R20","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium kiegészítő, fékellenállás, 10Ohm, IP65, 400W, 2m, Lexium hajtásokhoz","AUT","",197760,197760,197760,197760,1,1,"DB","09CF-IND","09CF-INDDSS","Konfigurálható","5- Ipari automatizálás – konfigurálható termékek","Frekvenciaváltók és lágyindítók","3389119207096","8533290000","",""]
["VW3A7605R07","Adatlap --->","Altivar frekvenciaváltók és Altistart lágyindítók","Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, fékellenállás ATV320 vagy Lexium hajtáshoz, 72 Ohm, 100W, 0,75m kábel, IP65","AUT","",115854,115854,115854,115854,1,1,"DB","09CF-IND","09CF-INDDSS","Konfigurálható","5- Ipari automatizálás – konfigurálható termékek","Frekvenciaváltók és lágyindítók","3389119207201","8533290000","",""]
["VW3A7724","Adatlap --->","Altivar frekvenciaváltók és Altistart lágyindítók","Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, fékellenállás, 68Ohm, 32W, ATV12 frekvenciaváltóhoz","AUT","",60508,60508,60508,60508,1,1,"DB","09CF-IND","09CF-INDDSS","Konfigurálható","5- Ipari automatizálás – konfigurálható termékek","Frekvenciaváltók és lágyindítók","3606480075834","8533290000","",""]
["VW3A7737","Adatlap --->","Altivar frekvenciaváltók és Altistart lágyindítók","Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, fékellenállás ATV900 frekvenciaváltóhoz, 2,5 Ohm, 3,2kW, IP23","AUT","",645671,645671,645671,645671,1,1,"DB","09CF-IND","09CF-INDDSS","Konfigurálható","5- Ipari automatizálás – konfigurálható termékek","Frekvenciaváltók és lágyindítók","3606480802317","8533290000","",""]
["VW3A7748","Adatlap --->","Altivar frekvenciaváltók és Altistart lágyindítók","Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, fékellenállás ATV900 frekvenciaváltóhoz, 1,4 Ohm, 5,1kW, IP23","AUT","",1015334,1015334,1015334,1015334,1,1,"DB","09CF-IND","09CF-INDDSS","Konfigurálható","5- Ipari automatizálás – konfigurálható termékek","Frekvenciaváltók és lágyindítók","3606480802416","8533290000","",""]
["VW3A8306D30","Adatlap --->","Altivar frekvenciaváltók és Altistart lágyindítók","Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, Modbus kábel RJ45 / csupasz végű, 3m","AUT","*",5275,5275,5275,5275,1,1,"DB","09CF-IND","09CF-INDDSS","Konfigurálható","5- Ipari automatizálás – konfigurálható termékek","Frekvenciaváltók és lágyindítók","3389110269468","8544429090","",""]
["VW3A9112","Adatlap --->","Altivar frekvenciaváltók és Altistart lágyindítók","Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, IP 31-es készlet ATV930-630 220kW frekvenciaváltókhoz","AUT","",452783,452783,452783,452783,1,1,"DB","09CF-IND","09CF-INDDSS","Konfigurálható","5- Ipari automatizálás – konfigurálható termékek","Frekvenciaváltók és lágyindítók","3389119201865","8536901000","",""]
["VW3A9535","Adatlap --->","Altivar frekvenciaváltók és Altistart lágyindítók","Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, szerelőkészlet EMC megfelelőséghez, ATV320***W/Ws 370W-4kW frekvenciaváltókhoz","AUT","",7379,7379,7379,7379,1,1,"DB","09CF-IND","09CF-INDDSS","Konfigurálható","5- Ipari automatizálás – konfigurálható termékek","Frekvenciaváltók és lágyindítók","3606489571634","7326909890","",""]
["VW3CANA71","Adatlap --->","Altivar frekvenciaváltók és Altistart lágyindítók","Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, CANopen adapter RJ45 / sUb-D9","AUT","*",3280,3280,3280,3280,1,1,"DB","09CF-IND","09CF-INDDSS","Konfigurálható","5- Ipari automatizálás – konfigurálható termékek","Frekvenciaváltók és lágyindítók","3389119200493","8536901000","",""]
["VW3CANCARR1","Adatlap --->","Altivar frekvenciaváltók és Altistart lágyindítók","Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, CANopen kábelkészlet - 2 x RJ45 - 1m","AUT","*",3194,3194,3194,3194,1,1,"DB","09CF-IND","09CF-INDDSS","Konfigurálható","5- Ipari automatizálás – konfigurálható termékek","Frekvenciaváltók és lágyindítók","3389110667073","8544429090","",""]
["VW3L1F001N01","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium ipari csatlakozó - CanOpen","AUT","",53810,53810,53810,53810,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3606485230757","8536909500","",""]
["VW3L2U001R50","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Tápkábel 5m","AUT","",114060,114060,114060,114060,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3389118367364","8544429090","",""]
["VW3L30010R30","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Tápkábel 3m sto","AUT","",58490,58490,58490,58490,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3389118367623","8544429090","",""]
["VW3L50300","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","csatlakozó szett LEXIUM -hoz 3 I/O","AUT","",94090,94090,94090,94090,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3389118367791","8536901000","",""]
["VW3L5T000","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium csatlakozó készler","AUT","",87733,87733,87733,87733,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3389118367777","8536901000","",""]
["VW3M3403","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium kiegészítő, Enkóder kártya (analóg) szervóhajtáshoz","AUT","",59642,59642,59642,59642,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3606480169724","8536699099","",""]
["VW3M5102R750","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","BSH motorkábel 75m (4x2.5mm2+2x1mm2)","AUT","",355435,355435,355435,355435,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3389119210867","8544429090","",""]
["VW3M5D1AR50","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium kiegészítő, Tápfeszültség kábel , árnyékolt, 5m,BCH2","AUT","",25432,25432,25432,25432,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3606480735660","8544429090","",""]
["VW3M8102R30","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium kiegészítő, ENCODER kábel M23 - RJ45, 3M","AUT","",51208,51208,51208,51208,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3606480166617","8544429090","",""]
["VW3M8210R05","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Kábel a PLC és VW3M3102 közé, 0,5m","AUT","",39223,39223,39223,39223,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3389119207737","8544429090","",""]
["VW3M8802R30","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium kiegészítő, Safety kábelköteg, 2 csatl, 3 m","AUT","",32532,32532,32532,32532,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3606480169649","8544429090","",""]
["VW3S5101R150","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Lexium kiegészítő, Árnyékolt motor kábel 15m 4x1.5mm2","AUT","",124105,124105,124105,124105,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3389119224444","8544429090","",""]
["VW3S5102R50","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","Motorkábel 5m","AUT","",70485,70485,70485,70485,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3389119224475","8544499500","",""]
["VW3S8202R50","Adatlap --->","Lexium szervohajtások és szervomotorok","PULSE/DIR., 24V , ÁRNYÉKOLT KÁBEL, 24-PI","AUT","",81330,81330,81330,81330,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDMCT","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Mozgásvezérlés","3389119224635","8544429090","",""]
["VZ18","Adatlap --->","Kézi kapcsolókészülékek és jelzőkészülékek","Hosszabbító kar főkapcsolóhoz, 63-175A","AUT","*",6789,6789,6789,6789,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110552218","8483109590","",""]
["VZ1L325U075T","Adatlap --->","Altivar frekvenciaváltók és Altistart lágyindítók","Altistart lágyindító kiegészítő, hálózati fojtó, 0,075mH, 325A, 1f, ATS48 lágyindítóhoz","AUT","",828993,828993,828993,828993,1,1,"DB","09CF-IND","09CF-INDDSS","Konfigurálható","5- Ipari automatizálás – konfigurálható termékek","Frekvenciaváltók és lágyindítók","3389110890761","8504500090","",""]
["VZ208E-15BP03","Adatlap --->","Terepi eszközök","VZ208E-15BP 0.6E SU 00","BUILDINGS-TEREPI","",21600,21600,21600,21600,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606489661014","8481809990",""]
["VZ219C-15BP04","Adatlap --->","Terepi eszközök","VZ219C-15BP 1.0E SU 00","BUILDINGS-TEREPI","",24728,24728,24728,24728,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606481518255","8481809990",""]
["VZ26","Adatlap --->","Kézi kapcsolókészülékek és jelzőkészülékek","Védőburkolat kiegészítő pólus bejövő kapcsokhoz 10-40A","AUT","*",1184,1184,1184,1184,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110552027","8547200090","",""]
["VZ308C-15BP04","Adatlap --->","Terepi eszközök","VZ308C-15BP 1.0E SU 00","BUILDINGS-TEREPI","",28312,28312,28312,28312,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606489661069","8481809990",""]
["VZ308E-20BP08","Adatlap --->","Terepi eszközök","VZ308E-20BP 4.0E SU 00","BUILDINGS-TEREPI","",55323,55323,55323,55323,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606489661137","8481809990",""]
["VZ319E-15BP06","Adatlap --->","Terepi eszközök","VZ319E-15BP 2.0E SU 00","BUILDINGS-TEREPI","",31405,31405,31405,31405,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606489661205","8481809990",""]
["VZ419C-15BP03","Adatlap --->","Terepi eszközök","VZ419C-15BP 0.6E SU 00","BUILDINGS-TEREPI","",38234,38234,38234,38234,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606481518354","8481809990",""]
["VZ419E-15BP05","Adatlap --->","Terepi eszközök","VZ419E-15BP 1.6E SU 00","BUILDINGS-TEREPI","",34280,34280,34280,34280,1,1,"DB","09CF-LBDBMP","09CF-LBDBMP","Konfigurálható","4- Nagy épületprojektek","Épületautomatizálás intelligens terepi eszközök (SE8xxx)","3606481820075","8481809990",""]
["VZN17","Adatlap --->","Kézi kapcsolókészülékek és jelzőkészülékek","Hosszabbító rúd, 300-340mm","AUT","*",3877,3877,3877,3877,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCTI","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Ipari mágneskapcsolók és motorvédők","3389110787252","8483109590","",""]
["WDE000504","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","CEDAR PLUS 2P+F csatlakozóaljzat, váltókapcsolóval, IP44, fehér","CEDAR PLUS","*",3171,3171,3171,3171,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3303432403126","8536699099","",""]
["WDE000541","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","CEDAR PLUS 2P+F csatlakozóaljzat, biztonsági zsaluval, csapófedéllel, IP44, fehér","CEDAR PLUS","*",1409,1409,1409,1409,1,10,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3303432400408","8536699099","",""]
["WDE000600","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","CEDAR PLUS 2P+F csatlakozóaljzat, egypólusú kapcsolóval, IP44, szürke","CEDAR PLUS","*",3171,3171,3171,3171,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3303432403027","8536699099","",""]
["WDE000621","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","CEDAR PLUS Kétpólusú kapcsoló, jelzőfénnyel, IP44, szürke","CEDAR PLUS","",2492,2492,2492,2492,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","3303432400255","8536508090","",""]
["WDE001014","Adatlap --->","Elektromos szerelvények","PRIMA Egypólusú kapcsoló, jelzőfényes, 10AX, fehér","PRIMA","*",1126,1126,1126,1126,1,1,"DB","09GP-RES","09GP-RESCOL","Általános célú","1-Lakossági","Szerelvények","5904093552666","8536508090","",""]
["XA2EA3311","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony Easy Series  Ø22 Nyomógomb, visszatérő, I jelölt, zöld, 1NO","AUT","*",1379,1379,1379,1379,1,1,"DB","09GP-INDESY","09GP-INDESY","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Easy contactors TVS, DPE, GZ1, signaling","3606480673634","8536508090","",""]
["XA2EA3341","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony Easy Series  Ø22 Nyomógomb, visszatérő, \"nyíl\", 1NO","AUT","*",1437,1437,1437,1437,1,1,"DB","09GP-INDESY","09GP-INDESY","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Easy contactors TVS, DPE, GZ1, signaling","3606480673641","8536508090","",""]
["XA2EH031","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony Easy Series  Ø22 Nyomógomb, nyomó-nyomó, zöld, 1NO","AUT","*",3910,3910,3910,3910,1,1,"DB","09GP-INDESY","09GP-INDESY","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Easy contactors TVS, DPE, GZ1, signaling","3606480673757","8536508090","",""]
["XA2ET42","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony Easy Series  Ø22 Komplett vészgomb Ø40 fej,  piros, 1NC","AUT","*",3965,3965,3965,3965,1,1,"DB","09GP-INDESY","09GP-INDESY","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Easy contactors TVS, DPE, GZ1, signaling","3606480673795","8536508090","",""]
["XA2EVF3LC","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony Easy Series  Ø22 LED jelzőlámpa, 110V AC, zöld  ","AUT","*",2304,2304,2304,2304,1,1,"DB","09GP-INDESY","09GP-INDESY","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Easy contactors TVS, DPE, GZ1, signaling","3606480989056","8531807000","",""]
["XA2EVMD4LC","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony Easy Series  Ø22 LED jelzőlámpa, 220V DC, piros  ","AUT","*",1216,1216,1216,1216,1,1,"DB","09GP-INDESY","09GP-INDESY","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Easy contactors TVS, DPE, GZ1, signaling","3606480989179","8531807000","",""]
["XA2EVQ8LC","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony Easy Series  Ø22 LED jelzőlámpa, 380…400V AC, sárga","AUT","*",1216,1216,1216,1216,1,1,"DB","09GP-INDESY","09GP-INDESY","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Easy contactors TVS, DPE, GZ1, signaling","3606489548384","8531807000","",""]
["XA2EW36B1","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony Easy Series  Ø22 Világító nyomógomb, kék, 24V AC/DC, 1NO","AUT","*",1216,1216,1216,1216,1,1,"DB","09GP-INDESY","09GP-INDESY","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Easy contactors TVS, DPE, GZ1, signaling","3606480674037","8536508090","",""]
["XACA2134","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Komplett függőkapcsoló 2 lyukú","AUT","",39803,39803,39803,39803,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110558982","8536508090","",""]
["XACA215","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XACA függőkapcsoló 2 nyomógomb, mechanikus retesz, NO+NC érintkezők, gumisapka","AUT","",34748,34748,34748,34748,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110644838","8537109899","",""]
["XACA4812","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XACA függőkapcsoló Függőkapcsoló","AUT","",55887,55887,55887,55887,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110325751","8537109899","",""]
["XACA4923","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XACA függőkapcsoló Komplett fuggőkapcsoló 4 lyukú","AUT","*",71162,71162,71162,71162,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110740134","8537109899","",""]
["XACA6913","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Függőkapcsoló üres","AUT","*",97830,97830,97830,97830,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110782363","8537109899","",""]
["XACA9413","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XACA függőkapcsoló Komplett sapkás nyomógomb, zöld","AUT","*",1726,1726,1726,1726,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110645156","8538909999","",""]
["XACB021","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XACB Függő nyomógomb, ÜRES 2LYUKU","AUT","",30647,30647,30647,30647,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110640588","8538100000","",""]
["XACB08","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XACB Üres függőkapcsoló ház 8 lyukú","AUT","*",30771,30771,30771,30771,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110640540","8538100000","",""]
["XACB229","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XACB Komplett függőkapcsoló 2 lyukú","AUT","",91498,91498,91498,91498,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110325812","8537109899","",""]
["XACB4933","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XACB 4 nyomógomb, mechanikus retesz, 3 pólus, +vészgomb, 3kW","AUT","",174306,174306,174306,174306,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110423976","8537109899","",""]
["XACB9214","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XACB Sapkás nyomógomb fej piros","AUT","",1478,1478,1478,1478,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110640984","8538909999","",""]
["XACD022","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XACD Üres doboz 2 lyukú","AUT","",36193,36193,36193,36193,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110920895","8538100000","",""]
["XACD22P3231","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XACD Komplett végálláskapcsoló 2 lyukú","AUT","",136497,136497,136497,136497,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110656121","8537109899","",""]
["XACV07","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Világító elem jelzőoszlophoz","AUT","",12930,12930,12930,12930,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110641806","8538909999","",""]
["XALD01","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XALD nyomógomb tokozat, üres, 1 kivágás","AUT","*",3674,3674,3674,3674,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110114737","3926909790","",""]
["XALD04","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XALD nyomógomb tokozat, üres, 4 kivágás","AUT","*",8940,8940,8940,8940,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110114836","3926909790","",""]
["XALD164","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XALD tokozott gombafejű nyomógomb, 1 piros visszatérő nyomógomb, 1NC, \"Arrét\" felirat","AUT","*",10961,10961,10961,10961,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110113525","8536508090","",""]
["XALD1644","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Tokozott nyomógomb, 1 ny.gomb","AUT","",9310,9310,9310,9310,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110251883","8536508090","",""]
["XALD328","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XALD tokozott nyomógomb, 1 fehér - 1 piros gombafejű - 1 fekete, 2NO+1NC, fel és le nyíl, \"O\" feliratok","","",26528,26528,26528,26528,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110114621","8536508090","",""]
["XALE1441","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Tokozott kulcsos választókapcs 1NO+1NC","AUT","",12274,12274,12274,12274,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389119017770","8536508090","",""]
["XALG02","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XALG tokozat, 2 kivágás, durva környezetbe, fekete","AUT","",10986,10986,10986,10986,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389119019330","8538100000","",""]
["XALK01H7","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Üres tokozat nyomógombhoz 1ly.sárga","AUT","",5491,5491,5491,5491,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110115871","3926909790","",""]
["XALK178EH7","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XALK tokozott vészgomb, TTR, H7","AUT","",16841,16841,16841,16841,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389119413930","8537109899","",""]
["XALK178SAQ","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Tokozott vészgomb, TTR","AUT","",13433,13433,13433,13433,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606480669019","8536508090","",""]
["XAPA2108","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony Üres műanyag doboz 85x226mm 8 furat","AUT","*",22715,22715,22715,22715,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110313208","8538100000","",""]
["XAPA3100","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony Üres műanyag doboz 151x241mm furatlan","AUT","",29543,29543,29543,29543,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110313178","8538100000","",""]
["XAPD4504","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XAP, üres tokozat, szürke, 4 lyuk, M25","","",36349,36349,36349,36349,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389119000611","7907000090","",""]
["XAPE303","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony Előlemez nyomógomb tokozathoz 3 furat","AUT","",8921,8921,8921,8921,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110628043","8538100000","",""]
["XAPG19501","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony Üres fém doboz","AUT","",18318,18318,18318,18318,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389118381902","8538100000","",""]
["XAPO1501","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XAP, üres tokozat, narancs, 1 lyuk, M20","","",20255,20255,20255,20255,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389119013475","7325100099","",""]
["XAPS14111N","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony Kulcsos müködtetésü vez.e.(vandálbiztos)","AUT","",32751,32751,32751,32751,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110868586","8537109899","",""]
["XARSK8D18H","Adatlap --->","Vezetéknélküli megoldások","Harmony eXLhoist vezetéknélküli daruvezérlő kit (kábel+töltő+címke+vevő) 24-48VAC/DC, 18I+20O, 6+2 nyomógomb+kijelző","AUT","",1207888,1207888,1207888,1207888,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606480662423","8537109199","",""]
["XB2BA11C","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Easy Harmony XB2, Nyomógomb, fehér, 1 NO, fém, panelbe süllyesztett, 22mm, visszatérő, jelöletlen","","",1554,1554,1554,1554,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489704704","8536508090","",""]
["XB2BA3341C","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Easy Harmony XB2, Nyomógomb, fehér, 1 NO, jelölt, nyíl fel, fém, panelbe süllyesztett, 22mm, visszatérő","","",1658,1658,1658,1658,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606486113974","8536508090","",""]
["XB2BG41C","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Easy Harmony XB2, Választókapcsoló, 2 állású, 1 NO, fém, 22mm","","*",3460,3460,3460,3460,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489704506","8536508090","",""]
["XB2BP31C","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Easy Harmony XB2, Nyomógomb, védősapkás, zöld, 1 NO, fém, panelbe süllyesztett, 22mm, visszatérő","","",2109,2109,2109,2109,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606486113929","8536508090","",""]
["XB2BSM4LC","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Easy Harmony XB2, Berregő, piros, AC 220V, világító, műanyag, 22mm","","",4562,4562,4562,4562,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","6956025130731","8531807000","",""]
["XB2BW34M1C","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Easy Harmony XB2, Világító nyomógomb, piros, AC 220V, fém, panelbe süllyesztett, 22mm, visszatérő","","*",2940,2940,2940,2940,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489704865","8536508090","",""]
["XB4BA3311","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony komplett fém nyomógomb, Ø22, visszatérő, 1NO, fehér, \"I\"","AUT","*",5109,5109,5109,5109,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110895773","8536508090","",""]
["XB4BA711237","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony komplett fém kettősfejű nyomógomb, Ø22, visszatérő, 2NO+1NC, 2 fehér/fekete jobb/bal nyíl + 1 piros kiálló STOP","AUT","",13189,13189,13189,13189,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389119603515","8536508090","",""]
["XB4BD21","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony komplett fém választókapcsoló, Ø22, 2 állású, 1NO","AUT","*",6676,6676,6676,6676,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110887075","8536508090","",""]
["XB4BD25","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony komplett fém választókapcsoló, Ø22, 2 állású, 1NO+1NC","AUT","*",8216,8216,8216,8216,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110118964","8536508090","",""]
["XB4BG2120","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Fogantyú választókapcsolóhoz, fekete","AUT","",20303,20303,20303,20303,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389119029490","8536508090","",""]
["XB4BJ21","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony komplett fém választókapcsoló, Ø22, meghosszabbított fogantyú, 2 állású, 1NO","AUT","*",7780,7780,7780,7780,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110887082","8536508090","",""]
["XB4BJ21GEX","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony ATEX DG komplett választókapcsoló, Ø22, 2 állású, meghosszabbított fej","AUT","",29311,29311,29311,29311,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489485795","8536508090","",""]
["XB4BK133G5","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony komplett fém LED világító választókapcsoló, Ø22, 3 állású, 120 VAC, 1NO+1NC, zöld","AUT","",15621,15621,15621,15621,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389118223219","8536508090","",""]
["XB4BP183BM5GEX","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony ATEX DG komplett világító nyomógomb, Ø22, védősapkás,  24-240V, 2NO, fehér","AUT","",59888,59888,59888,59888,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489485832","8536508090","",""]
["XB4BP381GEX","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony ATEX DG komplett nyomógomb, Ø22, védősapkás, 1NO, betehető címke, zöld","AUT","",29383,29383,29383,29383,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489485863","8536508090","",""]
["XB4BP483M5EX","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony ATEX D komplett világító nyomógomb, Ø22, fém, 1NC, piros, átlátszó védősapkával, 240VAC","AUT","",37038,37038,37038,37038,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389118030756","8536508090","",""]
["XB4BP61","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony komplett fém nyomógomb, Ø22, gumisapkás, kiálló, visszatérő, 1NO, kék","AUT","",5903,5903,5903,5903,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110118940","8536508090","",""]
["XB4BS8444S47","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Vészgomb D:40mm fém Piros, Trigger","AUT","",22616,22616,22616,22616,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606480624544","8536508090","",""]
["XB4BT845GEX","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony ATEX DG komplett vészkapcsoló 40mm fej, Ø22, 1NO+1NC, húzásra kioldó, piros","AUT","",83142,83142,83142,83142,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489486051","8536508090","",""]
["XB4BV5B1","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony komplett fém LED jelzőlámpa, Ø22, 400VAC, fehér","AUT","",13310,13310,13310,13310,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389119039482","8531807000","",""]
["XB4BVB1","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony komplett fém LED jelzőlámpa, Ø22, 24VAC/DC, fehér","AUT","*",5580,5580,5580,5580,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110891911","8531807000","",""]
["XB4BVBM1GEX","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony ATEX DG komplett LED jelzőlámpa, Ø22, 24-240VAC/DC, fehér","AUT","",42384,42384,42384,42384,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489486068","8531807000","",""]
["XB4BVG1","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony komplett fém LED jelzőlámpa, Ø22, 120VAC, fehér","AUT","*",8291,8291,8291,8291,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110891959","8531807000","",""]
["XB4BVM5","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony komplett fém LED jelzőlámpa, Ø22, 230VAC, narancssárga","AUT","*",8291,8291,8291,8291,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110892024","8531807000","",""]
["XB4BW23B5","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony komplett fém nyomógombos LED tesztlámpa, Ø22, 24VAC/DC, zöld","AUT","",15790,15790,15790,15790,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489420574","8536501190","",""]
["XB4BW3365","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony komplett fém BA9s izzós világító nyomógomb, Ø22, visszatérő, 1NO+1NC, 250V, zöld","AUT","*",10188,10188,10188,10188,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110887297","8536508090","",""]
["XB4BW35G5","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony komplett fém LED világító nyomógomb, Ø22, visszatérő, 1NO+1NC, 120VAC, narancssárga","AUT","",12967,12967,12967,12967,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110892109","8536508090","",""]
["XB4BWCUST04","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony komplett fém LED világító nyomógomb, Ø22, visszatérő, 110VAC, 1NO+1NC, személyre szabott","AUT","",14295,14295,14295,14295,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481820570","8536508090","",""]
["XB4FD21","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony panelbe süllyesztett komplett fém választókapcsoló, Ø30, 2 állású, 1NO","AUT","",7189,7189,7189,7189,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489580155","8536508090","",""]
["XB4FG41","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony panelbe süllyesztett komplett fém kapcsoló, Ø30, 455 kulcsos, 2 állású, 1NO","AUT","",16143,16143,16143,16143,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489580230","8536508090","",""]
["XB4FK124G5","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony panelbe süllyesztett komplett fém világító választókapcsoló, Ø30, 2 állású, 120 VAC, 1NO+1NC, piros","AUT","",16393,16393,16393,16393,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489580322","8536508090","",""]
["XB4FK135M5","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony panelbe süllyesztett komplett fém világító választókapcsoló, Ø30, 3 állású, 230 VAC, 1NO+1NC, narancs","AUT","",16393,16393,16393,16393,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489580452","8536508090","",""]
["XB4FVB5","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony panelbe süllyesztett komplett fém LED jelzőlámpa, Ø30, 24VAC/DC, narancssárga","AUT","",6174,6174,6174,6174,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489580513","8531807000","",""]
["XB4FW34M5","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony panelbe süllyesztett komplett fém LED világító nyomógomb, Ø30, 1NO, 230VAC, piros","AUT","",13403,13403,13403,13403,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489580711","8536508090","",""]
["XB5AA11","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony komplett műanyag nyomógomb, Ø22, visszatérő, 1NO, fehér","AUT","*",3232,3232,3232,3232,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389118377936","8536508090","",""]
["XB5AA25","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony komplett műanyag nyomógomb, Ø22, visszatérő, 1NO+1NC, fekete","AUT","*",4425,4425,4425,4425,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110842173","8536508090","",""]
["XB5AA4322","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony komplett műanyag nyomógomb, Ø22, visszatérő, 1NC, piros, \"O\"","AUT","*",3519,3519,3519,3519,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110903430","8536508090","",""]
["XB5AA61C0","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony komplett műanyag nyomógomb, Ø22, visszatérő, 1NO, kék, szürke körgyűrű","AUT","",3375,3375,3375,3375,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489758035","8536508090","",""]
["XB5AA861","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony komplett műanyag reset nyomógomb, Ø22, 17-120mm mélység, kék","AUT","",2527,2527,2527,2527,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110102307","8536508090","",""]
["XB5AD25","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony komplett műanyag választókapcsoló, Ø22, 2 állású, 1NO+1NC","AUT","*",5735,5735,5735,5735,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110134506","8536508090","",""]
["XB5AD912R10K","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony komplett műanyag potencióméter, Ø22, 10 kOhm","AUT","*",16445,16445,16445,16445,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606480985072","8533409000","",""]
["XB5AJ21C0","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony komplett műanyag választókapcsoló, Ø22, meghosszabbított fogantyú, 2 állású, 1NO, szürke körgyűrű","AUT","",5581,5581,5581,5581,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489758417","8536508090","",""]
["XB5AK124B5C0","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony komplett műanyag LED világító választókapcsoló, Ø22, 2 állású, 24 V, 1NO+1NC, piros, szürke körgyűrű","AUT","",10644,10644,10644,10644,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489758530","8536508090","",""]
["XB5AK133B5","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony komplett műanyag LED világító választókapcsoló, Ø22, 3 állású, 24 V, 1NO+1NC, zöld","AUT","*",10159,10159,10159,10159,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389118223295","8536508090","",""]
["XB5AK135M5C0","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony komplett műanyag LED világító választókapcsoló, Ø22, 3 állású, 230 VAC, 1NO+1NC, narancs, szürke körgyűrű","AUT","",13010,13010,13010,13010,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489758813","8536508090","",""]
["XB5AP21","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony komplett műanyag nyomógomb, Ø22, gumisapkás, kiálló, visszatérő, 1NO, fekete","AUT","*",4123,4123,4123,4123,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110903676","8536508090","",""]
["XB5APCUST01","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony komplett műanyag nyomógomb, Ø22, védősapkás kiálló profil, személyre szabott","AUT","",5126,5126,5126,5126,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481820860","8536508090","",""]
["XB5AV45","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony komplett műanyag BA9s izzós jelzőlámpa, Ø22, 230VAC, narancssárga","AUT","",10028,10028,10028,10028,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110903959","8531807000","",""]
["XB5AV5B4","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony komplett műanyag LED jelzőlámpa, Ø22, 400VAC, piros","AUT","",11927,11927,11927,11927,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389119039659","8531807000","",""]
["XB5AVCUST04","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony komplett műanyag LED jelzőlámpa, Ø22, 230VAC, személyre szabott","AUT","",5663,5663,5663,5663,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481820914","8536508090","",""]
["XB5AW26G5","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony komplett műanyag nyomógombos LED tesztlámpa, Ø22, 110/120VAC, kék","AUT","",12698,12698,12698,12698,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489420789","8536508090","",""]
["XB5AW31M5C0","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony komplett műanyag LED világító nyomógomb, Ø22, visszatérő, 1NO+1NC, 230VAC, fehér, szürke körgyűrű","AUT","",9696,9696,9696,9696,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489759834","8536508090","",""]
["XB5AW34B5C0","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony komplett műanyag LED világító nyomógomb, Ø22, visszatérő, 1NO+1NC, 24VAC/DC, piros, szürke körgyűrű","AUT","",7608,7608,7608,7608,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489760014","8536508090","",""]
["XB5AW35M5C0","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony komplett műanyag LED világító nyomógomb, Ø22, visszatérő, 1NO+1NC, 230VAC, narancssárga, szürke körgyűrű","AUT","",9696,9696,9696,9696,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489760175","8536508090","",""]
["XB5AWCUST05","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony komplett műanyag LED világító nyomógomb, Ø22, visszatérő, 230VAC, 1NO+1NC, személyre szabott","AUT","",8893,8893,8893,8893,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481820938","8536508090","",""]
["XB5DTB25","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony homloklapi időzítő, 3m-60m, Ø22, 24VDC","AUT","",18239,18239,18239,18239,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481205490","9107000090","",""]
["XB5EVB4","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony műanyag monolitikus LED jelzőlámpa, Ø22, 24VAC/DC, piros","AUT","",3238,3238,3238,3238,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389119041355","8531807000","",""]
["XB5EVM6","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony műanyag monolitikus LED jelzőlámpa, Ø22, 230VAC, kék","AUT","",5472,5472,5472,5472,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389119041676","8531807000","",""]
["XB5FA61C0","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony panelbe süllyesztett komplett műanyag nyomógomb, Ø30, visszatérő, 1NO, kék, szürke körgyűrű","AUT","",3583,3583,3583,3583,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489760434","8536508090","",""]
["XB5FD41C0","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony panelbe süllyesztett komplett műanyag választókapcsoló, Ø30, 2 állású visszatérő, 1NO, szürke körgyűrű","AUT","",5443,5443,5443,5443,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489760519","8536508090","",""]
["XB5FG33","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony panelbe süllyesztett komplett műanyag kapcsoló, Ø30, 455 kulcsos, 3 állású, 2NO","AUT","",11585,11585,11585,11585,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481360618","8536508090","",""]
["XB5FJ33","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony panelbe süllyesztett komplett műanyag kapcsoló, Ø30, meghosszabbított fogantyú, 3 állású, 1NO","AUT","",6615,6615,6615,6615,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481360656","8536508090","",""]
["XB5FK123M5C0","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony panelbe süllyesztett komplett műanyag világító kapcsoló, Ø30, 2 állású, 230 VAC, 1NO+1NC, zöld, szürke körgyűrű","AUT","",13010,13010,13010,13010,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489760755","8536508090","",""]
["XB5FK125G5","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony panelbe süllyesztett komplett műanyag világító kapcsoló, Ø30, 2 állású, 120 VAC, 1NO+1NC, narancs","AUT","",12248,12248,12248,12248,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481360748","8536508090","",""]
["XB5FK133M5C0","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony panelbe süllyesztett komplett műanyag világító kapcsoló, Ø30, 3 állású, 230 VAC, 1NO+1NC, zöld, szürke körgyűrű","AUT","",13299,13299,13299,13299,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489760939","8536508090","",""]
["XB5FKCUST01","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony panelbe süllyesztett komplett műanyag világító választókapcsoló, Ø30, személyre szabott","AUT","",12723,12723,12723,12723,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481821072","8536508090","",""]
["XB5FVCUST03","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony panelbe süllyesztett komplett műanyag LED jelzőlámpa, Ø30, személyre szabott","AUT","",6034,6034,6034,6034,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481821140","8536508090","",""]
["XB5FVM1C0","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony panelbe süllyesztett komplett műanyag LED jelzőlámpa, Ø30, 230VAC, fehér, szürke körgyűrű","AUT","",6333,6333,6333,6333,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489761301","8531807000","",""]
["XB5FW31M5C0","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony panelbe süllyesztett komplett műanyag LED világító nyomógomb, Ø30, 1NO, 230VAC, fehér, szürke körgyűrű","AUT","",10028,10028,10028,10028,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489761448","8536508090","",""]
["XB5FW34M5","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony panelbe süllyesztett komplett műanyag LED világító nyomógomb, Ø30, 1NO, 230VAC, piros","AUT","",9767,9767,9767,9767,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481361080","8536508090","",""]
["XB5FWCUST02","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony panelbe süllyesztett komplett műanyag LED világító nyomógomb, Ø30, személyre szabott","AUT","",10165,10165,10165,10165,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481821201","8536508090","",""]
["XB5KS2M4","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony komplett műanyag berregő, Ø22, folyamatos/váltakozó, piros 230VAC/DC","AUT","",22020,22020,22020,22020,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481352453","8531807000","",""]
["XB5RMB03","Adatlap --->","Vezetéknélküli megoldások","Harmony XB5 vezetéknélküli műanyag nyomógomb készlet (nyomógomb+vevő), 24VDC, Zigbee, nem programozható","AUT","",73797,73797,73797,73797,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606480334467","8537109899","",""]
["XB6AA15B","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB6 Ø16 nyomógomb, fehér","AUT","",9707,9707,9707,9707,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110764222","8536508090","",""]
["XB6AV4BB","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB6 Ø16 komplett jelzőlámpa, kerek, piros","AUT","*",7640,7640,7640,7640,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110764499","8531807000","",""]
["XB6CA25B","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB6 Ø16 komplett nyomógomb, fekete","AUT","",9797,9797,9797,9797,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110764413","8536508090","",""]
["XB6CV5BB","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB6 Ø16 komplett jelzőlámpa, szögletes, sárga","AUT","",7640,7640,7640,7640,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110764536","8531807000","",""]
["XB6DA31B","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB6 Ø16 komplett nyomógomb, szögletes, zöld","AUT","",7315,7315,7315,7315,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110764277","8536508090","",""]
["XB6DV3BB","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB6 Ø16 komplett jelzőlámpa, szögletes, zöld","AUT","",7640,7640,7640,7640,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110764482","8531807000","",""]
["XB6DW5B5B","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB6 Ø16 komplett Szögletes nyomógomb, sárga","AUT","",11191,11191,11191,11191,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110171679","8536501190","",""]
["XB6EAV4BP","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB6 Ø16 komplett világító nyomógomb, piros 24V IP65","AUT","",5223,5223,5223,5223,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110624748","8531807000","",""]
["XB6EDW1B1P","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB6 Ø16 komplett világító nyomógomb","AUT","",7257,7257,7257,7257,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110630770","8536501190","",""]
["XB7EV07BP","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB7 monolitikus Ø22 jelzőlámpa, átlátszó, LED, 24VAC/DC","AUT","*",2981,2981,2981,2981,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389119041201","8531807000","",""]
["XB7NA11341","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","visszatérő nyomógomb, fehér - 1NO - fekete fel nyíl","AUT","*",3157,3157,3157,3157,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606480469794","8536508090","",""]
["XB7NA3133","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Rugós visszatérítésű nyomógomb zöld 1NO, fehér, I jellel","AUT","*",3157,3157,3157,3157,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606480470035","8536508090","",""]
["XB7ND25","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB7 monolitikus Ø22 választókapcsoló, 2 állású, 1NO+1NC","AUT","*",5641,5641,5641,5641,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606480470257","8536508090","",""]
["XB7NS8444","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB7 monolitikus Ø22 vészkioldó, forgatásra oldó, 2NC, piros","AUT","*",9219,9219,9219,9219,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606480465598","8536508090","",""]
["XB7NW34M2","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","világító nyomógomb - LED - visszaálló -1NC - piros - 230v","AUT","*",8936,8936,8936,8936,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606480470844","8536508090","",""]
["XBTZ9780","Adatlap --->","HMI terminálok, ipari PC-k és SCADA szoftverek","Harmony HMI kiegészítő, RS485 Uni-Telway / soros Modbus kábel, 1x mini DIN 8 tűs / 1xRJ45, (Harmony-Premium/Twido), 2,5m","AUT","",12878,12878,12878,12878,1,1,"DB","09PR-IND","09PR-INDHMI","Programozható","7- Ipari automatizálás – Programozható termékek","Ember-gép interfész","3389119003582","8544429090","",""]
["XD2AC201","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XD2 Joystick 2 irányú nem visszatérő 68mm kar","AUT","",77364,77364,77364,77364,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110348620","8536508090","",""]
["XD2EL1111","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XD2 Joystick","AUT","",78133,78133,78133,78133,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110317121","8536508090","",""]
["XD2GA8441","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XD2 Joystick 4 irányú 2Z irányonként","AUT","*",131516,131516,131516,131516,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110611458","8536508090","",""]
["XD2PA14","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XD2 Joystick 4 irányú 1Z irányonként","AUT","",72157,72157,72157,72157,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110611526","8536508090","",""]
["XD4PA12","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XD4 fém joystick, Ø22, 2 irányú, irányonként 1NO, csavaros csatlakozó","AUT","*",27056,27056,27056,27056,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110887402","8536508090","",""]
["XENC1121","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XAC Érintkező elem XACB XACM-hez, függőkapcsolóhoz","AUT","",4771,4771,4771,4771,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110643022","8536508090","",""]
["XEND2611","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XAC Érintkező elem XACB,XACM-HEZ, függőkapcsolóhoz","AUT","",29509,29509,29509,29509,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110607772","8536508090","",""]
["XESD1181","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XAC Érintkező elem XACB XACM-hez, függőkapcsolóhoz","AUT","*",37741,37741,37741,37741,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110641066","8538909999","",""]
["XPEB510","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XPE lábkapcsoló, 1 fokozatú, 1NO+1NC, védőtetővel, műanyag, kioldóval, kék","AUT","",47630,47630,47630,47630,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110157093","8536508090","",""]
["XPEM510","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XPE lábkapcsoló, 1 fokozatú, 1NO+1NC, védőtetővel, fém, kioldóval, kék","AUT","*",82286,82286,82286,82286,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110650143","8536508090","",""]
["XPER310","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XPE lábkapcsoló, 1 fokozatú, 1NO+1NC, védőtetővel, fém, narancssárga","AUT","*",78495,78495,78495,78495,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110470871","8536508090","",""]
["XPER529","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XPE lábkapcsoló, 1 fokozatú analóg kimenettel, 1NO+2NC, védőtetővel, fém, kioldóval, narancssárga","AUT","",259490,259490,259490,259490,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110470987","8536508090","",""]
["XPEY510","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XPE lábkapcsoló, 1 fokozatú, 1NO+1NC, védőtetővel, műanyag, kioldóval, sárga","AUT","*",34819,34819,34819,34819,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110221145","8536508090","",""]
["XPSES","Adatlap --->","Preventa biztonságtechnikai eszközök","Preventa XPSU kiegészítő, előlapi blomba","AUT","",773,773,773,773,1,10,"DB","09CF-IND","09CF-INDSAF","Konfigurálható","5- Ipari automatizálás – konfigurálható termékek","Gépbiztonság","3606489601553","3926909790","",""]
["XPSMCMCO0000CO","Adatlap --->","Preventa biztonságtechnikai eszközök","Preventa XPS MCM biztonsági vezérlő, kommunikációs modul, CANopen, SUB-D9, csavaros","AUT","",235844,235844,235844,235844,1,1,"DB","09CF-IND","09CF-INDSAF","Konfigurálható","5- Ipari automatizálás – konfigurálható termékek","Gépbiztonság","3606480748349","8536909500","",""]
["XPSMCMCO0000S1G","Adatlap --->","Preventa biztonságtechnikai eszközök","Preventa XPS MCM biztonsági vezérlő, biztonsági kommunikációs modul, 1 interfész, RS485, rugós","AUT","",231651,231651,231651,231651,1,1,"DB","09CF-IND","09CF-INDSAF","Konfigurálható","5- Ipari automatizálás – konfigurálható termékek","Gépbiztonság","3606480748493","8536909500","",""]
["XPSMCMDI0800","Adatlap --->","Preventa biztonságtechnikai eszközök","Preventa XPS MCM biztonsági vezérlő, biztonsági bővítő I/O modul, 8DI + 4DO (teszt), csavaros","AUT","",161476,161476,161476,161476,1,1,"DB","09CF-IND","09CF-INDSAF","Konfigurálható","5- Ipari automatizálás – konfigurálható termékek","Gépbiztonság","3606480748585","8536909500","",""]
["XPSMCMEN0200SCG","Adatlap --->","Preventa biztonságtechnikai eszközök","Preventa XPS MCM biztonsági vezérlő, biztonsági sebességfigyelő modul, 2 Sin/Cos enkóder + 2 közelités értékelő bemenet","AUT","",628510,628510,628510,628510,1,1,"DB","09CF-IND","09CF-INDSAF","Konfigurálható","5- Ipari automatizálás – konfigurálható termékek","Gépbiztonság","3606480748752","8537109899","",""]
["XPSMCMRO0004","Adatlap --->","Preventa biztonságtechnikai eszközök","Preventa XPS MCM biztonsági vezérlő, biztonsági bővítő I/O modul, 4DO (relé) + 4DI (start/restart)","AUT","",243861,243861,243861,243861,1,1,"DB","09CF-IND","09CF-INDSAF","Konfigurálható","5- Ipari automatizálás – konfigurálható termékek","Gépbiztonság","3606480748899","8536909500","",""]
["XPSOT3444","Adatlap --->","Preventa biztonságtechnikai eszközök","Preventa XPS OT biztonsági relé, túlfutás figyeléssel, 115 VAC","AUT","",474176,474176,474176,474176,1,1,"DB","09CF-IND","09CF-INDSAF","Konfigurálható","5- Ipari automatizálás – konfigurálható termékek","Gépbiztonság","3389110724752","8536490099","",""]
["XPSUAF33AP","Adatlap --->","Preventa biztonságtechnikai eszközök","Preventa biztonsági relé modul, Cat.4, biztonsági be/ki: 2/3CO, PNP, 48-230VAC/DC, csavaros","AUT","",72816,72816,72816,72816,1,1,"DB","09CF-IND","09CF-INDSAF","Konfigurálható","5- Ipari automatizálás – konfigurálható termékek","Gépbiztonság","3606489601638","8536419089","",""]
["XPSUEP14AC","Adatlap --->","Preventa biztonságtechnikai eszközök","Preventa biztonsági relé bővítő modul, XPSUA reléhez, Cat.4, 24VAC/DC, rugós","AUT","",58388,58388,58388,58388,1,1,"DB","09CF-IND","09CF-INDSAF","Konfigurálható","5- Ipari automatizálás – konfigurálható termékek","Gépbiztonság","3606489601768","8536419089","",""]
["XVBC00","Adatlap --->","Harmony fényoszlopok, szirénák és jelzőfények","Harmony XVB kiegészítő, 1/2\" NPT adapter","AUT","",6780,6780,6780,6780,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110860481","8531900000","",""]
["XVBC2B5D","Adatlap --->","Harmony fényoszlopok, szirénák és jelzőfények","Harmony XVB Ø70 fényoszlop fénymodul, LED, folyamatos fényű, narancs, 24VAC/DC, diffúzorral","AUT","",31281,31281,31281,31281,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389119026437","8531807000","",""]
["XVBC2M3","Adatlap --->","Harmony fényoszlopok, szirénák és jelzőfények","Harmony XVB Ø70 fényoszlop fénymodul, LED, folyamatos fényű, zöld, 230VAC","AUT","*",26081,26081,26081,26081,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110147803","8531807000","",""]
["XVBC4M8","Adatlap --->","Harmony fényoszlopok, szirénák és jelzőfények","Harmony XVB Ø70 fényoszlop fénymodul, BA15d, villogó, sárga, 230VAC","AUT","",63016,63016,63016,63016,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110845235","8531900000","",""]
["XVBC6B4","Adatlap --->","Harmony fényoszlopok, szirénák és jelzőfények","Harmony XVB Ø70 fényoszlop fénymodul, villanó 5J, piros, 24VAC/DC","AUT","",56439,56439,56439,56439,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110845617","8531807000","",""]
["XVBC6M7","Adatlap --->","Harmony fényoszlopok, szirénák és jelzőfények","Harmony XVB Ø70 fényoszlop fénymodul, villanó 5J, fehér, 230VAC","AUT","",66011,66011,66011,66011,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110845884","8531900000","",""]
["XVBL0B4","Adatlap --->","Harmony fényoszlopok, szirénák és jelzőfények","Harmony XVB Ø70 fényoszlop, folytonos fényű, LED, piros 24VAC/DC","AUT","",37050,37050,37050,37050,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110844313","8531807000","",""]
["XVBL0M4","Adatlap --->","Harmony fényoszlopok, szirénák és jelzőfények","Harmony XVB Ø70 fényoszlop, folytonos fényű, LED, piros 230VAC","AUT","*",40298,40298,40298,40298,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110844559","8531807000","",""]
["XVBL33","Adatlap --->","Harmony fényoszlopok, szirénák és jelzőfények","Harmony XVB Ø70 fényoszlop, folyamatos fényű, BA15d foglalatos, max. 250V, zöld","AUT","",23972,23972,23972,23972,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110844092","8531807000","",""]
["XVBL6B5","Adatlap --->","Harmony fényoszlopok, szirénák és jelzőfények","Harmony XVB Ø70 fényoszlop, 5J villanócsöves, narancssárga 24VAC/DC","AUT","",73650,73650,73650,73650,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110844689","8531807000","",""]
["XVBL8B7","Adatlap --->","Harmony fényoszlopok, szirénák és jelzőfények","Harmony XVB Ø70 fényoszlop, 10J villanócsöves, színtelen 24VAC/DC","AUT","",91758,91758,91758,91758,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110844764","8531807000","",""]
["XVC4B15S","Adatlap --->","Harmony fényoszlopok, szirénák és jelzőfények","Harmony XVC monolitikus Ø40 fényoszlop, 1 piros folyamatos/villogó, hangjelzővel, tartócső, 24VAC/DC","AUT","",58062,58062,58062,58062,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606480032479","8531807000","",""]
["XVC4B5K","Adatlap --->","Harmony fényoszlopok, szirénák és jelzőfények","Harmony XVC monolitikus Ø40 fényoszlop, 1 piros 1 narancs 1 zöld 1 kék 1 átl. folyamatos, 24VAC/DC","AUT","",59437,59437,59437,59437,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606480032462","8531807000","",""]
["XVC6B3K","Adatlap --->","Harmony fényoszlopok, szirénák és jelzőfények","Harmony XVC monolitikus Ø60 fényoszlop, 1 piros 1 narancs 1 zöld folyamatos, 24VAC/DC","AUT","",52436,52436,52436,52436,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606480032615","8531807000","",""]
["XVC6M4","Adatlap --->","Harmony fényoszlopok, szirénák és jelzőfények","Harmony XVC monolitikus Ø60 fényoszlop, 1 piros 1 narancs 1 zöld 1 kék folyamatos, tartócső, 100-240VAC","AUT","",110488,110488,110488,110488,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606480072581","8531807000","",""]
["XVDLS6B5","Adatlap --->","Harmony fényoszlopok, szirénák és jelzőfények","Harmony XVDLS Ø45 villanócsöves jelzőfény, narancs, 24VAC/DC","AUT","",40040,40040,40040,40040,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110110777","8531807000","",""]
["XVGB2H","Adatlap --->","Harmony fényoszlopok, szirénák és jelzőfények","Harmony Easy komplett fényoszlop, 2 szintes, piros-zöld, 24 VAC/DC, tartócsöves, csavaros, ","AUT","*",14214,14214,14214,14214,1,1,"DB","09GP-INDESY","09GP-INDESY","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Easy contactors TVS, DPE, GZ1, signaling","3606480390098","8531807000","",""]
["XVGB3SH","Adatlap --->","Harmony fényoszlopok, szirénák és jelzőfények","Harmony Easy komplett fényoszlop, 3 szintes, piros-narancs-zöld, 24 VAC/DC, tartócsöves, csavaros, hangj., ","AUT","*",19222,19222,19222,19222,1,1,"DB","09GP-INDESY","09GP-INDESY","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Easy contactors TVS, DPE, GZ1, signaling","3606480390135","8531807000","",""]
["XVGB4S","Adatlap --->","Harmony fényoszlopok, szirénák és jelzőfények","Harmony Easy komplett fényoszlop, 4 szintes, piros-nar.-zöld-kék, 24 VAC/DC, tartócsöves, L-konzolos rögzítésűhangj., ","AUT","*",23125,23125,23125,23125,1,1,"DB","09GP-INDESY","09GP-INDESY","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Easy contactors TVS, DPE, GZ1, signaling","3606480390029","8531807000","",""]
["XVGM2M","Adatlap --->","Harmony fényoszlopok, szirénák és jelzőfények","Harmony Easy komplett fényoszlop, 2 szintes, piros-zöld, 230 VAC, tartócsöves, csavaros, elhajtható, ","AUT","",18760,18760,18760,18760,1,1,"DB","09GP-INDESY","09GP-INDESY","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Easy contactors TVS, DPE, GZ1, signaling","3606481476487","8531807000","",""]
["XVGU3SWV","Adatlap --->","Harmony fényoszlopok, szirénák és jelzőfények","Harmony XVGU Ø60 komplett fényoszlop, 3 modulos, konfigurálható színű, hangjelzős, 5VDC USB","AUT","",91612,91612,91612,91612,1,1,"DB","09GP-INDESY","09GP-INDESY","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Easy contactors TVS, DPE, GZ1, signaling","3606480530944","8531807000","",""]
["XVLA314","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XVLA Ø12 LED-es jelzőlámpa, piros 5VDC","AUT","",4088,4088,4088,4088,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110651560","8531807000","",""]
["XVMB2R5A5GSB","Adatlap --->","Harmony fényoszlopok, szirénák és jelzőfények","Harmony XVM Ø45 komplett fényoszlop, folytonos zöld, villogó piros-sárga, fali, 250mm tartócsöves, 24VAC/DC","AUT","",51971,51971,51971,51971,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389119050258","8531807000","",""]
["XVMB2RAGWSB","Adatlap --->","Harmony fényoszlopok, szirénák és jelzőfények","Harmony XVM Ø45 komplett fényoszlop, folytonos zöld-piros-sárga, közvetlen rögzítésű, 24VAC/DC","AUT","",44301,44301,44301,44301,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389119052986","8531807000","",""]
["XVMC34","Adatlap --->","Harmony fényoszlopok, szirénák és jelzőfények","Harmony XVM Ø45 fényoszlop világító egység izzó nélkül, BA15d, piros, 230VAC/DC","AUT","*",6381,6381,6381,6381,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389119004251","8531900000","",""]
["XVMZ03T","Adatlap --->","Harmony fényoszlopok, szirénák és jelzőfények","Harmony XVM Ø45 fényoszlop 250mm alumínium tartócső rögzítőelemmel","AUT","",6511,6511,6511,6511,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389119004411","7616999099","",""]
["XVR10B05","Adatlap --->","Harmony fényoszlopok, szirénák és jelzőfények","Harmony XVR forgútükrös jelzőfény, LED-es, Ø106, IP23, narancs, 24VAC/DC","AUT","",54989,54989,54989,54989,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606480033087","8531807000","",""]
["XVR3B03","Adatlap --->","Harmony fényoszlopok, szirénák és jelzőfények","Harmony XVR forgófényű jelzőegység, LED-es, Ø100, IP65, zöld, 12-24VAC/DC","AUT","",66975,66975,66975,66975,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606480611766","8531807000","",""]
["XVS10BMW","Adatlap --->","Harmony fényoszlopok, szirénák és jelzőfények","Harmony XVS sziréna, külső, kéthangú, 106dB hangerősség, fehér, 12-24VAC/DC","AUT","*",55594,55594,55594,55594,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389119045346","8531807000","",""]
["XVS96BMBN","Adatlap --->","Harmony fényoszlopok, szirénák és jelzőfények","Harmony XVS sziréna, ajtóra építhető 96x96, többszólamú, 4 csatornás, NPN, fekete, 12-24VAC/DC","AUT","",76704,76704,76704,76704,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606480072017","8531807000","",""]
["XVUC21B","Adatlap --->","Harmony fényoszlopok, szirénák és jelzőfények","Harmony XVU Ø60 fényoszlop alapegység, fekete, fedéllel, 24VAC/DC","AUT","*",12878,12878,12878,12878,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606480555916","8531900000","",""]
["XVUC29","Adatlap --->","Harmony fényoszlopok, szirénák és jelzőfények","Harmony XVU Ø60 fényoszlop LED-es változtatható színű világító egység, folyamatos/villogó/villanó/forgó fényű","AUT","*",53295,53295,53295,53295,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606480555862","8531807000","",""]
["XVUC48","Adatlap --->","Harmony fényoszlopok, szirénák és jelzőfények","Harmony XVU Ø60 fényoszlop LED-es villogó fényű világító egység, sárga","AUT","",21697,21697,21697,21697,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606480886997","8531807000","",""]
["XVUZ02","Adatlap --->","Harmony fényoszlopok, szirénák és jelzőfények","Harmony XVU Ø60 fényoszlop rögzítő egység tartóoszlopos rögzítéshez, 100 mm magas, fekete","AUT","*",11527,11527,11527,11527,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606480556012","8531900000","",""]
["XVUZ400","Adatlap --->","Harmony fényoszlopok, szirénák és jelzőfények","Harmony XVU Ø60 fényoszlop rögzítő egység tartóoszlopos rögzítéshez, 400 mm magas, fekete","AUT","*",23058,23058,23058,23058,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606485433165","8536699099","",""]
["ZA2BG5","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XA2 Kulcsos kapcsolófej 3állású, rögzített, XAC függőkapcsolóhoz","AUT","",19361,19361,19361,19361,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110645330","8538909999","",""]
["ZALVM1","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XAC kiegészítő, LED modul, hátlapra szerelhető, 230 VAC, fehér, XAC tokozatokhoz","AUT","*",8671,8671,8671,8671,1,5,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110115215","8536619090","",""]
["ZARC05","Adatlap --->","Vezetéknélküli megoldások","Harmony eXLhoist vezetéknélküli daruvezérlő vevőegység anya ipari csatlakozó, 1,5m kábel","AUT","",88378,88378,88378,88378,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606480662324","8544429090","",""]
["ZART12DM","Adatlap --->","Vezetéknélküli megoldások","Harmony eXLhoist vezetéknélküli daruvezérlő, kijelzővel, 6+6 nyomógomb, Multi base control","AUT","",513586,513586,513586,513586,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481138286","8526920090","",""]
["ZB2BA335C","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Easy Harmony XB2, Nyomógomb fej, fekete, jelölt, nyíl fel, fém, panelbe süllyesztett, 22mm, visszatérő","","*",798,798,798,798,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","6956025131400","8538909999","",""]
["ZB2BC3C","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Easy Harmony XB2, Nyomógomb fej, gombafejű, zöld, fém, 22mm, head 40mm, visszatérő","","",1598,1598,1598,1598,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606480906169","8538909999","",""]
["ZB2BE102C","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Easy Harmony XB2, Kontakt blokk, NC, ","","*",505,505,505,505,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606480975851","8536501190","",""]
["ZB2BJ3C","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Easy Harmony XB2, Választókapcsoló fej, 3 állású, fém, 22mm","","",1419,1419,1419,1419,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","6956025131806","8538909999","",""]
["ZB2BP4C","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Easy Harmony XB2, Nyomógomb fej, kiemelkedő, piros, fém, 22mm, visszatérő, védősapkás, jelöletlen","","",1250,1250,1250,1250,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","6956025131974","3926909790","",""]
["ZB2BW13C","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Easy Harmony XB2, Világító nyomógomb fej, zöld, fém, kiemelkedő, 22mm, visszatérő","","",1300,1300,1300,1300,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606480906336","8538909999","",""]
["ZB2BWB32C","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Easy Harmony XB2, Világító aljzat, gallér, zöld led, fém, ","","",1374,1374,1374,1374,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606480906404","8536508090","",""]
["ZB2BWM61C","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Easy Harmony XB2, Világító aljzat, gallér, kék led , AC 380V, fém, ","","",1856,1856,1856,1856,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606480906480","8536508090","",""]
["ZB2BY2367","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Felirati címke szöveges 30x40mm","AUT","",838,838,838,838,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110597967","3926909790","",""]
["ZB2BY2931","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Felirati címke jelölés: állj","AUT","*",474,474,474,474,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110645521","3926909790","",""]
["ZB2BY420001","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Jelölőlap","AUT","*",596,596,596,596,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389118209350","3926909790","",""]
["ZB2BY4912","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Felirati címke jelöléssel","AUT","",713,713,713,713,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110321111","3926909790","",""]
["ZB2BY4952","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Felirati címke jelölés: fel","AUT","",471,471,471,471,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110615197","3926909790","",""]
["ZB2BZ32C","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Easy Harmony XB2, Jelölőcímke tartó, műanyag, 30x40mm","","*",127,127,127,127,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","6970452008593","3926909790","",""]
["ZB4BA145","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony fém nyomógomb fej, Ø22, visszatérő, fehér, \"T\"","AUT","",2666,2666,2666,2666,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110841985","8538909999","",""]
["ZB4BA333","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony fém nyomógomb fej, Ø22, visszatérő, zöld, \"START\"","AUT","",2666,2666,2666,2666,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110887532","8538909999","",""]
["ZB4BA34","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony fém nyomógomb fej, Ø22, visszatérő, magasított, zöld","AUT","",6371,6371,6371,6371,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110079111","8538909999","",""]
["ZB4BA58","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony fém nyomógomb fej, Ø22, visszatérő, címkézhető tetővel, sárga","AUT","*",3415,3415,3415,3415,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110887730","8538909999","",""]
["ZB4BA73133","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony fém kettősfejű nyomógomb fej, Ø22, visszatérő, 1-1 zöld jobb/bal nyíl nyomógomb, piros kiemelkedő STOP gomb","AUT","",8232,8232,8232,8232,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389119043649","8538909999","",""]
["ZB4BA9","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony fém nyomógomb fej, Ø22, visszatérő, 6 eltérű színű nyomógomb tető","AUT","",3238,3238,3238,3238,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110120059","8538909999","",""]
["ZB4BC28001RA","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony fém durva környezeti nyomógomb fej, Ø22, visszatérő, fekete, elforgatott csengő jel","AUT","",9324,9324,9324,9324,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606480444135","8538909999","",""]
["ZB4BC5","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony fém Ø40 gombafejű nyomógomb fej, Ø22, visszatérő, sárga","AUT","*",5420,5420,5420,5420,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110888461","8538909999","",""]
["ZB4BC54","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony fém Ø30 gombafejű nyomógomb fej, Ø22, visszatérő, sárga","AUT","",6486,6486,6486,6486,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110888416","8538909999","",""]
["ZB4BD4","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony fém választókapcsoló fej, Ø22, 2 állású, jobbról visszatérő, fekete","AUT","*",4849,4849,4849,4849,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110888959","8538909999","",""]
["ZB4BD8","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony fém választókapcsoló fej, Ø22, 3 állású jobbról középre visszatérő, fekete","AUT","*",4849,4849,4849,4849,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110889000","8538909999","",""]
["ZB4BG04","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony fém választókapcsoló fej, Ø22, 455 kulcsos, bal és középső pozícióban kivehető, 3 állású","AUT","",13227,13227,13227,13227,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110651874","8538909999","",""]
["ZB4BG2","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony fém választókapcsoló fej, Ø22, 455 kulcsos, bal pozícióban kivehető, 2 állású","AUT","*",13227,13227,13227,13227,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110889215","8538909999","",""]
["ZB4BG2F015","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Kulcsos választókapcsoló működtetőfej","AUT","",19838,19838,19838,19838,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110121247","8538909999","",""]
["ZB4BG414","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony fém választókapcsoló fej, Ø22, 520E kulcsos, minden pozícióban kivehető, 2 állású","AUT","",19838,19838,19838,19838,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110121896","8538909999","",""]
["ZB4BG6K","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony fém választókapcsoló fej, Ø22, 4 multichip kulcsos, bal poz. kivehető, jobbról visszatérő, 2 állású","AUT","",21821,21821,21821,21821,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110843910","8538909999","",""]
["ZB4BG7","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony fém választókapcsoló fej, Ø22, 455 kulcsos, középső pozícióban kivehető, középre visszatérő, 3 állású","AUT","*",14545,14545,14545,14545,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110889284","8538909999","",""]
["ZB4BH2","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony fém nyomógomb fej, Ø22, nyomó-nyomó, kiemelkedő, fekete","AUT","",5460,5460,5460,5460,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110888553","8538909999","",""]
["ZB4BHCUST02","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony fém nyomógomb fej, Ø22, nyomó-nyomó, személyre szabott","AUT","",11670,11670,11670,11670,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481821263","8536508090","",""]
["ZB4BJ57","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony fém választókapcsoló fej, Ø22, hosszú fogantyú, 2 állású, jobbról visszatérő, fekete perem","AUT","",7879,7879,7879,7879,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110827743","8538909999","",""]
["ZB4BK1243","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony fém világító választókapcsoló fej, Ø22, 2 állású, piros","AUT","*",6614,6614,6614,6614,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110890440","8538909999","",""]
["ZB4BK13337","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony fém világító választókapcsoló fej, Ø22, 3 állású, zöld, fekete perem","AUT","",8267,8267,8267,8267,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110840926","8538909999","",""]
["ZB4BK15137","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony fém világító választókapcsoló fej, Ø22, 3 állású, fehér, középre visszatérő, fekete perem","AUT","",9094,9094,9094,9094,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110840995","8538909999","",""]
["ZB4BL232","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony fém nyomógomb fej, Ø22, kiemelkedő, fekete, \"O\"","AUT","*",3195,3195,3195,3195,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110887877","8538909999","",""]
["ZB4BL234","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony fém nyomógomb fej, Ø22, kiemelkedő, fekete, \"STOP\"","AUT","",3195,3195,3195,3195,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110887891","8538909999","",""]
["ZB4BP383","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony fém nyomógomb fej, Ø22, visszatérő, védőmembrán, betehető címke, zöld","AUT","",3415,3415,3415,3415,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110109863","8538909999","",""]
["ZB4BP4837","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony fém nyomógomb fej, Ø22, visszatérő, védőmembrán, betehető címke, piros, fekete perem","AUT","",4266,4266,4266,4266,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110222241","8538909999","",""]
["ZB4BPCUST01","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony fém nyomógomb fej, Ø22, visszatérő, gumisapkás, személyre szabott","AUT","",5561,5561,5561,5561,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481821300","8536508090","",""]
["ZB4BS12K","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony fém nyomógomb fej, Ø22, visszatérő, Ø40 gombafejű, 4 multi-chip kulccsal kioldó, fekete","AUT","",18964,18964,18964,18964,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110085570","8538909999","",""]
["ZB4BS844TQ","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony fém vészleállító nyomógomb fej, Ø22, Ø40 gombafejű, forgatásra kioldó, piros","AUT","",9343,9343,9343,9343,1,100,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110877021","8538909999","",""]
["ZB4BS964","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony fém vészleállító nyomógomb fej, Ø22, Ø60 gombafejű, 455 kulccsal kioldó, piros","AUT","",16481,16481,16481,16481,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110888904","8538909999","",""]
["ZB4BV04","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony fém jelzőlámpa fej, Ø22, BA9s izzós jelzőlámpához, piros","AUT","*",1984,1984,1984,1984,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110889512","8531900000","",""]
["ZB4BV043","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony fém jelzőlámpa fej, Ø22, LED jelzőlámpához, piros","AUT","*",1888,1888,1888,1888,1,5,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110894998","8531900000","",""]
["ZB4BV4D1","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony fém jelzőlámpa BA9s foglalatos LED blokk rögzítő aljzattal, 230VAC, fehér","AUT","",15800,15800,15800,15800,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110287158","8531807000","",""]
["ZB4BVB1","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony fém jelzőlámpa LED blokk rögzítő aljzattal, 24VAC/DC, fehér","AUT","*",4837,4837,4837,4837,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110892383","8531807000","",""]
["ZB4BW0B11","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony fém jelzőlámpa és érintkező blokk rögzítő aljzattal, LED-es, 1NO, 24VAC/DC, fehér","AUT","*",6760,6760,6760,6760,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110893083","8536501190","",""]
["ZB4BW113","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony fém világító nyomógomb fej, Ø22, visszatérő, LED-es, kiemelkedő, fehér","AUT","",4395,4395,4395,4395,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110889840","8538909999","",""]
["ZB4BW17","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony fém világító nyomógomb fej, Ø22, visszatérő, BA9s foglalatos, kiemelkedő, színtelen","AUT","",4395,4395,4395,4395,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110120127","8538909999","",""]
["ZB4BW337","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony fém világító nyomógomb fej, Ø22, visszatérő, BA9s izzóhoz, zöld, fekete perem","AUT","",4580,4580,4580,4580,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110838961","8538909999","",""]
["ZB4BW533","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony fém világító nyomógomb fej, Ø22, visszatérő, védősapkás, beépített LED-hez, zöld","AUT","*",4763,4763,4763,4763,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110892796","8538909999","",""]
["ZB4BW5337","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony fém világító nyomógomb fej, Ø22, visszatérő, védősapkás, beépített LED-hez, zöld, fekete perem","AUT","",5953,5953,5953,5953,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110840254","8538909999","",""]
["ZB4BW943","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony fém világító nyomógomb fej, Ø22, visszatérő, pirosan világító perem","AUT","",3662,3662,3662,3662,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110889925","8538909999","",""]
["ZB4BZ012","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","fém adaptációs készlet - szerelő Øeter Ø30 mm-Ø22 mm","AUT","",24497,24497,24497,24497,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389119053174","8538909999","",""]
["ZB4BZ1023","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony fém rögzítőaljzat és érintkezőblokk, 1NC, faston csatlakozós","AUT","",4342,4342,4342,4342,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110801859","8536508090","",""]
["ZB4BZ1045","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony fém rögzítőaljzat és érintkezőblokk, 2NC, rugós csatlakozós","AUT","",6068,6068,6068,6068,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389119037716","8536508090","",""]
["ZB4BZ66","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony lakatolható védőfedél, kék","AUT","",9197,9197,9197,9197,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110069754","3926909790","",""]
["ZB4FA16","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony panelbe süllyesztett fém nyomógomb fej, Ø30, visszatérő, mélyítet, fehér","AUT","",3091,3091,3091,3091,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489580865","8538909999","",""]
["ZB4FA433","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony panelbe süllyesztett fém nyomógomb fej, Ø30, piros, \"ARRET\"","AUT","",3619,3619,3619,3619,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489581077","8538909999","",""]
["ZB4FA434","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony panelbe süllyesztett fém nyomógomb fej, Ø30, piros, \"STOP\"","AUT","",3619,3619,3619,3619,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489581084","8538909999","",""]
["ZB4FACUST02","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony panelbe süllyesztett nyomógomb fej, Ø30, személyre szabott","AUT","",5152,5152,5152,5152,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481821393","8536508090","",""]
["ZB4FG0","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony panelbe süllyesztett fém választókapcsoló fej, Ø30, 455 kulcsos, 3 állású","AUT","",17932,17932,17932,17932,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489581374","8538909999","",""]
["ZB4FG2","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony panelbe süllyesztett fém választókapcsoló fej, Ø30, 455 kulcsos, 2 állású","AUT","",17932,17932,17932,17932,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489581466","8538909999","",""]
["ZB4FH01","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony panelbe süllyesztett fém nyomógomb fej, Ø30, fehér, nyomó-nyomó","AUT","",6181,6181,6181,6181,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489581558","8538909999","",""]
["ZB4FH13","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony panelbe süllyesztett fém világító nyomógomb fej, Ø30, kiemelkedő, fehér, nyomó-nyomó","AUT","",11945,11945,11945,11945,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489581688","8538909999","",""]
["ZB4FH63","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony panelbe süllyesztett fém világító nyomógomb fej, Ø30, kiemelkedő, kék, nyomó-nyomó","AUT","",11945,11945,11945,11945,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489581770","8538909999","",""]
["ZB4FK1353","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony panelbe süllyesztett fém világító választókapcsoló fej, Ø30, 3 állású, narancssárga","AUT","",8968,8968,8968,8968,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489582111","8538909999","",""]
["ZB4FK1363","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony panelbe süllyesztett fém világító választókapcsoló fej, Ø30, 3 állású, kék","AUT","",8968,8968,8968,8968,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489582128","8538909999","",""]
["ZB4FK1833","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony panelbe süllyesztett fém világító választókapcsoló fej, Ø30, 3 állású, zöld, jobbról középre visszatérő","AUT","",9867,9867,9867,9867,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489582333","8538909999","",""]
["ZB4FL4","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony panelbe süllyesztett fém nyomógomb fej, Ø30, kiemelkedő, piros, visszatérő","AUT","",3711,3711,3711,3711,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489582456","8538909999","",""]
["ZB4FSZ3","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony panelbe süllyesztett fém vakfedél, Ø30, fekete","AUT","",3125,3125,3125,3125,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489582524","3926909790","",""]
["ZB4FW133","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony panelbe süllyesztett fém világító nyomógomb fej, Ø30, kiemelkedő, zöld","AUT","",5973,5973,5973,5973,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489582609","8538909999","",""]
["ZB4FW953","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony panelbe süllyesztett fém világító nyomógomb fej, Ø30, visszatérő, narancs, világító perem","AUT","",4976,4976,4976,4976,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489582753","8538909999","",""]
["ZB4RTA3","Adatlap --->","Vezetéknélküli megoldások","Harmony vezeték nélküli komplett fém nyomógomb, Ø22, vevő nélkül, zöld","AUT","",31945,31945,31945,31945,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606480334504","8526920090","",""]
["ZB5AA1C0","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony műanyag nyomógomb fej, Ø22, visszatérő, fehér, szürke perem","AUT","",2204,2204,2204,2204,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489761882","8538909999","",""]
["ZB5AA2TQ","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony műanyag nyomógomb fej, Ø22, visszatérő, fekete","AUT","",2003,2003,2003,2003,1,100,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110883930","3926909790","",""]
["ZB5AA3TQ","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony műanyag nyomógomb fej, Ø22, visszatérő, zöld","AUT","",2003,2003,2003,2003,1,100,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110884401","3926909790","",""]
["ZB5AA4TQ","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony műanyag nyomógomb fej, Ø22, visszatérő, piros","AUT","",2003,2003,2003,2003,1,100,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110884555","3926909790","",""]
["ZB5AA66","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony műanyag nyomógomb fej, Ø22, visszatérő, mélyítet, kék","AUT","",5611,5611,5611,5611,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110291551","3926909790","",""]
["ZB5AA7121","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony műanyag kettősfejű nyomógomb fej, Ø22, visszatérő, 1 fehér \"I\", 1 fekete \"O\" nyomógomb","AUT","*",4371,4371,4371,4371,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389119043274","8538909999","",""]
["ZB5AA98","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony műanyag világító nyomógomb fej, Ø22, visszatérő, 6 eltérű színű nyomógomb tető","AUT","",4658,4658,4658,4658,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481357052","8538909999","",""]
["ZB5AC24","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony műanyag Ø30 gombafejű nyomógomb fej, Ø22, visszatérő, fekete","AUT","*",5705,5705,5705,5705,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110904871","8538909999","",""]
["ZB5AC48021","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony műanyag durva környezeti nyomógomb fej, Ø22, visszatérő, piros, \"O\"","AUT","",7942,7942,7942,7942,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606480444067","8538909999","",""]
["ZB5AC98005","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony műanyag durva környezeti nyomógomb fej, Ø22, visszatérő, világos kék, szimbólummal","AUT","",8534,8534,8534,8534,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606480444036","8538909999","",""]
["ZB5AD28C0","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony műanyag választókapcsoló fej, Ø22, 2 állású, billenő, fekete, szürke perem","AUT","",5754,5754,5754,5754,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489763145","8538909999","",""]
["ZB5AD306C0","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony műanyag választókapcsoló fej, Ø22, 3 állású, kék, szürke perem","AUT","",5238,5238,5238,5238,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489763282","8538909999","",""]
["ZB5AD405C0","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony műanyag választókapcsoló fej, Ø22, 2 állású, jobbról visszatérő, sárga, szürke perem","AUT","",5238,5238,5238,5238,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489763404","8538909999","",""]
["ZB5AD503C0","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony műanyag választókapcsoló fej, Ø22, 3 állású középre visszatérő, zöld, szürke perem","AUT","",5238,5238,5238,5238,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489763527","8538909999","",""]
["ZB5AD705C0","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony műanyag választókapcsoló fej, Ø22, 3 állású balról középre visszatérő, sárga, szürke perem","AUT","",5238,5238,5238,5238,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489763701","8538909999","",""]
["ZB5AD806","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony műanyag választókapcsoló fej, Ø22, 3 állású jobbról középre visszatérő, kék","AUT","",4940,4940,4940,4940,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110815924","8538909999","",""]
["ZB5AG0","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony műanyag választókapcsoló fej, Ø22, 455 kulcsos, minden pozícióban kivehető, 3 állású","AUT","*",11516,11516,11516,11516,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110905762","8538909999","",""]
["ZB5AG08C0","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony műanyag választókapcsoló fej, Ø22, 455 kulcsos, bal poz. kivehető, jobbról visszatérő, 3 állású, szürke perem","AUT","",14567,14567,14567,14567,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489764722","8538909999","",""]
["ZB5AG410","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony műanyag választókapcsoló fej, Ø22, 458A kulcsos, minden pozícióban kivehető, 2 állású","AUT","*",22483,22483,22483,22483,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110135251","8538909999","",""]
["ZB5AG614","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony műanyag választókapcsoló fej, Ø22, 520E kulcsos, bal poz. kivehető, jobbról visszatérő, 2 állású","AUT","",24733,24733,24733,24733,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110135329","8538909999","",""]
["ZB5AG8","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony műanyag választókapcsoló fej, Ø22, 455 kulcsos, középső pozícióban kivehető, jobbról visszatérő, 3 állású","AUT","*",12669,12669,12669,12669,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110905861","8538909999","",""]
["ZB5AH02C0","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony műanyag nyomógomb fej, Ø22, nyomó-nyomó, fekete, szürke perem","AUT","",4295,4295,4295,4295,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489766566","8538909999","",""]
["ZB5AH0583C0","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony műanyag világító nyomógomb fej, Ø22, nyomó-nyomó, betehető címke, naracssárga, szürke perem","AUT","",6915,6915,6915,6915,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489766726","8538909999","",""]
["ZB5AH063","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony műanyag világító nyomógomb fej, Ø22, nyomó-nyomó, kék","AUT","",6287,6287,6287,6287,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110137859","8538909999","",""]
["ZB5AH43","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony műanyag világító nyomógomb fej, Ø22, nyomó-nyomó, kiemelkedő, piros","AUT","",7858,7858,7858,7858,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110905946","8538909999","",""]
["ZB5AH83C0","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony műanyag világító nyomógomb fej, Ø22, nyomó-nyomó, kiemelkedő, sárga, szürke perem","AUT","",8642,8642,8642,8642,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489767044","8538909999","",""]
["ZB5AJ8C0","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony műanyag választókapcsoló fej, Ø22, hosszú fogantyú, 3 állású, jobbról középre visszatérő, szürke perem","AUT","",6132,6132,6132,6132,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489767167","8538909999","",""]
["ZB5AK1283C0","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony műanyag világító választókapcsoló fej, Ø22, 2 állású, sárga, szürke perem","AUT","",7821,7821,7821,7821,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489767280","8538909999","",""]
["ZB5AK1363","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony műanyag világító választókapcsoló fej, Ø22, 3 állású, kék","AUT","*",7141,7141,7141,7141,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110906141","8538909999","",""]
["ZB5AK1513","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony műanyag világító választókapcsoló fej, Ø22, 3 állású, fehér, középre visszatérő","AUT","*",7855,7855,7855,7855,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110138047","8538909999","",""]
["ZB5AK1563C0","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony műanyag világító választókapcsoló fej, Ø22, 3 állású, kék, közép visszatérő, szürke perem","AUT","",9036,9036,9036,9036,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489767624","8538909999","",""]
["ZB5AK1783C0","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony műanyag világító választókapcsoló fej, Ø22, 3 állású, sárga, balról középre visszatérő, szürke perem","AUT","",9036,9036,9036,9036,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489767761","8538909999","",""]
["ZB5AL232","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony műanyag nyomógomb fej, Ø22, kiemelkedő, fekete, \"O\"","AUT","",3006,3006,3006,3006,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110906394","8538909999","",""]
["ZB5AL5","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony műanyag nyomógomb fej, Ø22, kiemelkedő, sárga, visszatérő","AUT","",2504,2504,2504,2504,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110906516","8538909999","",""]
["ZB5AP3S","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony műanyag nyomógomb fej, Ø22, visszatérő, színes gumisapkás, zöld","AUT","",3805,3805,3805,3805,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110999389","8538909999","",""]
["ZB5AR2","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony műanyag nyomógomb fej, Ø22, visszatérő, Ø60 gombafejű, fekete","AUT","*",8368,8368,8368,8368,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110906738","8538909999","",""]
["ZB5AS52","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony műanyag nyomógomb fej, Ø22, visszatérő, Ø40 gombafejű, forgatásra kioldó, fekete","AUT","*",7439,7439,7439,7439,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110906844","8538909999","",""]
["ZB5AS84W2M","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony műanyag világító vészgomb fej, Ø22, forgatásra kioldó, piros LED, 230VAC","AUT","",18827,18827,18827,18827,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489744960","8538909999","",""]
["ZB5AS964","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony műanyag vészleállító nyomógomb fej, Ø22, Ø60 gombafejű, 455 kulccsal kioldó, piros","AUT","",13702,13702,13702,13702,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110135183","8538909999","",""]
["ZB5AV003S","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony műanyag jelzőlámpa fej, Ø22, LED jelzőlámpához, 5 választható színű hornyolt lencse","AUT","*",2958,2958,2958,2958,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110137040","8531900000","",""]
["ZB5AV04S","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony műanyag jelzőlámpa fej, Ø22, BA9s izzós jelzőlámpához, hornyolt lencse, piros","AUT","",1910,1910,1910,1910,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110072181","8531900000","",""]
["ZB5AV083","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony műanyag jelzőlámpa fej, Ø22, LED jelzőlámpához, sárga","AUT","",1642,1642,1642,1642,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481202284","8531900000","",""]
["ZB5AVBG1","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony műanyag jelzőlámpa LED blokk rögzítő aljzattal, 24-120VAC/DC, fehér","AUT","",8820,8820,8820,8820,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110070354","8531807000","",""]
["ZB5AW133","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony műanyag világító nyomógomb fej, Ø22, visszatérő, LED-es, kiemelkedő, zöld","AUT","",4030,4030,4030,4030,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110909845","8538909999","",""]
["ZB5AW163","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony műanyag világító nyomógomb fej, Ø22, visszatérő, LED-es, kiemelkedő, kék","AUT","",4030,4030,4030,4030,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110909906","8538909999","",""]
["ZB5AW333SC0","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony műanyag világító nyomógomb fej, Ø22, visszatérő, beépített LED-hez, hornyolt lencsével, zöld, szürke perem","AUT","",3901,3901,3901,3901,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489769925","8538909999","",""]
["ZB5AW353","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony műanyag világító nyomógomb fej, Ø22, visszatérő, beépített LED-hez, narancssárga","AUT","*",3226,3226,3226,3226,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110909982","8538909999","",""]
["ZB5AW383","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony műanyag világító nyomógomb fej, Ø22, visszatérő, beépített LED-hez, sárga","AUT","",3226,3226,3226,3226,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481206411","8538909999","",""]
["ZB5AW583","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony műanyag világító nyomógomb fej, Ø22, visszatérő, védősapkás, beépített LED-hez, sárga","AUT","",4191,4191,4191,4191,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481206435","8538909999","",""]
["ZB5AW7A1724","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony műanyag világító kettősfejű nyomógomb fej, Ø22, visszatérő, 1-1 fehér/fekete fel/le nyíl nyomógomb","AUT","*",5634,5634,5634,5634,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389119603478","8538909999","",""]
["ZB5AWCUST06","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony műanyag világító nyomógomb fej, Ø22, visszatérő, személyre szabott","AUT","",4604,4604,4604,4604,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481821768","8536508090","",""]
["ZB5AZ102TQ","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony műanyag rögzítőaljzat és érintkezőblokk, 1NC","AUT","",2858,2858,2858,2858,1,100,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110894851","8536508090","",""]
["ZB5AZ1055","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony műanyag rögzítőaljzat és érintkezőblokk, 1NO+1NC, rugós csatlakozós","AUT","",5483,5483,5483,5483,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389119039291","8536508090","",""]
["ZB5CW313","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony műanyag négyszög alakú világító nyomógomb fej, Ø22, visszatérő, LED modulhoz, betehető címke, fehér","AUT","",6770,6770,6770,6770,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110934823","8538909999","",""]
["ZB5FA141","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony panelbe süllyesztett műanyag nyomógomb fej, Ø30, fehér, \"ON\"","AUT","",3265,3265,3265,3265,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481361189","3926909790","",""]
["ZB5FA245","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony panelbe süllyesztett műanyag nyomógomb fej, Ø30, fekete, \"T\"","AUT","",3265,3265,3265,3265,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481361257","3926909790","",""]
["ZB5FA334C0","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony panelbe süllyesztett műanyag nyomógomb fej, Ø30, fehér, \"fel nyíl\", szürke perem","AUT","",3591,3591,3591,3591,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489770860","8538909999","",""]
["ZB5FA36C0","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony panelbe süllyesztett műanyag nyomógomb fej, Ø30, visszatérő, mélyítet, zöld, szürke perem","AUT","",8381,8381,8381,8381,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489771003","8538909999","",""]
["ZB5FA58","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony panelbe süllyesztett műanyag nyomógomb fej, Ø30, visszatérő, címkézhető tetővel, sárga","AUT","",4082,4082,4082,4082,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481339133","8538909999","",""]
["ZB5FACUST02","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony panelbe süllyesztett műanyag nyomógomb fej, Ø30, visszatérő, személyre szabott","AUT","",4184,4184,4184,4184,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481821805","8536508090","",""]
["ZB5FD201C0","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony panelbe süllyesztett műanyag választókapcsoló fej, Ø30, 2 állású, fehér, szürke perem","AUT","",7249,7249,7249,7249,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489771386","8538909999","",""]
["ZB5FD301","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony panelbe süllyesztett műanyag választókapcsoló fej, Ø30, 3 állású, fehér","AUT","",6618,6618,6618,6618,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481339812","8538909999","",""]
["ZB5FD306C0","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony panelbe süllyesztett műanyag választókapcsoló fej, Ø30, 3 állású, kék, szürke perem","AUT","",6919,6919,6919,6919,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489771607","8538909999","",""]
["ZB5FD49C0","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony panelbe süllyesztett műanyag választókapcsoló fej, Ø30, 2 állású, recés, fekete, szürke perem","AUT","",6166,6166,6166,6166,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489771768","8538909999","",""]
["ZB5FD505","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony panelbe süllyesztett műanyag választókapcsoló fej, Ø30, 3 állású közép visszatérő, sárga","AUT","",7282,7282,7282,7282,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481339959","8538909999","",""]
["ZB5FD703","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony panelbe süllyesztett műanyag kapcsoló fej, Ø30, 3 állású balról középre visszatérő, zöld","AUT","",7282,7282,7282,7282,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481339980","8538909999","",""]
["ZB5FD805","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony panelbe süllyesztett műanyag kapcsoló fej, Ø30, 3 állású jobbról középre visszatérő, sárga","AUT","",7282,7282,7282,7282,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481340054","8538909999","",""]
["ZB5FG08C0","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony panelbe süllyesztett műanyag kapcsoló fej, Ø30, 455 kulcsos, 3 állású, jobbról visszatérő, szürke perem","AUT","",18355,18355,18355,18355,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489772383","8538909999","",""]
["ZB5FG4","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony panelbe süllyesztett műanyag választókapcsoló fej, Ø30, 455 kulcsos, 2 állású","AUT","",13820,13820,13820,13820,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481339393","8538909999","",""]
["ZB5FG7C0","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony panelbe süllyesztett műanyag kapcsoló fej, Ø30, 455 kulcsos, 3 állású, középre visszatérő, szürke perem","AUT","",18355,18355,18355,18355,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489772741","8538909999","",""]
["ZB5FH01C0","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony panelbe süllyesztett műanyag nyomógomb fej, Ø30, fehér, nyomó-nyomó, szürke perem","AUT","",5835,5835,5835,5835,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489772888","8538909999","",""]
["ZB5FH04C0","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony panelbe süllyesztett műanyag nyomógomb fej, Ø30, piros, nyomó-nyomó, szürke perem","AUT","",5835,5835,5835,5835,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489772987","8538909999","",""]
["ZB5FH083","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony panelbe süllyesztett műanyag világító nyomógomb fej, Ø30, sárga, nyomó-nyomó","AUT","",8538,8538,8538,8538,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481361776","8538909999","",""]
["ZB5FH33C0","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony panelbe süllyesztett műanyag világító nyomógomb fej, Ø30, kiemelkedő, zöld, nyomó-nyomó, szürke perem","AUT","",11744,11744,11744,11744,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489773182","8538909999","",""]
["ZB5FH83C0","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony panelbe süllyesztett műanyag világító nyomógomb fej, Ø30, kiemelkedő, sárga, nyomó-nyomó, szürke perem","AUT","",11744,11744,11744,11744,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489773342","8538909999","",""]
["ZB5FK1233","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony panelbe süllyesztett műanyag világító választókapcsoló fej, Ø30, 2 állású, zöld","AUT","",8568,8568,8568,8568,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481339492","8538909999","",""]
["ZB5FK1333C0","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony panelbe süllyesztett műanyag világító választókapcsoló fej, Ø30, 3 állású, zöld, szürke perem","AUT","",10347,10347,10347,10347,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489753573","8538909999","",""]
["ZB5FK1413","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony panelbe süllyesztett műanyag világító választókapcsoló fej, Ø30, 2 állású, fehér, jobbról visszatérő","AUT","",9427,9427,9427,9427,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481340306","8538909999","",""]
["ZB5FK1463C0","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony panelbe süllyesztett műanyag világító választókapcsoló fej, Ø30, 2 állású, kék, jobbról vissza., szürke perem","AUT","",36778,36778,36778,36778,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489753757","8538909999","",""]
["ZB5FK1583C0","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony panelbe süllyesztett műanyag világító választókapcsoló fej, Ø30, 3 állású, sárga, középre vissza., szürke perem","AUT","",11384,11384,11384,11384,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489753894","8538909999","",""]
["ZB5FK1763","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony panelbe süllyesztett műanyag világító választókapcsoló fej, Ø30, 3 állású, kék, balról közép visszatérő","AUT","",9899,9899,9899,9899,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481340412","8538909999","",""]
["ZB5FK1843C0","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony panelbe süllyesztett műanyag világító választókapcsoló fej, Ø30, 3 állású, piros, jobbról vissza., szürke perem","AUT","",36778,36778,36778,36778,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489754075","8538909999","",""]
["ZB5FL2C0","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony panelbe süllyesztett műanyag nyomógomb fej, Ø30, fekete, visszatérő, szürke perem","AUT","",3743,3743,3743,3743,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489754204","8538909999","",""]
["ZB5FV033","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony panelbe süllyesztett műanyag LED jelzőlámpa fej, Ø30, zöld","AUT","",2351,2351,2351,2351,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481340740","3926909790","",""]
["ZB5FW113C0","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony panelbe süllyesztett műanyag világító nyomógomb fej, Ø30, kiemelkedő, fehér, szürke perem","AUT","",6021,6021,6021,6021,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489754495","8538909999","",""]
["ZB5FW183","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony panelbe süllyesztett műanyag világító nyomógomb fej, Ø30, kiemelkedő, sárga","AUT","",5474,5474,5474,5474,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481361769","3926909790","",""]
["ZB5FW353C0","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony panelbe süllyesztett műanyag világító nyomógomb fej, Ø30, visszatérő, narancssárga, szürke perem","AUT","",4816,4816,4816,4816,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489754679","8538909999","",""]
["ZB5FWCUST03","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony panelbe süllyesztett műanyag világító nyomógomb fej, Ø30, visszatérő, személyre szabott","AUT","",5422,5422,5422,5422,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481822154","8536508090","",""]
["ZB5RTA6","Adatlap --->","Vezetéknélküli megoldások","Harmony vezeték nélküli komplett műanyag nyomógomb, Ø22, vevő nélkül, kék","AUT","",31366,31366,31366,31366,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606480334641","8526920090","",""]
["ZB6AD22","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB6 Ø16 választókapcsoló fej, 2 állású","AUT","",5218,5218,5218,5218,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110776744","8538909999","",""]
["ZB6AGH","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB6 Ø16 kulcsos választókapcsolófej kerek 3állású","AUT","",14668,14668,14668,14668,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110785029","8538909999","",""]
["ZB6CW1","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB6 Ø16 világító nyomógombfej négyzetes, fehér","AUT","*",3877,3877,3877,3877,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110775983","8538909999","",""]
["ZB6DD25","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB6 Ø16 választókapcsoló fej, 3 állású","AUT","",5856,5856,5856,5856,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110776898","8538909999","",""]
["ZB6DV3","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB6 Ø16 jelzőlámpa fej zöld","AUT","",2325,2325,2325,2325,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110775655","8531900000","",""]
["ZB6DW4","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB6 Ø16 világító nyomógombfej téglalap, piros","AUT","",3946,3946,3946,3946,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110776034","8538909999","",""]
["ZB6DW5","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB6 Ø16 világító nyomógombfej sárga","AUT","",3946,3946,3946,3946,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110776041","8538909999","",""]
["ZB6DW6","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB6 Ø16 világító nyomógombfej kék","AUT","",3946,3946,3946,3946,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110849028","8538909999","",""]
["ZB6E1A","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB6 Érintkezőblokk 1 NO, ezüstözött","AUT","",2581,2581,2581,2581,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110775259","8536508090","",""]
["ZB6E1B","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB6 Érintkezőblokk 1 NO, ezüstözött","AUT","*",1987,1987,1987,1987,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110775266","8536508090","",""]
["ZB6E2A","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB6 Érintkezőblokk 2 NO, ezüstözött","AUT","",2581,2581,2581,2581,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110775297","8536508090","",""]
["ZB6E2B","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB6 Érintkezőblokk 1 NC, ezüstözött","AUT","*",1987,1987,1987,1987,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110775303","8536508090","",""]
["ZB6EB1B","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB6 LED-es jelzőlámpa aljzat fehér","AUT","",5059,5059,5059,5059,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110784244","8531807000","",""]
["ZB6EB3A","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB6 LED-es jelzőlámpa aljzat zöld","AUT","",5313,5313,5313,5313,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110784251","8531807000","",""]
["ZB6EB3B","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB6 LED-es jelzőlámpa aljzat zöld","AUT","*",5059,5059,5059,5059,1,5,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110784268","8531807000","",""]
["ZB6EB4B","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB6 LED-es jelzőlámpa aljzat piros","AUT","",5059,5059,5059,5059,1,5,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110784282","8531807000","",""]
["ZB6EB5B","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB6 LED-es jelzőlámpa aljzat sárga","AUT","*",5059,5059,5059,5059,1,5,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110784305","8531807000","",""]
["ZB6EB6B","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB6 LED-es jelzőlámpa aljzat kék","AUT","",5059,5059,5059,5059,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110784329","8531807000","",""]
["ZB6EM0B","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB6 Jelzőlámpa aljzat előtéttel 230V","AUT","",4074,4074,4074,4074,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110784367","8531807000","",""]
["ZB6EM1B","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB6 LED modul, fehér, 230V","AUT","",9610,9610,9610,9610,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110274813","8531807000","",""]
["ZB6EM3B","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB6 LED modul, zöld, 230V","AUT","",9610,9610,9610,9610,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110274820","8531807000","",""]
["ZB6EM4B","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB6 LED-es jelzőlámpa aljzat piros","AUT","",9610,9610,9610,9610,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110274837","8531807000","",""]
["ZB6EM5B","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB6 LED-es jelzőlámpa aljzat sárga","AUT","",9610,9610,9610,9610,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110274844","8531807000","",""]
["ZB6Y002","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB6 Rögzítő lemez","AUT","",572,572,572,572,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110784640","3926909790","",""]
["ZB6Y005","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB6 Ø16 Vakdugó","AUT","",841,841,841,841,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110784725","3926909790","",""]
["ZB6Y009","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB6 Rögzítő keret","AUT","*",468,468,468,468,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110768121","8538909999","",""]
["ZB6Y7001","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB6 Kerek felirati címke ZB6-hoz üres","AUT","",894,894,894,894,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110071573","3926909790","",""]
["ZB6Y7330","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB6 Kerek felirati címke D45 \"emergency stop\"","AUT","*",1524,1524,1524,1524,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110071597","4911990000","",""]
["ZB6Y7630","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB6 címke nyomógombhoz","AUT","",2754,2754,2754,2754,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110286861","3926909790","",""]
["ZB6YA001","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB6 Védőtető kerek fejhez","AUT","",2493,2493,2493,2493,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110784688","3926909790","",""]
["ZB6YA119","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB6 Kerek fedőlap, fehér, jelölt","AUT","",869,869,869,869,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110778083","4911990000","",""]
["ZB6YD001","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB6 Védőtető szögletes fejhez","AUT","",2805,2805,2805,2805,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110784701","3926909790","",""]
["ZB6YD20","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB6 Jelölőcímke tartó méret:1","AUT","",700,700,700,700,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110948950","3926909790","",""]
["ZB6YD21","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB6 Üres jelölőcímke tartó 1","AUT","",906,906,906,906,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110948981","4911990000","",""]
["ZB6YD22","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB6 Üres jelölőcímke tartó 1","AUT","",906,906,906,906,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110948974","3926909790","",""]
["ZB6YF01","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB6 Gyorscsatlakozó aljzat (2NO/NC)","AUT","",7720,7720,7720,7720,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606480597695","8536901000","",""]
["ZB6YF02","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB6 Gyorscsatlakozó aljzat (2NO/NC)","AUT","",7720,7720,7720,7720,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606480597701","8536901000","",""]
["ZB6YG095","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB6 Neon izzó 95V","AUT","",1162,1162,1162,1162,1,5,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110864175","8539398090","",""]
["ZB6Z1B","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB6 Nyomógomb vil.választókapcsoló aljzat, 1NO","AUT","*",3514,3514,3514,3514,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110775334","8536508090","",""]
["ZB6Z2B","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB6 Nyomógomb vil.választókapcsoló aljzat, 1NC","AUT","*",3514,3514,3514,3514,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110775341","8536508090","",""]
["ZB6Z3B","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB6 Nyomógomb aljzat 2N/O","AUT","*",6097,6097,6097,6097,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110775358","8536508090","",""]
["ZB6Z4B","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB6 Nyomógomb vil.választókapcsoló aljzat, 2N/C","AUT","",6097,6097,6097,6097,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110775365","8536508090","",""]
["ZB6Z5B","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB6 Nyomógomb vil.választókapcsoló aljzat","AUT","*",6097,6097,6097,6097,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110775372","8536508090","",""]
["ZB6ZB11B","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB6 LED-es világító nyomógomb aljzat, fehér","AUT","",7511,7511,7511,7511,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110784398","8536501190","",""]
["ZB6ZB15B","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB6 Világító nyomógomb aljzat","AUT","",9500,9500,9500,9500,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110784404","8536508090","",""]
["ZB6ZB31B","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB6 LED-es világító nyomógomb aljzat, zöld","AUT","",7511,7511,7511,7511,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110784435","8536501190","",""]
["ZB6ZB35B","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB6 LED-es világító nyomógomb aljzat, zöld, N/O+N/C","AUT","",9500,9500,9500,9500,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110784442","8536501190","",""]
["ZB6ZB42B","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB6 LED-es világító nyomógomb aljzat, piros","AUT","",7511,7511,7511,7511,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110784459","8536501190","",""]
["ZB6ZB45B","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB6 LED-es világító nyomógomb aljzat, piros, O/C","AUT","",9500,9500,9500,9500,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110784466","8536501190","",""]
["ZB6ZB51B","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB6 LED-es világító nyomógomb aljzat, sárga","AUT","",7511,7511,7511,7511,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110784473","8536501190","",""]
["ZB6ZB55B","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB6 LED-es világító nyomógomb aljzat, sárga, N/O","AUT","",9500,9500,9500,9500,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110784497","8536501190","",""]
["ZB6ZB65B","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB6 LED-es világító nyomógomb aljzat, kék","AUT","",9500,9500,9500,9500,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110205817","8536501190","",""]
["ZBA1","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony Ø22 nyomógomb fehér tető jelöletlen","AUT","*",3544,3544,3544,3544,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110090604","3926909790","",""]
["ZBA131","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony Ø22 nyomógomb fehér tető jelölt I","AUT","",5313,5313,5313,5313,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110090963","8538909999","",""]
["ZBA145","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony Ø22 nyomógomb fehér tető jelölt T","AUT","",5313,5313,5313,5313,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110841404","8538909999","",""]
["ZBA147","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony Ø22 nyomógomb fehér tető jelölt SILENCE","AUT","",5313,5313,5313,5313,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110089875","8538909999","",""]
["ZBA2","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony Ø22 nyomógomb fekete tető jelöletlen","AUT","*",3544,3544,3544,3544,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110090611","3926909790","",""]
["ZBA232","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony Ø22 nyomógomb fekete tető jelölt O","AUT","",5313,5313,5313,5313,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110091274","8538909999","",""]
["ZBA234","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony Ø22 nyomógomb fekete tető jelölt STOP","AUT","*",5313,5313,5313,5313,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110091380","3926909790","",""]
["ZBA245","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony Ø22 nyomógomb fekete tető jelölt T","AUT","",5313,5313,5313,5313,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110861341","8538909999","",""]
["ZBA2934","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony Ø22 nyomógomb fekete tető jelölt +","AUT","*",5313,5313,5313,5313,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110105803","3926909790","",""]
["ZBA2935","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony Ø22 nyomógomb fekete tető jelölt -","AUT","*",5313,5313,5313,5313,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110109306","3926909790","",""]
["ZBA3","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony Ø22 nyomógomb zöld tető jelöletlen","AUT","*",3544,3544,3544,3544,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110090642","3926909790","",""]
["ZBA331","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony Ø22 nyomógomb zöld tető jelölt I","AUT","*",5313,5313,5313,5313,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110090758","8538909999","",""]
["ZBA333","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony Ø22 nyomógomb zöld tető jelölt START","AUT","*",5313,5313,5313,5313,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110090826","8538909999","",""]
["ZBA334","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony Ø22 nyomógomb fehér tető jelölt nyíl","AUT","*",5313,5313,5313,5313,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110091236","3926909790","",""]
["ZBA335","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony Ø22 nyomógomb fekete tető jelölt nyíl","AUT","*",3542,3542,3542,3542,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110091588","3926909790","",""]
["ZBA336","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony Ø22 nyomógomb zöld tető jelölt II","AUT","",5313,5313,5313,5313,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110090796","8538909999","",""]
["ZBA343","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony Ø22 nyomógomb fehér tető jelölt UP","AUT","",5313,5313,5313,5313,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110091168","8538909999","",""]
["ZBA344","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony Ø22 nyomógomb fekete tető jelölt down","AUT","",5313,5313,5313,5313,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110091502","8538909999","",""]
["ZBA345","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony Ø22 nyomógomb fehér tető jelölt T","AUT","",5313,5313,5313,5313,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110123418","8538909999","",""]
["ZBA346","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony Ø22 nyomógomb zöld tető jelölt I in a Øond","AUT","",5313,5313,5313,5313,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110861358","8538909999","",""]
["ZBA4","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony Ø22 nyomógomb piros tető jelöletlen","AUT","*",3544,3544,3544,3544,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110090659","3926909790","",""]
["ZBA432","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony Ø22 nyomógomb piros tető jelölt O","AUT","",5313,5313,5313,5313,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110090888","8538909999","",""]
["ZBA434","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony Ø22 nyomógomb piros tető jelölt STOP","AUT","*",5313,5313,5313,5313,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110090925","8538909999","",""]
["ZBA435","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony Ø22 nyomógomb piros tető jelölt OFF","AUT","",5313,5313,5313,5313,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110090949","8538909999","",""]
["ZBA5","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony Ø22 nyomógomb sárga tető jelöletlen","AUT","*",3544,3544,3544,3544,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110090666","3926909790","",""]
["ZBA6","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony Ø22 nyomógomb kék tető jelöletlen","AUT","*",3544,3544,3544,3544,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110090680","8538909999","",""]
["ZBA639","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony Ø22 nyomógomb kék tető jelölt R","AUT","*",5313,5313,5313,5313,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110091625","3926909790","",""]
["ZBA708","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony Ø22 nyomógomb átlátszó védősapka, kettősfejű készülékhez","AUT","*",3251,3251,3251,3251,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389119044301","3926909790","",""]
["ZBA709","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony Ø22 nyomógomb átlátszó védősapka, kettősfejű készülékhez","AUT","*",3251,3251,3251,3251,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389119044318","3926909790","",""]
["ZBA71","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony Ø22 nyomógomb fehér tető jelöletlen, kettősfejű készülékhez","AUT","",1418,1418,1418,1418,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389119044240","3926909790","",""]
["ZBA710","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony Ø22 nyomógomb átlátszó védősapka, kettősfejű készülékhez","AUT","*",3251,3251,3251,3251,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389119044325","3926909790","",""]
["ZBA7134","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony Ø22 nyomógomb fehér tető jelölt nyíl, kettősfejű készülékhez","AUT","",2128,2128,2128,2128,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389119044257","3926909790","",""]
["ZBA7138","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony Ø22 nyomógomb fehér tető jelölt +, kettősfejű készülékhez","AUT","",2128,2128,2128,2128,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389119044264","3926909790","",""]
["ZBA7235","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony Ø22 nyomógomb fekete tető jelölt nyíl, kettősfejű készülékhez","AUT","*",2128,2128,2128,2128,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389119044196","3926909790","",""]
["ZBA7237","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony Ø22 nyomógomb fekete tető jelölt I, kettősfejű készülékhez","AUT","",2128,2128,2128,2128,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389119044219","3926909790","",""]
["ZBA73","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony Ø22 nyomógomb zöld tető jelöletlen, kettősfejű készülékhez","AUT","",1418,1418,1418,1418,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389119044134","3926909790","",""]
["ZBA7331","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony Ø22 nyomógomb zöld tető jelölt I, kettősfejű készülékhez","AUT","",2128,2128,2128,2128,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389119044141","3926909790","",""]
["ZBA7335","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony Ø22 nyomógomb zöld tető jelölt nyíl, kettősfejű készülékhez","AUT","",2128,2128,2128,2128,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389119044721","3926909790","",""]
["ZBA74","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony Ø22 nyomógomb piros tető jelöletlen, kettősfejű készülékhez","AUT","",1418,1418,1418,1418,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389119044172","3926909790","",""]
["ZBA7432","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony Ø22 nyomógomb piros tető jelölt O, kettősfejű készülékhez","AUT","",2128,2128,2128,2128,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389119044189","3926909790","",""]
["ZBA79","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony Ø22 nyomógomb tető, 10 különböző szín","AUT","",7618,7618,7618,7618,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606480334665","3926909790","",""]
["ZBAF1","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony Ø30 panelbe süllyesztett nyomógomb tető, fehér","AUT","",3727,3727,3727,3727,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481340672","3926909790","",""]
["ZBAF131","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony Ø30 panelbe süllyesztett nyomógomb tető, fehér, \"I\"","AUT","",5581,5581,5581,5581,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481361813","8538909999","",""]
["ZBAF133","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony Ø30 panelbe süllyesztett nyomógomb tető, fehér, \"START\"","AUT","",5581,5581,5581,5581,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481361899","8538909999","",""]
["ZBAF136","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony Ø30 panelbe süllyesztett nyomógomb tető, fehér, \"II\"","AUT","",5581,5581,5581,5581,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481361837","8538909999","",""]
["ZBAF137","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony Ø30 panelbe süllyesztett nyomógomb tető, fehér, \"III\"","AUT","",5581,5581,5581,5581,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481361851","8538909999","",""]
["ZBAF141","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony Ø30 panelbe süllyesztett nyomógomb tető, fehér, \"ON\"","AUT","",5581,5581,5581,5581,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481361912","8538909999","",""]
["ZBAF142","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony Ø30 panelbe süllyesztett nyomógomb tető, fehér, \"MARCHE\"","AUT","",5581,5581,5581,5581,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481361936","8538909999","",""]
["ZBAF2","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony Ø30 panelbe süllyesztett nyomógomb tető, fekete","AUT","",3727,3727,3727,3727,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481340689","3926909790","",""]
["ZBAF232","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony Ø30 panelbe süllyesztett nyomógomb tető, fekete, \"O\"","AUT","",5581,5581,5581,5581,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481362018","8538909999","",""]
["ZBAF233","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony Ø30 panelbe süllyesztett nyomógomb tető, fekete, \"ARRET\"","AUT","",5581,5581,5581,5581,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481362032","8538909999","",""]
["ZBAF234","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony Ø30 panelbe süllyesztett nyomógomb tető, fekete, \"STOP\"","AUT","",5581,5581,5581,5581,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481362056","8538909999","",""]
["ZBAF235","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony Ø30 panelbe süllyesztett nyomógomb tető, fekete, \"OFF\"","AUT","",5581,5581,5581,5581,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481362070","8538909999","",""]
["ZBAF245","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony Ø30 panelbe süllyesztett nyomógomb tető, fekete, \"T\"","AUT","",5581,5581,5581,5581,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481361967","8538909999","",""]
["ZBAF2934","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony Ø30 panelbe süllyesztett nyomógomb tető, fekete, \"+\"","AUT","",5581,5581,5581,5581,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481362100","8538909999","",""]
["ZBAF2935","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony Ø30 panelbe süllyesztett nyomógomb tető, fekete, felirat nélkül","AUT","",5581,5581,5581,5581,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481362117","8538909999","",""]
["ZBAF3","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony Ø30 panelbe süllyesztett nyomógomb tető, zöld","AUT","",3727,3727,3727,3727,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481340696","3926909790","",""]
["ZBAF331","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony Ø30 panelbe süllyesztett nyomógomb tető, zöld, \"I\"","AUT","",5581,5581,5581,5581,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481361806","8538909999","",""]
["ZBAF333","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony Ø30 panelbe süllyesztett nyomógomb tető, zöld, \"START\"","AUT","",5581,5581,5581,5581,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481361882","8538909999","",""]
["ZBAF334","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony Ø30 panelbe süllyesztett nyomógomb tető, zöld, \"fel nyíl\"","AUT","",5581,5581,5581,5581,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481361998","8538909999","",""]
["ZBAF335","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony Ø30 panelbe süllyesztett nyomógomb tető, zöld, \"le nyíl\"","AUT","",5581,5581,5581,5581,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481361981","8538909999","",""]
["ZBAF336","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony Ø30 panelbe süllyesztett nyomógomb tető, zöld, \"II\"","AUT","",5581,5581,5581,5581,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481361820","8538909999","",""]
["ZBAF337","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony Ø30 panelbe süllyesztett nyomógomb tető, zöld, \"III\"","AUT","",5581,5581,5581,5581,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481361844","8538909999","",""]
["ZBAF338","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony Ø30 panelbe süllyesztett nyomógomb tető, zöld, \"IV\"","AUT","",5581,5581,5581,5581,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481361868","8538909999","",""]
["ZBAF341","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony Ø30 panelbe süllyesztett nyomógomb tető, zöld, \"ON\"","AUT","",5581,5581,5581,5581,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481361905","8538909999","",""]
["ZBAF342","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony Ø30 panelbe süllyesztett nyomógomb tető, zöld, \"MARCHE\"","AUT","",5581,5581,5581,5581,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481361929","8538909999","",""]
["ZBAF343","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony Ø30 panelbe süllyesztett nyomógomb tető, zöld, \"UP\"","AUT","",5581,5581,5581,5581,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481361943","8538909999","",""]
["ZBAF344","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony Ø30 panelbe süllyesztett nyomógomb tető, zöld, \"DOWN\"","AUT","",5581,5581,5581,5581,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481361950","8538909999","",""]
["ZBAF4","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony Ø30 panelbe süllyesztett nyomógomb tető, piros","AUT","",3727,3727,3727,3727,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481340702","3926909790","",""]
["ZBAF432","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony Ø30 panelbe süllyesztett nyomógomb tető, piros, \"O\"","AUT","",5581,5581,5581,5581,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481362001","8538909999","",""]
["ZBAF433","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony Ø30 panelbe süllyesztett nyomógomb tető, piros, \"ARRET\"","AUT","",5581,5581,5581,5581,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481362025","8538909999","",""]
["ZBAF434","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony Ø30 panelbe süllyesztett nyomógomb tető, piros, \"STOP\"","AUT","",5581,5581,5581,5581,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481362049","8538909999","",""]
["ZBAF435","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony Ø30 panelbe süllyesztett nyomógomb tető, piros, \"OFF\"","AUT","",5581,5581,5581,5581,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481362063","8538909999","",""]
["ZBAF5","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony Ø30 panelbe süllyesztett nyomógomb tető, sárga","AUT","",3727,3727,3727,3727,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481340719","3926909790","",""]
["ZBAF6","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony Ø30 panelbe süllyesztett nyomógomb tető, kék","AUT","",3727,3727,3727,3727,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481340726","3926909790","",""]
["ZBAF639","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony Ø30 panelbe süllyesztett nyomógomb tető, kék, \"R\"","AUT","",5581,5581,5581,5581,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481362094","8538909999","",""]
["ZBAF9","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony Ø30 panelbe süllyesztett nyomógomb tető, 6 féle színű","AUT","",3727,3727,3727,3727,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481340603","3926909790","",""]
["ZBD8D1","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony pótkulcs kulcsos kapcsolóhoz, 8D1 (2db)","AUT","*",8381,8381,8381,8381,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110092554","8301700000","",""]
["ZBDA185","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony pótkulcs kulcsos kapcsolóhoz, 4A185 (2db)","AUT","",8381,8381,8381,8381,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110091946","8301700000","",""]
["ZBDD2","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony gumi védősapka választókapcsolóhoz, fekete","AUT","*",3966,3966,3966,3966,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389118342972","3926909790","",""]
["ZBE101","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB4/XB5 érintkező blokk, 1NO, csavaros csatlakozó","AUT","*",1874,1874,1874,1874,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110089479","8536508090","",""]
["ZBE1013","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB4/XB5 érintkező blokk, 1NO, Faston csatlakozó","AUT","",2812,2812,2812,2812,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110816358","8536508090","",""]
["ZBE1014","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB4/XB5 érintkező blokk, 1NO, dugaszolható csatlakozó","AUT","*",2812,2812,2812,2812,1,5,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110089493","8536508090","",""]
["ZBE1015","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB4/XB5 érintkező blokk, 1NO, rugós csatlakozó","AUT","*",2248,2248,2248,2248,1,4,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389119037426","8536508090","",""]
["ZBE1015TQ","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB4/XB5 érintkező blokk, 1NO, rugós csatlakozó, MOQ: 100db","AUT","",2248,2248,2248,2248,1,100,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389119045094","8536508090","",""]
["ZBE1016","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB4/XB5 érintkező blokk, 1NO, aranyozott alacsonyszintű érintkezők, csavaros csatlakozó","AUT","*",4497,4497,4497,4497,1,5,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110089530","8536508090","",""]
["ZBE1016P","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB4/XB5 érintkező blokk, 1NO, IP5X, aranyozott alacsonyszintű érintkezők, csavaros csatlakozó","AUT","*",7196,7196,7196,7196,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110862836","8536508090","",""]
["ZBE1016P3","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB4/XB5 érintkező blokk, 1NO, IP5X, aranyozott alacsonyszintű érintkezők, csavaros csatlakozó lapos vezetékhez","AUT","",10791,10791,10791,10791,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389119034562","8536508090","",""]
["ZBE1019","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB4/XB5 érintkező blokk, 1NO, csavaros csatlakozó lapos vezetékhez","AUT","",2812,2812,2812,2812,1,5,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110177466","8536508090","",""]
["ZBE101GEX","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB4/XB5 érintkező blokk, ATEX DG, 1NO, csavaros csatlakozó","AUT","",13952,13952,13952,13952,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489486112","8531807000","",""]
["ZBE101TQ","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB4/XB5 érintkező blokk, 1NO, csavaros csatlakozó, MOQ: 100db","AUT","*",1874,1874,1874,1874,1,100,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110896268","8536508090","",""]
["ZBE102","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB4/XB5 érintkező blokk, 1NC, csavaros csatlakozó","AUT","*",1874,1874,1874,1874,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110089486","8536508090","",""]
["ZBE1023","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB4/XB5 érintkező blokk, 1NC, Faston csatlakozó","AUT","",2812,2812,2812,2812,1,5,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110816365","8536508090","",""]
["ZBE1024","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB4/XB5 érintkező blokk, 1NC, dugaszolható csatlakozó","AUT","",2812,2812,2812,2812,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110089509","8536508090","",""]
["ZBE1025","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB4/XB5 érintkező blokk, 1NC, rugós csatlakozó","AUT","*",2248,2248,2248,2248,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389119037433","8536508090","",""]
["ZBE1025TQ","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB4/XB5 érintkező blokk, 1NC, rugós csatlakozó, MOQ: 100db","AUT","",2248,2248,2248,2248,1,100,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389119045087","8536508090","",""]
["ZBE1026","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB4/XB5 érintkező blokk, 1NC, aranyozott alacsonyszintű érintkezők, csavaros csatlakozó","AUT","",4497,4497,4497,4497,1,5,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110089547","8536508090","",""]
["ZBE1026P","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB4/XB5 érintkező blokk, 1NC, IP5X, aranyozott alacsonyszintű érintkezők, csavaros csatlakozó","AUT","*",7196,7196,7196,7196,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110862843","8536508090","",""]
["ZBE1026P3","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB4/XB5 érintkező blokk, 1NC, IP5X, aranyozott alacsonyszintű érintkezők, csavaros csatlakozó lapos vezetékhez","AUT","",10791,10791,10791,10791,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389119034579","8536508090","",""]
["ZBE1029","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB4/XB5 érintkező blokk, 1NC, csavaros csatlakozó lapos vezetékhez","AUT","",2812,2812,2812,2812,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110177473","8536508090","",""]
["ZBE102GEX","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB4/XB5 érintkező blokk, ATEX DG, 1NC, csavaros csatlakozó","AUT","",13952,13952,13952,13952,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489486129","8531807000","",""]
["ZBE102TQ","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB4/XB5 érintkező blokk, 1NC, csavaros csatlakozó, MOQ: 100db","AUT","*",1874,1874,1874,1874,1,100,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110896718","8536508090","",""]
["ZBE201","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB4/XB5 érintkező blokk, 1NO azonnali kapcsolású, csavaros csatlakozó","AUT","*",3185,3185,3185,3185,1,5,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110177442","8536508090","",""]
["ZBE202","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB4/XB5 érintkező blokk, 1NO lassú kapcsolású, csavaros csatlakozó","AUT","*",3185,3185,3185,3185,1,5,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110177459","8536508090","",""]
["ZBE203","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB4/XB5 érintkező blokk, 2NO, csavaros csatlakozó","AUT","*",3738,3738,3738,3738,1,5,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110119169","8536508090","",""]
["ZBE204","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB4/XB5 érintkező blokk, 2NC, csavaros csatlakozó","AUT","*",3738,3738,3738,3738,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110119206","8536508090","",""]
["ZBE205","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB4/XB5 érintkező blokk, 1NO+1NC, csavaros csatlakozó","AUT","*",3738,3738,3738,3738,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110119251","8536508090","",""]
["ZBE302","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Érintkezőblokk, 1NC monitoring","","",6068,6068,6068,6068,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606482035027","8536508090","",""]
["ZBE501","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB4/XB5 érintkező blokk, 1NO, nagyteljesítményű, 10A, csavaros csatlakozó","AUT","",4497,4497,4497,4497,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389119042215","8536508090","",""]
["ZBE502","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB4/XB5 érintkező blokk, 1NC, nagyteljesítményű, 10A, csavaros csatlakozó","AUT","",4497,4497,4497,4497,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389119042222","8536508090","",""]
["ZBE5023","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB4/XB5 érintkező blokk, 1NC, nagyteljesítményű, 10A, Faston csatlakozó","AUT","*",6743,6743,6743,6743,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389119042277","8536508090","",""]
["ZBE503","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB4/XB5 érintkező blokk, 2NO, nagyteljesítményű, 10A, csavaros csatlakozó","AUT","",8541,8541,8541,8541,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389119042239","8536508090","",""]
["ZBE504","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB4/XB5 érintkező blokk, 2NC, nagyteljesítményű, 10A, csavaros csatlakozó","AUT","",8541,8541,8541,8541,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389119042246","8536508090","",""]
["ZBE5043","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB4/XB5 érintkező blokk, 2NC, nagyteljesítményű, 10A, Faston csatlakozó","AUT","",12814,12814,12814,12814,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389119042291","8536508090","",""]
["ZBE505","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB4/XB5 érintkező blokk, 1NO+1NC, nagyteljesítményű, 10A, csavaros csatlakozó","AUT","",8541,8541,8541,8541,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389119042253","8536508090","",""]
["ZBE701","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB4/XB5 érintkező blokk, 1NO, tűs érintkezős, NYÁK lapra forrasztható","AUT","*",2812,2812,2812,2812,1,5,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110089516","8536508090","",""]
["ZBE702","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB4/XB5 érintkező blokk, 1NC, tűs érintkezős, NYÁK lapra forrasztható","AUT","",2812,2812,2812,2812,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110089523","8536508090","",""]
["ZBG3131A","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony pótkulcs kulcsos kapcsolóhoz, 3131A, 2db","AUT","",8381,8381,8381,8381,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110288865","8301700000","",""]
["ZBG421E","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony pótkulcs kulcsos kapcsolóhoz, 421E, 2db","AUT","",8381,8381,8381,8381,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110288827","8301700000","",""]
["ZBG455","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony pótkulcs kulcsos kapcsolóhoz, 455, 2db","AUT","*",8381,8381,8381,8381,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110091847","8301700000","",""]
["ZBG455P","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony pótkulcs kulcsos kapcsolóhoz, védősapkás, 455, 2db","AUT","",11733,11733,11733,11733,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389118215009","8301700000","",""]
["ZBG458A","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony pótkulcs kulcsos kapcsolóhoz, 458A, 2db","AUT","",8381,8381,8381,8381,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110288834","8301700000","",""]
["ZBG520E","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony pótkulcs kulcsos kapcsolóhoz, 520E, 2db","AUT","",8381,8381,8381,8381,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110288841","8301700000","",""]
["ZBGC","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony pótkulcs kulcsos kapcsolóhoz, 5 multi-chip, 2db","AUT","",26395,26395,26395,26395,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110852004","8301700000","",""]
["ZBGK","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony pótkulcs kulcsos kapcsolóhoz, 4 multi-chip, 2db","AUT","",19274,19274,19274,19274,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110851762","8301700000","",""]
["ZBGP","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony gumi védősapka Ø22 kulcsos kapcsolóhoz, kulcslyukhoz, fekete","AUT","",5346,5346,5346,5346,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389119034616","8301700000","",""]
["ZBL1","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB4/XB5 Ø22 nyomógomb tető, kiálló, fehér","AUT","",3544,3544,3544,3544,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110091700","3926909790","",""]
["ZBL4","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB4/XB5 Ø22 nyomógomb tető, kiálló, piros","AUT","",3544,3544,3544,3544,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110091755","3926909790","",""]
["ZBP0","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB4/XB5 Ø22 nyomógomb gumisapka, kiálló nyomógombhoz, átlátszó","AUT","*",774,774,774,774,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110101935","4016999790","",""]
["ZBP012","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB4/XB5 Ø22 nyomógomb gumisapka, fekete","AUT","",1008,1008,1008,1008,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389119054058","4016999790","",""]
["ZBP013","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB4/XB5 Ø22 nyomógomb gumisapka, zöld","AUT","",1008,1008,1008,1008,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389119054065","4016999790","",""]
["ZBP014","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB4/XB5 Ø22 nyomógomb gumisapka, piros","AUT","",1008,1008,1008,1008,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389119054072","4016999790","",""]
["ZBP015","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB4/XB5 Ø22 nyomógomb gumisapka, sárga","AUT","",1008,1008,1008,1008,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389119054089","4016999790","",""]
["ZBP016","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB4/XB5 Ø22 nyomógomb gumisapka, kék","AUT","",1008,1008,1008,1008,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389119054096","4016999790","",""]
["ZBP017","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB4/XB5 Ø22 nyomógomb védőmembrán, átlátszó","AUT","*",1972,1972,1972,1972,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389119061629","3926909790","",""]
["ZBP0A","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB4/XB5 Ø22 nyomógomb gumisapka, átlátszó, élelmiszeripari alkalmazásokra","AUT","*",1162,1162,1162,1162,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110101973","4016999790","",""]
["ZBPA","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB4/XB5 Ø22 nyomógomb gumisapka, átlátszó","AUT","*",774,774,774,774,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110355505","4016999790","",""]
["ZBRA1","Adatlap --->","Vezetéknélküli megoldások","Harmony átjátszó antenna ZBR vevőhöz","AUT","",31385,31385,31385,31385,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606480334689","8526920090","",""]
["ZBRA2","Adatlap --->","Vezetéknélküli megoldások","Harmony szekrényen kívüli antenai, ZBRN1/ZBRN2 vevőkhöz, elővezetékezett, 2m","AUT","",15386,15386,15386,15386,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606480528514","8517710000","",""]
["ZBRA3","Adatlap --->","Vezetéknélküli megoldások","Harmony Hub kiegészítő, passzív antenna, fal áttöréshez","AUT","",22847,22847,22847,22847,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606480991516","8517710000","",""]
["ZBRACS","Adatlap --->","Vezetéknélküli megoldások","Harmony fali tartó ZBRM vezetéknélküli mobil nyomógomb tokozathoz","AUT","",6925,6925,6925,6925,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606480673559","3926909790","",""]
["ZBRCETH","Adatlap --->","Vezetéknélküli megoldások","Harmony Ethernet kiegészítő kártya ZBRN1 Harmony Hub vevőegységhez, 2xRJ45, Modbus TCP","AUT","",46152,46152,46152,46152,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3595864172248","8517620000","",""]
["ZBRM01","Adatlap --->","Vezetéknélküli megoldások","ZBR kézi doboz 1 furattal","AUT","",15691,15691,15691,15691,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606480334696","3926909790","",""]
["ZBRM21","Adatlap --->","Vezetéknélküli megoldások","Harmony vezetéknélküli nyomógomb mobil tokozat, 1 furat","AUT","",15691,15691,15691,15691,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606480673535","3926909790","",""]
["ZBRM21A0","Adatlap --->","Vezetéknélküli megoldások","Harmony komplett mobil tokozatos vezetéknélküli nyomógomb, 1db 1 impulzusos nyomógomb, 6 színű tető","AUT","",46857,46857,46857,46857,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606480891076","8526920090","",""]
["ZBRM21B0","Adatlap --->","Vezetéknélküli megoldások","Harmony komplett mobil tokozatos vezetéknélküli nyomógomb, 1db 2 impulzusos nyomógomb, 6 színű tető","AUT","",49088,49088,49088,49088,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606480891090","8526920090","",""]
["ZBRM22","Adatlap --->","Vezetéknélküli megoldások","Harmony vezetéknélküli nyomógomb mobil tokozat, 2 furat","AUT","",15691,15691,15691,15691,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606480673542","8538909999","",""]
["ZBRM22A0","Adatlap --->","Vezetéknélküli megoldások","Harmony komplett mobil tokozatos vezetéknélküli nyomógomb, 2db 1 impulzusos nyomógomb, 6 színű tető","AUT","",74276,74276,74276,74276,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606480891083","8526920090","",""]
["ZBRN1","Adatlap --->","Vezetéknélküli megoldások","Harmony Hub vevőegység, ZBRCETH Ethernet IP kártyával bővíthető, 24-240VAC/DC","AUT","",77354,77354,77354,77354,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606480528484","8517620000","",""]
["ZBRN2","Adatlap --->","Vezetéknélküli megoldások","Harmony Hub vevőegység, RS485 Modbus soros kommunikáció, 24-240VAC/DC","AUT","",112587,112587,112587,112587,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606480528491","8517620000","",""]
["ZBRN32","Adatlap --->","Vezetéknélküli megoldások","Vezeték-nélküli hozzáférési pont PLC-hez","AUT","",105714,105714,105714,105714,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481212245","8517620000","",""]
["ZBRP1","Adatlap --->","Vezetéknélküli megoldások","Harmony vezetéknélküli húzókapcsoló, automatizált ajtóhoz","AUT","",34615,34615,34615,34615,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606480571732","8526920090","",""]
["ZBRRA","Adatlap --->","Vezetéknélküli megoldások","Harmony konfigurálható vevőegység, 2 relé kimenet, monostabil/bistabil/stop-start, 24-240VAC/DC","AUT","",71397,71397,71397,71397,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606480334702","8537109899","",""]
["ZBRRC","Adatlap --->","Vezetéknélküli megoldások","Harmony konfigurálható vevőegység, 4 PNP kimenet, monostabil, 24DC","AUT","",42838,42838,42838,42838,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606480334719","8537109899","",""]
["ZBRRD","Adatlap --->","Vezetéknélküli megoldások","Harmony konfigurálható vevőegység, 2 relé kimenet, monostabil/bistabil, 24-240VAC/DC","AUT","",72825,72825,72825,72825,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606480521164","8537109899","",""]
["ZBRRH","Adatlap --->","Vezetéknélküli megoldások","Harmony konfigurálható vevőegység, 4 PNP kimenet, bistabil, 24VDC","AUT","",42838,42838,42838,42838,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481477071","8537109899","",""]
["ZBRT1","Adatlap --->","Vezetéknélküli megoldások","Harmony vezetéknélküli nyomógomb adó blokk, 1 impulzus nyomásra","AUT","",23536,23536,23536,23536,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606480334726","8526920090","",""]
["ZBRT2","Adatlap --->","Vezetéknélküli megoldások","Harmony vezetéknélküli nyomógomb adó blokk, 1 impulzus nyomásra + 1 impulzus elengedésre","AUT","",25768,25768,25768,25768,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606480659928","8526920090","",""]
["ZBRTT1","Adatlap --->","Vezetéknélküli megoldások","Harmony vezetéknélküli hőmérséklet és páratartalom szenzor","AUT","",76155,76155,76155,76155,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481808073","8526920090","",""]
["ZBSP1","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB4/XB5 Ø22 USB/RJ45 porthoz fedő, gumi, IP65/IP67, fekete","AUT","*",3425,3425,3425,3425,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481194220","3926909790","",""]
["ZBSP2","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB4/XB5 Ø22 USB/RJ45 porthoz fedő, műanyag, IP65/IP67, átlátszó","AUT","",9670,9670,9670,9670,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481194237","3926909790","",""]
["ZBSP3","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB4/XB5 Ø22 USB/RJ45 porthoz fedő, fém, IP65/IP67/IP69K, ezüst","AUT","",45297,45297,45297,45297,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481194244","7326909890","",""]
["ZBV011","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB4/XB5 Ø22 jelzőlámpa búra, BA9s foglalatos modulhoz, fehér","AUT","",1213,1213,1213,1213,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110099799","3926909790","",""]
["ZBV0113","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB4/XB5 Ø22 jelzőlámpa búra, LED modulhoz, fehér","AUT","",881,881,881,881,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110099874","3926909790","",""]
["ZBV013","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB4/XB5 Ø22 jelzőlámpa búra, BA9s foglalatos modulhoz, zöld","AUT","",881,881,881,881,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110099812","3926909790","",""]
["ZBV0133","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB4/XB5 Ø22 jelzőlámpa búra, LED modulhoz, zöld","AUT","",881,881,881,881,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110099881","3926909790","",""]
["ZBV014","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB4/XB5 Ø22 jelzőlámpa búra, BA9s foglalatos modulhoz, piros","AUT","",881,881,881,881,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110099829","3926909790","",""]
["ZBV0143","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB4/XB5 Ø22 jelzőlámpa búra, LED modulhoz, piros","AUT","",881,881,881,881,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110099898","3926909790","",""]
["ZBV015","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB4/XB5 Ø22 jelzőlámpa búra, BA9s foglalatos modulhoz, narancssárga","AUT","",881,881,881,881,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110099836","3926909790","",""]
["ZBV0153","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB4/XB5 Ø22 jelzőlámpa búra, LED modulhoz, narancssárga","AUT","",881,881,881,881,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110099959","3926909790","",""]
["ZBV016","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB4/XB5 Ø22 jelzőlámpa búra, BA9s foglalatos modulhoz, kék","AUT","",881,881,881,881,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110099843","3926909790","",""]
["ZBV0163","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB4/XB5 Ø22 jelzőlámpa búra, LED modulhoz, kék","AUT","",1213,1213,1213,1213,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110100006","3926909790","",""]
["ZBV017","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XB4/XB5 Ø22 jelzőlámpa búra, BA9s foglalatos modulhoz, átlátszó","AUT","",1213,1213,1213,1213,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110099867","3926909790","",""]
["ZBV18B1","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony jelzőlámpa világító modul, LED, villogó, 24VAC/DC, fehér","AUT","",5931,5931,5931,5931,1,5,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110861136","8531807000","",""]
["ZBV18M1","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony jelzőlámpa világító modul, LED, villogó, 230VAC, fehér","AUT","",11862,11862,11862,11862,1,5,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110861235","8531807000","",""]
["ZBV5B","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony transzformátor blokk LED modulos jezőlámpához, 400/24VAC","AUT","",12686,12686,12686,12686,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389119039789","8504318090","",""]
["ZBV6","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony jelzőlámpa világító modul, BA9s foglalatos, max. 2,4W, 250V","AUT","*",3214,3214,3214,3214,1,5,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110089608","8531807000","",""]
["ZBVB1","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony jelzőlámpa világító modul, LED, 24VAC/DC, fehér, csavaros csatlakozó","AUT","*",3294,3294,3294,3294,1,5,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110089615","8531807000","",""]
["ZBVB14","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony jelzőlámpa világító modul, LED, 24VAC/DC, fehér, dugaszolós csatlakozó","AUT","",3954,3954,3954,3954,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110090147","8531807000","",""]
["ZBVB15","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony jelzőlámpa világító modul, LED, 24VAC/DC, fehér, rugós csatlakozó","AUT","*",3626,3626,3626,3626,1,4,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389119037495","8531807000","",""]
["ZBVB17","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony jelzőlámpa világító modul, LED, 24VAC/DC, fehér, tűs csatlakozó","AUT","",6589,6589,6589,6589,1,5,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110090369","8531807000","",""]
["ZBVB19","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony jelzőlámpa világító modul, LED, 24VAC/DC, fehér, dugaszolós csatlakozó","AUT","",3956,3956,3956,3956,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110177619","8531807000","",""]
["ZBVB37","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony jelzőlámpa világító modul, LED, 24VAC/DC, zöld, tűs csatlakozó","AUT","",6589,6589,6589,6589,1,5,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110090376","8531807000","",""]
["ZBVB47","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony jelzőlámpa világító modul, LED, 24VAC/DC, piros, tűs csatlakozó","AUT","",6589,6589,6589,6589,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110090390","8531807000","",""]
["ZBVB57","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony jelzőlámpa világító modul, LED, 24VAC/DC, narancssárga, tűs csatlakozó","AUT","",6589,6589,6589,6589,1,5,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110090420","8531807000","",""]
["ZBVBG1","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony jelzőlámpa világító modul, LED, 24-120VAC/DC, fehér, csavaros csatlakozó","AUT","*",8893,8893,8893,8893,1,5,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110070422","8531807000","",""]
["ZBVBM1GEX","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony ATEX jelzőlámpa világító modul, LED, 24-250VAC/DC, fehér, csavaros csatlakozó","AUT","",32338,32338,32338,32338,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489486143","8531807000","",""]
["ZBVBM3GEX","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony ATEX jelzőlámpa világító modul, LED, 24-250VAC/DC, zöld, csavaros csatlakozó","AUT","",32338,32338,32338,32338,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489486136","8531807000","",""]
["ZBVG1","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony jelzőlámpa világító modul, LED, 120VAC, fehér, csavaros csatlakozó","AUT","*",6589,6589,6589,6589,1,5,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110089660","8531807000","",""]
["ZBVJ1","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony jelzőlámpa világító modul, LED, 12VAC/DC, fehér, csavaros csatlakozó","AUT","*",3954,3954,3954,3954,1,5,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110069907","8531807000","",""]
["ZBVJ15","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony jelzőlámpa világító modul, LED, 12VAC/DC, fehér, rugós csatlakozó","AUT","",7444,7444,7444,7444,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389119037440","8531807000","",""]
["ZBVM1","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony jelzőlámpa világító modul, LED, 230VAC, fehér, csavaros csatlakozó","AUT","*",6589,6589,6589,6589,1,5,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110090031","8531807000","",""]
["ZBVM14","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony jelzőlámpa világító modul, LED, 230VAC, fehér, dugaszolós csatlakozó","AUT","*",7908,7908,7908,7908,1,5,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110090284","8531807000","",""]
["ZBVM15","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony jelzőlámpa világító modul, LED, 230VAC, fehér, rugós csatlakozó","AUT","*",7246,7246,7246,7246,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389119037594","8531807000","",""]
["ZBW008","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Kettős védősapka átlátszó","AUT","",3047,3047,3047,3047,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110123883","4016999790","","ZBA710"]
["ZBW008A","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony átlátszó védő kétfejű nyomógombhoz Ø22","AUT","*",4377,4377,4377,4377,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110102000","4016999790","",""]
["ZBW911","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony fehér egyszerű búra kerek világító nyomógombhoz Ø22 BA9","AUT","",1213,1213,1213,1213,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110100570","3926909790","",""]
["ZBW9133","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony zöld egyszerű búra kerek világító nyomógombhoz Ø22 LED-del","AUT","",1213,1213,1213,1213,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110100754","3926909790","",""]
["ZBW914","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony piros egyszerű búra kerek világító nyomógombhoz Ø22 BA9","AUT","",1213,1213,1213,1213,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110100624","3926909790","",""]
["ZBW9143","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony piros egyszerű búra kerek világító nyomógombhoz Ø22 LED-del","AUT","",1213,1213,1213,1213,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110100884","3926909790","",""]
["ZBW915","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony narancssárga egyszerű búra kerek világító nyomógombhoz Ø22 BA9","AUT","",1213,1213,1213,1213,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110100648","3926909790","",""]
["ZBY001","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony 50 jelöletlen címke érintkező blokkra, ZBZ001 tartóhoz","AUT","*",6309,6309,6309,6309,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110090574","3919908099","",""]
["ZBY0101","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony felirati címke, 8x27 mm, 30x40 mm címketartóhoz, jelöletlen, fekete/piros","AUT","*",342,342,342,342,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110096026","3919908099","",""]
["ZBY0102","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony felirati címke, 8x27 mm, 30x40 mm címketartóhoz, jelöletlen, fehér/sárga","AUT","*",342,342,342,342,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110096040","3919908099","",""]
["ZBY02178","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony felirati címke, 8x27 mm, 30x40 mm címketartóhoz, O-I","AUT","*",656,656,656,656,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110096163","3919908099","",""]
["ZBY02304","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony felirati címke, 8x27 mm, 30x40 mm címketartóhoz, STOP","AUT","",656,656,656,656,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110096224","3919908099","",""]
["ZBY02304C","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Easy Harmony XB2, Felirati tábla, 8x27 mm, jelölt STOP, műanyag, ","","",118,118,118,118,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","6931559105813","4911990000","",""]
["ZBY02311C","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Easy Harmony XB2, Felirati tábla, 8x27 mm, jelölt ON, műanyag, ","","",118,118,118,118,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","6931559105745","4911990000","",""]
["ZBY02367C","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Easy Harmony XB2, Felirati tábla, 8x27 mm, jelölt OFF-ON, műanyag, ","","",118,118,118,118,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","6970452009248","4911990000","",""]
["ZBY04330C","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Easy Harmony XB2, Felirati tábla, 8x27 mm,  jelölt EMERGENCY STOP, műanyag, ","","",118,118,118,118,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","6970452007848","4911990000","",""]
["ZBY1101","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony átlátszó öntapadós felirati címke, Ø22 címkézhető nyomógombhoz és jelzőlámpához, jelöletlen","AUT","",1578,1578,1578,1578,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110098792","3919908099","",""]
["ZBY1147","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony átlátszó öntapadós felirati címke, Ø22 címkézhető nyomógombhoz és jelzőlámpához, I","AUT","",1578,1578,1578,1578,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110098815","3919908099","",""]
["ZBY2101","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony címketartó 30x40 mm, Ø22 készülékekhez, 8x27 mm felirati címkével, jelöletlen, fekete/piros","AUT","*",1485,1485,1485,1485,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110839968","3926909790","",""]
["ZBY2101C0","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony címketartó 30x40 mm, Ø22 készülékekhez, 8x27 mm felirati címkével, jelöletlen, fekete/piros, szürke perem","AUT","",1811,1811,1811,1811,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489754815","3926909790","",""]
["ZBY2113","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony címketartó 30x40 mm, Ø22 készülékekhez, 8x27 mm felirati címkével, OUVERTURE","AUT","",1485,1485,1485,1485,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110093568","3926909790","",""]
["ZBY2123","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony címketartó 30x40 mm, Ø22 készülékekhez, 8x27 mm felirati címkével, REARMEMENT","AUT","",1485,1485,1485,1485,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110093612","3926909790","",""]
["ZBY2130","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony címketartó 30x40 mm, Ø22 készülékekhez, 8x27 mm felirati címkével, ARRET D'URGENCE","AUT","",1485,1485,1485,1485,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110093018","3926909790","",""]
["ZBY2134","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony címketartó 30x40 mm, Ø22 készülékekhez, 8x27 mm felirati címkével, DEFAUT","AUT","",1485,1485,1485,1485,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110093155","3926909790","",""]
["ZBY2135","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony címketartó 30x40 mm, Ø22 készülékekhez, 8x27 mm felirati címkével, DEFAUT","AUT","",1485,1485,1485,1485,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110093162","3926909790","",""]
["ZBY2147","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony címketartó 30x40 mm, Ø22 készülékekhez, 8x27 mm felirati címkével, I","AUT","*",1485,1485,1485,1485,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110840568","3926909790","",""]
["ZBY2164","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony címketartó 30x40 mm, Ø22 készülékekhez, 8x27 mm felirati címkével, AUTO-MAIN","AUT","",1485,1485,1485,1485,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110093780","3926909790","",""]
["ZBY2178","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony címketartó 30x40 mm, Ø22 készülékekhez, 8x27 mm felirati címkével, O-I","AUT","*",1485,1485,1485,1485,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110840247","3926909790","",""]
["ZBY2178C0","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony címketartó 30x40 mm, Ø22 készülékekhez, 8x27 mm felirati címkével, O-I, szürke","AUT","",1811,1811,1811,1811,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489754891","3926909790","",""]
["ZBY2179","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony címketartó 30x40 mm, Ø22 készülékekhez, 8x27 mm felirati címkével, I-II","AUT","*",1485,1485,1485,1485,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110092790","3926909790","",""]
["ZBY2185","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony címketartó 30x40 mm, Ø22 készülékekhez, 8x27 mm felirati címkével, AUTO-O-MAIN","AUT","",1485,1485,1485,1485,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110093797","3926909790","",""]
["ZBY2186","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony címketartó 30x40 mm, Ø22 készülékekhez, 8x27 mm felirati címkével, I-O-II","AUT","*",1485,1485,1485,1485,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110092875","3926909790","",""]
["ZBY2186C0","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony címketartó 30x40 mm, Ø22 készülékekhez, 8x27 mm felirati címkével, O-I, szürke","AUT","",1811,1811,1811,1811,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489754914","3926909790","",""]
["ZBY21CUST01","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony címketartó 30x40 mm, Ø22 készülékekhez, 8x27 mm felirati címkével, személyre szabott","AUT","",1727,1727,1727,1727,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481822185","8536508090","",""]
["ZBY21CUST02","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony címketartó 30x40 mm, Ø22 készülékekhez, 8x27 mm felirati címkével, személyre szabott","AUT","",1253,1253,1253,1253,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489936587","8536508090","",""]
["ZBY2303","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony címketartó 30x40 mm, Ø22 készülékekhez, 8x27 mm felirati címkével, START","AUT","*",1485,1485,1485,1485,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110841268","3926909790","",""]
["ZBY2303C0","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony címketartó 30x40 mm, Ø22 készülékekhez, 8x27 mm felirati címkével, STOP, szürke perem","AUT","",1811,1811,1811,1811,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489754938","3926909790","",""]
["ZBY2304","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony címketartó 30x40 mm, Ø22 készülékekhez, 8x27 mm felirati címkével, STOP","AUT","*",1485,1485,1485,1485,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110841305","3926909790","",""]
["ZBY2304C0","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony címketartó 30x40 mm, Ø22 készülékekhez, 8x27 mm felirati címkével, STOP, szürke perem","AUT","",1811,1811,1811,1811,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489754952","3926909790","",""]
["ZBY2305","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony címketartó 30x40 mm, Ø22 készülékekhez, 8x27 mm felirati címkével, FORWARD","AUT","",1485,1485,1485,1485,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110839999","3926909790","",""]
["ZBY2306","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony címketartó 30x40 mm, Ø22 készülékekhez, 8x27 mm felirati címkével, REVERSE","AUT","",1485,1485,1485,1485,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110840988","3926909790","",""]
["ZBY2307","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony címketartó 30x40 mm, Ø22 készülékekhez, 8x27 mm felirati címkével, UP","AUT","",1485,1485,1485,1485,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110842098","3926909790","",""]
["ZBY2308","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony címketartó 30x40 mm, Ø22 készülékekhez, 8x27 mm felirati címkével, DOWN","AUT","",1485,1485,1485,1485,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110839982","3926909790","",""]
["ZBY2311","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony címketartó 30x40 mm, Ø22 készülékekhez, 8x27 mm felirati címkével, ON","AUT","",1485,1485,1485,1485,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110840841","3926909790","",""]
["ZBY2312","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony címketartó 30x40 mm, Ø22 készülékekhez, 8x27 mm felirati címkével, OFF","AUT","",1485,1485,1485,1485,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110840179","3926909790","",""]
["ZBY2313","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony címketartó 30x40 mm, Ø22 készülékekhez, 8x27 mm felirati címkével, OPEN","AUT","",1485,1485,1485,1485,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110094237","3926909790","",""]
["ZBY2314","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony címketartó 30x40 mm, Ø22 készülékekhez, 8x27 mm felirati címkével, CLOSE","AUT","",1485,1485,1485,1485,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110093988","3926909790","",""]
["ZBY2322","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony címketartó 30x40 mm, Ø22 készülékekhez, 8x27 mm felirati címkével, RESET","AUT","*",1485,1485,1485,1485,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110124910","3926909790","",""]
["ZBY2323","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony címketartó 30x40 mm, Ø22 készülékekhez, 8x27 mm felirati címkével, RESET","AUT","",1485,1485,1485,1485,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110840957","3926909790","",""]
["ZBY2326","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony címketartó 30x40 mm, Ø22 készülékekhez, 8x27 mm felirati címkével, POWER ON","AUT","*",1485,1485,1485,1485,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110840933","3926909790","",""]
["ZBY2330","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony címketartó 30x40 mm, Ø22 készülékekhez, 8x27 mm felirati címkével, EMERGENCY STOP","AUT","*",1485,1485,1485,1485,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110094053","3926909790","",""]
["ZBY2334","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony címketartó 30x40 mm, Ø22 készülékekhez, 8x27 mm felirati címkével, RUN","AUT","",1485,1485,1485,1485,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110094398","3926909790","",""]
["ZBY2364","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony címketartó 30x40 mm, Ø22 készülékekhez, 8x27 mm felirati címkével, AUTO-HAND","AUT","*",1485,1485,1485,1485,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110094541","3926909790","",""]
["ZBY2366","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony címketartó 30x40 mm, Ø22 készülékekhez, 8x27 mm felirati címkével, START-START","AUT","",1485,1485,1485,1485,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110124927","3926909790","",""]
["ZBY2367","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony címketartó 30x40 mm, Ø22 készülékekhez, 8x27 mm felirati címkével, OFF-ON","AUT","*",1485,1485,1485,1485,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110094176","3926909790","",""]
["ZBY2367C0","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony címketartó 30x40 mm, Ø22 készülékekhez, 8x27 mm felirati címkével, OFF-ON, szürke perem","AUT","",1811,1811,1811,1811,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489754976","3926909790","",""]
["ZBY2385","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony címketartó 30x40 mm, Ø22 készülékekhez, 8x27 mm felirati címkével, AUTO-O-HAND","AUT","*",1485,1485,1485,1485,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110094619","3926909790","",""]
["ZBY2387","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony címketartó 30x40 mm, Ø22 készülékekhez, 8x27 mm felirati címkével, HAND-OFF-AUTO","AUT","*",1485,1485,1485,1485,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110094169","3926909790","",""]
["ZBY2464","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony címketartó 30x40 mm, Ø22 készülékekhez, 8x27 mm felirati címkével, AUTO-MANUAL","AUT","",1485,1485,1485,1485,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110201192","3926909790","",""]
["ZBY2485","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony címketartó 30x40 mm, Ø22 készülékekhez, 8x27 mm felirati címkével, AUTO-O-MANUAL","AUT","",1485,1485,1485,1485,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110286519","3926909790","",""]
["ZBY2H101","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony címketartó 30x40 mm, kiemelkedő, Ø22 készülékekhez, 8x27 mm jelöletlen felirati címkével, fekete/piros","AUT","",1552,1552,1552,1552,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110095890","3926909790","",""]
["ZBY4100","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony felirati címke, 8x27 mm, 30x40 mm címketartóhoz, felirat nélkül, 76db","AUT","*",5272,5272,5272,5272,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110098594","3919908099","",""]
["ZBY4101","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony címketartó 30x40 mm, Ø22 készülékekhez, 8x27 mm felirati címkével, jelöletlen, fehér/sárga","AUT","*",1485,1485,1485,1485,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110092639","3926909790","",""]
["ZBY4101C0","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony címketartó 30x40 mm, Ø22 készülékekhez, 8x27 mm felirati címkével, jelöletlen, fehér/sárga, szürke perem","AUT","",1811,1811,1811,1811,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489754990","3926909790","",""]
["ZBY42101","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Felirat 30x40 fekete","AUT","",1485,1485,1485,1485,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389119043182","3926909790","",""]
["ZBY4H101","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony címketartó 30x40 mm, kiemelkedő, Ø22 készülékekhez, 8x27 mm jelöletlen felirati címkével, fehér/sárga","AUT","*",1552,1552,1552,1552,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110095906","3926909790","",""]
["ZBY502367C","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Easy Harmony XB2, Felirati tábla, 18x27 mm, jelölt OFF-ON, műanyag, ","","",163,163,163,163,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","6931559106230","4911990000","",""]
["ZBY5100","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony felirati címke, 18x27 mm, 30x50 mm címketartóhoz, gravírozható, 40db","AUT","*",1859,1859,1859,1859,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110098631","3919908099","",""]
["ZBY5101","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony felirati címke, 18x27 mm, 30x50 mm címketartóhoz, gravírozható, fekete/piros","AUT","*",626,626,626,626,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110098570","3919908099","",""]
["ZBY5102","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony felirati címke, 18x27 mm, 30x50 mm címketartóhoz, gravírozható, fehér/sárga","AUT","*",626,626,626,626,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110098587","3919908099","",""]
["ZBY5102C","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Easy Harmony XB2, Felirati tábla, 18x27 mm, műanyag, , jelöletlen","","*",136,136,136,136,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","6970452007879","4911990000","",""]
["ZBY6101","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony címketartó 30x50 mm, Ø22 készülékekhez, 18x27 mm jelöletlen felirati címkével, fekete/piros","AUT","*",2284,2284,2284,2284,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110095869","3926909790","",""]
["ZBY6101C0","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony címketartó 30x50 mm, Ø22 készülékekhez, 18x27 mm jelöletlen felirati címkével, fekete/piros, szürke perem","AUT","",2780,2780,2780,2780,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489755010","3926909790","",""]
["ZBY6102","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony címketartó 30x50 mm, Ø22 készülékekhez, 18x27 mm jelöletlen felirati címkével, fehér/sárga","AUT","*",2284,2284,2284,2284,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110095876","3926909790","",""]
["ZBY6102C0","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony címketartó 30x50 mm, Ø22 készülékekhez, 18x27 mm jelöletlen felirati címkével, fehér/sárga, szürke perem","AUT","",2780,2780,2780,2780,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489755034","3926909790","",""]
["ZBY61101","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Felirati tábla 30 X 50","AUT","",1319,1319,1319,1319,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389119043243","3926909790","",""]
["ZBY61CUST01","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony címketartó 30 x 50 mm, személyre szabott","AUT","",2112,2112,2112,2112,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489936594","8536508090","",""]
["ZBY6H101","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony címketartó 30x50 mm, kiemelkedő, Ø22 készülékekhez, 18x27 mm jelöletlen felirati címkével, fekete/piros","AUT","*",2389,2389,2389,2389,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110095920","3926909790","",""]
["ZBY6H102","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony címketartó 30x50 mm, kiemelkedő, Ø22 készülékekhez, 18x27 mm jelöletlen felirati címkével, fehér/sárga","AUT","*",2389,2389,2389,2389,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110095937","3926909790","",""]
["ZBY8101","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony sárga köralakú felirati tábla, Ø90, vészkapcsolóhoz, felirat nélküli","AUT","*",1919,1919,1919,1919,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110099348","3926909790","",""]
["ZBY8130","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony sárga köralakú felirati tábla, Ø90, vészleállítóhoz, logóval, ARRET D URGENCE","AUT","*",2276,2276,2276,2276,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110099355","4911990000","",""]
["ZBY8230","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Felirati címke \"NOT-AUS\"","AUT","*",2276,2276,2276,2276,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110099416","3926909790","",""]
["ZBY8330","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony sárga köralakú felirati tábla, Ø90, vészleállítóhoz, logóval, EMERGENCY STOP","AUT","*",2276,2276,2276,2276,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110099379","4911990000","",""]
["ZBY8L140","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony sárga köralakú felirati tábla, Ø90, ZB5AS84W** vészleállítóhoz, logóval, felirat nélkül","AUT","",2242,2242,2242,2242,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489745028","3926909790","",""]
["ZBY8L330","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony sárga köralakú felirati tábla, Ø90, ZB5AS84W** vészleállítóhoz, logóval, EMERGENCY STOP","AUT","",2242,2242,2242,2242,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489745004","4911990000","",""]
["ZBY9101","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony sárga köralakú felirati tábla, Ø60, vészkapcsolóhoz, felirat nélkül","AUT","*",1871,1871,1871,1871,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110099256","3926909790","",""]
["ZBY9101M","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony sárga köralakú felirati tábla, Ø60, vészkapcsolóhoz, felirat nélkül, ZBZ16** védőgallérhoz","AUT","",1871,1871,1871,1871,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481202161","3926909790","",""]
["ZBY9120","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","3D felirati címke ARRET D URGENCE","AUT","",2225,2225,2225,2225,1,5,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606480561252","4911990000","",""]
["ZBY9121","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony sárga köralakú felirati tábla, Ø60, vészleállítóhoz, logóval, felirat nélkül","AUT","*",2151,2151,2151,2151,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606480561245","3926909790","",""]
["ZBY9140M","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony sárga köralakú felirati tábla, Ø60, vészleállítóhoz, ZBZ16** védőgallérhoz, logóval, felirat nélkül","AUT","",2151,2151,2151,2151,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481202079","3926909790","",""]
["ZBY9140T","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony sárga köralakú felirati tábla, Ø60, vészleállítóhoz, ZBZ3605 védőgallérhoz, logóval, felirat nélkül","AUT","",2151,2151,2151,2151,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389119041027","3926909790","",""]
["ZBY9142","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony sárga köralakú felirati tábla, Ø60, XB5AS84449 / XB5AS86449B4 vészleállítóhoz, logóval, EMERGENCY STOP","AUT","",2225,2225,2225,2225,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481389954","4911990000","","ZBY9121,ZBY9320"]
["ZBY9220","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","3D felirati címke NOT HALT","AUT","*",2225,2225,2225,2225,1,5,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606480561269","4911990000","",""]
["ZBY9230T","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony nem világító felirati gyűrű Ø60 vészleállítóhoz, \"NOT HALT\" + ISO13850 logó","AUT","*",1111,1111,1111,1111,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389119020527","3926909790","",""]
["ZBY9260","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony sárga köralakú felirati tábla, Ø60, ZB5AW743 vészkapcsolóhoz, NOT-AUS","AUT","*",3555,3555,3555,3555,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389119041058","3926909790","",""]
["ZBY9320","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony sárga köralakú felirati tábla, Ø60, vészleállítóhoz, logóval, EMERGENCY STOP","AUT","*",2225,2225,2225,2225,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606480561276","4911990000","",""]
["ZBY9330T","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony sárga köralakú felirati tábla, Ø60, vészleállítóhoz, ZBZ3605 védőgallérhoz, logóval, EMERGENCY STOP","AUT","*",2225,2225,2225,2225,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389119020510","4911990000","",""]
["ZBY9360","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony sárga köralakú felirati tábla, Ø60, ZB5AW743 vészkapcsolóhoz, EMERGENCY SWITCHING OFF","AUT","",3555,3555,3555,3555,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389119041065","4911990000","",""]
["ZBY9420","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony sárga köralakú felirati tábla, Ø60, vészleállítóhoz, logóval, PARADA DE EMERGENCIA","AUT","*",2225,2225,2225,2225,1,5,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606480687488","4911990000","",""]
["ZBY9830","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Sárga cimke 60mm átmérő","AUT","",2225,2225,2225,2225,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389119023290","3919908099","",""]
["ZBY9W2B101","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony világító felirati körgyűrű vészleállítóhoz, piros, 24VAC/DC, felirat nélkül","AUT","",8586,8586,8586,8586,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489745134","8538909999","",""]
["ZBY9W2B140","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony világító felirati körgyűrű vészleállítóhoz, piros, 24VAC/DC, vészleállító logóval","AUT","",9862,9862,9862,9862,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489745165","8538909999","",""]
["ZBY9W2B230","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony világító felirati gyűrű Ø60 vészleállítóhoz, pirosan világító, 24 VAC/DC, \"NOT HALT\" + ISO13850 logó","AUT","",6796,6796,6796,6796,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489745196","8538909999","",""]
["ZBY9W2B330","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony világító felirati körgyűrű vészleállítóhoz, piros, 24VAC/DC, vészleállító logóval, \"EMERGENCY STOP\"","AUT","",8586,8586,8586,8586,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489745141","8538909999","",""]
["ZBY9W2G101","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony világító felirati körgyűrű vészleállítóhoz, piros, 120VAC, felirat nélküli","AUT","",13827,13827,13827,13827,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489745219","8538909999","",""]
["ZBY9W2G140","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony világító felirati körgyűrű vészleállítóhoz, piros, 120VAC, vészleállító logóval","AUT","",15889,15889,15889,15889,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489745240","8538909999","",""]
["ZBY9W2G230","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony világító felirati gyűrű Ø60 vészleállítóhoz, pirosan világító, 120 VAC, \"NOT HALT\" + ISO13850 logó","AUT","",10947,10947,10947,10947,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489745271","8538909999","",""]
["ZBY9W2G330","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony világító felirati körgyűrű vészleállítóhoz, piros, 120VAC, vészleállító logóval, \"EMERGENCY STOP\"","AUT","",16423,16423,16423,16423,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489745226","8538909999","",""]
["ZBY9W2M101","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony világító felirati körgyűrű vészleállítóhoz, piros, 230VAC, felirat nélküli","AUT","",13827,13827,13827,13827,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489745295","8538909999","",""]
["ZBY9W2M140","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony világító felirati körgyűrű vészleállítóhoz, piros, 230VAC, vészleállító logóval","AUT","",15889,15889,15889,15889,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489745325","8538909999","",""]
["ZBY9W2M230","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony világító felirati gyűrű Ø60 vészleállítóhoz, pirosan világító, 230 VAC, \"NOT HALT\" + ISO13850 logó","AUT","",10947,10947,10947,10947,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489745356","8538909999","",""]
["ZBY9W2M330","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony világító felirati körgyűrű vészleállítóhoz, piros, 230VAC, vészleállító logóval, \"EMERGENCY STOP\"","AUT","",16423,16423,16423,16423,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489745301","8538909999","",""]
["ZBY9W3B101","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony világító felirati körgyűrű vészleállítóhoz, piros/fehér, 24VAC/DC, felirat nélküli","AUT","",12620,12620,12620,12620,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489745370","8538909999","",""]
["ZBY9W3B140","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony világító felirati körgyűrű vészleállítóhoz, piros/fehér, 24VAC/DC, vészleállító logóval","AUT","",14498,14498,14498,14498,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489745400","8538909999","",""]
["ZBY9W3B230","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony világító felirati gyűrű Ø60 vészleállítóhoz, fehér/pirosan világító, 24 VAC/DC, \"NOT HALT\" + ISO13850 logó","AUT","",9992,9992,9992,9992,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489745431","8538909999","",""]
["ZBY9W3B330","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony világító felirati körgyűrű vészleállítóhoz, piros/fehér, 24VAC/DC, vészleállító logóval, \"EMERGENCY STOP\"","AUT","",14993,14993,14993,14993,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489745387","8538909999","",""]
["ZBYD06102","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony öntapadós felirati címke, 19x27 mm, XALG tokozathoz, felirat nélkül, szürke","AUT","",3377,3377,3377,3377,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110974379","3919908099","",""]
["ZBYF2101","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony címketartó, 40x50 mm, Ø30 süllyesztett készülékhez, 8x27 címkéhez, fekete/piros","AUT","",2054,2054,2054,2054,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481340627","3926909790","",""]
["ZBYF2101C0","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony címketartó, 40x50 mm, Ø30 süllyesztett készülékhez, 8x27 címkéhez, fekete/piros, szürke perem","AUT","",2038,2038,2038,2038,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489755058","3926909790","",""]
["ZBYF2178","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony címketartó, 40x50 mm, Ø30 süllyesztett készülékhez, 8x27 címkéhez, O-I","AUT","",2054,2054,2054,2054,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489755164","3926909790","",""]
["ZBYF2178C0","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony címketartó, 40x50 mm, Ø30 süllyesztett készülékhez, 8x27 címkéhez, O-I, szürke perem","AUT","",2509,2509,2509,2509,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489755171","3926909790","",""]
["ZBYF2186","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony címketartó, 40x50 mm, Ø30 süllyesztett készülékhez, 8x27 címkéhez, I-O-II","AUT","",2054,2054,2054,2054,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489755195","3926909790","",""]
["ZBYF2186C0","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony címketartó, 40x50 mm, Ø30 süllyesztett készülékhez, 8x27 címkéhez, I-O-II, szürke perem","AUT","",2509,2509,2509,2509,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489755201","3926909790","",""]
["ZBYF2303","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony címketartó, 40x50 mm, Ø30 süllyesztett készülékhez, 8x27 címkéhez, START","AUT","",2054,2054,2054,2054,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489755225","3926909790","",""]
["ZBYF2303C0","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony címketartó, 40x50 mm, Ø30 süllyesztett készülékhez, 8x27 címkéhez, START, szürke perem","AUT","",2509,2509,2509,2509,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489755232","3926909790","",""]
["ZBYF2304","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony címketartó, 40x50 mm, Ø30 süllyesztett készülékhez, 8x27 címkéhez, STOP","AUT","",2054,2054,2054,2054,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489755256","3926909790","",""]
["ZBYF2304C0","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony címketartó, 40x50 mm, Ø30 süllyesztett készülékhez, 8x27 címkéhez, STOP, szürke perem","AUT","",2509,2509,2509,2509,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489755263","3926909790","",""]
["ZBYF2367","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony címketartó, 40x50 mm, Ø30 süllyesztett készülékhez, 8x27 címkéhez, OFF-ON","AUT","",2054,2054,2054,2054,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489755287","3926909790","",""]
["ZBYF2367C0","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony címketartó, 40x50 mm, Ø30 süllyesztett készülékhez, 8x27 címkéhez, OFF-ON, szürke perem","AUT","",2509,2509,2509,2509,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489755294","3926909790","",""]
["ZBYF2CUST01","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony felirati lemez, Ø60, vészgombhoz, személyre szabott","AUT","",1701,1701,1701,1701,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481822192","8536508090","",""]
["ZBYF2CUST02","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony címketartó, 40 x 50 1 soros, süllyesztett készülékekhez, személyre szabott","AUT","",1725,1725,1725,1725,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481822208","8536508090","",""]
["ZBYF4101","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony címketartó, 40x50 mm, Ø30 süllyesztett készülékhez, 8x27 címkéhez, fehér/sárga","AUT","",2054,2054,2054,2054,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481340634","3926909790","",""]
["ZBYF4101C0","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony címketartó, 40x50 mm, Ø30 süllyesztett készülékhez, 8x27 címkéhez, fehér/sárga, szürke perem","AUT","",2509,2509,2509,2509,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489755317","3926909790","",""]
["ZBYF6101","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony címketartó, 50x60 mm, Ø30 süllyesztett készülékhez, 18x27 címkéhez, felirat nélkül, fekete/piros","AUT","",2179,2179,2179,2179,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481340658","3926909790","",""]
["ZBYF6101C0","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony címketartó, 50x60 mm, Ø30 süllyesztett készülékhez, 18x27 címkéhez, felirat nélkül, fekete/piros, szürke perem","AUT","",2666,2666,2666,2666,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489755331","3926909790","",""]
["ZBYF6102","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony címketartó, 50x60 mm, Ø30 süllyesztett készülékhez, 18x27 címkéhez, felirat nélkül, fehér/sárga","AUT","",2179,2179,2179,2179,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481340665","3926909790","",""]
["ZBYF6102C0","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony címketartó, 50x60 mm, Ø30 süllyesztett készülékhez, 18x27 címkéhez, felirat nélkül, fehér/sárga, szürke perem","AUT","",2666,2666,2666,2666,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489755355","3926909790","",""]
["ZBYFP2101","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony felirati tábla, 40x50 mm, műanyag, Ø30 süllyesztett készülékhez, felirat nélkül","AUT","",1227,1227,1227,1227,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489755379","3926909790","",""]
["ZBYFP2101C0","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony felirati tábla, 40x50 mm, műanyag, Ø30 süllyesztett készülékhez, felirat nélkül, szürke perem","AUT","",1389,1389,1389,1389,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489755386","3926909790","",""]
["ZBYFP2178","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony felirati tábla, 40x50 mm, műanyag, Ø30 süllyesztett készülékhez, O-I","AUT","",2336,2336,2336,2336,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489755492","3926909790","",""]
["ZBYFP2178C0","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony felirati tábla, 40x50 mm, műanyag, Ø30 süllyesztett készülékhez, O-I, szürke perem","AUT","",2641,2641,2641,2641,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489755508","3926909790","",""]
["ZBYFP2186","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony felirati tábla, 40x50 mm, műanyag, Ø30 süllyesztett készülékhez, I-O-II","AUT","",2336,2336,2336,2336,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489755522","3926909790","",""]
["ZBYFP2186C0","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony felirati tábla, 40x50 mm, műanyag, Ø30 süllyesztett készülékhez, I-O-II, szürke perem","AUT","",2641,2641,2641,2641,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489755539","3926909790","",""]
["ZBYFP2303","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony felirati tábla, 40x50 mm, műanyag, Ø30 süllyesztett készülékhez, START","AUT","",2336,2336,2336,2336,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489755553","3926909790","",""]
["ZBYFP2303C0","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony felirati tábla, 40x50 mm, műanyag, Ø30 süllyesztett készülékhez, START, szürke perem","AUT","",2641,2641,2641,2641,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489755560","3926909790","",""]
["ZBYFP2304","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony felirati tábla, 40x50 mm, műanyag, Ø30 süllyesztett készülékhez, STOP","AUT","",2336,2336,2336,2336,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489755584","3926909790","",""]
["ZBYFP2304C0","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony felirati tábla, 40x50 mm, műanyag, Ø30 süllyesztett készülékhez, STOP, szürke perem","AUT","",2641,2641,2641,2641,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489755591","3926909790","",""]
["ZBYFP2367","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony felirati tábla, 40x50 mm, műanyag, Ø30 süllyesztett készülékhez, OFF-ON","AUT","",2336,2336,2336,2336,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489755614","3926909790","",""]
["ZBYFP2367C0","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony felirati tábla, 40x50 mm, műanyag, Ø30 süllyesztett készülékhez, OFF-ON, szürke perem","AUT","",2641,2641,2641,2641,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489755621","3926909790","",""]
["ZBYFP6101","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony felirati tábla, 40x60 mm, műanyag, Ø30 süllyesztett készülékhez, felirat nélkül","AUT","",1327,1327,1327,1327,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489755645","3926909790","",""]
["ZBYFP6101C0","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony felirati tábla, 40x60 mm, műanyag, Ø30 süllyesztett készülékhez, felirat nélkül, szürke perem","AUT","",1495,1495,1495,1495,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489755652","3926909790","",""]
["ZBYFPCUST01","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony felirati tábla, 40x50 mm, műanyag, Ø30 süllyesztett készülékhez, személyre szabott","AUT","",2125,2125,2125,2125,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481822215","8536508090","",""]
["ZBYFPCUST02","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony felirati tábla, 40x50 mm, műanyag, Ø30 süllyesztett készülékhez, személyre szabott","AUT","",2162,2162,2162,2162,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481822222","8536508090","",""]
["ZBYLECUST01","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony kezelőpanel maszk, 100x100mm, személyre szabott","AUT","",6641,6641,6641,6641,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481822239","8536508090","",""]
["ZBYLECUST02","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony kezelőpanel maszk, 200x100mm, személyre szabott","AUT","",11952,11952,11952,11952,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481822246","8536508090","",""]
["ZBYLECUST03","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony kezelőpanel maszk, 300x100mm, személyre szabott","AUT","",17930,17930,17930,17930,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481822253","8536508090","",""]
["ZBYLECUST04","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony kezelőpanel maszk, 300x200mm, személyre szabott","AUT","",35859,35859,35859,35859,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481822260","8536508090","",""]
["ZBYLECUST05","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony kezelőpanel maszk, 300x300mm, személyre szabott","AUT","",53788,53788,53788,53788,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481822277","8536508090","",""]
["ZBYLECUST06","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony kezelőpanel maszk, 300x400mm, személyre szabott","AUT","",71716,71716,71716,71716,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481822284","8536508090","",""]
["ZBYLECUST07","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony kezelőpanel maszk, 400x100mm, személyre szabott","AUT","",23906,23906,23906,23906,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481822291","8536508090","",""]
["ZBYLECUST08","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony kezelőpanel maszk, 400x200mm, személyre szabott","AUT","",47813,47813,47813,47813,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481822307","8536508090","",""]
["ZBYLECUST09","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony kezelőpanel maszk, 500x100mm, személyre szabott","AUT","",29884,29884,29884,29884,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481822314","8536508090","",""]
["ZBYLECUST10","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony kezelőpanel maszk, 500x200mm, személyre szabott","AUT","",60427,60427,60427,60427,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481822321","8536508090","",""]
["ZBYLECUST11","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony kezelőpanel maszk, 500x300mm, személyre szabott","AUT","",89650,89650,89650,89650,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481822338","8536508090","",""]
["ZBYLECUST12","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony kezelőpanel maszk, 500x400mm, személyre szabott","AUT","",106916,106916,106916,106916,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481822345","8536508090","",""]
["ZBYLEG101000","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony kezelőpanel maszk, 100x100mm, teli fekete","AUT","",6641,6641,6641,6641,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489755676","3926909790","",""]
["ZBYLEG101001","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony kezelőpanel maszk, 100x100mm, sablon","AUT","",6641,6641,6641,6641,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489755683","3926909790","",""]
["ZBYLEG201000","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony kezelőpanel maszk, 200x100mm, teli fekete","AUT","",11952,11952,11952,11952,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489755690","3926909790","",""]
["ZBYLEG201001","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony kezelőpanel maszk, 200x100mm, sablon","AUT","",11952,11952,11952,11952,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489755706","3926909790","",""]
["ZBYLEG301000","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony kezelőpanel maszk, 300x100mm, teli fekete","AUT","",17930,17930,17930,17930,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489755713","3926909790","",""]
["ZBYLEG301001","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony kezelőpanel maszk, 300x100mm, sablon","AUT","",17930,17930,17930,17930,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489755720","3926909790","",""]
["ZBYLEG302000","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony kezelőpanel maszk, 300x200mm, teli fekete","AUT","",35859,35859,35859,35859,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489755737","3926909790","",""]
["ZBYLEG302001","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony kezelőpanel maszk, 300x200mm, sablon","AUT","",35859,35859,35859,35859,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489755744","3926909790","",""]
["ZBYLEG303000","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony kezelőpanel maszk, 300x300mm, teli fekete","AUT","",53788,53788,53788,53788,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489755751","3926909790","",""]
["ZBYLEG303001","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony kezelőpanel maszk, 300x300mm, sablon","AUT","",53788,53788,53788,53788,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489755768","3926909790","",""]
["ZBYLEG304000","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony kezelőpanel maszk, 300x400mm, teli fekete","AUT","",71716,71716,71716,71716,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489755775","3926909790","",""]
["ZBYLEG304001","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony kezelőpanel maszk, 300x400mm, sablon","AUT","",71716,71716,71716,71716,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489755782","3926909790","",""]
["ZBYLEG401000","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony kezelőpanel maszk, 400x100mm, teli fekete","AUT","",23906,23906,23906,23906,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489755799","3926909790","",""]
["ZBYLEG401001","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony kezelőpanel maszk, 400x100mm, sablon","AUT","",23906,23906,23906,23906,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489755805","3926909790","",""]
["ZBYLEG402000","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony kezelőpanel maszk, 400x200mm, teli fekete","AUT","",47813,47813,47813,47813,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489755812","3926909790","",""]
["ZBYLEG402001","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony kezelőpanel maszk, 400x200mm, sablon","AUT","",47813,47813,47813,47813,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489755829","3926909790","",""]
["ZBYLEG501000","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony kezelőpanel maszk, 500x100mm, teli fekete","AUT","",29884,29884,29884,29884,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489755836","3926909790","",""]
["ZBYLEG501001","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony kezelőpanel maszk, 500x100mm, sablon","AUT","",29884,29884,29884,29884,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489755843","3926909790","",""]
["ZBYLEG502000","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony kezelőpanel maszk, 500x200mm, teli fekete","AUT","",60427,60427,60427,60427,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489755850","3926909790","",""]
["ZBYLEG502001","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony kezelőpanel maszk, 500x200mm, sablon","AUT","",60427,60427,60427,60427,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489755867","3926909790","",""]
["ZBYLEG503000","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony kezelőpanel maszk, 500x300mm, teli fekete","AUT","",89650,89650,89650,89650,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489755874","3926909790","",""]
["ZBYLEG503001","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony kezelőpanel maszk, 500x300mm, sablon","AUT","",89650,89650,89650,89650,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489755881","3926909790","",""]
["ZBYLEG504000","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony kezelőpanel maszk, 500x400mm, teli fekete","AUT","",106916,106916,106916,106916,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489755898","3926909790","",""]
["ZBYLEG504001","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony kezelőpanel maszk, 500x400mm, sablon","AUT","",106916,106916,106916,106916,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489755904","3926909790","",""]
["ZBYM2101","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony felirati tábla, 40x50 mm, fém, Ø22 készülékhez, felirat nélkül","AUT","",930,930,930,930,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489755911","7616991099","",""]
["ZBYM2178","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony felirati tábla, 30x40 mm, fém, Ø22 készülékekhez, gravírozott, O-I","AUT","",1763,1763,1763,1763,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489755959","8310000000","",""]
["ZBYM2186","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony felirati tábla, 30x40 mm, fém, Ø22 készülékekhez, gravírozott, I-O-II","AUT","",1763,1763,1763,1763,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489755966","8310000000","",""]
["ZBYM2303","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony felirati tábla, 30x40 mm, fém, Ø22 készülékekhez, gravírozott, START","AUT","",1763,1763,1763,1763,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489755973","8310000000","",""]
["ZBYM2304","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony felirati tábla, 30x40 mm, fém, Ø22 készülékekhez, gravírozott, STOP","AUT","",1763,1763,1763,1763,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489755980","8310000000","",""]
["ZBYM2367","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony felirati tábla, 30x40 mm, fém, Ø22 készülékekhez, gravírozott, OFF-ON","AUT","",1763,1763,1763,1763,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489755997","8310000000","",""]
["ZBYM2CUST01","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony felirati tábla, 30x40 mm, fém, Ø22 készülékekhez, gravírozott, személyre szabott","AUT","",1763,1763,1763,1763,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481822352","8536508090","",""]
["ZBYM6101","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony felirati tábla, 30x50 mm, fém, Ø22 készülékekhez, gravírozható","AUT","",1444,1444,1444,1444,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489756000","7616991099","",""]
["ZBYP2101","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony felirati tábla, 30x40 mm, műanyag, Ø22 készülékekhez, gravírozható","AUT","",486,486,486,486,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489756017","3926909790","",""]
["ZBYP2101C0","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony felirati tábla, 30x40 mm, műanyag, Ø22 készülékekhez, gravírozható, szürke perem","AUT","",548,548,548,548,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489756024","3926909790","",""]
["ZBYP2178","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony felirati tábla, 30x40 mm, műanyag, Ø22 készülékekhez, gravírozott, O-I","AUT","",930,930,930,930,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489756130","3926909790","",""]
["ZBYP2178C0","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony felirati tábla, 30x40 mm, műanyag, Ø22 készülékekhez, gravírozott, O-I, szürke perem","AUT","",1048,1048,1048,1048,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489756147","3926909790","",""]
["ZBYP2186","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony felirati tábla, 30x40 mm, műanyag, Ø22 készülékekhez, gravírozott, I-O-II","AUT","",930,930,930,930,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489756161","3926909790","",""]
["ZBYP2186C0","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony felirati tábla, 30x40 mm, műanyag, Ø22 készülékekhez, gravírozott, I-O-II, szürke perem","AUT","",1048,1048,1048,1048,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489756178","3926909790","",""]
["ZBYP2303","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony felirati tábla, 30x40 mm, műanyag, Ø22 készülékekhez, gravírozott, START","AUT","",930,930,930,930,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489756192","3926909790","",""]
["ZBYP2303C0","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony felirati tábla, 30x40 mm, műanyag, Ø22 készülékekhez, gravírozott, START, szürke perem","AUT","",1048,1048,1048,1048,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489756208","3926909790","",""]
["ZBYP2304","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony felirati tábla, 30x40 mm, műanyag, Ø22 készülékekhez, gravírozott, STOP","AUT","",930,930,930,930,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489756222","3926909790","",""]
["ZBYP2304C0","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony felirati tábla, 30x40 mm, műanyag, Ø22 készülékekhez, gravírozott, STOP, szürke perem","AUT","",1048,1048,1048,1048,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489756239","3926909790","",""]
["ZBYP2367","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony felirati tábla, 30x40 mm, műanyag, Ø22 készülékekhez, gravírozott, OFF-ON","AUT","",930,930,930,930,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489756253","3926909790","",""]
["ZBYP2367C0","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony felirati tábla, 30x40 mm, műanyag, Ø22 készülékekhez, gravírozott, OFF-ON, szürke perem","AUT","",1048,1048,1048,1048,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489756260","3926909790","",""]
["ZBYP2CUST01","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony felirati tábla, 30x40 mm, műanyag, Ø22 készülékekhez, gravírozott, személyre szabott","AUT","",930,930,930,930,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481822369","8536508090","",""]
["ZBYP2CUST02","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony felirati tábla, 30x40 mm, műanyag, Ø22 készülékekhez, gravírozott, személyre szabott","AUT","",930,930,930,930,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481822376","8536508090","",""]
["ZBYP6101","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony felirati tábla, 30x50 mm, műanyag, Ø22 készülékekhez, gravírozható","AUT","",754,754,754,754,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489756284","3926909790","",""]
["ZBYP6101C0","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony felirati tábla, 30x50 mm, műanyag, Ø22 készülékekhez, gravírozható, szürke perem","AUT","",854,854,854,854,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489756291","3926909790","",""]
["ZBZ001","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony érintkező blokk felpattintható címketartó","AUT","*",638,638,638,638,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110090567","3926909790","",""]
["ZBZ006","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Rögzítő csavar Harmony érintkező blokkra szerelhető NYÁK-hoz","AUT","",520,520,520,520,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110090543","7318159589","",""]
["ZBZ007","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony érintkező blokk hátsó merevítő","AUT","",728,728,728,728,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110516838","7326909890","",""]
["ZBZ012","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony adapter foglalat NYÁK lap rögzítéséhez, 3,2+/-0,2mm NYÁK-hoz","AUT","",2292,2292,2292,2292,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110064438","8538909999","",""]
["ZBZ1600","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony véddőgallér vészleállító nyomógombhoz, lakatolható, Ø40 gombafejű készülékhez, króm","AUT","",17835,17835,17835,17835,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110842500","8538909999","",""]
["ZBZ1602","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony véddőgallér vészleállító nyomógombhoz, lakatolható, Ø40 gombafejű készülékhez, fekete","AUT","*",18726,18726,18726,18726,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110099478","8538909999","",""]
["ZBZ1604","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony véddőgallér vészleállító nyomógombhoz, lakatolható, Ø40 gombafejű készülékhez, piros","AUT","*",18726,18726,18726,18726,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110099485","8538909999","",""]
["ZBZ1605","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony véddőgallér vészleállító nyomógombhoz, lakatolható, Ø40 gombafejű készülékhez, sárga","AUT","*",18726,18726,18726,18726,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110099492","8538909999","",""]
["ZBZ1606","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony véddőgallér vészleállító nyomógombhoz, lakatolható, Ø40 gombafejű készülékhez, kék","AUT","",18726,18726,18726,18726,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110160000","8538909999","",""]
["ZBZ1902","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony védőgallér nyomógombhoz, véletlenszerű benyomás ellen, műanyag, fekete","AUT","",3091,3091,3091,3091,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606480444876","3926909790","",""]
["ZBZ1902RA","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony védőgyűrű, véletlen kapcsolás ellen durva környezetbe, ZB****RA nyomógombokhoz, műanyag, fekete","AUT","",3091,3091,3091,3091,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606480444883","3926909790","",""]
["ZBZ2102","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony védőgallér választókapcsolóhoz, véletlenszerű kapcoslás ellen, műanyag, fekete","AUT","",14752,14752,14752,14752,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110651850","3926909790","",""]
["ZBZ28","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony szilikon tőmítő gombafejű vészgombokhoz, durva környezetbe, fekete","AUT","*",3655,3655,3655,3655,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389119022255","8538909999","",""]
["ZBZ32","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony címketartó 30x40 mm, Ø22 készülékekhez, 8x27 mm felirati címke nélkül","AUT","*",281,281,281,281,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110092592","3926909790","",""]
["ZBZ32C0","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony címketartó 30x40 mm, Ø22 készülékekhez, 8x27 mm felirati címke nélkül, szürke perem","AUT","",343,343,343,343,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489871857","3926909790","",""]
["ZBZ32CUST01","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony címketartó 30x40 mm, Ø22 készülékekhez, 8x27 mm felirati címke nélkül, személyre szabott","AUT","",331,331,331,331,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481822383","8536508090","",""]
["ZBZ33","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony címketartó 30x50 mm, Ø22 készülékekhez, 18x27 mm felirati címke nélkül","AUT","*",429,429,429,429,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110095852","3926909790","",""]
["ZBZ33C0","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony címketartó 30x50 mm, Ø22 készülékekhez, 18x27 mm felirati címke nélkül, szürke perem","AUT","",525,525,525,525,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606489871871","3926909790","",""]
["ZBZ33CUST01","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony címketartó 30x50 mm, Ø22 készülékekhez, 18x27 mm felirati címke nélkül, személyre szabott","AUT","",568,568,568,568,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481822390","8536508090","",""]
["ZBZ34","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony címketartó 30x40 mm, Ø22 készülékekhez, kiemelkedő, 8x27 mm felirati címke nélkül","AUT","",295,295,295,295,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110095883","3926909790","",""]
["ZBZ35","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony címketartó 30x50 mm, Ø22 készülékekhez, kiemelkedő, 18x27 mm felirati címke nélkül","AUT","*",450,450,450,450,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110095913","3926909790","",""]
["ZBZ3605","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony lakatoló készlet XB4XB5 vészkapcsolókhoz és vészleállítókhoz","AUT","*",26638,26638,26638,26638,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389119020480","8538909999","",""]
["ZBZ4005","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony véddőgallér XB4/XB5 nyomógombhoz, 37mm magas, sárga","AUT","",2641,2641,2641,2641,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389119042765","8536508090","",""]
["ZBZ41","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","adapter nyomtatott áramköri lapra szerelt elektromos blokkhoz","AUT","",1492,1492,1492,1492,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","785901608097","7318220098","",""]
["ZBZ58","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony szilikon tőmítő gombafejű vészgombokhoz, durva környezetbe, sárga","AUT","*",3655,3655,3655,3655,1,2,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389119027786","3926909790","",""]
["ZBZ60","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony védősapka érintkező blokkhoz, IP5x","AUT","",28950,28950,28950,28950,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389111000091","4016999790","",""]
["ZBZF32","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony címketartó 40x50 mm, Ø30 süllyesztett készülékekhez, 8x27 mm felirati címke nélkül","AUT","",510,510,510,510,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481340610","4911990000","",""]
["ZBZF33","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony címketartó 40x60 mm, Ø30 süllyesztett készülékekhez, 18x27 mm felirati címke nélkül","AUT","",548,548,548,548,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3606481340641","3926909790","",""]
["ZBZG156","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony tesztlámpa blokk, 12/24-120VAC/DC","AUT","*",4420,4420,4420,4420,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389118030107","8536619090","",""]
["ZBZM156","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony tesztlámpa blokk, 48-230VAC","AUT","",4420,4420,4420,4420,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389118030114","8536619090","",""]
["ZD4PA103","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XD4 fém joytick érintkező blokk és rögzítő, Ø22, 2 irányú, 2NO, csavaros csatlakozás","AUT","*",4711,4711,4711,4711,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110285918","8536508090","",""]
["ZD4PA12","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XD4 fém joytick fej, Ø22, 2 irányú, 54mm hosszú kar","AUT","*",14326,14326,14326,14326,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110119831","8538909999","",""]
["ZD4PA127","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XD4 fém joytick fej, Ø22, 2 irányú, 54mm hosszú kar, fekete test","AUT","",17911,17911,17911,17911,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110823516","8536508090","",""]
["ZD4PA14","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XD4 fém joytick fej, Ø22, 4 irányú, 54mm hosszú kar","AUT","",15762,15762,15762,15762,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110119916","8538909999","",""]
["ZD4PA203","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XD4 fém joytick érintkező blokk és rögzítő, Ø22, 4 irányú, 4NO, csavaros csatlakozás","AUT","*",10125,10125,10125,10125,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110286083","8536508090","",""]
["ZD4PA22","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XD4 fém joytick fej, Ø22, 2 irányú, visszatérő, 54mm hosszú kar","AUT","*",15762,15762,15762,15762,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110119886","8538909999","",""]
["ZD4PA227","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XD4 fém joytick fej, Ø22, 2 irányú, visszatérő, 54mm hosszú kar, fekete test","AUT","",19698,19698,19698,19698,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110823523","8536508090","",""]
["ZD4PA24","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XD4 fém joytick fej, Ø22, 4 irányú, visszatérő, 54mm hosszú kar","AUT","*",17335,17335,17335,17335,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110120042","8538909999","",""]
["ZD5PA14","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XD4 műanyag joytick fej, Ø22, 4 irányú, 54mm hosszú kar","AUT","",22013,22013,22013,22013,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110165623","8538909999","",""]
["ZD5PA203","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XD4 műanyag joytick érintkező blokk és rögzítő, Ø22, 4 irányú, 4NO, csavaros csatlakozás","AUT","",9010,9010,9010,9010,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110286397","8536508090","",""]
["ZD5PA22","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XD4 műanyag joytick fej, Ø22, 2 irányú, visszatérő, 54mm hosszú kar","AUT","",22013,22013,22013,22013,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110165609","8536508090","",""]
["ZD5PA24","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony XD4 műanyag joytick fej, Ø22, 4 irányú, visszatérő, 54mm hosszú kar","AUT","",24211,24211,24211,24211,1,1,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110165630","8538909999","",""]
["ZENL1111","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony érintkezőblokk, Ø22 készülékekhez, 1NO, hátsó rögzítés","AUT","*",2592,2592,2592,2592,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110115079","8536508090","",""]
["ZENL1111TQ","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony érintkezőblokk, Ø22 készülékekhez, 1NO, hátsó rögzítés, MOQ: 100db","AUT","",1847,1847,1847,1847,1,100,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110960341","8536508090","",""]
["ZENL1121","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony érintkezőblokk, Ø22 készülékekhez, 1NC, hátsó rögzítés","AUT","*",2592,2592,2592,2592,1,10,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110115086","8536508090","",""]
["ZENL1121TQ","Adatlap --->","Harmony működtető- és jelzőkészülékek","Harmony érintkezőblokk, Ø22 készülékekhez, 1NC, hátsó rögzítés, MOQ: 100db","AUT","",1847,1847,1847,1847,1,100,"DB","09GP-IND","09GP-INDCOS","Általános célú","3-Ipari automatizálás","Működtető- és jelzőkészülékek","3389110960358","8536508090","",""]

{"sheet":"Munka2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Munka3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}